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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту помещений на объектах УФПС Республики Башкортостан





























г. Уфа, 2026г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет выполнение работ по договору.

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	Ремонт помещений

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	СП
	Свод правил


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по текущему ремонту помещений на объектах УФПС Республики Башкортостан. 
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью поддержания помещений ОПС в нормативном эксплуатационном режиме, оптимизации температурного режима в помещениях. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 80 (Восемьдесят) календарных дней с даты начала выполнения Работ 
4.2  Место выполнения Работ:
	1
	453334, Республика Башкортостан, Кугарчинский р-н, д Тляумбетово, ул Молодёжная, д 11а

	2
	452033, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, с Усень-Ивановское, ул. Гагарина, д. 101


5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объектов, подлежащих ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
5.1. Характеристики (описание) материалов.
	№ п/п
	Наименование товаров
	Характеристика (описание) товара

	1
	Гравий керамзитовый 
	 М 400, фракция 10-20 мм

	2
	Смеси бетонные тяжелого бетона 
	на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4

	3
	Раствор готовый кладочный
	цементный, М75

	4
	Линолеум
	ПВХ без подосновы повышенной влагостойкости, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3200 г/м2

	5
	Клей
	на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2

	6
	Плинтус для полов
	из ПВХ, размеры 19х48 мм

	7
	Блок оконны

	из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2

	8
	Доска подоконная
	из ПВХ, ширина 500 мм

	9
	Заглушки торцевые 

	двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм

	10
	Сетка полимерная противомоскитная
	цвет белый, плотностью 48 г/м2

	11
	Блок дверной деревянный

	внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок

	12
	Наличник из древесины хвойных пород
	тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм

	13
	Замок врезной
	тип ЗВ4, усиленной конструкции

	14
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе
	В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

	15
	Грунтовка укрепляющая

	 глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	16
	Обои бумажные рифленые

	с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2

	17
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали
	твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм

	18
	Короб кабельный (кабель-канал)

	ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм

	19
	Кабель силовой

	-с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
-с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660

	20
	Розетки открытой проводки 

	двухгнездные с заземлением

	21
	Выключатели

	одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051

	22
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий
	-IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт
-IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт

	23
	Щит распределительный 
	навесной ЩРН-12, IP31, размеры 220х300х120 мм

	24
	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока
	статический, многотарифный, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1

	25
	Провод установочный 
	ПуГВнг(А)-LS 1х6-450/750


Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.
Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
	5.2. Описание результата выполненных работ.
Результатом выполненных работ является приведение в нормативное состояние системы отопления.
	5.3. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик определяет самостоятельно.  
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.  
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
- СП 59-13330-2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
- ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;
- ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»;
- СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год);
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н.
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук с фотофиксацией внутренних помещений объекта и наружных элементов здания (кровля)  на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru.
Подрядчик обязан один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 15 шт.  на виды работ указанные в локально-сметном расчете (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить Заказчику в электронном виде фотографии производимых работ на объекте в количестве не менее 15 штук на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru. На фотографиях должны быть отражены все позиции, подвергшиеся ремонту согласно смете (дефектной ведомости), минимум с трех разных ракурсов
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-  	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
- справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
-	техническая документация на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);
-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;
-	акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;
-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	11
















Приложение № 1 к ТЗ 
Выполнение работ по ремонту входных групп на объектах УФПС Республики Башкортостан

	№
п/п
	Наименование видов Работ
	Объем Работ
	Единица измерения
	Примечание

	
1
	453334, Республика Башкортостан, Кугарчинский р-н, д Тляумбетово, ул Молодёжная, д 11а
	
	
	

	
	Раздел 1. 
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,177
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,1844
	

	3
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2
	0,1844
	

	4
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,1844
	

	5
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	м3
	3,688
	

	6
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2
	0,1844
	

	7
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1844
	

	8
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,1844
	

	9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,177
	

	
2
	452033, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, с Усень-Ивановское, ул. Гагарина, д. 101
	
	
	

	
	Раздел 1. Полы
	
	
	

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,169
	

	2
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,169
	

	3
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1545
	

	
	Раздел 2. Окна
	
	
	

	4
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0225
	

	5
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0279
	

	6
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	

	7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0279
	

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,048
	

	9
	Установка противомоскитных сеток
	100 шт
	0,01
	

	10
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,08
	

	11
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	8,39
	

	
	Двери
	
	
	

	12
	Снятие наличников
	100 м
	0,306
	

	13
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0567
	

	14
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,03
	

	15
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0567
	

	16
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,306
	

	17
	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками
	10 шт
	0,3
	

	18
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,044
	

	
	Стены
	
	
	

	19
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,463
	

	20
	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов
	м2
	52,9
	

	21
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	0,992
	

	22
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2
	0,992
	

	
	Потолки
	
	
	

	23
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,305
	

	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	24
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,4
	

	25
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,07
	

	26
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,04
	

	27
	Демонтаж: электросчетчиков
	100 шт
	0,02
	

	28
	Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм
	100 м
	0,94
	

	29
	Монтаж проводов в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,94
	

	30
	Прокладка проводов групповых в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий
	100 м
	0,22
	

	31
	Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,07
	

	32
	Монтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,04
	

	33
	Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт
	0,04
	

	34
	Монтаж свсетильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,03
	

	35
	Монтаж коробка ответвительного на стене
	шт
	7
	

	36
	Монтаж прибора или аппарата
	шт
	9
	

	37
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	

	38
	Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазные
	шт
	1
	

	39
	Монтаж проводника заземляющего открытого  по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,18
	






