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Технические требования
1. Общие положения: Поставка расходных материалов (блок питания для светодиодного освещения)
1.2. Срок поставки: Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов (далее - Товар) по адресу Заказчика в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. 
1.3. Сведения о Заказчике:
АО «НЛТ». 
Адрес (юридический): г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д.2А, 125252
Адрес (почтовый)): г. Хабаровск, шоссе Матвеевское, 26Б 680031
1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования:

Источники финансирования – собственные средства.
2. Требования к поставке товара, упаковке и маркировке:

2.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика в период с 9:00 до 16:30, с учетом обеденного времени с 13:00-13:30 и не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней. 
Поставка осуществляется по адресу: г. Хабаровск, шоссе Матвеевское, 26Б

2.2. Поставляемый Товар должен быть новым, заводского производства, т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
2.3. В случае если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой, он должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. В случае возникновения разногласий относительно качества поставленного Товара, он направляется на экспертизу в независимую экспертную организацию силами, средствами и за счет средств Поставщика. При этом приоритетное право выбора экспертной организации закрепляется за Заказчиком.

2.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать действующим стандартам.

2.6. Товар, поставленный с явными нарушениями целостности упаковки, приемке не подлежит. 

3. Требования к гарантии

Поставщик предоставляет гарантию на Товар аналогичную по срокам гарантии, предоставляемой фирмой-производителем, но не менее, чем 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
4. Наименование Товара, технические требования и объем поставки
Таблица 1
	№ п.п.
	КТРУ/

ОКПД2
	Наименование товара
	Основные характеристики 
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование

показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателей
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	10
	11

	1.
	26.51.66.190
	Блок питания для светодиодного освещения
	Назначение блока питания
	
	Светильник светодиодный
	шт.
	34

	
	
	
	Длина
	мм
	Не менее 219 и не более 220
	
	

	
	
	
	Ширина
	мм.
	Не менее 63 и не более 64
	
	

	
	
	
	Высота
	мм
	Не менее 35,5 и не более 36
	
	

	
	
	
	Диапазон входного напряжения
	В
	Не менее 100 и не более 305
	
	

	
	
	
	Диапазон входного напряжения по постоянному току
	В
	Не менее 142 и не более 431
	
	

	
	
	
	Частота сети
	Гц
	Не менее 47 и не более 63
	
	

	
	
	
	Коэффициент мощности при полной нагрузке
	
	Не менее 0,97 при 115 В;
не менее 0,95 при 230 В;
не менее 0,92 при 277 В
	
	

	
	
	
	Ток потребления
	А
	2,7 при 115 В; 1,3 при 230 В; 1,1 при 277 В
	
	

	
	
	
	Пусковой ток
	А
	Не менее 85, длительность не менее 500 мкс, измерение при 50% Ipeak, 230 В, по NEMA 410
	
	

	
	
	
	Ток утечки
	мА
	менее 0,75 мА при 277 В
	
	

	
	
	
	Время установки режима
	мс
	Не более 500 мс при 230 В; Не более 1200 мс при 115 В
	
	

	
	
	
	Потребление в режиме ожидания
	Вт
	менее 0,5 для AB-типа при отключённом диммировании;
	
	

	
	
	
	Номинальный выходной ток
	мА
	Не менее 1400 мА и не более 1410 мА
	
	

	
	
	
	Диапазон регулировки выходного тока
	мА
	Не менее 700 и не более 2100
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжения в зоне постоянной мощности
	В
	Не менее 90 и не более 171
	
	

	
	
	
	Полный диапазон тока при постоянной мощности
	мА
	Не менее 700 и не более 2100
	
	

	
	
	
	Диапазон напряжения холостого хода
	В
	Не менее 186 и не более 187
	
	

	
	
	
	Токовая пульсация
	%
	Не более 5,0 при нагрузке ≥50% номинального напряжения
	
	

	
	
	
	Допуск по току
	%
	±4
	
	

	
	
	
	Температурный коэффициент
	%/°C
	±0,03 в диапазоне 0–60 °C
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