Ответ на запрос по процедуре 
запроса котировок в электронной форме извещение № 32616460112, 
на поставку материалов СЦБ и связи.

Вопрос:
«В отношении позиции №1 н/н 152010181 Перемычка к пут.трансф.ящ.ст. 3600мм установлены следующие требования.
	№ п/п
	Номенклатурный номер
(по системе SAP)
	Краткое наименование МПЗ
(по системе SAP)
	Товарный знак, наименование страны происхождения товара
	№ показателя
	Показатель (характеристика) МПЗ, ЕИ
	Требования к значениям показателей (характеристик) МПЗ, или эквивалентности предлагаемого к поставке МПЗ, МПЗ, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	
	
	
	
	
	
	Минимальное и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	152010181
	Перемычка к пут.трансф.ящ.ст. 3600мм
	х
	1
	Длина перемычки L, мм 
(допустимое отклонение ±10)
	х
	х
	3600

	
	
	
	
	2
	Длина заготовки каната, мм
	Не менее 3630
Не более 3640
	х
	х

	
	
	
	
	3
	Масса, кг
	не более 0,7
	х
	х

	
	
	
	
	4
	Марка стального каната 
(ГОСТ 3067-88)
	х
	х
	6,2-Г-1-С-Н-1570 (160) 

	
	
	
	
	5
	Марка трубки термоусаживаемой
	х
	х
	ТТ-3 12/6 

	
	
	
	
	6
	Конструкция
	х
	изолированная,
герметизированная
	х

	
	
	
	
	7
	Чертеж 
	х
	15321-00-00-01,
1548-00-000-01
	х



	Сообщаю вам, что по информации завода-изготовителя, современные технологии изоляции и герметизации перемычек не предусматривают использование термоусаживаемых трубок. В качестве актуального технического решения применяется покрытие стального каната ПВХ-Э изоляцией.
Данный материал обладает высокими диэлектрическими показателями, выдерживает повышенные напряжения и обеспечивает надежную гидроизоляцию. За счет улучшенной эластичности ПВХ-Э устойчив к изломам при монтаже в труднодоступных местах и оптимально подходит для эксплуатации в подвижных соединениях.
Необходимо учесть, что физическая плотность поливинилхлорида превышает плотность материала термоусаживаемых трубок, что приводит к увеличению общей массы готового изделия.
На основании изложенного прошу внести изменения в следующие параметры технического задания:
1. Пункт 3. «Масса, кг»: установить значение «не более 1,2» и перенести данный пункт в раздел «Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться».
2. Пункт 5. «Марка трубки термоусаживаемой: ТТ-3 12/6»: изложить в новой редакции — «Способ изоляции: ПВХ-Э изоляция».

В отношении позиции №2 н/н 152010183 Перемычка к пут.трансф.ящ.ст. 1620мм установлены следующие требования.
	№ п/п
	Номенклатурный номер
(по системе SAP)
	Краткое наименование МПЗ
(по системе SAP)
	Товарный знак, наименование страны происхождения товара
	№ показателя
	Показатель (характеристика) МПЗ, ЕИ
	Требования к значениям показателей (характеристик) МПЗ, или эквивалентности предлагаемого к поставке МПЗ, МПЗ, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	
	
	
	
	
	
	Минимальное и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	152010183
	Перемычка к пут.трансф.ящ.ст. 1620мм
	х
	1
	Длина перемычки L, мм 
(допустимое отклонение ±10)
	х
	х
	1620

	
	
	
	
	2
	Длина заготовки каната, мм
	Не менее 1650
Не более 1660
	х
	х

	
	
	
	
	3
	Масса, кг
	не более 0,4
	х
	х

	
	
	
	
	4
	Марка стального каната 
(ГОСТ 3067-88)
	х
	х
	6,2-Г-1-С-Н-1570 (160) 

	
	
	
	
	5
	Марка трубки термоусаживаемой
	х
	х
	ТТ-3 12/6 

	
	
	
	
	6
	Конструкция
	х
	изолированная,
герметизированная
	х

	
	
	
	
	7
	Чертеж 
	х
	15321-00-00,
1548-00-000
	х



На основании изложенного прошу внести изменения в следующие параметры технического задания:
1. Пункт 3. «Масса, кг»: установить значение «не более 0,7» и перенести данный пункт в раздел «Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться».
2. Пункт 5. «Марка трубки термоусаживаемой: ТТ-3 12/6»: изложить в новой редакции — «Способ изоляции: ПВХ-Э изоляция».»
[bookmark: _GoBack]

Ответ:
В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Технические требования будут внесены изменения.
