
















Технические требования на МТР


ОКПД2 22.19.30.137 Поставка пожарных рукавов 
для объектов Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc163817111]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc163817112]Обозначения и сокращения

	ТР ЕАЭС 043/2017
	Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40)

	ГОСТ 
34779-2021
	Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. «Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний» (принят и введен в действие Росстандартом РФ от 29.04.2022 N 258-ст)






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc163817113]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 22.19.30.137 Поставка пожарных напорных рукавов для пожарных автомобилей (РПМ) для объектов Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc163817114]Цель использования закупаемой продукции
Пожарные рукава предназначены для подачи воды и пенных растворов огнетушащих веществ при тушении пожаров на объектах Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС». Рукава используются в комплекте с пожарными стволами и другим пожарным оборудованием для создания эффективной системы пожаротушения.
1.4. [bookmark: _Toc163817115][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
	Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. На объектах защиты применяются пожарные рукава различных типов и диаметров. Поставка пожарных рукавов осуществляется в целях поддержания готовности сил и средств на объектах Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС».
1.5. Иные требования и сведения общего характера
	Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc163817116]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc163817117]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc163817118]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc163817119]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Латексированный напорный пожарный рукав (РПМ) диаметром 51 мм – износостойкие (И), с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ)
	шт
	5

	2. 
	Латексированный напорный пожарный рукав (РПМ) диаметром 77 мм – износостойкие (И), с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ)
	шт
	35


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc163817120]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc163817121][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция согласно перечня табл. 1.1. настоящих технических требований
	С даты подписания договора 
	В течение 45 рабочих  дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc163817122][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc163817123] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1.1): «Поставка пожарных напорных рукавов для объектов Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к функциональным характеристикам
	Пожарные рукава должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих стойкость к воздействию воды, масел, нефтепродуктов и агрессивных сред; рабочее давление не менее 1,0 МПа для напорных рукавов; испытательное давление не менее 1,5 МПа; срок службы не менее 5 лет. 
	
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла.
	
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к материалам
	Материалы, используемые для изготовления пожарных рукавов, должны соответствовать ГОСТ 34779-2021 и иметь сертификаты качества. Внутренний слой должен быть герметичным, внешний слой - износостойким.
	
	
	

	3.2. 
	Требования к документации
	На каждый пожарный рукав предоставляется паспорт изделия с указанием даты изготовления, номера партии и результатов заводских испытаний.
	
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к диапазону температур 
	Диапазон хранения и применения пожарных рукавов должен составлять не менее -40 до +50 °C.
	
	
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком, по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Транспорт, на котором осуществляется доставка, не должен содержать попутного груза.
	
	
	

	5.2. 
	Требования к маркировке
	Маркировка пожарных рукавов должна соответствовать требованиям ГОСТ 34779-2021 и содержать информацию о типе рукава, диаметре, длине, рабочем давлении, дате изготовления и наименовании производителя.

	
	
	

	5.3. 
	Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара
	Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара.
	
	
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	
	
	
	
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки продукции.
	
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Техническая часть заявки
	В технической части заявка участника должна содержать информацию о полном наименовании продукции или их эквиваленте с указанием параметров поставляемой продукции, в том числе:
	
	
	

	8.1.1.
	
	Техническое описание продукции, код товара согласно каталогу производителя;
	
	
	

	8.1.2.
	
	Для изготовителя продукции:
Заполненные таблицы технических характеристик, в соответствии с техническими требованиями Заказчика.
	
	
	

	8.2. 
	На этапе поставки должны быть представлены
	- сертификаты соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (обязательно);
- паспорта изделий пожарные напорные рукава (обязательно)
	
	
	

	8.3.
	Спецификация поставляемой продукции
	Спецификация поставляемой продукции должна быть представлена в двух вариантах:
- на бумажном носителе; 
- на электронном носителе (в формате Word, Excel, Pdf), полностью соответствующем бумажному варианту.
	
	
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Требования по сертификации
	Наличие на продукцию сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc163817124]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).
3.2. [bookmark: _GoBack]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.






