













Технические требования

ОКПД2 25.11.10.000 Поставка охранной будки модульного типа для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот № 0001-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ




1. [bookmark: __RefHeading___Toc4468_2211158986][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc127778163]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4470_2211158986][bookmark: _Toc127778164][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.10.000 Поставка охранной будки модульного типа для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Продукция)

1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4472_2211158986][bookmark: _Toc127778165][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для размещения дежурного постового охраны территории КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС.

1.3. Обоснование закупки
Договор подряда № 1050-71-2024/9-ТпиР-БЕЗ-2024 от 22.08.2024г. «Разработка рабочей
документации по созданию комплекса инженерно-технических средств защиты КРУЭ-
500 кВ, монтаж и наладка систем безопасности КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: __RefHeading___Toc4474_2211158986][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc127778166][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _GoBack]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4476_2211158986][bookmark: _Toc127778167]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4478_2211158986][bookmark: _Toc127778168]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4480_2211158986][bookmark: _Toc127778169][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Будка постового модульного типа
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4482_2211158986][bookmark: _Toc127778170][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4486_2211158986][bookmark: _Toc127778171][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	Наименование
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	ОКПД2 25.11.10.000 Поставка охранной будки модульного типа для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.
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[bookmark: __RefHeading___Toc4488_2211158986]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции:  ОКПД2 25.11.10.000 Поставка охранной будки модульного типа для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Габариты наружные (ДхШхВ)
	1500х1500х2450 мм

	1.2
	Требования к материалам 
	Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствующие Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008

	1.3
	Количество отсеков
	1

	1.4
	Устройства обеспечивающие
безопасную и надежную перевозку, крепление на транспортных средствах и установку на основание при помощи крана
	да

	1.5
	Наружная отделка
	Профилированный оцинкованный лист толщиной не менее 0,7 мм, покраска, цвет RAL 7004 (серый)

	1.6
	Крыша
	Рубероид + профлист толщиной не менее 0,7 мм

	1.7
	Внутренняя отделка
	ПВХ-вагонка

	1.8
	Утеплитель
	URSA GEO не менее 150мм с ветро-влагоизоляционной паропроницаемой мембраной

	1.9
	Пол
	Половая доска с антисептической пропиткой, плинтус ПВХ по периметру

	1.10
	Количество дверей
	1

	1.11
	Размер двери (ШхВ)
	800х2000 мм

	1.12
	Параметры двери
	ПВХ-профиля армированного, с фурнитурой и доводчиком, заполнение -сендвич панель и остекление (от 30 до 50% от площади двери), предусмотреть запирающее устройство изнутри.

	1.13
	Количество окон
	3

	1.14
	Размеры окон
	900х900 мм (расстояние от пола до низа - 1000мм)

	1.15
	Параметры окон
	Из ПВХ-профиля с фурнитурой и отливами, заполнение - однокамерный стеклопакет

	1.16
	Электроснабжение
	Щит электроснабжения, включая автоматические выключатели. Электропитание от сети
переменного тока напряжением 220 В. Розетка двойная с з/к - 2 шт. Кабельные линии системы электроснабжения и освещения в кабель-каналах от щита

	1.17
	Освещение
	Светильник потолочный светодиодный 1шт. (норма освещенности не менее 150лк), выключатель 1 шт.

	1.18
	Температура эксплуатации
	-30 до +50 °С

	1.19
	Вентиляция
	Естественное через вытяжное отверстие

	1.20
	Микроклимат
	Сплит-система - 1шт, электрический конвектор 1кВт - 1 шт.

	1.21
	Мероприятия по пожарной безопасности
	В соответствие с ГОСТ Р 58760-2019: должна быть смонтирована автономная АПС и СОУЭ укомплектована огнетушителями

	1.22
	Мебель
	Стол 1200х400х750(h), исполнение - УХЛ3

	1.23
	Дополнительное оборудование
	Замок в двери, засов в двери изнутри, тревожная кнопка типа ИО 101-2 (КНФ-1), гофра ПВХ ф16 проложенная за обшивкой от тревожной кнопки до наружной отделки.

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
Волжский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1А.

	2.2
	Информация о транспорте
Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
    • Сертификат качества в 2 экз.;
    • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.;
    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;
    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;
    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
    • Обязательные первичные документы:
    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должны быть новой, не бывшей ранее в употреблении. Технические решения и само продукция должна соответствовать действующим на территории РФ норм, правил и безопасной эксплуатации.




