6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Сейф-пакетов 

для нужд УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Санкт-Петербург, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС г.  Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	2.
	Филиал
	УФПС  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области-подразделение Покупателя, использующее в своей деятельности Товар, являющийся предметом настоящего Технического задания, которое обеспечивает приемку Товара (является Грузополучателем), а также производит оплату за поставленный Товар

	3.
	УФПС 
	Управление федеральной почтовой связи – филиал АО «Почта России», расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	4.
	Товар
	Сейф-пакет

	5.
	СТО
	Стандарт организации, утверждается юридическим лицом

	6.
	ТУ
	Технические условия

	7.
	ТТ
	Технические требования

	8.
	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	9.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое обязуется поставить товар Покупателю в соответствии с заключенным договором

	10.
	ГОСТ
	Государственный общероссийский стандарт


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Наименование предмета закупки: Поставка сейф-пакетов для нужд УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Цель поставки Товара: Обеспечение структурных подразделений расходным материалом (сейф-пакетами) для формирования почтовых отправлений с кредитными картами и последующей их доставки из эмиссионных центров Банка до отделений ПАО «Сбербанк». 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару:
3.1.1
Одноразовые сейф-пакеты предназначены для пересылки документов и пластиковых карт. Пакет должен выполнять функцию сигнального устройства и надежной упаковки одновременно. Пакеты должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» и в соответствии с Техническими требованиями к номерным сейф-пакетам, утвержденными 21.02.2019г. ФГУП «Почта России» (Приложение 2 к Техническому заданию).

3.1.2 Поставляемые сейф-пакеты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

3.1.3. В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

3.1.4. При осуществлении закупки ТРУ, в отношении которой Постановлением № 1875 установлено ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения не допускается: при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Также Поставщик обязан представить при поставке российского товара номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров

3.2. Спецификация поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество
	Минимальная поставка
	Страна происхождения

	1.
	Сейф-пакет для Сбербанка А4

	22.22.11.190
	шт.
	111 000
	55 500
	Россия

	
	Итого


	
	шт.
	111 000
	
	


3.3. Основные характеристики товара:
В соответствии с Техническими требованиями к сейф-пакетам, утвержденными 21.02.2019г. ФГУП «Почта России» (Приложение 2 к Техническому заданию).

3.4. Комплектность товара:

Не установлена.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ):
Технические требования к сейф-пакетам, утвержденные 21.02.2019г. ФГУП «Почта России»

ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия»
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок:
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока. 

При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

Маркировка должна включать в себя: 

- наименование товара; 

- адрес грузополучателя; 

- наименование грузоотправителя;

- страна происхождения;

- наименование производителя;

- адрес производителя;

- наименование грузоотправителя;

- адрес грузоотправителя;

- наименование, №, дата договора/заявки на поставку товара;

- номер места

- номер позиции

- вес нетто, вес брутто;

- количество в упаковке.

Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок поставки товара 

Поставщик обязуется поставить Товар в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Срок поставки начинает исчисляться со следующего календарного дня после получения Поставщиком заявки.

6.2. Условия поставки
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем осуществляется автомобильным транспортом Поставщика в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 по 16:00. Разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан предупредить Покупателя о поставке товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня, путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.

6.3. Адрес доставки

Адрес поставки указан в Приложении № 1 к Техническому заданию. 

6.4. Срок действия договора 

С момента подписания Договора сторонами и до 30.11.2027г., в части расчетов между Сторонами – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА


7.1.1. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику в соответствии с заявкой по адресу, указанному в пункте 6.3 настоящего ТЗ, в сроки, указанные в пункте 6.1 настоящего ТЗ.  

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара. 


7.1.2. Поставщик извещает Заказчика о дате и времени поставки Товара в срок, указанный в пункте 6.1 настоящего ТЗ. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в договоре. 


7.1.3. Заказчик должен подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Заказчика доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.


7.1.4. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами и за счет Поставщика.


7.1.5. Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Спецификации, ТЗ, иных приложений к Договору.


7.1.6. Для проверки Товара в части его соответствия условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Спецификации, ТЗ, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).


7.1.7. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы Товара. 


7.1.8. Приемка осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика по усмотрению Заказчика. Заказчик обязан уведомить Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.


7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан Поставить Заказчику Товар с надлежащим образом оформленными документами:

	№
	Наименование
	Количество
	Язык составления и форма документа     
(оригинал, копия и т.д.)

	1
	Товарная накладная формы ТОРГ 12 или формы УПД
	2
	Русский, оригинал

	2
	Счет-фактура
 


	1
	Русский, оригинал

	3
	Транспортная накладная Т1


	2
	Русский, оригинал

	4
	Документы, подтверждающие качество товара и его безопасность (сертификат/декларация о соответствии товара
, паспорт качества или иное)
	1
	Русский, оригинал или копия


8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.  Маркировка упаковки должна обеспечивать идентификацию товара. Доставка (до склада Заказчика) и разгрузка Товара производится силами Поставщика.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


Товар должен храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении товара должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения товара должны быть нанесены на тару и упаковку.
10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Заказчика, конечного потребителя и окружающей среды, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды".

11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве, хранении, транспортировке, эксплуатации или потреблении товары должны быть безопасны, т. е. не должны наносить вред жизни и здоровью потребителя.

 Безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании"
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения


	Номер страницы

	1.
	Адрес Склада Филиала Покупателя, контактные данные


	9

	2.
	Технические требования к номерным сейф-пакетам, утвержденные ФГУП «Почта России» 21.02.2019


	10-15


Приложение № 1 к ТЗ
Адрес Склада Филиала Покупателя

	№п/п
	Наименование Филиала Покупателя
	Адрес местонахождения склада 
	Контактные данные для направления Уведомления

	1
	УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	190701, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, корп. 2Б, склад ОМТС 
	Фролова Зинаида Федоровна, зав. Складом
тел: +7 (812) 630-63-33, доб.2472 

моб. тел. +7 (921) 440-06-52

Zinaida.Frolova@russianpost.ru 

Александрова Елена Александровна, гл. специалист ГМТО УФПС СПб и ЛО
тел. +7 (812) 630-63-33, д.2487

моб. тел. +7 911-945-74-81

Elena.A.Aleksandrova@russianpost.ru



Приложение №2 к ТЗ
[image: image1.emf]
1.1. Одноразовые номерные сейф-пакеты (далее – пакеты), предназначены для пересылки документов и пластиковых карт.  Пакет должен выполнять функцию сигнального устройства и надежной упаковки одновременно. 

1.2. Температура эксплуатации от -50°С до +60°С.

Температура заклеивания от +10°С до +35°С.  
1.3. Пакеты должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» и отвечать настоящим техническим требованиям.

1.4. Тип пакета по ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» – «I-13». Пакет должен изготавливаться путем сложения пленочного полотна вдвое с последующим скреплением боковых краев термосвариванием. 

Сварные швы должны быть герметичными, ровными по всей длине, без прожженных мест и складок. Показатель прочности сварных швов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении в соответствии с п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

Верхний и боковые швы двойной проварки должны исключать подрезание и проникновение внутрь пакета без оставления видимых следов.

1.5. Размеры пакетов представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1

	Тип пакета
	Наружный размер пакета

(мм)

	Сейф-пакет А5
	195х260



	Сейф-пакет А4
	245х340



	Сейф-пакет А3
	335х530



	Сейф-пакет А2
	495х590




По согласованию с ФГУП «Почта России» допускается изготовление пакетов других размеров.

Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, разрешенных ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

1.6. Качество поверхности пакетов должно соответствовать требованиям ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». 

2. Требования к оформлению лицевой стороны пакета

2.1. Общий вид лицевой стороны пакетов представлен в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.  

3. Требования к оформлению клапана 

3.1. Пакет закрывается сейф-клапаном красного цвета, расположенным по короткой стороне пакета, в соответствии со схемой формирования пакета (приложения № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящим техническим требованиям). Высота загиба верхнего края пакета не менее 40 мм.

3.2. При вскрытии сейф-клапана проявляются индикаторные надписи: «Вскрыто», «OPEN VOID», «СТОП», «STOP» (с учетом п. 5.4 и п.5.5).

4. Требования к оформлению оборотной стороны пакета

4.1. Общий вид оборотной стороны пакетов представлен в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящим техническим требованиям.

4.2. На оборотную сторону пакета нанесен индивидуальный 9-значный буквенно-цифровой код (дублируется штриховым кодом «code 128»). Обязательное требование – переменная маркировка (штриховой код и номер) должна быть стойкая к воздействию химических растворителей. Невозможность стирания номера и штрихового кода растворителями с поверхности пакета при механическом воздействии.

На оборотной стороне пакета расположен прозрачный карман для сопроводительных документов, являющийся конструктивной составляющей пакета. Высота кармана 210 мм (внутренний размер), ширина кармана – в соответствии с приложениями № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящим техническим требованиям. 

5. Требования к сырью и материалам

5.1. Для изготовления пакетов используется влагонепроницаемый трехслойный непрозрачный особо прочный полиэтилен высокого давления. Толщина материала для пакета А5, А4 и А3 – не менее 0,07 мм, для пакета А2 – не менее 0,100 мм. Цвет пакета – белый.
5.2. Пакет снабжен индикаторной лентой шириной 38 мм. На индикаторной ленте должна быть защитная перфорация в виде двух горизонтальных линий, расположенных на расстоянии 5 мм от нижнего и верхнего краев ленты

5.3. Индикаторная лента, материал и технология изготовления пакетов должны обеспечивать выявление попыток несанкционированного вскрытия с помощью механических, термических, химических воздействий.

5.4. Специальный клей должен обеспечивать появление надписи «VOID OPEN» на индикаторной ленте при вскрытии с помощью замораживания (до -50°С).

5.5. На внутреннюю сторону индикаторной ленты с помощью термохромной краски должны быть нанесены точки, проявляющиеся при попытке несанкционированного доступа путем нагрева ленты (более 60°С) и образующие надпись «STOP».

5.6. Нанесение индивидуального номера под индикаторную ленту должно исключать возможность подмены пакета и попыток изменения номера на нем. Маркерная метка под индикаторной лентой при правильном закрытии должна быть видна сквозь него.

6. Маркировка, упаковка пакетов

6.1. В установленном месте на оборотной стороне пакета (приложение           № 2) наносится маркировка в соответствии с ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». 
6.2. Упаковка готовых пакетов должна осуществляться в соответствии с п. 5.5.1 – 5.5.2 ГОСТ 12302 – 2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». Упаковка должна обеспечивать сохранность пакетов при транспортировании и хранении. 

Приложение № 1
Общий вид лицевой стороны пакета
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Приложение № 2
Общий вид оборотной стороны паке[image: image3.png]340 MM
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�  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.


2. В случае, если товар в соответствии с требованиями РФ подлежит обязательной сертификации.








