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Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 25.99.29.190 Поставка изделий из металлов, крепежных элементов и такелажного оборудования для выполнения работ на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc242352886]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc242352888][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.99.29.190 Поставка изделий из металлов, крепежных элементов и такелажного оборудования для выполнения работ на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc242352889]Цель использования закупаемой продукции 
Продукция закупается в целях комплексного материально-технического обеспечения единого технологического цикла по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ. Все позиции, включенные в спецификацию, имеют строгую функциональную и технологическую взаимосвязь, так как предназначены для одновременного использования на одном объекте.

1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc242352890]Существующее положение
· Место поставки товара: Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2. 
· Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, по предварительной согласованности с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки товара. Погрузка, разгрузка, перенос товара, подъем на этаж, осуществляются силами Поставщика

1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc242352891][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
· Поставка осуществляется в соответствии с заявками Заказчика в течение всего срока действия договора.
· Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет до места поставки Товара по адресу, указанному в п. 1.4 настоящих Технических требований.
· Поставка Товара, включая транспортировку до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, указанные в п. 2.1.2. настоящих Технических требований.


[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc242352892]Требования к продукции
1.5. [bookmark: _Toc242352893]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc242352894]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc242352895]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции*
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Электроды сварочные 
	кг
	0,453

	2. 
	Анкер двухраспорный с полукольцом 
	шт
	320

	3. 
	Анкер двухраспорный с кольцом 
	шт
	2264

	4. 
	Стальной канат 
	мп
	10100

	5. 
	Талреп вилка-вилка 
	шт
	184

	6. 
	Траверса линейная с переставными обоймами 
	шт
	1

	7. 
	Зажим для троса 
	шт
	21200

	8. 
	Коуш 
	шт
	693

	9. 
	Коуш для стальных канатов 
	шт
	2127

	10. 
	Бур 
	шт
	65

	11. 
	Сталь угловая 
	т
	0,151


* наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно.

[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc242352896]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc242352897][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка изделий из металлов, крепежных элементов и такелажного оборудования для выполнения работ на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	С даты подписания Договора
	[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743510]12 (двенадцать) рабочих дней с даты направления заявки.
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1.6. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc242352898][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc242352899] Таблица 3. Требования к продукции 
 
Наименование продукции (позиция № 1-11 Таблицы 1.1): ОКПД2 25.99.29.190 Поставка изделий из металлов, крепежных элементов и такелажного оборудования для выполнения работ на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Электроды сварочные
	Тип покрытия: рутиловое или ильменитовое. 
Назначение: для сварки ответственных конструкций из низколегированных и углеродистых сталей. 
Марка (тип) электродов: Э46. 
Диаметр стержня: 4,0 мм. 
Длина электрода: не менее 350 мм, но не более 450 мм.

	1.2. 
	Анкер двухраспорный с полукольцом
	Конструкция: анкерный болт с двумя зонами распора и насадкой в виде полукольца (крюка). 
Материал: сталь с защитным антикоррозийным покрытием (оцинкованная). 
Диаметр анкера (резьбы): М8. 
Диаметр сверления (внешний диаметр): 12 мм. 
Длина анкера: 200 мм.

	1.3. 
	Анкер двухраспорный с кольцом
	Конструкция: анкерный болт с двумя зонами распора и насадкой в виде замкнутого кольца (петли). 
Материал: сталь с защитным антикоррозийным покрытием (оцинкованная). 
Диаметр анкера (резьбы): М8. 
Диаметр сверления (внешний диаметр): 12 мм. 
Длина анкера: 200 мм.

	1.4. 
	Стальной канат
	Соответствие стандарту: DIN 3069
Покрытие: оцинкованный (для защиты от коррозии). 
Номинальный диаметр каната: 10 мм. 
Длина в одной бухте/катушке: 100 м.
Наличие заводской (консервационной) смазки: нет*
*Поставляемый стальной канат должен быть без нанесения заводской (консервационной) смазки. Поверхность каната должна быть сухой, чистой, без следов масляных пятен, наплывов или подтеков смазочных материалов. 

	1.5. 
	Талреп вилка-вилка
	Тип конструкции: закрытого типа (трубчатый корпус), исполнение регулировочных элементов — «вилка-вилка». 
Соответствие стандарту: DIN 1478. 
Резьба: М10. 
Материал: углеродистая сталь с оцинкованным покрытием.

	1.6. 
	Траверса линейная с переставными обоймами
	Назначение: грузозахватное приспособление линейного типа для подъема грузов за центральную обечайку. 
Конструкция: с переставными обоймами для регулировки шага подъема. 
Грузоподъемность: 3,0 тонн. 
Длина траверсы: 4,0 м. 
Тип исполнения: ТЛЦп.

	1.7. 
	Зажим для троса
	Тип конструкции: зажим канатный, дуговой с колодкой (плашечный). 
Соответствие стандарту: DIN 741.
Номинальный диаметр зажимаемого каната: 10 мм. 
Материал корпуса и дужки: сталь оцинкованная.

	1.8. 
	Коуш
	Назначение: предохранение петли каната от истирания. 
Соответствие стандарту: DIN 6899. 
Подходящий диаметр каната/троса: 8 мм. 
Материал: сталь оцинкованная.

	1.9. 
	Коуш для стальных канатов
	Назначение: предохранение петли каната от истирания. 
Соответствие стандарту: DIN 6899.
Подходящий диаметр каната/троса: 10 мм. 
Материал: сталь оцинкованная.

	1.10. 
	Бур
	Тип хвостовика: SDS-max. 
Конструктивный элемент: наконечник из твердого сплава (карбид вольфрама). 
Назначение: ударное сверление отверстий в твердых материалах (бетон, армированный бетон, кирпич, камень). 
Общая длина бура: 340 мм. 
Рабочий диаметр: 12 мм.

	1.11. 
	Сталь угловая
	Вид проката: горячекатаный фасонный прокат (уголок равнополочный). 
Материал: сталь (углеродистая обыкновенного качества или низколегированная). 
Геометрические размеры полок и толщины: 100х100х10 мм. 
Длина единицы поставляемой позиции: 6 / 12 метров.

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Вся поставляемая продукция должна соответствовать:
· 34805-2021;
· ГОСТ 8509-93;
· ГОСТ 535-2005, ГОСТ 19281-2014;
· ГОСТ 9467-75 — Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей;
· ГОСТ 9466-75 — Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия;
· ГОСТ 3088-80;
· ГОСТ Р 72018-2025 — Анкеры механические для ответственных креплений в бетоне;
· ГОСТ 9690-71 — Талрепы;
· ГОСТ 13186-87 — Зажимы канатные;
· ГОСТ 2224-93 — Коуши стальные для стальных канатов;
· ГОСТ 34347-2017 — Оборудование грузоподъемное.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь загрязнений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, строго соответствовать коммерческому предложению и спецификации поставщика.         
Поставляемая продукция должна быть упакована и поставлена заказчику в упаковке (таре) соответствующего образца, обеспечивающая сохранность. Упакованная продукция должна быть маркирована. Маркировка должна быть изложена на русском языке, быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованной продукции и воздействиям внешней среды.


	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Адреса поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресам: указанным в п. 1.4 настоящих ТТ.

	3.2. 
	Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, установленные в Таблице № 2.1 настоящих ТТ.

	3.3. 
	Поставщик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за качество поставляемой продукции и предоставление всей необходимой товарно-транспортной документации. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	4.1. 
	Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами.

	4.2. 
	Продукция должна быть новой, не находившейся в эксплуатации. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств.

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1. 
	Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc242352901]Требования к документации по ценообразованию на этапе мониторинга цен
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости предложения Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Приложении №3 к запросу ТКП.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав предложения не включаются.
[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
