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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2……. Поставка комплекса охранного радиолокационного тепловизионного для Рыбинской и Угличской ГЭС
Каскада Верхневолжских ГЭС
Лот №…


1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2… Поставка комплекса охранного радиолокационного тепловизионного для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора от 25.12.2025 г № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	
	Партия №1 (Рыбинская ГЭС)
	
	

	1. 
	Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°), КОРТ «Х-500-90-ВТ3» ЮСДП.425918.020-69
	компл.
	1

	2. 
	Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (180°), КОРТ «Х-500-180/2-ВТ3» ЮСДП.425918.020-114
	компл.
	1

	3. 
	Комплект мониторинга «Земля» стационарный ЮСДП.425681.001 в составе:
сервер с установленным пакетом ПО, монитор LCD 27”, клавиатура проводная USB, мышь проводная USB
	компл.
	1

	4. 
	Комплект электропитания и коммутации ЮСДП.436112.001 в составе:
шкаф электропитания и коммутации ЮСДП.436112.007, КМЧ для крепления шкафа на опоре, козырёк защитный
	компл.
	2

	5. 
	Мачта телескопическая, М-250 ЮСДП.301563.018-06
	компл.
	2

	6. 
	KVM-консоль SMK-980-19UBRU
	шт.
	1

	7. 
	KVM-удлинитель ATEN CE775
	компл.
	1

	8. 
	Медиаконвертер TP-Link MC210CS
	шт.
	2

	
	Партия №2 (ВСП №2 Рыбинской ГЭС)
	
	

	9. 
	Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (180°), КОРТ «Х-500-180/2-ВТ3» ЮСДП.425918.020-114
	компл.
	2

	10. 
	Комплект мониторинга «Земля» стационарный ЮСДП.425681.001 в составе:
сервер с установленным пакетом ПО, монитор LCD 27”, клавиатура проводная USB, мышь проводная USB
	компл.
	1

	11. 
	Комплект электропитания и коммутации ЮСДП.436112.001 в составе:
шкаф электропитания и коммутации ЮСДП.436112.007, КМЧ для крепления шкафа на опоре, козырёк защитный
	компл.
	2

	12. 
	Мачта телескопическая, М-250 ЮСДП.301563.018-06
	компл.
	2

	13. 
	KVM-консоль SMK-980-19UBRU
	шт.
	1

	14. 
	KVM-удлинитель ATEN CE775
	компл.
	1

	15. 
	Медиаконвертер TP-Link MC210CS
	шт.
	2

	
	Партия №3 (Угличская ГЭС)
	
	

	16. 
	Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°), КОРТ «Х-500-90-ВТ3» ЮСДП.425918.020-69
	компл.
	2

	17. 
	Комплект мониторинга «Земля» стационарный ЮСДП.425681.001 в составе:
сервер с установленным пакетом ПО, монитор LCD 27”, клавиатура проводная USB, мышь проводная USB
	компл.
	1

	18. 
	Комплект электропитания и коммутации ЮСДП.436112.001 в составе:
шкаф электропитания и коммутации ЮСДП.436112.007, КМЧ для крепления шкафа на опоре, козырёк защитный
	компл.
	2

	19. 
	Мачта телескопическая, М-250 ЮСДП.301563.018-06
	компл.
	2

	20. 
	KVM-консоль SMK-980-19UBRU
	шт.
	1

	21. 
	KVM-удлинитель ATEN CE775
	компл.
	1

	22. 
	Медиаконвертер TP-Link MC210CS
	шт.
	2

	
	Партия №4 (ЗИП)
	
	

	23. 
	Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°), КОРТ «Х-500-90» ЮСДП.464213.008
	компл.
	2

	24. 
	KVM-консоль SMK-980-19UBRU
	шт.
	2

	25. 
	KVM-удлинитель ATEN CE775
	компл.
	2

	26. 
	Медиаконвертер TP-Link MC210CS
	шт.
	1

	27. 
	Промышленный коммутатор NSGate NIS-3200-205GS
	шт.
	1

	28. 
	Промышленный источник питания AD1024-24F
	шт.
	1

	29. 
	Источник питания MEAN WELL DRS-480-24
	шт.
	2

	30. 
	Комплект ПО на физическом носителе, ЮСДП.425979.007
	шт.
	3


[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc75446578]

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС
	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуга шефмонтажа оборудования Рыбинской ГЭС
	усл. ед.
	1

	2
	Услуга шефналадки оборудования Рыбинской ГЭС
	усл. ед.
	1

	3
	Услуга шефмонтажа оборудования ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	усл. ед.
	1

	4
	Услуга шефналадки оборудования ВСП №2 Рыбинской ГЭС
	усл. ед.
	1

	5
	Услуга шефмонтажа оборудования Угличской ГЭС
	усл. ед.
	1

	6
	Услуга шефналадки оборудования Угличской ГЭС
	усл. ед.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc141728501]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 

[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Партия №1 (Рыбинская ГЭС)
	С даты подписания договора
	Не позднее 16.04.2027 г.

	2
	Партия №2 (ВСП №2 Рыбинской ГЭС)
	С даты подписания договора
	Не позднее 16.04.2027 г.

	3
	Партия №3 (Угличская ГЭС)
	С даты подписания договора
	Не позднее 16.04.2027 г.

	4
	Партия №4 (ЗИП)
	С даты подписания договора
	Не позднее 16.04.2027 г.




Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуга шефмонтажа оборудования
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки
	Не позднее 30 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 15.05.2027 г.

	2
	Услуга шефналадки оборудования
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки
	Не позднее 30 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 30.05.2027 г
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2.2. [bookmark: _Toc141728503][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции

Таблица 2.2. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиции № 1-30 Таблицы 1.1): ОКПД2… Поставка комплекса охранного радиолокационного тепловизионного для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°), КОРТ «Х-500-90-ВТ3» ЮСДП.425918.020-69

	1.1.1
	Тепловизионный комплекс в составе:

	1.1.1.1
	Тепловизионная камера

	
	Тип детектора
	Неохлаждаемый микроболометр

	
	Разрешение, не менее
	640х512

	
	Размер чувствительного элемента, мкм, не хуже
	17

	
	Спектральный диапазон, мкм, не менее
	8-14

	
	Температурная чувствительность, мК, не более
	40

	
	Фокусное расстояние объектива, мм, не менее
	60

	
	Формат сжатия
	H.264; H.265; MJPEG

	
	Частота обновления кадров, кадров/с, не менее
	25

	1.1.1.2
	Видеокамера
	

	
	Разрешение матрицы, не менее
	1/2,8" Exmor CMOS

	
	Разрешение изображения, не менее
	1920х1080 Full HD

	
	Оптический зум, не менее
	40x

	
	Фокусное расстояние объектива, мм, не менее
	6,8-272

	
	Автофокус
	Да, следящий

	1.1.1.3
	Поворотная платформа
	

	
	Угол поворота по горизонтали, град
	непрерывное 360

	
	Угол по вертикали, град, не менее
	±90

	
	Скорость вращения по горизонтали, град/сек, не менее
	до 80

	
	Скорость вращения по вертикали, град/сек, не менее
	до 60

	
	Количество предустановок
	128 и более

	1.1.1.4
	Системные характеристики:
	

	
	Интерфейс управления
	Ethernet

	
	Сетевые протоколы
	TCP/IP; UDP; HTTP; FTP; DDNS; DHCP; PPPoE; UPnP; RTSP; NTP; ONVIF; Pelco-DE

	1.1.2
	Радиолокационная станция
	

	
	Импульсная мощность излучения, Вт, не более
	0,006

	
	Максимальная инструментальная дальность, не менее, м
	500

	
	Минимальная инструментальная дальность, не более, м
	16

	
	Ширина рабочего сектора по азимуту, не менее, град
	90

	
	Ширина рабочего сектора по углу места, не менее, град
	15

	
	Максимальная дальность обнаружения человека (ЭПР не менее 0,5 м2), не менее, м:
	500

	
	Максимальная дальность обнаружения автомобиля (ЭПР не менее 3 м2), не менее, м
	500

	
	Разрешение по дальности, не более, м
	9

	
	Инструментальный диапазон радиальных скоростей обнаруживаемых объектов, не хуже, км/ч
	от 0,5 до 120

	
	Точность определения дальности объекта, не хуже, м
	1,5

	
	Точность определения азимута объекта, не хуже, град
	1

	
	Максимальное количество одновременно вычисляемых траекторий, не менее
	256

	
	Частота обновления выходной (траекторной) информации, не менее, Гц
	3

	
	Время обнаружения траектории объекта, не более, с
	3

	
	Внешние интерфейсы
	Ethernet

	
	Степень защиты оболочки (IP), не ниже
	54

	
	Степень механической прочности (IK), не ниже
	7

	1.2
	Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (180°), КОРТ «Х-500-180/2-ВТ3» ЮСДП.425918.020-114

	1.2.1
	Тепловизионный комплекс в составе:

	1.2.1.1
	Тепловизионная камера

	
	Тип детектора
	Неохлаждаемый микроболометр

	
	Разрешение, не менее
	640х512

	
	Размер чувствительного элемента, мкм, не хуже
	17

	
	Спектральный диапазон, мкм, не менее
	8-14

	
	Температурная чувствительность, мК, не более
	40

	
	Фокусное расстояние объектива, мм, не менее
	60

	
	Формат сжатия
	H.264; H.265; MJPEG

	
	Частота обновления кадров, кадров/с, не менее
	25

	1.2.1.2
	Видеокамера

	
	Разрешение матрицы, не менее
	1/2,8" Exmor CMOS

	
	Разрешение изображения, не менее
	1920х1080 Full HD

	
	Оптический зум, не менее
	40x

	
	Фокусное расстояние объектива, мм, не менее
	6,8-272

	
	Автофокус
	Да, следящий

	1.2.1.3
	Поворотная платформа

	
	Угол поворота по горизонтали, град, не менее
	непрерывное 360

	
	Угол по вертикали, град, не менее
	±90

	
	Скорость вращения по горизонтали, град/сек, не менее
	до 80

	
	Скорость вращения по вертикали, град/сек, не менее
	до 60

	
	Количество предустановок
	128 и более

	1.2.1.4
	Системные характеристики:

	
	Интерфейс управления
	Ethernet

	
	Сетевые протоколы
	TCP/IP; UDP; HTTP; FTP; DDNS; DHCP; PPPoE; UPnP; RTSP; NTP; ONVIF; Pelco-DE

	1.2.2
	Радиолокационная станция

	
	Импульсная мощность излучения, Вт, не более
	2

	
	Максимальная инструментальная дальность, не менее, м
	500

	
	Минимальная инструментальная дальность, не более, м
	20

	
	Ширина рабочего сектора по азимуту, не менее, град
	180

	
	Ширина рабочего сектора по углу места, не менее, град
	10

	
	Максимальная дальность обнаружения человека (ЭПР не менее 0,5 м2), не менее, м:
	500

	
	Максимальная дальность обнаружения автомобиля (ЭПР не менее 3 м2), не менее, м
	500

	
	Разрешение по дальности, не более, м
	9

	
	Инструментальный диапазон радиальных скоростей обнаруживаемых объектов, не хуже, км/ч
	от 0,5 до 120

	
	Точность определения дальности объекта, не хуже, м
	1,5

	
	Точность определения азимута объекта, не хуже, град
	1

	
	Максимальное количество одновременно вычисляемых траекторий, не менее
	256

	
	Частота обновления выходной (траекторной) информации, не менее, Гц
	3

	
	Время обнаружения траектории объекта, не более, с
	3

	
	Внешние интерфейсы
	Ethernet

	
	Степень защиты оболочки (IP), не ниже
	54

	
	Степень механической прочности (IK), не ниже
	7

	1.3
	Комплект мониторинга «Земля» стационарный ЮСДП.425681.001 в составе:

	1.3.1
	Сервер с установленным пакетом ПО

	
	Исполнение корпуса:
	19"

	
	Блок питания, Вт, не менее:
	650

	
	Корпусный вентилятор, не менее:
	80 мм, 2шт

	
	CPU (сервер), не хуже:
	Intel® Core i7-14700

	
	Кол-во ядер/потоков, не менее:
	20/28

	
	Базовая частота процессора, ГГц, не менее:
	5,4

	
	ОЗУ, не менее: 
	RAM DIMM DDR5 16GB 4800MHz

	
	Жесткий диск, не хуже:
	SSD 256 GB 2.5" SATA RU

	
	Материнская плата, не хуже: 
	с поддержкой RAID 0,1,5,10, разъемы 2 x HDMI, 1 x DP, 1xVGA

	
	Видеокарта, не менее:
	GPU NVIDIA RTX A1000 8GB

	
	Сетевой адаптер:
	1 x RJ45 2.5 G

	
	Клавиатура USB, мышь USB
	в комплекте

	
	Операционная система:
	Astra Linux Special Edition 1.7 (Воронеж)

	
	Наличие в Реестре российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875)
	да

	1.3.2
	Монитор 27"(с наличием встроенных колонок)

	
	Диагональ экрана (дюйм), не менее:
	27"

	
	Разрешение, не менее:
	2560x1440

	
	Тип подсветки матрицы:
	LСD

	
	Технология изготовления матрицы:
	IPS

	
	Соотношение сторон:
	16:9

	
	Яркость, кд/м2, не менее:
	250

	
	Контрастность, не менее:
	1000:1

	
	Мах количество цветов, млн., не менее:
	16,7

	
	Время отклика пикселей, мс., не более:
	5

	
	Мах частота обновления экрана, Гц, не менее:
	75

	
	Видеоразъемы:
	HDMI, DisplayPort, VGA

	
	Наличие в Реестре российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875)
	да

	1.3.3
	Клавиатура проводная USB

	
	Интерфейс подключения
	USB

	1.3.4
	Мышь проводная USB

	
	Интерфейс подключения
	USB

	1.5
	Комплект электропитания и коммутации ЮСДП.436112.001 в составе:

	1.5.1
	шкаф электропитания и коммутации ЮСДП.436112.007

	
	Cтeпeнь зaщиты oбoлoчки (IP), не ниже:
	IP66

	
	Teмпepaтypa экcплyaтaции, диапазон не уже:
	-35…+40 °C

	
	Тип монтажа
	навесной

	1.5.2
	КМЧ для крепления шкафа на опоре

	
	Комплект монтажных частей для крепления шкафа на опоре
	да

	1.5.3
	Козырёк защитный

	
	Защита от атмосферных осадков
	да

	1.6
	Мачта телескопическая, М-250 ЮСДП.301563.018-06

	
	Функционал - обеспечение подъёма оборудования на высоту
	да

	
	Мачта представляет собой типовую металлическую выдвижную
мачту квадратного сечения с элементами её крепления к основанию.
Конструкция: стационарный сварной каркас (станок) в виде прямоугольной фермы из стальных профилей, предназначен для
[bookmark: _GoBack]подъема (опускания) секций при монтаже мачты. Внутри каркаса при помощи троса редуктора перемещается каретка, на которую при подъеме устанавливается секция мачты. Вращение барабану передается электромотором. Ствол мачты состоит из ферм. Ферма представляет собой стальную четырехгранную сварную конструкцию квадратного сечения. Продольные образующие фермы выполнены из стального профиля. 
	да

	
	Высота мачты, м, не менее
	4

	
	Наличие в составе электролебёдки 220 В
	да

	
	Наличие в составе стационарного подъёмника
	да

	
	Наличие в составе комплекта оттяжек
	да

	
	Наличие в составе комплекта такелажа и кольев для растяжки станка
	да

	
	Верхняя секция с опорными площадками
	да

	
	Температура эксплуатации, диапазон не уже:
	-40…+60 °C

	
	Возможность эксплуатации при скорости ветра до, м/с, не менее
	30

	
	Возможность эксплуатации при обледенении с толщиной слоя до, см, не менее
	1

	
	Эксплуатация в ветровых районах по СНиП2.01.07-85
	I…III

	1.7
	KVM-консоль SMK-980-19UBRU
	

	
	Тип
	Консоль для монтажа в 19' стойку

	
	Диагональ экрана
	19''

	
	Разрешение экрана, не менее
	1280 x 1024 (SXGA)

	
	Угол обзора (гор./верт.), не менее
	160°/160°

	
	Количество KVM входов, не менее
	8

	
	Температура эксплуатации, °C, диапазон не уже:
	0…+50 °C

	
	Влажность, диапазон не уже
	20 ~ 80 % ( без конденсата )

	
	Интерфейс подключения клавиатуры
	USB

	1.8
	KVM-удлинитель ATEN CE775
	

	
	Рабочее расстояние, не менее, м
	300м

	
	Разъемы
	RJ-45, RS-232, USB  тип А, VGA, Гнездо аудио

	
	От устройства к устройству
	Категория 5 / Категория 5e / Категория 6

	
	Рабочая температура, диапазон не уже
	0…+40 °C

	
	Видео, не менее
	1920x1200 @ 60Hz (150 м);
1280x1024 @ 60Hz (300 м)

	
	Влажность при эксплуатации, диапазон не уже
	от 10% до 90% без конденсата

	1.9
	Медиаконвертер TP-Link MC210CS

	
	Интерфейсы:
	100BASE-T, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-T

	
	Сетевые протоколы и стандарты:
	802.3ab, 802.3i, 802.3u, 802.3z

	
	Среда передачи данных
	витая пара, оптоволокно

	
	Скорость передачи данных, не менее:
	1 Гбит/с

	
	Управление потоком передачи данных:
	Full-duplex

	
	Порты, не менее:
	1xRJ-45, 1xSC

	
	Длина поддерживаемого кабеля витая пара, не менее.:
	100 м

	
	Длина поддерживаемого оптического кабеля, не менее.:
	20 км

	
	Рабочая температура, диапазон не уже:
	0…+40 °C

	
	Влажность воздуха при эксплуатации, диапазон не уже:
	от 10% до 90% без конденсата

	1.10
	Промышленный коммутатор NSGate NIS-3200-205GS

	
	Интерфейсы:
	4хEthernet 10/100/1000Base-T,
1хEthernet 100/1000Base-X,
1хEthernet Gigabit TP/SFP

	
	Порты, не менее:
	4xRJ-45, 1xSFP, 1хCombo

	
	Сетевые протоколы и стандарты:
	802.3/802.3u/802.3ab/802.3z,
802.3x Flow Control в режиме Full duplex,
Back Pressure в режиме Half duplex,
Поддержка Autonegotiation & Auto-MDIX

	
	Среда передачи данных:
	витая пара, оптоволокно

	
	Пропускная способность, не менее:
	12 Гбит/с

	
	Напряжение питания,  диапазон не уже :
	12…48 VDC

	
	Рабочая температура, диапазон не уже:
	-40…+75 °C

	
	Монтаж на DIN-рейку
	да

	
	Cтeпeнь зaщиты корпуса (IP), не ниже:
	IP30

	1.11
	Промышленный источник питания AD1024-24F

	
	Входное напряжение, диапазон не уже:
	100-240 VAC / 120-370 VDC

	
	Выходное напряжение:
	24VDC

	
	Пульсации выходного напряжения, не более
	150 mV p-p

	
	Выходной ток, не менее:
	1А

	
	Тип клемм для подключения:
	винтовые

	
	Монтаж на DIN-рейку
	да

	
	Защита от короткого замыкания, от перегрева и перенапряжения по выходным цепям
	да

	
	Рабочая температура, диапазон не уже:
	-40…+70 °C

	
	Влажность воздуха при эксплуатации, диапазон не уже:
	от 5% до 95% без конденсата

	1.12
	Источник питания MEAN WELL DRS-480-24

	
	Входное напряжение, диапазон не уже:
	90-305 VAC / 127-431 VDC

	
	Выходное напряжение:
	24VDC

	
	Пульсации выходного напряжения, не более
	2400 mV p-p

	
	Выходной ток, не менее:
	20А

	
	Тип клемм для подключения:
	винтовые

	
	Монтаж на DIN-рейку
	да

	
	Защита от короткого замыкания, от перегрева и перенапряжения по выходным цепям
	да

	
	Функция ИБП и зарядного устройства аккумулятора
	да

	
	Встроенный интерфейс MODBus
	да

	
	Встроенный релейный модуль, не менее шт
	4

	
	Регулировка тока заряда аккумулятора, диапазон не уже:
	20…100 %

	
	Выбор характеристики заряда аккумулятора DIP-переключателем
	да

	
	Рабочая температура, диапазон не уже:
	-30…+70 °C

	
	Влажность воздуха при эксплуатации, диапазон не уже:
	от 20% до 90% без конденсата

	1.13
	Комплект ПО на физическом носителе

	
	Дистрибутив специализированного ПО с необходимыми для установки и развёртывания модулями на USB Flash-диске
	да

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31

	
	
	Партия №2  в соответствии с табл.1.1 -  ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31

	
	
	Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33.

	
	
	Партия №4 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.
	Требования к сопутствующим услугам:

	4.1.
	Требования к шефмонтажу

	4.1.1.
	Стоимость сопутствующих услуг по шефмонтажу должна быть включена в стоимость оборудования.

	4.1.2.
	Место оказания услуг по шеф-монтажу
	Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
Партия №2 в соответствии с табл.1.1 -  ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33.

	4.1.3.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги выполняются в соответствии с документацией:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022;
· Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; 
· РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
· Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01‑23.1‑001‑2017;
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";
· Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности").

	4.1.4.
	Требование к порядку оказания услуг
	1. Исполнитель услуг разрабатывает проект производства работ (ППР), согласовывает и утверждает его с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику ППР официальным письмом. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на повторное согласование.
2. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств.
3. При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо:
· исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
· обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
· нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ.
4. Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель услуг должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы. 
5.  Исполнитель услуг обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы.
6. Допуск персонала Исполнителя услуг для выполнения услуг осуществляется после: 
 - проведения вводного инструктажа в службе охраны труда и пожарного подразделения на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, выкопировка из трудовых договоров с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства);
 -  проведения первичного инструктажа на рабочем месте;
7. Проведение испытаний оборудования выполнить в соответствии с программой и с привлечением персонала Заказчика.

	4.1.5.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.

	4.1.6.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.

	4.1.7.
	Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.

	4.1.8.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных.

	4.1.9.
	Результат оказания услуг
	Услуги шефмонтажа считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	4.1.10.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт сдачи- приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

	4.1.11.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шефмонтажу
	Гарантийный срок на результат услуг по шефмонтажу должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.2.
	Требования к шефналадке

	4.2.1.
	Стоимость сопутствующих услуг по шефналадке должна быть включена в стоимость оборудования.

	4.2.2.
	Место оказания услуг по шеф-наладке
	Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
Партия №2 в соответствии с табл.1.1 -  ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31.
Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33.

	4.2.3.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; 
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
· Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н);
· Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); 
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); 
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н;
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от      11 декабря 2020 г. № 884н;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н;
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н.

	4.2.4.
	Требование к порядку оказания услуг
	Исполнитель услуг разрабатывает программу ПНР, согласовывает и утверждает её с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на повторное согласование. 
Шефналадочные услуги включают в себя:
· Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования;
-    Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования;
- Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации;
- Устранение замечаний Заказчика;
-  Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования.
   По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
  Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания сопутствующих услуг (с нулевой ценой).

	4.2.5.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.

	4.2.6.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.

	4.2.7.
	Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.

	4.2.8.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных.

	4.2.9.
	Результат оказания услуг
	Услуги шефналадки считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	4.2.10.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

	4.2.11.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шефналадке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· Паспорт качества в 2 экз.;
· Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении товара в 2 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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