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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту кровли теплопункта автобазы УФПС Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9


























г. Рязань, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
 Выполнение работ по ремонту кровли теплопункта автобазы УФПС Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.
Требования к сроку и месту выполнения работ
3.1 Начало выполнения Работ: не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания договора. 
3.2 Окончание выполнения Работ: не позднее (30) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.
3.3 Место выполнения Работ: по адресу: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9
4.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
При выполнении работ территория вокруг здания оборудуется временным ограждением (сигнальной лентой) и ставится контейнер для ежедневного сбора строительного мусора. Мусор Подрядчик утилизирует своими силами и средствами по окончании работ.
Место складирования материалов согласуется заранее с представителем Заказчика. 
Подрядчик производит обмерные скрытые работы на объекте (уточняет замер для изготовления изделий обделок, отливов).
            Проверку качества выполненных кровельных работ произвести в присутствии представителей от Заказчика путем пролива покрытия водой (имитации дождевых осадков).   
Общие требования к характеристикам материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимого для производства работ, должны иметь действующие документы о качестве и соответствовать требованиям, нормам и правилам СП и требованиям. 
            Производство работ должно быть выполнено квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, в соответствие с действующими требованиями, нормами и правилами, требованиям к энергетической эффективности и   законодательства Российской Федерации. 
            Требуется во время производства работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, по содержанию и уборке строительной площадки, по сохранению имущества ОПС. 
 В подтверждении результата качества работ требуется от Подрядчика:
- предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ;
- предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ;
- перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта (фото до ремонта) в количестве 3-5 штук на электронный адрес Заказчика office-R62@russianpost.ru; s-saltanov@russianpost.ru  .
- один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве 3-5 фотографий, сделанных с точек ранее фотографированных мест (фото во время ремонта), на электронный адрес Заказчика, а также текстовый отчет в формате Word; 
 - после окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук, сделанных с точек ранее фотографированных мест (фото после ремонта), на электронный адрес Заказчика;
-передать в составе исполнительной документации оригиналы документов о качестве на примененный материал, изделия, конструкции и оборудование;
- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Все расходы, связанные с переделкой некачественных работ, несет Подрядчик. Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся Подрядчику средств, с отражением данного факта в платежных документах и актах. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты подписания акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик.
Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков. Подрядчик, который привлек к исполнению субподрядчиков, несет перед Заказчиком ответственность по настоящему Договору в полном объеме и в случае нарушения своих обязательств перед Заказчиком не вправе ссылаться на нарушение субподрядчиком своих обязательств перед Подрядчиком.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ
           Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;
ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года 
№ 883 н.
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СП 17.13330.2017 «Кровли»
СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 
СП68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия»;
ГОСТ Р 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;
ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Технические условия»;
ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;
ГОСТ 9573-2025 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия»;
ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия»;
ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;
ГОСТ 32805-2014 «Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия».

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1 Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 20:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2 Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.3 Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.4 Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229.
6.5 Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием Исполнителя, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.6 Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.7 Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

7. Требования к безопасности при организации и проведении Работ
7.1 Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о    требованиях пожарной безопасности»;
  	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
  	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
  	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
 	 ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
     	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом     Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 886 н.
7.2 Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте. Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток. Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

9.Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
10. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;
4.   Сметную документацию на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;
8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).
11. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 10 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
12.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
    13 .	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14 .	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	10







Приложение № 1 к ТЗ 
Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Кровля 

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	1

	1.1
	Строительный мусор
	т
	1,6

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,15

	2.1
	Строительный мусор
	т
	0,018

	3
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 ШТ
	0,2

	3.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,0104

	3.2
	Строительный мусор
	т
	0,0104

	4
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,25

	4.1
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,103

	4.2
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,013

	4.3
	Строительный мусор
	т
	0,123

	5
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1Т ГРУЗА
	1,7514

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1Т ГРУЗА
	1,7514

	7
	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную
	1Т ГРУЗА
	1,7514

	8
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2
	1

	9
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,175

	9.1
	Заготовки арматурные
	т
	0,175

	9.2
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм (1м2х1,75)
	м2
	100

	10
	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой
	100 м2
	1

	10.1
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,08

	10.2
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа
	кг
	80

	11
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2
	1

	11.1
	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые
	м2
	103

	11.2
	Маты из минеральной ваты вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем, с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм
	м3
	5,2

	12
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2
	1

	12.1
	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые
	м2
	103

	12.2
	Плиты из минеральной ваты двухслойные, толщина 60-200 мм
	м3
	5,2

	13
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	1

	13.1
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05

	13.2
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	-110

	13.3
	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660±60/510±80 Н/50 мм
	м2
	110

	14
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (плита ЦСП)
	100 м2
	1

	14.1
	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые
	м2
	103

	14.2
	Плиты цементно-стружечные шлифованные, окрашенные с двух сторон, толщина 10 мм
	м2
	103

	15
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2
	1

	15.1
	Мастика
	т
	0,045

	15.2
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя
	м2
	114

	15.3
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев
	м2
	164

	15.4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2
	114

	15.5
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм
	м2
	164

	16
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	0,25

	16.1
	Материалы рулонные кровельные наплавляемые
	м2
	47,25

	16.2
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2
	18,75

	16.3
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм
	м2
	28,5

	17
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,12



