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	1 
	Определения, термины и сокращения
	

	
	АД
	Автомобильная дорога

	
	АГЭК
	Объект энергосервиса собранный на базе здания блочно-модульной ДЭС размером 18х5 м, представляющий собой автоматизированный гибридный энергокомплекс в составе СЭС, ДЭС, СНЭ, объединённый в единый комплекс под управлением АСУ.

	
	АПС и ТЗ
	Аварийно-предупредительная сигнализация и технологическая защита

	
	АСУ
	Автоматизированная система управления АГЭК

	
	АСКТЭП
	Автоматизированная система контроля технико-экономических показателей

	
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	
	АИСКУЭТ
	Автоматизированная информационно –система коммерческого учета электроэнергии и топлива

	
	АКБ
	Аккумуляторные батареи

	
	БМК
	Блочно-модульная ДЭС заводской готовности 

	
	ГЩУ
	Главный щит управления

	
	ГПЗУ
	Градостроительный план земельного участка

	
	ДГА
	Дизель-генераторный агрегат

	
	ДД
	Дизельный двигатель

	
	ДТ
	Дизельное топливо

	
	ДЭС
	Дизельная электростанция

	
	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство

	
	Заказчик
	

	
	Застройщик
	АО «САХАЭНЕРГО»

	
	ЗП
	Настоящее задание на проектирование на разработку проектной и рабочей документации, необходимых для строительства (модернизации) АГЭК

	
	ИИ
	Инженерные изыскания

	
	ИС
	Инверторная станция – электроустановка на базе  контейнера, содержащая инверторное, распределительное и вспомогательное оборудование, в том числе, систему автоматического пожаротушения, климатическую систему и охранную сигнализацию

	
	ИСБ
	Интегрированная система безопасности

	
	Подрядчик
	Подрядчик по выполнению работ по проектированию

	
	КВЛ
	Кабельно-воздушная линия

	
	КУВ
	Котёл-утилизатор водогрейный

	
	КЗ
	Короткое замыкание

	
	КТП
	Комплектная трансформаторная подстанция

	
	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть АГЭК

	
	ЛЭП
	Линия электропередачи

	
	НТД
	Действующая нормативно-техническая документация Российской Федерации

	
	ОВОС
	Оценка воздействия на окружающую среду

	
	ОК
	Опорные конструкции фотоэлектрических модулей

	
	Основное оборудование
	ИС, КТП, СНЭ, РУ, ДГА

	
	ОЖ
	Охлаждающая жидкость

	
	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	
	ОТР
	Основные технические решения

	
	ПД
	Проектная документация

	
	ПК
	Персональный компьютер

	
	ПО
	Подконтрольное общество

	
	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	
	ПТ
	Пластинчатый теплообменник

	
	РАСП
	Регистрация аварийных и послеаварийных событий

	
	РД
	Рабочая документация

	
	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	
	РУ
	Распределительное устройство

	
	СНЭ
	Система накопления энергии

	
	СОПТ
	Система оперативного переменного тока

	
	СОЕВ
	Система обеспечения единого времени

	
	САУ
	Система автоматического управления

	
	СДТУ
	Средства диспетчерского и технологического управления

	
	СУЭС
	Система управления электростанцией

	
	СЭС
	См. ФЭС

	
	ТН
	Трансформаторы напряжения

	
	ТТ
	Трансформаторы тока

	
	ТНВД
	Топливный насос высокого давления

	
	ТПиР
	Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация

	
	ТУ 
	Технические условия

	
	ФЭМ
	Фотоэлектрические модули

	
	ФЭС
	Фотоэлектрическая система

	
	ФТО
	Фильтр тонкой очистки

	
	ЗО КИИ
	Значимый объект критической информационной инфраструктуры

	
	ФСТЭК России
	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю




	2 
	Общие положения
	

	2.1 
	Наименование объекта
	Строительство здания блочно-модульной ДЭС размером 18х5 м в с. Юкагир Усть-Янского улуса

	2.2 
	Местоположение объектов
	
	Наименование объекта
	Географические координаты
	Кадастровый номер Участков

	
	
	1
	АГЭК с. Юкагир Усть-Янский улус
	71.774827   
139.846644
	СЭС и ДЭС - 
14:31:070001:177

	2.3 
	Характеристика объектов
	
	Наименование объекта
	Мощность ДЭС в режиме СОР, кВт
	Установленная мощность СЭС, кВт

	
	
	1
	АГЭК с. Юкагир Усть-Янский улус
	135
	25

	2.4 
	Заказчик
	

	2.5 
	Застройщик
	АО «САХАЭНЕРГО»

	2.6 
	Подрядчик
	Подрядчика определяет Заказчик

	2.6.1 
	Допуск СРО
	Подрядчик должен иметь допуск на разработку проектной и рабочей документации для строительства энергетических объектов.
Субподрядные организации, в случае их привлечения, должны иметь соответствующий допуск на проведение работ.

	2.6.2 
	Работы на объектах Застройщика
	При выполнении работ на территории объектов Застройщика Подрядчик обязан:
· до начала оказания услуг предоставить Заказчику список работников, направленных для оказания услуг;
· строго соблюдать действующие Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правила противопожарного режима в РФ, Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; на объектах Застройщика соблюдать требования локальных нормативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности;
· соблюдать требования Системы экологического менеджмента (СЭМ) ISO 14001, иметь в наличии квалификационные удостоверения, удостоверения аттестации по электробезопасности;
· обеспечить работников необходимыми медикаментами и аптечкой для оказания первой медицинской помощи работникам, укомплектованной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

	2.7 
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	2.8 
	Общие требования к БМК
	Подрядчик должен выполнить проектные работы, предусмотреть технические решения с учётом Технических требований Заказчика (Приложение 1).

	2.9
	Границы проектирования
	В объём проектирования Подрядчика входят следующие конструктивные элементы, оборудование и системы:
- Здание блочно-модульной дизельной электростанции (АГЭК с. Юкагир);
- Солнечная электростанция (крышная);
- Молниезащита и заземление здания;
- Ограждение территории

	2.9.1
	Фундамент БМК
	Разработка ПД и РД

	2.9.2.
	Опорные конструкции ФЭМ
	На кровле здания предусмотреть опорные конструкции под установку ФЭМ

	3 
	Объём и детализация выполняемых работ
	По настоящему заданию на проектирование Подрядчик должен выполнить следующие работы:
· Разработка ПД;
· Негосударственная экспертиза;
· Разработка РД 

	3.1 
	Задание на проектирование
	Подрядчик должен согласовать настоящее Задание на проектирование с заинтересованными сторонами. 
В ходе согласований Подрядчик вносит необходимые корректировки в Задание на проектирование.

	3.2 
	Технические требования на поставку оборудования и материалов
	Подрядчик должен выпустить технические требования либо опросные листы на поставку оборудования и материалов:
·  Здание ДЭС;
· ОК ФЭМ;
· Фундамент.
На основании технических требований Заказчик определяют поставщиков, тип применяемого при строительстве оборудования и материалов.
Подрядчик по мере выполнения работ формирует сводный перечень оборудования и материалов, по каждой позиции получает от Заказчика согласование на их использование (согласование типов и марок).

	3.3 
	Согласования
	Настоящее ЗП Подрядчик должен согласовать с Заказчиком. 
Подрядчик должен согласовать РД с Заказчиком.
Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов РД Подрядчик обязан предоставить перечень комплектов РД.

	3.4 
	Рабочая документация
	На основании исходных данных поставщиков оборудования и исходных данных от Заказчика Подрядчик разрабатывает ПД, РД

	3.4.1
	Перечень комплектов РД
	Состав комплектов проектной, рабочей документации согласовать с Заказчиком

	3.4.2
	Сводный файл AutoCAD
	Подрядчик разрабатывает «Сводный файл» в формате AutoCAD, в котором в разных слоях должны быть отражены все здания, сооружения (включая стойки опорных конструкций ФЭМ), трассировка кабелей, траншеи, ЛЭП с привязкой к МСК, кадастровые номера и границы земельных участков. Требования к файлу и перечень слоёв должен быть согласован с Заказчиком.
Данный файл будет использоваться в том числе для получения и использования точных координат при разбивке площадок строительства

	3.4.3
	РД на установку и подключение оборудования
	В состав РД должны входить полноценные комплекты чертежей, необходимые для монтажа и оснащения оборудования.
Технические решения согласовать с Заказчиком

	3.4.4
	Сводная спецификация оборудования и материалов
	По результатам разработки РД Подрядчик выпускает в формате MS Excel Сводную спецификацию оборудования и материалов с указанием разбивки по ответственным за поставку (Заказчик, поставщик Основного оборудования, подрядчик СМР)

	3.5
	Дополнительные работы
	При возникновении необходимости проектирования переустройства сторонних коммуникаций по ТУ от сторонних организаций Заказчик и Подрядчик определяют объем данных работ и порядок их выполнения, в частности: 
1) проектирование или капитальный ремонт зданий ДЭС и топливного хозяйства, по результатам инструментального обследования, являются дополнительными работами, не входящими в объем настоящего задания;
2) вынос ВЛ, демонтаж зданий и сооружений, устройство футляров и/или переукладка трубопроводов являются дополнительными работами, не входящими в объем настоящего задания;
3) устройство переездов из ж/б плит, футляров кабельных линий, наращивание высоты опор ВЛ являются работами, выполняемыми в рамках настоящего задания

	1 
2 
3 
4 
	Требования к содержанию томов РД
	

	4.1 
	Рабочая документация
	Рабочая документации должна соответствовать НТД РФ.
Состав технической документации согласовывается с заказчиком.

	5.
	Общие требования к рабочей документации
	В состав РД должны входить полноценные комплекты чертежей, необходимые для монтажа и оснащения оборудования.
Технические решения согласовать с Заказчиком.
Исключения отдельных томов из комплекта РД согласовать с Заказчиком.

	6.
	Корректировка РД
	По результатам получения исходных данных от поставщиков Основного оборудования, выбора материалов, принятия технических решений в ходе разработки рабочей документации и в процессе строительства АГЭК Подрядчик должен откорректировать РД и выпустить финальную редакцию.

	7.
	Исходные данные
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]В качестве исходных данных для проектирования, после заключения Договора, Заказчик передаёт следующую информацию:
· Градостроительный план земельного участка;
· Договор аренды земельного участка;
· ОТР разработанные Заказчиком;
· ОК ФЭМ
· Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 
· Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 
· Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.
· Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. 
· Положительное заключение экспертизы по инженерным изысканиям.
· Технические требования Заказчика (Приложение 1).

При получении исходных данных от Застройщика, Заказчика либо поставщиков Основного оборудования Подрядчик согласовывает полученные исходные данные или в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет замечания и вопросы.
Заказчик по мере готовности предоставляет Подрядчику РКД от поставщиков.
Подрядчик 1 раз в 2 недели направляет Заказчику полный перечень отсутствующих исходных данных и нерешённых вопросов, сдерживающих проектирование (в виде таблицы в формате Excel).

	8
	Технические требования к основным объектам проектирования
	· В соответствии с Приложением 1,  к настоящему Техническому Заданию

	9
	Требования к документации
	

	9.1.
	Количество экземпляров
	Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в количестве одного (1) экземпляра на бумажном носителе и один (один) экземпляр в электронном виде на CD.
Закрытие этапов разработки документации может выполнятся до выпуска полного комплекта бумажных экземпляров. В этом случае Подрядчик обязуется выпустить необходимое количество бумажных экземпляров документации после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Адрес отправки каждого экземпляра документации указывается в запросе Заказчика.

	9.2
	Шифр документации
	Шифры документации должны иметь вид:
2330ЯКТ.ХХ-АГЭК-Э-ММ, где:
2330ЯКТ.ХХ–номер объекта / лота;
АГЭК – объекты АГЭК;
[bookmark: _GoBack]Э – тип документа «ЗП» (техническое задание), «ТТ» (технические требования), «П» (ПД), «Р» (РД) и др.;
ММ – марка тома ПД либо комплекта РД (количество символов не ограничено);

	9.3
	Бумажный вид
	РД должна быть сброшюрована по комплектам в виде томов формата А3

	9.4
	Электронный вид
	Текстовую и графическую документацию предоставить как в формате Acrobat Reader (документация должна быть подписана для возможности восстановления копий), так и в редактируемых форматах MS Word, MS Excel, AutoCAD. 
Сметную документацию предоставить в том числе в формате «Гранд-Смета».
Каждый том документации должен быть представлен в виде одного файла со всеми подписями. 
Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.
При открытии файлов формата Acrobat Reader листы должны быть нормально ориентированы. 
Наименования файлов должны соответствовать шифрам томов документации:
2330ЯКТ.ХХ-АГЭУ-Э-ММ_ГГГГ-ММ-ДД, где
ГГГГ-ММ-ДД – дата выпуска документа

	9.5
	Сроки передачи документации
	Документация должна выпускаться и передаваться Заказчику и в соответствии с графиком, определённым Договором.
Документацию в электронном виде (в формате Acrobat Reader и редактируемом) Подрядчик направляет Заказчику по мере разработки. 
При возникновении обоснованных причин изменения сроков проектирования в сторону увеличения, Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней информирует об этом Заказчика и направляет график работ по проектированию, учитывающий изменение сроков.

	9.6
	Предварительная документация
	По мере разработки РД допускается отправка отдельных листов, разделов и комплектов Заказчику для предварительного рассмотрения, согласования и учёта при подготовке к производству работ.

	9.7
	РД
	Подрядчик направляет Заказчику документацию в электронном виде по мере разработки в соответствии с согласованным графиком.

	9.8
	Изменения
	В случае внесения изменений в официально выпущенную документацию, представленную в сопровождении с накладной, изменения оформлять в соответствии с ГОСТ 21.101.
При направлении откорректированной документации Подрядчик должен приложить ответы на ранее выданные замечания, перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов

	9.9
	Язык
	Документация выполняется на русском языке

	10.
	Основные НТД, определяющие требования к проекту
	Подрядчик должен разработать документацию в соответствии с требованиями, указанными в настоящем задании, действующих законодательных актов, норм, правил, постановлений и законов, включая:
Технические регламент о безопасности зданий и сооружений 384-ФЗ от 30.12.2009 в редакции, действующей на момент проектирования;
ПУЭ (действующее издание);
ПТЭ (действующее издание);
Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем (РД 34.35.310-97 с изм.1.1998);
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённые приказом Минэнерго России Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070;
Приказ Министерства энергетики РФ от 23.06.2015 №380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».;
Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации», введенный в действие с 28 апреля 2012 года;
Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008;
Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 № 145;
Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 № 19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
Градостроительный кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101 94);
Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (СО 34.49.101-2003);
ФЗ РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.;
Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления» от 27.08.1987 № 11619ТМ-Т1;
ГОСТ Р 57114-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения»;
ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
Методические указания по устойчивости энергосистем, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 277;
Методические указания по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311-2004);
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011;
Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования, РД 153-34.0-20.527-98, РАО «ЕЭС России», 1998 г.
ГОСТ Р 57382-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений»;
ГОСТ Р 51594-2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения.
Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.006-2015.
ГОСТ Р 21.1101 — СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ 21.101 — Основные требования к проектной и рабочей документации.
СП 8.13130 — Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.
СП 131.13330 — Строительная климатология.
СП 20.13330 — Нагрузки и воздействия.
СП 22.13330 — Основания зданий и сооружений.
СП 16.13330 — Стальные конструкции.
СП 76.13330 — Электротехнические устройства.
СП 256.1325800 — Электроустановки жилых и общественных зданий (в части общих требований).
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями  документов, действующих в РФ на момент разработки документации, необходимых для проектирования АГЭК.
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