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[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc208489730]1.2. Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc46743507]Сейсмоприемник трехкомпонентный.
[bookmark: _Toc208489731]1.3. Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc208489732][bookmark: _Toc46743508]Целью закупки является  приобретение  оборудования для  использования в Автоматизированной системе сейсмометрического контроля (АССК) гидротехнических сооружений Северо-Осетинского филиала.
[bookmark: _Toc208489733][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
[bookmark: _Toc208489734]1.6. Иные требования и сведения общего характера.

[bookmark: _Toc208489735]2. Требования к продукции.
[bookmark: _Toc208489736]2.1. Требования к объемам и срокам поставки.
Окончание срока поставки продукции: 4 недели с даты заключения Договора.
[bookmark: _Toc208489737]2.1.1. Перечень закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc208489738][bookmark: _Toc125038616][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сейсмоприемник трехкомпонентный
	шт
	1


[bookmark: _Toc208489739][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования по срокам поставки Товара.	
[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc208489740][bookmark: _Toc125038619][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сейсмоприемник трехкомпонентный
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	4 недели с даты заключения Договора



[bookmark: _Toc208489741][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству Товара.
Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции Товара представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки заполненную спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

5


Приложение №1
к Техническим требованиям

Наименование Товара (позиция №1 Таблицы 1.1) Сейсмоприемник трехкомпонентный
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя

	1
	2
	3

	1. 
	Технические требования к Товару

	1.1
	Требования к составу оборудования

	1.1.1.
	Сейсмодатчик
	[bookmark: _GoBack]1 шт

	1.1.2.
	Измеряемая величина
	Ускорение (акселерометр)

	1.1.3.
	Тип
	А1638В

	1.
	Технические требования к Товару

	1.2.
	Требования назначения
	Предназначен для работы в составе АССК Зарамагской ГЭС, Зарамагской ГЭС-1

	1.4.
	Требования к живучести и стойкости к внешним воздействиям
	Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию при следующих характеристиках окружающей среды:
- температуре окружающей среды (исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69), от минус 40 до 50 C;
- влажности без конденсации во всем диапазоне температур, % – от 10 до 95;
- атмосферном давлении, кПа – от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800 мм. рт. ст.).
Оборудование должно быть устойчиво к циклическим изменениям температуры окружающего воздуха в пределах рабочих диапазонов. Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в невзрывоопасной и химически неагрессивной среде.

	1.5
	
	Коэффициенты преобразования по скорости - 20 В*c/м
Коэффициенты преобразования по ускорению - 2 В*cc/м
FРАБ.А = 0,1…200 Гц (3 дБ);
Тинт= 0,1с.;  Fинт = 0,25…100 Гц (3 дБ); ФО.
Кабель 35см с розеткой на конце.

	
	
	

	2.
	Технико-экономические требования, выполнение которых обеспечит условие экономической целесообразности приобретения оборудования по критерию «эффект-стоимость»

	2.1.
	Периодичность технического обслуживания
	Один раз в год

	2.2.
	Объем технического обслуживания
	В соответствии с Регламентом технического обслуживания

	2.3.
	Требования к предполагаемому сроку эксплуатации (не менее)
	10 лет

	3.
	Требования к видам обеспечения: требования и нормы по видам обеспечения оборудования для достижения заданной эффективности в процессе его эксплуатации

	3.1.
	Требования к метрологическому обеспечению
	Сейсмодатчики должны быть внесены в реестр средств измерений

	4.
	Требования к сырью материалам и комплектующим

	4.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения


	5.
	Требования к консервации, упаковке и маркировке

	5.1.
	Требование к упаковке
	Оборудование упаковывается в виде отдельных блоков (устройств)
Оборудование должно быть поставлено в упаковке, не имеющей нарушений, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами;

	5.2.
	Требования к маркировке
	Шильда с указанием идентификатора оборудования

	6.
	Требования к учебно-тренировочным средствам

	7.
	Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору

	7.1.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 12 месяцев с поставки

	7.2
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
свидетельство о поверке;
руководство по эксплуатации;
упаковочные листы;
упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз.;

	1.
	Технические требования к Товару

	7.2.1
	Документация по разрабатываемому оборудованию

	7.2.2.
	Требования к разрабатываемым компоновочным решениям

	7.3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Не предъявляются

	7.4.
	Место поставки
	195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"

	7.5.
	Состояние оборудование
	Оборудование должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	7.6
	Приемка оборудования
	Предварительная проверка комплектности  оборудования и документации Покупателем на площадке Покупателя

	8.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение Договора

	8.1.
	Замена оборудования на эквивалентное
	Замена оборудования на эквивалентное допускается при внесении изменений в рабочую документацию и ее утверждение, выполняемое Поставщиком за свой счет без изменения сроков поставки.


 










Приложение №2
 к Техническим Требованиям

	СПЕЦИФИКАЦИЯ 	
Спецификация поставляемого оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения Товара
	Код ОКПД2
	Ед.изм.
	Кол-
во
	Цена за ед., руб. без учета НДС
	Цена, руб. без учета НДС
	НДС (_%), руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	Сейсмоприемник трехкомпонентный
	А1638В
	
	Россия
	46.69.7
	шт
	1
	
	
	
	
	

	Итого стоимость Товара, руб.:
	
	
	
	



ПОДПИСИ СТОРОН:

	Покупатель:

_____________________/_____________
	Поставщик:

_____________________/_____________








