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Технические требования на поставку 
ОКПД2 22.21.42.141 «Поставка противоосколочных бронематов (панелей) для нужд ПАО «Якутскэнерго»»



1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Противоосколочные бронематы (панели)
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]  Цель использования закупаемой продукции 
Для снижения или полного исключения ущерба от осколков при взрывах, обстрелах и атаках дронов трансформаторов и ресиверов водорода.
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1.  Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по 
ОКПД2
	Применение законодательства
о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Филиал ПАО «Якутскэнерго» - «Якутская ГРЭС»

	1. 
	Противоосколочный бронемат (панель) №1
	шт
	350
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	2. 
	Противоосколочный бронемат (панель) №2
	шт
	149
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	Филиал ПАО «Якутскэнерго» - «Якутская ГРЭС-2»

	3. 
	Противоосколочный бронемат (панель) №3
	шт
	125
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	Филиал ПАО «Якутскэнерго» - «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука»

	4. 
	Противоосколочный бронемат (панель) №4
	шт
	200
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	
	Итого:
	
	824
	
	



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
1
	Противоосколочные бронематы (панели)
	С момента подписания договора
	В течение 90 календарных дней



0
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1-4 Таблицы 1.1): Противоосколочные бронематы (панели)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик в форме Приложения №1 к Техническим требованиям
	Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-
	-//-

	     2.1.
	Место поставки позиции №1-3 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	1. 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	
	Место поставки позиции №4 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	2. 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский
	
	
	

	2.2.
	Упаковка, транспортирование и хранение 

	ГОСТ 15846-2002
Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к комплектации документов
	
	
	

	3.1
	Документы
	Наличие: сертификат соответствия, протокол испытаний на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	4.1.
	Гарантия
	Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Период изготовления
	Продукция должна быть новой, датой изготовления не ранее 2026 года, ранее не использованной.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Противоосколочные бронематы (панели)
	№ п/п
	Наименование продукции*
	Требования заказчика
	Способ подтверждения
	Предложения участника

	
	
	Артикул
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Наименование продукции
	Артикул
	Технические и функциональные характеристики

	1
	3
	4
	5
	
	7
	8
	9

	1
	Противоосколочный бронемат (панель) №1
	
	Размер: 1000х2000
Материал: СВМПЭ 160 гр./м2;
Кол-во слоев - не менее 20;
Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2;
Класс противопулевой защиты — БР1;
Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с;
Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон;
Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С;
Негорючесть: КМ0
Крепления — люверсы М12;
[bookmark: _GoBack]Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс.
	Согласие с требованием
	   



   
	
	

	2
	Противоосколочный бронемат (панель) №2
	
	Размер: 4000х2000
Материал: СВМПЭ 160 гр./м2;
Кол-во слоев - не менее 20;
Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2;
Класс противопулевой защиты — БР1;
Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с;
Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон;
Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С;
Негорючесть: КМ0
Крепления — люверсы М12;
Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс.
	Согласие с требованием
	


  
	
	

	3
	Противоосколочный бронемат (панель) №3
	 
	Размер: 1000х2000
Материал: СВМПЭ 160 гр./м2;
Кол-во слоев - не менее 20;
Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2;
Класс противопулевой защиты — БР1;
Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с;
Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон;
Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С;
Негорючесть: КМ0
Крепления — люверсы М12;
Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3
	Противоосколочный бронемат (панель) №4
	 
	Размер: не более 2000х2500
Материал: СВМПЭ 160 гр./м2;
Кол-во слоев - не менее 20;
Класс защиты (противоосколочная стойкость) — не ниже С2;
Класс противопулевой защиты — БР1;
Противоосколочная устойчивость V50% - не менее 550м/с;
Наличие водоотталкивающего слоя с обоих сторон;
Температурный диапазон эксплуатации - от минус 50С до плюс 80С;
Негорючесть: КМ0
Крепления — люверсы М12;
Устойчивость к статичным разрывным нагрузкам в местах крепления — не менее 100 кг на каждый люверс.
	Согласие с требованием
	
	
	



Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
