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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделения почтовой связи 

	5.
	Работы
	 Выполнение работ по ремонту кровли и фасада ОПС 301663, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 65в, для нужд УФПС Тульской области.


	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт приемки выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту кровли и фасада ОПС 301663, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 65в, для нужд УФПС Тульской области.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало работ – с даты подписания договора.
Окончание работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
4.2. Место выполнения работ: ОПС 301663, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 65в 
1. 	ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
5.2.  Технические характеристики работ.
Ремонт входной группы, фасада.
5.3. Функциональные характеристики работ.
Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.
Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и качественно в соответствии с ТЗ.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.
5.4. Описание результата выполненных работ. 
             Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой Целью выполнения работ является повышение безопасности.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
– Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт РФ. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
– СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
– СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
– СНиП 12-01-2004, СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
– СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;
– СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;
– «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденными приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511;
– Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

1. Условия выполнения работ
6.2.1 Подрядчик в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту отделений почтовой связи  в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Российской Федерации Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение. 
При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с п. 13, 14 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
6.2.2 Работы должны выполняться в рабочие дни в соответствии с режимом работы предприятия УФПС и организации Подрядчика, кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3 Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выявлением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в тёмное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа предоставляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несёт персональную ответственность руководитель Подрядчика или лицо его замещающее. Подрядчик несёт ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4 Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5 Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016).
6.2.7 Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8 Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9 Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10 Подрядчик согласовывает порядок выполнения работ со специалистами заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.
 
1. Требования к безопасности
1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
            – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»
1. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.

 6.5. Требования к сдаче-приемке работ 
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;
4.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
[bookmark: _GoBack]5.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Требования установлены в проекте договора. 
1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.


Не установлены
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения

	1.
	Ведомость объёмов работ


































                                                                                                                                Приложение № 1 к ТЗ 
                                                Ведомость объёмов работ

 Выполнение работ по ремонту кровли и фасада ОПС 301663, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 65в, для нужд УФПС Тульской области.

	

	№ п/п
	Наименование
	Необходимые работы
	Ед. изм.
	Объём  работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кровля
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/ основная кровля 234.61м2+ примыкания 15,6м2/
	100 м2
	2,5021

	2
	
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2
	100 мест
	1,2

	3
	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	2,5021

	4
	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя-/Техноэлат ЭКП, ЭПП/
	100 м2
	2,3161

	5
	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	0,26

	6
	
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали/ метал.крышки на парапете/
	100 м2
	0,13

	7
	
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/ отлив с капельником/
	100 м2
	0,24

	8
	Входная группа.
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем до толщ. 60мм
	100 м2
	0,1101

	9
	
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 60 мм
	100 м2
	0,0339

	10
	
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	0,0339

	11
	
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	2,667

	12
	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,1101

	13
	
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,056

	14
	
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0,056

	15
	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	0,056

	16
	
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2
	0,056

	17
	Фасад
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2
	0,173

	18
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	100 м2
	0,15

	19
	
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,025

	20
	
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,1

	21
	
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0,1

	22
	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	0,1

	23
	
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2
	0,1

	24
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2
	0,048

	25
	Мусор
	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,913

	26
	
	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	8,217

	27
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 8 км
	1 т груза
	9,127

	28
	
	Размещение отходов на полигоне
	м3
	7,61



