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[bookmark: _Toc243567851]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc243567852]1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ТО
	Техническое обслуживание

	ТС
	Транспортное средство

	АО
	Акционерное общество

	ТК
	Транспортная компания

	ГОСТ
	Государственный стандарт


[bookmark: _Toc243567853]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc243567854]     ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».
[bookmark: _Toc243567855]1.3. Цель оказания услуг
    Содержание транспортных средств Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО                  «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания.
[bookmark: _Toc243567856]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 

	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».
	Республика Дагестан,          
Буйнакский р-н, 
с. Чиркей (ЧГЭС); 
Унцукульский р-н, 
п. Шамилькала(ИГЭС); 
г. Кизилюрт, 
п. Бавтугай (КСГЭС);
Кизилюртовский р-н 
с. Миатли (Миатлинская ГЭС)
	UAZ Pickup
	-


[bookmark: _Toc243567857][bookmark: _Hlk46492347]1.4. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию (далее ТО) и текущему ремонту (далее ТР) транспортных средств (далее ТС) осуществляется в соответствии с пробегом ТС.
1.4.2. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.
1.4.3. Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно- технической документации, подтверждающей качество продукции.
1.4.4.  Стоимость применяемых при выполнении ТО запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у других поставщиков в данном регионе оказания услуг.
1.4.5. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.
1.4.6. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.
[bookmark: _Toc243567858]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc243567859]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc243567860]2.1.1. Требования к срокам оказания услуг
 2.1.1.1. Сроки выполнения услуг:
- ТО – не более одного дня;
- ТР – не более 3 (трёх) календарных дней;
- электротехнические работы – не более 2 (двух) календарных дней;
- диагностические работы – не более 1 (одного) календарного дня.
Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ.
- Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика.
[bookmark: _Toc243567861]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».
	 С 01.11.2026 г.
	31.12.2026 г.



[bookmark: _Toc243567862]2.1.2. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc243567863]Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица  измерения
	Кол-во

	1
	UAZ Pickup ТО 10 000
	Усл. Ед.
	1

	2
	UAZ Pickup ТО 10 000
	Усл. Ед.
	1

	3
	UAZ Pickup ТО 10 000
	Усл. Ед.
	1

	4
	UAZ Pickup ТО 10 000
	Усл. Ед.
	1



Таблица 3.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

3.1.1. Автомобиль марки УАЗ

	№ п/п
	Наименование работ
	ТО -10000
	ТО -20000
	ТО -20000
	ТО -40000

	1. 
	Двигатель

	2. 
	герметичность систем охлаждения, питания, смазки, улавливания паров топлива, выпуска отработавших газов;
	П
	П
	П
	П

	3. 
	состояние ремней привода агрегатов – при необходимости заменить
	П
	П
	П
	П

	4. 
	Провести диагностику электронной системы управления двигателем
	П
	П
	П
	П

	5. 
	Моторное масло
	З
	З
	З
	З

	6. 
	Масляный фильтр
	З
	З
	З
	З

	7. 
	Прокладка сливного болта масляного поддона
	З
	З
	З
	З

	8. 
	Антифриз
	П
	П
	П
	П

	9. 
	Воздушный фильтр
	З
	З
	З
	З

	10. 
	Свеча зажигания
	З
	З
	З
	З

	11. 
	Фильтр тонкой очистки топлива
	-
	-
	-
	З

	12. 
	Ремень привода насоса гидроусилителя руля
	П
	П
	П
	П

	13. 
	Ремень поликлиновой и ролик в приводе агрегатов
	П
	П
	П
	П

	14. 
	Натяжитель автоматический ремня
	П
	П
	П
	П

	15. 
	Трансмиссия

	16. 
	Состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста
	П
	П
	П
	П

	17. 
	Крепление картера сцепления, коробки передач, карданной передачи
	П
	П
	П
	П

	18. 
	Очистить сапуны коробки передач, заднего моста
	М
	М
	М
	М

	19. 
	Проверить уровень масла в коробке передач, заднем мосту
	П
	П
	П
	П

	20. 
	Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста
	-
	-
	-
	З

	21. 
	Трансмиссионное масло коробки передач
	-
	-
	-
	З

	22. 
	Ходовая часть

	23. 
	состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески
	П
	П
	П
	П

	24. 
	наличие люфта в подшипниках ступиц задних колёс и, при необходимости, отрегулировать
	П
	П
	П
	П

	25. 
	состояние шин и колес
	П
	П
	П
	П

	26. 
	пальцев шаровых шарниров подвески и корпус шаровых шарниров верхних рычагов
	П
	П
	П
	П

	27. 
	болтов резинометаллических шарниров рессор
	П
	П
	П
	П

	28. 
	амортизаторов, стремянок рессор
	П
	П
	П
	П

	29. 
	Рулевое управление

	30. 
	состояние защитных колпаков шарниров рулевых тяг; суммарный люфт рулевого колеса и при необходимости заменить узлы и детали, достигшие предельного состояния;
	П
	П
	П
	П

	31. 
	соединения вилок карданных шарниров с рулевыми валами и при необходимости подтянуть детали крепления вилок; люфт шарниров рулевых тяг;
	П
	П
	П
	П

	32. 
	соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения; 
	П
	П
	П
	П

	33. 
	затяжку верхнего болта крепления картера рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение; 
	П
	П
	П
	П

	34. 
	затяжку гаек крепления скобы рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение
	П
	П
	П
	П

	35. 
	Тормозные системы

	36. 
	герметичность вакуумного привода тормозов; состояние и герметичность гидропривода рабочих тормозов;
	П
	П
	П
	П

	37. 
	состояние тормозных колодок и дисков передних тормозных механизмов; 
	П
	П
	П
	П

	38. 
	состояние тормозных накладок и барабанов задних тормозных механизмов;
	П
	П
	П
	П

	39. 
	состояние защитных чехлов колёсных цилиндров и скоб; состояние тросов привода стояночной тормозной системы и их оболочек
	П
	П
	П
	П

	40. 
	ход рычага стояночного тормоза и, при необходимости, отрегулировать привод стояночной тормозной системы
	П
	П
	П
	П

	41. 
	Тормозная жидкость
	П
	П
	П
	З

	42. 
	очистить и смазать клеммы батареи и наконечники проводов, проверить крепление батареи, надёжность контакта наконечников проводов с клеммами батареи, проверить уровень электролита
	Р
	Р
	Р
	Р

	43. 
	Ремень генератора/насоса
	 П
	П
	П
	 П

	44. 
	Фильтр салона
	З
	З
	
	З


* П – проверка; З- Замена; Р- работа; М-чистка (промывка).
За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком 

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Один раз в год
1. Проверить плотность охлаждающей жидкости. 
2. Проверить плотность электролита. 
3. Проверить состояние щёточного узла генератора. 
4. Смазать выключатель замка двери. 
5. Смазать замок капота. 
6. Проверить состояние лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки кузова (кабины) и, при необходимости, восстановить покрытие. 
7. Проверить крепление кузова-фургона к раме. 
8. Проверить крепление подножки (противоподкатного бруса). 
9. Проверить крепление заднего поручня-ручки. 
10. Проверить состояние резинового уплотнительного профиля. 
11. Проверить работу системы внутреннего освещения кузова, фонарей подсветки номерного знака. 
12. Проверить работу запорных механизмов и навесок дверей.
Один раз в два года
1. Заменить тормозную жидкость в гидроприводе рабочих тормозов и сцепления, после чего произвести затяжку крышки бачка рекомендованным моментом. 
Один раз в три года
1. Заменить охлаждающую жидкость.
Один раз в пять лет
1. Заменить масло в системе ГУР.

2.2.2. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc243567864]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Оказание услуг исполнителем
	Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.
	Место оказания услуг
	Республика Дагестан 
Буйнакский р-н, с. Чиркей 
(ЧГЭС); 
Унцукульский р-н, п. Шамилькала (ИГЭС); 
г. Кизилюрт, пос. Бавтугай 
(КСГЭС);
Кизилюртовский р-н с. Миатли (Миатлинская ГЭС)
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Гарантия Исполнителя
	Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 км. пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.
	Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации
	Услуги должны выполняться согласно нормативно-технических требований завода изготовителя в соответствии со всеми действующими ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности.
	Согласие с требованием
	-
	-



[bookmark: _Toc243567865]3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc243567866]3.1. Стоимость услуг за ТС должна включать в себя стоимость работ по ТО, стоимость   запасных частей и расходных материалов (в том числе масел и технических жидкостей), в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и быть выражена в рублях Российской Федерации.




