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ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и выбора площадки (трассы) строительства по объекту:
«	»

	
№ п/п
	
Перечень основных требований
	
Описание требований

	1.
	Наименование объекта
	Должно совпадать с наименованием в шапке Задания на
проектирование по ТЭО

	2.
	Местоположение объекта
	

	3.
	Основание для выполнения работ
	Собственные и заемные средства Заказчика

	4.
	Вид градостроительной деятельности
	Подготовка документации по планировке территории и выбора
площадок (трасс) строительства

	5.
	Идентификационные сведения о
заказчике
	Наименование актива

	6.
	Идентификационные сведения об
исполнителе1
	Исполнитель – проектный институт/изыскатель

	7.
	Цели и задачи инженерных изысканий
	Цель инженерно-геодезических изысканий - получение актуальных инженерно-топографических планов, планов
(схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их техническими характеристиками, фондовых
материалов (топографических карт, данных ДЗЗ, включая аэро- и космоснимки, ортофотопланы) в графической и цифровой
форме представления информации, необходимых для обоснования выбора мест размещения проектируемых объектов производственного или непроизводственного
назначения, прохождения проектируемых трасс линейных объектов.
Для подготовки документации по планировке
территории инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов и данных об инженерно- геологических условиях территории для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, на которых предполагается расположение объектов капитального строительства, включая линейные сооружения.
При инженерно-геологических изысканиях для выбора вариантов площадок (трасс) строительства (обоснования
инвестиций) выполняется изучение инженерно-геологических условий конкурентных вариантов размещения площадок
(трасс) и их сравнительный анализ.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
подготовки документации по планировке территории должны обеспечивать изучение гидрометеорологического режима




	
	
	территории и получение материалов для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий,
подверженных риску воздействия опасных
гидрометеорологических процессов и явлений.
Инженерно-экологические изыскания для подготовки документации по планировке
территории выполняются с целью получения материалов и
данных об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры и границ
территорий с особыми условиями использования

	8.
	Этап выполнения инженерных
изысканий
	Выполнить без выделения этапов

	9.
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические Инженерно-геологические
Инженерно-гидрометеорологические Инженерно-экологические

	10.
	Идентификационные сведения об
объекте:
	

	
	1.назначение
	

	
	2.принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их
безопасность
	

	
	3.принадлежность к опасным
производственным объектам
	

	
	4.пожарная и взрывопожарная
опасность
	

	
	5.уровень ответственности зданий и
сооружений
	

	11.
	Предполагаемые техногенные
воздействия объекта на окружающую среду
	

	12.
	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее
начала и окончания, протяженность)
	Согласно Приложения 1

	13.
	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры
проектируемых зданий и сооружений
	Добыча/переработка руды/транспортировка руды

	14.
	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с
учетом отраслевой специфики проектируемого здания или
сооружения (в случае, если такие требования предъявляются)
	Инженерно-геодезические изыскания:
-выполнить топографическую съемку масштаба 1:
Инженерно-геологические изыскания:
выполнить инженерно-геологическую съемку в границах площадок согласно Приложению 1 и п.6.3.10 СП 446.1325800. 2019 в масштабе 1: Инженерно-гидрометеорологические изысканий:
-максимальный уровень и расход 1% обеспеченностью;
-карта зон затопления масштаба инженерно-геодезической съемки;
-ведомости переходов через водные объекты;
-модуль стока;
-1% суточный максимум осадков;
-слой осадков.
Инженерно-экологических изысканий:
-перечень запросов для получения информации экологического характера согласно приложения Б.1 СП 502.1325800.2021
-провести полевые исследования на предмет
наличия/отсутствия растений и животных, занесенных к Красные книги РФ и субъекта РФ и предоставить
однозначный вывод.




	
	
	-фоновые значения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Все справки необходимые для выполнения базовых изысканий Исполнитель заказывает со свой счет, самостоятельно
указывая в них правильное наименование объекта.

	15.
	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения
объекта
	Оценка существующих опасных природных процессов и явлений произвести согласно действующих НД ( СП 20.13330.2016, СП 131.13330.2021)

	16.
	Требование о необходимости научного сопровождения инженерных
изысканий (для объектов повышенного уровня ответственности, а также для объектов нормального уровня ответственности,
строительство которых планируется на территории со сложными природными и техногенными условиями) и
проведения дополнительных
исследований, не предусмотренных требованиями нормативных
документов (НД) обязательного
применения (в случае, если такое требование предъявляется)
	Разведка грунтовых строительных материалов;
Объемная визуализация элементов ситуации (для ИГДИ)
Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
Локальный мониторинг компонентов геологической среды; Историко-культурная экспертиза
Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;
Наблюдение за деформационными процессами (ИГМИ);

	17.
	Требования к точности и
обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие
предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае,
если такие требования предъявляются)
	Согласно действующим нормативным документам

	18.
	Требования к составлению прогноза изменения природных условий
	Предоставить прогноз изменений природных и техногенных условий под влиянием факторов природного и техногенного
воздействия

	19.
	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия
решений по организации инженерной защиты территории, зданий и
сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий
и устранению или ослаблению их влияния
	Предоставить предложения и разработать рекомендации по организации инженерной защиты территории зданий и
сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния

	20.
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Обеспечить внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ по установленным в организации субподрядчика системе контроля и качества (ISO).
Заказчик в праве осуществлять внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий. Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными
силами или с привлечением независимых организаций.
Контроль качества осуществляется на всех этапах
производства работ (итогом контроля качества являются акты полевого и/или камерального контроля – приложения к
заданию)

	21.
	Требования к составу, форме и
формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику
	Изыскательская продукция выполняется в виде технического отчёта, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны
соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего задания.
Электронный вид технического отчёта должен соответствовать требованиям приказа 783/пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований к формату электронных документов,
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных




	
	
	изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства». Электронная копия передаётся на дисках CD/DVD. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы. Состав и структура
электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах: текстовая документация – форматы
версии MS Office 2007 и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.). Чертежи основных комплектов в формате AutoCAD DWG 2007 и выше (*.dwg); текстовая документация – Adobe Portable
Document format (*.pdf, *.tif). Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с сопроводительной
документацией, в которой должны быть указаны: физическая структура с указанием имён электронных документов,
электронный формат, объем документа и ссылка на оригинал на бумажном носителе. На каждом компакт диске,
содержащем электронную версию, должна быть внутренняя опись материалов инженерных изысканий. Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр в
электронном виде. После корректировки и устранения
замечаний предоставить 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, для прохождения
необходимых экспертиз. После получения положительной экспертизы и утверждения ПД предоставить 4 экземпляра на
бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде

	22.
	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных
изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории
инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и
эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях
	Заполняется в случае имеющейся информации

	23.
	Требования к форме предоставления результатов инженерных изысканий, позволяющей осуществлять их
использование при формировании и ведении информационной модели (при необходимости)
	Результатом работ является:
Для инженерно-геодезических изысканий:
Состав и содержание технического отчета соответствует требованиям п. 5.1.23, 5.2 СП 47.13330.2016 и п. 6 СП
317.1325800.2017.
Электронную версию инженерно-топографического плана выполнить в формате файла с расширением «*.dwg», с построением трехмерной цифровой модели рельефа в виде поверхности из треугольников. Элементы рельефа (высотные точки и изолинии рельефа) должны находиться на соответствующих отметках по оси Z. Изолинии должны быть построены полилиниями (не сплайном). Инженерно- топографический план выполнить в пространстве модели в натуральную величину (1 единица чертежа = 1 метру местности), координаты модели должны соответствовать
системе координат МСК-. В пространстве листа план должен соответствовать масштабу 1:.
Привести надписи значений координат на пересечениях координатных линий.
Для инженерно-геологических изысканий:
Состав и содержание технического отчета соответствует требованиям 6.2.2.3 СП 47.13330.2016 и п. 6. СП
446.1325800.2019.
Для инженерно-гидрометеорологических изысканий: Состав и содержание технического отчета соответствует требованиям СП 482.1325800.2020 и 7.1.21, 7.2 СП
47.13330.2016
Для инженерно-экологических изысканий:




	
	
	8.1.11, 8.2 СП 47.13330.2016 и 4.11 СП 502.1325800.2021
В случае наличия замечаний к результату работы Исполнитель за свой счет устраняет несоответствия, если они возникли по ошибке или недоработке Исполнителя.
Все результаты работ предоставляются в редактируемом
формате и в формате *pdf. Предоставляемые в редактируемом формате файлы содержат формулы, ссылки и справочные
материалы, использованные Исполнителем. Язык отчетности – русский.

	24.
	Перечень нормативных правовых актов, НД, в соответствии с
требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства общие правила производства работ»;
СП 11-109-98 «Изыскания грунтовых строительных материалов»;
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»;
СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений»;
СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;
СП 283.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования»
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» с изменениями
СП 482.1325800.2020 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ»;
СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»;
Нормативные документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета);
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). (Издание седьмое)
СП 502.1325800.2021 "Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила
производства работ";

	25.
	Приложения к заданию
	Приложение 1. Ситуационный план (схему) участка работ, удостоверенный заказчиком, с указанием границ площадки (площадок).
Приложение 2. Точки начала и окончания трассы линейного сооружения, направления и границ полосы трассы.


Примечания:
1 - Указывается в задании до заключения договора, если он уже определен заказчиком и это не противоречит действующему законодательству.
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Исполнитель


 


–


 


проектный


 


институт/изыскатель


 


7.


 


Цели


 


и


 


задачи


 


инженерных


 


изысканий


 


Цель инженерно


-


геодезических изысканий 


-


 


получение 


актуальных


 


инженерно


-


топографических


 


планов,


 


планов


 


(схем) существующих подземных и надземных 


инженерных 


сооружений


 


с


 


их


 


техническими


 


характеристиками,


 


фондовых


 


материалов


 


(топографических


 


карт,


 


данных


 


ДЗЗ,


 


включая


 


аэро


-


 


и космоснимки, ортофотопланы) в графической и цифровой


 


форме представления информации, необходимых для 


обоснования выбора мест 


размещения проектируемых 


объектов


 


производственного


 


или


 


непроизводственного


 


назначения,


 


прохождения


 


проектируемых


 


трасс


 


линейных 


объектов.


 


Для


 


подготовки


 


документации


 


по


 


планировке


 


территории


 


инженерно


-


геологические


 


изыскания


 


выполняются 


с целью получения 


материалов и данных об инженерно


-


 


геологических условиях территории для выделения элементов 


планировочной структуры и установления границ земельных 


участков, на которых предполагается расположение объектов 


капитального строительства, включая линейные соору


жения.


 


При инженерно


-


геологических изысканиях для выбора 


вариантов


 


площадок


 


(трасс)


 


строительства


 


(обоснования


 


инвестиций)


 


выполняется


 


изучение


 


инженерно


-


геологических 


условий конкурентных вариантов размещения площадок


 


(трасс)


 


и


 


их


 


сравнительный


 


анализ.


 


Инженерно


-


гидрометеорологические


 


изыскания


 


для


 


подготовки


 


документации


 


по


 


планировке


 


территории


 


должны 


обеспечивать изучение гидрометеорологического режима


 




Приложение   6   к   техническому   заданию      Шаблон   задания   на   выполнение   комплексных   инженерных   изысканий    

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

Должность  Исполнитель     ФИО   «   »    20   г.     Место   для   печати  Должность  Заказчик     ФИО   «   »    20   г.     Место   для   печати  

  ЗАДАНИЕ     на   выполнение   инженерных   изысканий   для   подготовки   документации   по   планировке   территории   и   выбора  площадки (трассы)  строительства по объекту:   «   »    

  №   п/п    Перечень   основных   требований    Описание   требований  

1.  Наименование   объекта  Должно   совпадать   с   наименованием   в   шапке   Задания   на   проектирование   по   ТЭО  

2.  Местоположение   объекта   

3.  Основание   для   выполнения   работ  Собственные   и   заемные   средства   Заказчика  

4.  Вид   градостроительной   деятельности  Подготовка   документации   по   планировке   территории   и   выбора   площадок   (трасс)   строительства  

5.  Идентификационные   сведения   о   заказчике  Наименование   актива  

6.  Идентификационные   сведения   об   исполнителе 1  Исполнитель   –   проектный   институт/изыскатель  

7.  Цели   и   задачи   инженерных   изысканий  Цель инженерно - геодезических изысканий  -   получение  актуальных   инженерно - топографических   планов,   планов   (схем) существующих подземных и надземных  инженерных  сооружений   с   их   техническими   характеристиками,   фондовых   материалов   (топографических   карт,   данных   ДЗЗ,   включая   аэро -   и космоснимки, ортофотопланы) в графической и цифровой   форме представления информации, необходимых для  обоснования выбора мест  размещения проектируемых  объектов   производственного   или   непроизводственного   назначения,   прохождения   проектируемых   трасс   линейных  объектов.   Для   подготовки   документации   по   планировке   территории   инженерно - геологические   изыскания   выполняются  с целью получения  материалов и данных об инженерно -   геологических условиях территории для выделения элементов  планировочной структуры и установления границ земельных  участков, на которых предполагается расположение объектов  капитального строительства, включая линейные соору жения.   При инженерно - геологических изысканиях для выбора  вариантов   площадок   (трасс)   строительства   (обоснования   инвестиций)   выполняется   изучение   инженерно - геологических  условий конкурентных вариантов размещения площадок   (трасс)   и   их   сравнительный   анализ.   Инженерно - гидрометеорологические   изыскания   для   подготовки   документации   по   планировке   территории   должны  обеспечивать изучение гидрометеорологического режима  

