5

[bookmark: _GoBack]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Конфигурация

	№ п.п
	Наименование (описание) Оборудования

	1
	PoЕ инжектор по стандарту 802.3af. 



2.  Технические требования к PoE инжектору
· Соответствие стандарту IEEE 802.3af
· Активный PoE, поддержка 802.3af. Поддерживаемый тип распиновки В (опционально A и B) 
· Выходная мощность до 15,4 Вт, соответствующая PD class 0…3 
· Номинальное напряжение 48 В (от 44 до 57 В).
· Обеспечивать входное напряжение питания: ~220В AC -20% +10%
· Защита от короткого замыкания
· Тип разъемов: RJ-45
· Поддержка стандартов Ethernet: 10/100Base-T(X)
· Блок питания и инжектор должны быть размещены в одном корпусе из прочного пластика (ABS-пластик), без едкого запаха при эксплуатации изделия
· Вилка электрическая совместимая с CEE 7/4, либо CEE 7/7, либо с CEE 7/16
· Диапазон рабочих температур:
· Нижнее значение: не более 0°C
· Верхнее значение: не менее +45°C, 
· Влажность: не более 95% (без конденсата).
· Материал корпуса: Пластик


3.  Комплектация
· PoE инжектор
· Краткая инструкция пользователя на русском языке
· Гарантийный талон
· Прочая документация, требуемая действующим законодательством Российской Федерации;
Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза.
4. Упаковка
· Упаковочная коробка с возможностью нанесения логотипа (бренда) и штрих-кода в форме наклейки, содержащего информацию о серийном номере устройства. Также информация в виде штрих-кодов должна быть дублирована на групповой и транспортной упаковке;
· Брендированная упаковка в соответствии с требованиями Покупателя с штриховыми кодами на боковой стороне:
· штриховой код с информацией о модели Оборудования, его серийном номере и версии программной и аппаратной части Оборудования;
· штриховой код EAN-13 Code;
· штриховые коды на Оборудование, упаковку и мастербоксы должны быть оформлены согласно спецификации Code 39.
· Конечный дизайн и внешний вид коробки должны быть разработаны поставщиком согласно требованиям Покупателя;
· Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза, в том числе:
· Модель Оборудования;
· Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);
· Наименование производителя и (или) его товарный знак;
· Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке).
· Материал упаковки:
· Картон;
· Внутренние ложементы должны обеспечивать фиксацию оборудования и комплекта дополнительных материалов, и организацию внутреннего пространства коробки;
· Материал и структуру ложементов определяет производитель;
· Возможно изменение материала упаковки по согласованию с Покупателем.


5.  Требования к производству, дизайну, форм-фактору, качеству материалов и комплектации

· Наличие у каждого РОЕ инжектора уникального серийного номера.
· Предполагаемый форм-фактор представлен в Приложении 1.
· Поставляемое Оборудование должно быть произведено не более чем за 6 месяцев (183 календарных дня) до даты заключения соответствующего заказа к договору.

6.  Требования к лабораторным испытаниям

· До начала поставок Претендент должен пройти тестирование Оборудования в соответствии с типовой программой и методикой испытания (ПМИ), с целью демонстрации Покупателю того, что планируемое к поставке Оборудование соответствует Техническими требованиями. Использование типовой ПМИ является залогом выполнения принципа соблюдения одинаковых условий проведения тестирования для всех претендентов на поставку оборудования.
· Перед проведением лабораторных испытаний всем претендентам на поставку оборудования будут для ознакомления предоставлены ПМИ и график проведения тестирования оборудования;
· Для проведения тестирования Претендент должен предоставить 3 (три) комплекта абонентского Оборудования, по адресу:
· 143969, г. Реутов, пр. Юбилейный, д. 29. 
· Представленные образцы должны быть 100% идентичны по своим характеристикам и аппаратной частью предлагаемому к поставке Оборудованию.
· Тестирование Оборудования представителями Покупателя осуществляется с обязательным участием представителя Претендента. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц c двух сторон – Покупателя и Претендента. 
· Заключение о соответствии техническому заданию предоставляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.
· 

Приложение 1 к Техническим требованиям.
Предположительный форм-фактор Оборудования
	Эскиз №1:
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Требования к упаковке Товара

Конечный дизайн упаковки, руководства пользователя и гарантийного талона должен быть разработан Поставщиком согласно требованиям Покупателя. 

· Упаковочная коробка с возможностью нанесения логотипа (бренда) и штрих-кода в форме наклейки, содержащего информацию о серийном номере устройства. Также информация в виде штрих-кодов должна быть дублирована на групповой и транспортной упаковке;
· Брендированная упаковка в соответствии с требованиями Покупателя с штриховыми кодами на боковой стороне:
· штриховой код с информацией о модели Оборудования, его серийном номере и версии аппаратной части Оборудования;
· штриховой код EAN-13 Code;
· штриховые коды на Оборудование, упаковку и мастербоксы должны быть оформлены согласно спецификации Code 39.
· Конечный дизайн и внешний вид коробки должны быть разработаны поставщиком согласно требованиям Покупателя;
· Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза, в том числе:
· Модель Оборудования;
· Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);
· Наименование производителя и (или) его товарный знак;
· Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке).
· Материал упаковки:
· Картон;
· Внутренние ложементы должны обеспечивать фиксацию оборудования и комплекта дополнительных материалов, и организацию внутреннего пространства коробки;
· Материал и структуру ложементов определяет производитель;
· Возможно изменение материала упаковки по согласованию с Покупателем.

 Поставщику не предоставляются какие-либо права на интеллектуальную собственность Покупателя, Поставщик обязуется использовать предоставленные дизайн-макеты, включая товарный знак, логотип и иные элементы фирменного стиля Покупателя, только в целях исполнения обязательств в рамках настоящего Приложения к Договору.
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