



















Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.53.149 Поставка детектора взрывчатых веществ Пилот-М для нужд Кубанского филиала.
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 26.51.53.149 Поставка детектора взрывчатых веществ Пилот-М для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Детектор взрывчатых веществ Пилот-М
	шт
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 26.51.53.149 Поставка детектора взрывчатых веществ Пилот-М для нужд Кубанского филиала. (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции)
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]в течение 50 рабочих дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1]
[bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256_Копия_1][bookmark: _Toc125476062_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Детектор взрывчатых веществ Пилот-М

	1.1.1
	Минимальный предел обнаружения паров тринитротолуола при температуре ºС
	Не менее 18

	
	
	Не более 22

	1.1.2
	Минимальный предел обнаружения паров тринитротолуола,  г/см3
	Не менее 1х10-13

	1.1.3
	Минимальный предел обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ по частицам тринитротолуола при температуре ºС
	Не менее 18

	
	
	Не более 22

	1.1.4
	Минимальный предел обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ по частицам тринитротолуола, г
	Не менее 1х10-11

	1.1.5
	 Минимальный предел обнаружения следовых количеств взрывчатых веществпо частицам гексогена, г
	Не менее 1х10-9

	1.1.6
	Минимальный предел обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ по частицам ТЭНа, г
	Не менее 5х10-10

	1.1.7
	Время отклика на наличие следов взрывчатых веществ, сек
	не более 1

	1.1.8
	Время отклика детектора на наличие паров взрывчатых веществ, сек
	не более 1

	1.1.9
	Готовность детектора к работе - после включения, сек
	не более 10

	1.1.10
	Время непрерывной работы, ч
	не менее 4

	1.1.11
	Электропитание В
	от 190 до 242, (50±1) Гц или аккумуляторная батарея 7,2

	1.1.12
	Звуковая и визуальная
	на дисплее информация наличия паров взрывчатых веществ в составе анализируемой пробы;

	1.1.13
	Индикация разряда аккумуляторной батареи
	наличие

	1.1.14
	Состав изделия
	1. Детектор паров ВВ
2. Имитатор ВВ (тестовый образец)
3. Устройство нагрева пробы
4. Пробоотборное устройство
5. Металлическая сетка-концентратор
6. Специальная (пробоотборная) салфетка
7. Сетевой кабель зарядного устройства
8. Зарядное устройство
9. Аккумуляторная батарея
10. Пинцет
11. Сетевой адаптер
12. Руководство по эксплуатации
13. Транспортная укладка

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия, не менее
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляра

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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