



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования
 АПВГК

1. Основные определения, терминология, сокращения.
[bookmark: _GoBack]Для удобства работы с документом в тексте введены следующие сокращения, термины и определения.
	АПВГК (Комплекс)
	Автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств - расположенный на участке автомобильной дороги комплекс оборудования, обеспечивающий измерение весовых и габаритных параметров транспортного средства в автоматическом режиме. В состав АПВГК входят в том числе работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи, оборудование для информирования водителей транспортных средств о факте нарушения (табло переменной информации (далее - ТПИ)), метеостанция, система видеонаблюдения., защитные ограждения П-образной опоры.

	АСВГК
	Автоматизированная система весового и габаритного контроля транспортных средств, обеспечивающая измерение габаритных размеров, массы и сил воздействия транспортных средств на дорожное покрытие.

	КФВФ
	Комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД

	Оборудование
	Входящее в состав АПВГК оборудование соответствии с таблицами 1, 2, 3 Технического задания

	Электроустановки
	Щит вводного электроснабжения АПВГК с установленным в нем коммутационным и защитным оборудованием.

	Исполнитель
	Лицо, оказывающее услуги по ТО АПВГК

	Заявка
	Обращение Заказчика к Исполнителю о необходимости выполнения работ.

	СВК
	Система дорожная весового и габаритного контроля "СВК".

	Техническое обслуживание  АПВГК (содержание)
	Комплекс услуг/работ по поддержанию надлежащего технического состояния, оценке технического состояния, проведению планового и внепланового технического обслуживания оборудования АПВГК, надлежащей эксплуатации зоны АПВГК (в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации СВК, Приказом Минтранса России от 31.08.2020 №348), по организации и обеспечению безопасности дорожного движения и прочих работ, требования к которым и объем которых установлены настоящим Техническим заданием, эксплуатационной документацией на Оборудование и обязательными для применения нормативно-правовыми актами.

	ТО
	Техническое обслуживание.

	Плановое ТО
	Техническое обслуживание, предусмотренное в ТЗ, выполняемое по установленному графику.

	Авария
	Любая ситуация, последствиями которой является выход из строя и неработоспособность оборудования.

	Аварийная ситуация
	Любая ситуация, последствиями которой является выход из строя или не корректная работа оборудования АПВГК (в том числе не корректная работа комплексов фиксации нарушений ПДД и работа системы безопасности).

	КТГ
	Крупногабаритные тяжеловесные грузы

	АДМС
	Автоматическая дорожная метеостанция

	МВР
	Модуль видеорегистрации

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	ШЭ
	Шкаф электропитания

	МИГ
	Модуль измерения габаритов

	СМ
	Силоприемный модуль

	МПС
	Модуль позиционирования скатов

	ПАК СБ
	Программно-аппаратный комплекс системы безопасности для осуществления видеонаблюдения, а также обработки, анализа и распознавания видеоизображений

	ПОДД
	Проект организации дорожного движения

	ПДД
	Правила дорожного движения

	ТПИ
	Табло переменной информации

	а/д
	Автомобильная дорога

	ФВФ
	Комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД


АПВГК и зона АПВГК принимаются за единый объект содержания в рамках настоящего ТЗ.
2. Общие положения.
Предмет закупки — оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования трех автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК).
Адреса размещения АПВГК:
1) км 127+600 автомобильной дороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» Александровский муниципальный округ Владимирской области;
2) км 8+508 автомобильной дороги «Струнино-Площево» Александровский муниципальный округ Владимирской области;
3) км 3+387 автомобильной дороги «Дубки-Киржач» Киржачский муниципальный округ Владимирской области.
Настоящее ТЗ разработано для определения единого порядка организации безаварийного, бесперебойного функционирования АПВГК.
Основными целями оказания услуги являются:
- повышение сроков службы оборудования, ПО и инженерных конструкций (систем, подсистем и составляющих элементов) АПВГК.
- обеспечение роста эффективности использования АПВГК;
- обеспечение стабильности метрологических характеристик АПВГК, поддержания работоспособности оборудования, предупреждение и своевременное устранение причин, способных привести к их отказу.
Нормативно-правовая база:
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 01.12.2023 N 2060 "Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 710 "Об утверждении Правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств";
Приказ Минтранса России от 31.10.2023 № 361 "Об установлении Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства";
Приказ Минтранса России от 13.04.2026 № 148 "Об установлении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств" (далее - Приказ №148);
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений";
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 
ГОСТ Р 59105-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания".

[bookmark: _Hlk203054515_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk203054645_Копия_1_Копия_1]В состав обслуживания входит следующее оборудование:
                                                                                                                           
Оборудование АПВГК, расположенное на км 8+508 автомобильной дороги «Струнино-Площево», подлежащее техническому обслуживанию представлено в Таблице 1.
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование комплекта/элемента/системы/подсистемы
	Кол-во
	Место расположение

	1.
	  Система дорожная весового и габаритного контроля «CBK» СВК-2-Р(М)ВС № 70512, в составе

	1.1
	Силоприёмный модуль со встроенными тензодатчиками
	8
	дорожное покрытие в зоне АПВГК

	1.2
	Датчики модуля позиционирования и определения числа колес (скатов) на оси TC
	4
	дорожное покрытие в зоне АПВГК

	1.3
	Индуктивные петли
	4
	дорожное покрытие в зоне АПВГК

	2.
	Шкаф с электронной частью СВК в составе:
	1
	Навесное. На опоре

	2.1
	Шкаф защитный антивандальный (внешний)
	1
	Навесное. На опоре

	3.
	Шкаф с электронной частью СВК дополнительный
	1
	Навесное. На опоре

	3.1.
	Шкаф защитный антивандальный малый (внешний)
	1
	Навесное. На опоре

	4.
	Оптический лазерный излучатель
	3
	Навесное. На опоре

	5.
	Модуль измерения габаритных размеров ТС
	1
	Навесное. На опоре

	 6.
	Камеры фото и видеофиксации в составе:

	6.1
	Модуль фотофиксации и распознавания ГРЗ ТС
	1
	Навесное. На опоре

	6.1.1.
	Комплекс аппаратно-программный «Вокорд Трафик М»
	1
	Навесное. На опоре

	6.1.2.
	Цветная видеокамера для получения обзорного изображения ТС HIKVISION
	2
	Навесное. На опоре

	6.1.3.
	Моноблок Microcyclops
	2
	Навесное. На опоре

	7.
	 Устройство синхронизации времени УСВ-3
	1
	В шкафу




         Оборудование АПВГК, расположенного на км 3+387 автомобильной дороги «Дубки-Киржач», подлежащее техническому обслуживанию представлено в Таблице 2.
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование комплекта/элемента/системы/подсистемы
	Кол-во
	Место расположение

	1.
	Система дорожная весового и габаритного контроля «CBK» СВК-2-Р(М)ВС № 78397, в составе

	1.1
	Силоприемный модуль со встроенными тензодатчиками
	8
	Дорожное покрытие в зоне АПВГК.

	1.2
	Индуктивные петли индикаторов обнаружения ТС
	2
	Дорожное покрытие в зоне АПВГК.

	1.3
	Шкаф с электронной частью СВК
	1
	Навесное. На опоре.

	1.3.1
	Шкаф защитный антивандальный (внешний)
	1
	Навесное. На опоре.

	1.4
	Шкаф с электронной частью СВК дополнительный
	1
	Навесное. На опоре.

	1.4.1
	Шкаф защитный антивандальный (внешний)
	1
	Навесное. На опоре.

	1.5
	Оптический лазерный излучатель
	3
	Навесное. На опоре.

	2.
	Камеры фото и видеофиксации в составе:

	2.1
	Модуль фотофиксации и распознавания ГРЗ ТС
	1
	Навесное. На опоре.

	2.1.1
	Комплекс аппаратно-программный «Вокорд Трафик М»
	1
	Навесное. На опоре.

	2.1.1.1
	Цветная видеокамера для получения обзорного изображения ТС
	2
	Навесное. На опоре.

	2.1.1.2
	Моноблок Microcyclops
	2
	Навесное. На опоре.

	3.
	Устройство синхронизации времени
	1
	В шкафу



	Оборудование АПВГК, расположенного на км 127+600 автомобильной дороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики», подлежащее техническому обслуживанию представлено в Таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование комплекта/элемента/системы/подсистемы
	Кол-во
	Место расположение

	1. 

	Система дорожная весового и габаритного контроля «CBK» СВК-2-РВС,  № 64531 в составе

	1.1. 

	Силоприемный модуль со встроенными тензодатчиками
	8
	дорожное покрытие в зоне АПВГК

	1.1. 

	Датчики модуля позиционирования и определения числа колес (скатов) на оси TC
	4
	дорожное покрытие в зоне АПВГК

	1.1. 

	Индуктивные петли индикаторов обнаружения ТС
	4
	дорожное покрытие в зоне АПВГК

	1. 

	Шкаф с электронной частью СВК в составе:
	1
	Навесное. На опоре

	1.1. 

	Шкаф защитный антивандальный (внешний)
	1
	Навесное. На опоре

	3.
	Шкаф с электронной частью СВК дополнительный
	1
	Навесное. На опоре

	3.1.
	Шкаф защитный антивандальный малый (внешний)
	1
	Навесное. На опоре

	4.
	Оптический лазерный излучатель
	5
	Навесное. На опоре

	5.
	Устройство синхронизации времени УСВ-3
	1
	Навесное. На опоре

	6.
	Модуль измерения габаритных размеров ТС
	1
	Навесное. На опоре

	7.
	Камеры фото и видеофиксации в составе:

	7.1
	Модуль фотофиксации и распознавания ГРЗ ТС(комплекс аппаратно-программный «Вокорд Трафик М») в составе:
	1
	Навесное. На опоре

	7.1.1
	Цветная видеокамера для получения обзорного изображения ТС
	2
	Навесное. На опоре

	7.1.2
	Моноблок microCyclops
	2
	Навесное. На опоре



3. Сроки оказания услуги.                                                                                                                           

Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию АПВГК в соответствии с требованиями настоящего Технического задания с 01.11.2026 г. по 31.10.2027 г.
                                                        
4. Расчет оплаты услуги.

Оказание услуг по техническому обслуживанию Комплекса может быть приостановлено или прекращено по письменному заявлению Заказчика. В заявлении Заказчик указывает место установки Комплекса (наименование Комплекса), по которым услуга должна быть приостановлена или прекращена, при этом Заказчик берет на себя риски выхода из строя оборудования при отсутствии ТО. 
Отчетный период оказания услуг – календарный месяц.
	В случае невозможности оказания услуг Заказчику по обеспечению бесперебойной, устойчивой и корректной работы комплексов 24 часа в сутки 7 дней в неделю, оплата за расчетный месяц осуществляется в полном объеме, за исключением случаев, когда время простоя, неработоспособности комплексов (каждого АПВГК) по вине Исполнителя превышает 84 часа в месяц, при котором размер оплаты пропорционально уменьшается только на время простоя сверх указанного лимита (за исключением согласованного с Заказчиком времени, необходимого для устранения неисправностей и проведения планового технического обслуживания).
Неработоспособным является комплекс, информация от которого отсутствует суммарно более 24 (двадцати четырех) часов в сутки, и (или) не выполняются требования настоящего Технического задания, а также информация не передается на сервера ГКУ ВО «ЦБДД ВО» и СПО «Паутина».
	Проведение аварийно-восстановительных работ и работ, проводимых при необходимости должны быть учтены при расчете других позиций.
	Стороны согласовали, что оплата Услуг производится фиксированной суммой за каждый календарный месяц. 
	Обязанность по уплате неустойки не возникает, если просрочка произошла по вине третьих лиц, Заказчика или вследствие обстоятельств непреодолимой силы (включая задержки выдачи документов уполномоченными органами, отключение электроснабжения, блокирование доступа). Исполнитель обязан документально подтвердить такие обстоятельства и предпринять разумные меры для восстановления работоспособности АПВГК в кратчайшие сроки.

5. Общие требования по оказанию услуг по техническому обслуживанию оборудования АПВГК.
Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания Договора обязан:
- предоставить Заказчику заверенные надлежащим образом копии документов (сертификатов, свидетельств о прохождении обучения), выданных заводом-изготовителем Оборудования АПВГК, обеспечивающего измерение весовых и габаритных параметров ТС, подтверждающих право Исполнителя непосредственно осуществлять техническое обслуживание Оборудования.
- назначить ответственных лиц на период выполнения обязательств по Договору. Исполнитель официальным письмом (на электронную почту) направляет информацию Заказчику: данные ответственных лиц с указанием Ф.И.О. контактных номеров телефонов и адресов электронной почты. К письму прикладываются копии доверенностей на указанных в нем ответственных лиц с подробным описанием полномочий на осуществление в рамках исполнения Договора от имени и в интересах Исполнитель всех необходимых действий.
Услуга по техническому обслуживанию оборудования АПВГК оказывается согласно регламенту, и иным требованиям настоящего Технического задания, в том числе по рабочим, выходным и праздничным дням.
В течение 48 часов с даты подписания Договора составляется акт приёма-передачи оборудования для обслуживания. Заказчик передает Исполнителю ключи от шкафов телекоммуникационных, о чем Исполнителем составляется акт приема-передачи ключей и оборудования.
В течение 3 рабочих дней после заключения Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить на согласование Заказчику график проведения технического обслуживания. График проведения технического обслуживания составляется в двух экземплярах (один – у Заказчика, второй – у Исполнителя)(Приложение №4 к Техническому заданию).
Для выполнения настоящего Технического задания и поддержания функциональных, метрологических и технических характеристик АПВГК в установленном рабочем диапазоне, необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий по содержанию АПВГК:
-	поддержание технических и программных средств АПВГК в работоспособном состоянии, при этом обеспечение бесперебойного функционирования технических и программных средств должно осуществляться без потери существующей гарантии (в случае ее наличия на какой-либо из компонентов);
[bookmark: _Hlk199492614_Копия_1]-	Для оперативного реагирования на аварийные ситуации и сбои в работе оборудования Исполнителем должна быть организована круглосуточная диспетчерская служба – служба технической поддержки и сопровождения АПВГК. Круглосуточная диспетчерская служба – служба технической поддержки и сопровождения АПВГК Исполнителя - единая точка входа по всем вопросам, связанным с эксплуатацией, в том числе диагностикой, устранением сбоев, неисправностей, связанных с заменой оборудования. Контактный телефон, данные мессенджеров и адрес электронной почты диспетчерской службы – службы технической поддержки и контактные данные ответственного за её работу лица Исполнитель должен передать Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора. Исполнитель обязуется в письменном виде предоставить Заказчику (его представителям) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора доступ к службе технической поддержки и сопровождения АПВГК (система учета сервисных заявок), путем передачи соответствующих паролей и логинов.
-	поддержание заданной точности всех измерительных приборов АПВГК, при их эксплуатации в условиях, установленных технической документацией на оборудование АПВГК;

-	проведение регламентных работ по техническому обслуживанию согласно п. 7 настоящего Технического задания;
-	оперативному восстановлению работоспособности технических и программных средств АПВГК при сбоях и отказах в работе оборудования согласно п. 6. настоящего Технического задания;
-	поддержание оборудования, входящего в состав АПВГК (таблицы 1,2,3) надлежащем техническом и эстетическом состоянии, предотвращение возникновения очагов коррозии.
-	поддержание соответствия метрологического обеспечения АПВГК требованиям федерального закона Российской федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТов по метрологии, включая проведение калибровки и организации поверки оборудования АПВГК органами Государственной метрологической службы.
По результатам каждого проведенного технического обслуживания должен составляться акт проведения технического обслуживания системы дорожной весового и габаритного контроля "СВК" в соответствии с формой акта, указанной в Приложении №2 Руководства по эксплуатации СВК  и других видах работ должна отражаться в дополнительных разделах акта.
Проверка соответствия мест установки оборудования АПВГК в части проверки метрологических характеристик АПВГК должна проводиться один раз в 2 месяца в соответствии с руководством по эксплуатации СВК. По результатам проверки должен составляться акт в двух экземплярах и передаваться по одному экземпляру организации, проводившей проверку и Заказчику и направляться в адрес Заказчика не позднее 5 рабочих дней со дня проведения такой проверки.
Время проведения технического обслуживания и проверка соответствия мест установки оборудования АПВГК в части проверки метрологических характеристик АПВГК согласовывается с Заказчиком не позднее чем за сутки до начала проведения работ с целью уведомления охранных служб и возможного участия представителей Заказчика. Проверка соответствия мест установки оборудования АПВГК в части проверки метрологических характеристик АПВГК  осуществляется Исполнителем или привлеченными им лицами с применением соответствующего контрольного транспортного средства. Проверка соответствия мест установки оборудования АПВГК в части проверки метрологических характеристик АПВГК проводится за счет Исполнителя (включая привлечение контрольного транспортного средства), её стоимость включена в стоимость услуг по Договору.
Исполнитель должен обеспечить выполнение всех видов услуг по техническому обслуживанию оборудования АПВГК с применением материалов, изделий и необходимого оборудования, имеющего соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие надлежащее качество применяемых материалов, изделий и оборудования, при наличии таких документов.

6. Требования к оказанию услуг
6.1.  Требования к выполнению регламентных работ/оказанию услуг по техническому обслуживанию и содержанию оборудования АПВГК.
6.1.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности технических и программных средств АПВГК, должны выполняться в объеме и с периодичностью, согласно разделу 7 настоящего Технического задания и с утвержденным Заказчиком графиком, строго в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующими нормативными документами. 
6.1.2. Ежемесячно, результаты технического обслуживания записываются в Журнале учета технического обслуживания и мониторинга (Приложение №3). В записи содержится информация об объекте, дате и времени проведения технического обслуживания, фамилия сотрудника и результаты проведения технического обслуживания.
6.1.3. Исполнителем в режиме реального времени должен осуществляться мониторинг данных о фиксации проезжающих ТС и зафиксированных превышениях весовых и габаритных параметров ТС на АПВГК с целью контроля работоспособности оборудования. Заказчику должно быть предоставлено программное средство для просмотра получаемых данных о весовых и габаритных параметрах ТС, зафиксированных АПВГК. 
	Исполнитель обязан вести журнал состояния и работоспособности АПВГК (в соответствии с п. 6.1.2. Технического задания. В журнал ежедневно должна заноситься актуальная на момент мониторинга информация:
- информация о штатном режиме работы АПВГК с указанием даты и времени плановой диагностики работы оборудования;
- информация о аварийных ситуациях работы АПВГК с указанием даты и времени зафиксированного сбоя, характере неисправности;
- информация о ликвидации аварийных ситуаций в работе АПВГК с указанием даты и времени ликвидации аварии, описание выполненных действий. Исполнитель обязан оперативно уведомлять Заказчика в случае, если не удается удаленно восстановить работоспособность АПВГК, выявленную по результатам мониторинга, и принять меры по её устранению.
Форма журнала представлена в приложении 3 к Техническому заданию.
По требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить в течение 4 (рабочих) дней журнал за запрашиваемый период. 
Актуальная на момент мониторинга информация, подлежащая внесению в журнал, должна ежедневно передаваться уполномоченному лицу Заказчика, указанному в Договоре, посредством электронной почты и (или) мессенджера (в том числе в выходные и праздничные дни).

6.2.Требования к выполнению работ/оказанию услуг по содержанию АПВГК.

	В рамках исполнения обязательств по Договору в течение срока выполнения работ по содержанию АПВГК, Исполнитель обязан осуществлять ТО АПВГК и зоны АВПГК.
	Плановое ТО оборудования АПВГК должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документации.
	В регламент по ТО должны входить ежедневные (при необходимости) консультации Заказчика по телефону для диагностики возможных неисправностей.
	По требованию Заказчика Исполнитель должен проводить ТО АПВГК в присутствии представителя Заказчика.
	Исполнитель, согласно данным о поверке в Федеральная государственная информационная система Росстандарта, должен отслеживать срок окончания поверки АПВГК или его элементов и, до наступления срока окончания, организовать проведение метрологической поверки. Перечень всех элементов АПВГК, нуждающихся в поверке в период действия Договора, приведен в настоящем Техническом задании.  Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения сведений о прохождении поверки в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта свидетельство о поверке на бумажном носителе и ссылку на свидетельство в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта. Проведение метрологической поверки АПВГК или его элементов входит в стоимость работ по Договору.

6.3. Порядок выполнения работ по содержанию АПВГК в случае возникновения аварийных ситуаций.
6.3.1. Порядок оказания услуг по обслуживанию АПВГК в случае возникновения аварийных ситуаций.
Под аварийной ситуацией понимается любая ситуация, последствиями которой является выход из строя и неработоспособность оборудования (таблица 1), отсутствие передачи информации с комплекса на сервера ГКУ ВО «ЦБДД ВО», модуль «Административное производство» информационной системы Госавтодорнадзора (ИС ГАДН) и программное обеспечение ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Владимирской области.
Услуги по восстановлению работоспособности оборудования относятся к аварийно-восстановительным работам, если выход из строя оборудования Системы произошел не по вине Исполнителя. Все аварийно-восстановительные работы производятся по согласованию с Заказчиком. Вышедшее из строя не по вине Исполнителя не гарантийное оборудование, требующее ремонта в специализированной ремонтной организации, приобретается или ремонтируется за счет Заказчика. Исполнителем производится монтаж-демонтаж неисправного оборудования. Транспортировка до места диагностики, диагностика данного оборудования производится за счет Исполнителя.
Услуги по обслуживанию АПВГК в случае возникновения аварийных ситуаций осуществляются в следующем порядке:
6.3.2 В целях контроля работоспособности оборудования, службой технической поддержки Исполнителя производится удаленный мониторинг функционирования АПВГК в круглосуточном режиме, то есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Отчет о результатах представляется Заказчику ежедневно до 09-00 по средствам связи, согласованным с Заказчиком, в том числе с помощью мессенджера/ов.
[bookmark: _Hlk199255301][bookmark: _Hlk119664074]6.3.4 В случае выявления Исполнителем факта возникновения аварийной ситуации в процессе мониторинга, Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в течение 1 часа (по электронной почте и (или) по телефону, с помощью мессенджеров), получить обратную связь  и обеспечить при необходимости (в случае невозможности устранения аварийной ситуации удалённо) в срок не более 12 (двенадцати) часов прибытие на место дислокации АПВГК своих работников.
6.3.5. В случае выявления Заказчиком факта возникновения аварийной ситуации, Заказчик должен в течении 1 часа довести данную информацию до службы технической поддержки Исполнителя по телефону и (или) посредством направления сообщения на электронную почту службы, с помощью мессенджеров. Доступ к программному средству учета сервисных заявок Заказчику предоставляется Исполнителем.
В срок не более 12 (двенадцати) часов с момента поступления информации о возможной аварийной ситуации Исполнитель должен обеспечить прибытие на место дислокации комплекса, на котором возникла аварийная ситуация, своих работников (в случае невозможности устранения аварийной ситуации удалённо).
В случае наличия профилактических работ на стороне компаний, предоставляющих услуги по электроснабжению и связи Интернет, Заказчик (при наличии у него данной информации) предупреждает Исполнителя о данной ситуации не позднее чем за 12 часов до наступления работ. В случае отсутствия предупреждения, не регламентные работы оплачиваются полностью, вне зависимости от причин простоя.
6.3.6. В течение четырех часов с момента прибытия работников Исполнителя на основании пункта 6.3.4 или 6.3.5 настоящего Технического задания на место дислокации комплекса, на котором возникла аварийная ситуация, Исполнитель должен установить предварительную причину неработоспособности оборудования (отсутствие электропитания, отсутствие связи, неисправности элементов оборудования и т.д.).
6.3.7. Исполнитель обязан в течение четырех часов с момента прибытия сотрудников на место дислокации неисправного комплекса:
-	в случае возможности устранения аварийной ситуации на месте - устранить неисправность.
-	в случае невозможности устранения аварийной ситуации на месте — уведомить представителя Заказчика.
6.3.8. В течение двенадцати часов с момента выявления неисправности  и составления Исполнителем Акта неисправности оборудования (Приложение №2), Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте указанный документ с предложениями для согласования дальнейших действий по восстановлению оборудования, с последующим предоставлением оригинала документа.
6.3.9. Исполнитель обязан провести диагностику неисправной составной части комплекса, с выдачей Заказчику акта о выявленных дефектах оборудования и перечнем работ, необходимых для восстановления работоспособности оборудования (форма акта передается Заказчиком Исполнителю при подписании графика ТО),в случае если Исполнитель компетентен выполнять такую диагностику, в случае если работы требуют оценки состояния на мощностях завода изготовителя, то время на такую оценку не входит в неработоспособное состояние поста, а периферийное оборудование подлежит обслуживанию. 

6.3.11. В случае неисправности элементов (комплектующих) АПВГК, ремонт которых предусматривается исключительно заводом-изготовителем либо специализированными мастерскими, сроки проведения ремонтных работ определяются заводами-изготовителями либо специализированными мастерскими. На основании анализа причин выхода из строя технических и программных средств АПВГК, Заказчиком принимается решение о дополнительном времени на проведение ремонтных работ и дополнительных необходимых мероприятий, и действий, направленных на восстановление работоспособности вышедшего из строя оборудования АПВГК. Исполнитель оказывает Заказчику полное содействие в получении информации об условиях ремонта или приобретения необходимого оборудования и (или) отдельных комплектующих и (или) программных средств АПВГК. Направление поврежденных элементов (комплектующих) комплексов Системы для проведения ремонтных работ производителем или поставщиком осуществляется Исполнителем.
6.3.12. В случае отсутствия связи с АПВГК, при наличии электрообеспечения, Исполнитель сообщает об этом Заказчику путем информирования в рабочем порядке (посредством телефонной связи или с помощью согласованного сторонами мессенджера). Заказчик в свою очередь уточняет причину неработоспособности у поставщика услуг связи (Интернет).
В случае отсутствия связи не по вине Провайдера, Исполнитель совместно с Заказчиком проводят мероприятия по выявлению причин данной неисправности и совместно принимают меры по её устранению.
6.3.13. Во время проведения обслуживания (в соответствии с графиком) или проведения аварийно-восстановительных работ Исполнитель несет ответственность за сохранность оборудования Заказчика. 
6.3.14. Обобщенным результатом оказания услуг по обслуживанию Оборудования является бесперебойная круглосуточная эксплуатация АПВГК (За исключением согласованного с Заказчиком времени необходимого для устранения неисправностей и проведения технического обслуживания).
Несоблюдение любого из указанных требований к качеству, характеристикам, результату оказания услуг считается неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя перед Заказчиком. 
6.3.15. При поступлении в адрес Заказчика жалоб и обращений граждан на некорректную работу комплексов Исполнитель по требованию Заказчика обеспечивает проверку корректности их работы с проведением контрольных проездов. О результатах проверки Исполнитель письменно уведомляет Заказчика в установленный им срок.  

6.4. Услуги/работы по техническому обслуживанию.
Работы по техническому обслуживанию оборудования АПВГК включают в себя регламентные работы (п.7 настоящего Технического задания), в том числе контроль технического состояния АПВГК и обеспечивают работоспособность АПВГК, должны обеспечивать поддержание метрологических параметров СВК в соответствии со Свидетельством об утверждении типа средств измерения СВК, в том числе:
- Обновление программного обеспечения (без передачи прав);
- Техническое сопровождение программного обеспечения СВК -  при необходимости;
- Техническая поддержка;
- Удаленная онлайн диагностика;
- Проведение эксплуатационных испытаний с помощью контрольного транспортного средства, проверка точности измерений, фиксация результатов эксплуатационных испытаний;
- Диагностика состояния силоприемных модулей;
- Диагностика состояния индуктивных детекторов (петель);
- Диагностика состояния детекторов измерения скатности колес;
- Контроль состояния дорожного покрытия на измерительном участке (100 м до и 50 м после П-образной опоры);
- Визуальный осмотр контроллера датчика габаритов;
- Диагностика контроллера СВК;
- Диагностика датчика габаритов;
- Визуальный осмотр ИК (инфракрасного) прожектора внешнего;
- Визуальный осмотр коммутатора;
- Диагностика видеокамеры распознавания номеров, полосы и обзорной в термокожухе со встроенным ИК прожектором;
- Выезд специалистов для диагностики неисправностей;
- Устранение выявленных повреждений и аварийных ситуаций;
- Проведение очередных поверок АПВГК и входящего в их состав оборудования по факту наступления необходимости их проведения.

7. Регламент обслуживания автоматизированной системы весового и габаритного контроля.
Основными задачами регламента обслуживания Системы являются:
-	Контроль условий эксплуатации;
-	Контроль технического состояния;
-	Оказание профилактических услуг с целью заблаговременного выявления возможного выхода из строя Системы;
-	Поддержание актуальности программного и аппаратного обеспечения.
-	Контроль и восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия элементов Системы, подверженного воздействию внешних факторов.
Сроки и длительность проведения регламентных работ должны быть согласованы с Заказчиком.
Выполняющая регламентные работы организация несет ответственность за сохранность Систем в течение времени проведения работ.
Порядок проведения технического обслуживания АПВГК необходимо проводить в соответствии с руководствами по эксплуатации.
Состав регламентных работ технического обслуживания автоматизированной системы весового и габаритного контроля (АПВГК):
Перечень работ, проводимых в рамках технического обслуживания АПВГК, приведен в таблице:
	№
	Виды работ
	Периодичность

	1
	Работы, осуществляемые на ежедневной основе

	1А
	Контроль состояния дорожного покрытия измерительного участка на предмет наличия загрязнений, снежного покрова, снежного наката, наледи, наличия посторонних предметов.
	на постоянной
основе1, в соответствии с руководством по эксплуатации

	
	Контроль характера результатов измерений.
	

	
	Контроль чистоты смотровых стекол кожухов видеокамер.
	

	
	Контроль наличия диагностических сообщений о неисправности модулей системы.
	

	1Б
	Восстановление работоспособности компонентов системы в случае сбоя
	по необходимости1

	1В
	Мониторинг и техническая поддержка работоспособности системы.
	на постоянной
основе1


	1Г
	Прием и обработка инцидентов. Консультирование ответственных за эксплуатацию АПВГК сотрудников Заказчика по вопросам функционирования.
	Ежедневно по рабочим дням, с 8:30 по 17:30 (время Московское)1

	2
	Ежемесячное техническое обслуживание АПВГК

	2А
	Обслуживание дорожного покрытия измерительного участка АПВГК
	Ежемесячно2

	
	Внешний осмотр, диагностика и устранение дефектов дорожного покрытия в зоне установки СМ.
	

	
	Контроль колейности в зоне установки СМ.
	

	
	Санация трещин дорожного покрытия в зоне установки СМ.
	

	2Б

	Обслуживание модулей СВК, установленных в дорожном покрытии
	Ежемесячно2

	
	Внешний осмотр СМ, МПС, индукционных петель Индикаторов обнаружения ТС и кабельных линий на предмет повреждений.
	

	
	Проверка неплоскостности сопряжения поверхности СМ и МПС и дорожного покрытия.
	

	
	Восстановление целостности, устранение дефектов и повреждений полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий (при необходимости).
	

	
	Восстановление эластомера СМ, а также герметизирующего слоя кабельных каналов индукционных петель Индикаторов обнаружения ТС (при необходимости).
	

	
	Выравнивание (шлифовка) полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий в соответствии с текущим поперечным профилем дорожного покрытия. Повторное устранение дефектов и герметизация трещин (при необходимости).
	

	
	Измерение контрольных параметров СМ и МПС с занесением результатов измерений в Акт ТО АПВГК.
	

	
	Измерение параметров и проверка целостности индукционных петель индикаторов обнаружения ТС(с занесением результатов измерений в Акт ТО АПВГК).
	

	2В
	Обслуживание навесных модулей АПВГК, установленных на металлоконструкциях
	Ежемесячно2

	
	Внешний осмотр на предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии.
	

	
	Очистка от загрязнений корпусов лазерных излучателей МИГ, смотровых стекол кожухов видеокамер МВР от пыли и грязи (при необходимости).
	

	
	Проверка надежности креплений МВР и МИГ.
	

	
	Проверка герметичности и функционирования систем термостатирования корпусов МВР и МИГ.
	

	
	Контроль состояния кабельных линий МВР и МИГ, проверка надежности их присоединения к устройствам. Проверка разъемных соединений.
	

	
	Проверка работы МВР с помощью программных средств. Диагностика работы аппаратно-программного модуля измерения скорости ТС (если применимо). Проверка настроек МВР, корректировка настроек (при необходимости).
	

	
	Контроль смещения изображения видеокамер МВР. Контроль наличия артефактов, абберации и искажений изображения.
	

	
	Компенсация смещения изображения (юстировка) видеокамер (при необходимости).
	

	
	Проверка свечения и синхронизации ИК-прожекторов МВР.
	

	
	Проверка световой индикации МИГ.
	

	
	Проверка работы МИГ с помощью программных средств.
	

	
	Контроль наличия диагностических сообщений о состоянии МИГ. Контроль наличия артефактов.
	

	
	Контроль работоспособности МВР и МИГ в составе ЛВС СВК
	

	
	Обновление ПО МВР и МИГ (при необходимости).
	

	2Г
	Обслуживание ШЭ, в том числе шкафа антивандального
	Ежемесячно2

	
	Внешний осмотр антивандального корпуса и внутреннего шкафа ШЭ на предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии.
	

	
	Очистка от пыли и грязи, восстановление лакокрасочного покрытия ШЭ.
	

	
	Проверка надежности креплений ШЭ, работы запирающих механизмов, целостности уплотнителей. Смазка дверных петель и запирающих механизмов (при необходимости).
	

	
	Проверка чистоты гнезд, разъемов, клемм. Проверка монтажа на клеммах, состояния соединительных проводов и кабелей, контроль надежности их присоединения к устройствам.
	

	
	Контроль текущего входного напряжения электропитания ШЭ, анализ диапазона изменения напряжения в процессе эксплуатации СВК. Проверка состояния плавких предохранителей.
	

	
	Проверка заземления ШЭ.
	

	
	Диагностика источника питания ШЭ, контрольный замер входного и выходного напряжений. Контрольный замер входных напряжений устройств ШЭ.
	

	
	Проверка работы ИБП и контроллера питания: нормальный режим, режим работы от батарей. Проверка состояния и измерение текущей емкости аккумуляторных батарей (без разборки).
	

	
	Проверка работы УСВ-3. Контроль наличия связи с антенным блоком, а также получения данных NMEA-0183 сервером АПВГК.
	

	
	Проверка температурного режима внутри ШЭ, проверка работоспособности системы термостатирования. Очистка вентиляторов. Контроль герметичности ШЭ.
	

	
	Проверка светодиодной индикации устройств, входящих в состав ШЭ.
	

	
	Проверка ревизий ПО АПВГК, установленного на промышленном компьютере с операционной системой. Обновление ПО (при необходимости).
	

	
	Проверка и мониторинг работы ПО АПВГК, установленного на промышленном компьютере с операционной системой. Корректировка настроек (при необходимости).
	

	
	Проверка и мониторинг работы программного модуля экспортирования результатов измерений во внешние информационные системы.
	

	
	Проверка работы маршрутизатора и коммутаторов ЛВС СВК. Корректировка настроек маршрутизатора АПВГК (при необходимости).
	

	Государственная метрологическая поверка

	3
	Подготовка к проведению государственной метрологической поверки.
	В соответствии с требованиями нормативных документов2


	
	Калибровка СВК при необходимости
	

	4
	Государственная метрологическая поверка в соответствии с документом «Системы дорожные весового и габаритного контроля «СВК».
	

	5
	Государственная метрологическая поверка комплексов аппаратно-программных модуля фото-видеофиксации и распознавания ГРЗ ТС
	В соответствии с требованиями нормативных документов2

	
	
	


[bookmark: _Hlk199317023]2– сопровождение мероприятия осуществляется Исполнителем, обладающим Сертификатом официального представителя АО «ВИК «Тензо-М» с правом обслуживания СВК. Квалификация специалистов официальных представителей подтверждается Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК «Тензо-М».

По результатам проведенного обслуживания Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт проведения технического обслуживания оборудования АПВГК с приложением фотографий выполненных работ (Форма акта ТО предусмотрена руководством по эксплуатации СВК). Информация о проведении работ, не предусмотренных оговоренным актом, должна включаться в акт дополнительно. 
8. Особые условия оказания услуг.
	Исполнитель обязан в течение 3 дней с даты подписания Договора, в соответствии с руководством по эксплуатации системы, предоставить Заказчику заверенные надлежащим образом копии документов (сертификатов, свидетельств о прохождении обучения), выданных заводом-изготовителем оборудования АПВГК, обеспечивающего измерение весовых и габаритных параметров ТС, подтверждающих право Исполнителя непосредственно осуществлять техническое обслуживание оборудования.
	Техническое сопровождение Оборудования АПВГК подразумевает под собой консультирование и информирование специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации и поддержания работоспособности программных средств АПВГК, обновление версий программного обеспечения, структурных объектов базы данных и нормативно-справочной базы.
Техническое обслуживание так же включает комплекс услуг по установке обновлений для актуализации программного обеспечения, оказываемых Исполнителем с использованием средств связи, удаленного доступа или непосредственно на объекте Заказчика.
Исполнитель должен обеспечить техническое сопровождение указанного ПО (без передачи прав), включающее в себя:
- обновление версий программного обеспечения;
- оказание оперативной технической помощи в виде консультирования и информирования специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации и поддержания работоспособности программных средств.
- техническое обслуживание - комплекс услуг по актуализации программного обеспечения непосредственно на объекте Заказчика.
Услуга по техническому обслуживанию оборудования АПВГК должна оказываться согласно регламенту, установленному настоящим Техническим заданием, а также периодически, по мере выхода обновленных версий ПО. Проверка наличия обновлений должна производиться не реже 1 раза в месяц, а также по Заданиям Заказчика.
Услуга должна быть оказана с соблюдением следующих условий:
Исполнитель обеспечивает присутствие специалистов для оперативного реагирования на задания Заказчика с выездом на место.
Исполнитель ежедневно (удаленно с использованием собственного (арендованного) канала связи, а также собственного (арендованных) программного обеспечения производит диагностику состояния работоспособности АПВГК, позволяющую подтвердить работоспособность основных элементов АПВГК, осуществляющих метрологические измерения;
Исполнитель гарантирует устранение дефектов, образовавшихся по его вине и выявленных в процессе приемки услуги или в период эксплуатации объекта, за свой счет.
Исполнитель несет ответственность ущерб, причиненный имуществу Заказчика (хищение, утрата, порча, вызванная повреждением электрических кабелей, и т.п.), произошедшего при непосредственном оказании услуг Исполнителем на Объекте либо в результате ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью персонала Заказчика и иных граждан, на территории объекта, произошедшего при непосредственном оказании услуг Исполнителем на Объекте либо в результате ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
В случае обнаружения повреждения или кражи оборудования Исполнитель подает заявление в правоохранительные органы об обнаружении признаков преступления в отношении государственного имущества. По требованию правоохранительных органов и согласованию с Заказчиком передает на экспертизу поврежденное оборудование. Уведомляет о случившемся Заказчика.
Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам сведения и информацию, полученные в ходе оказания услуг.
В случае необходимости замены модулей АПВГК, установленных в дорожном покрытии и необходимости проведения дорожных работ на АПВГК, выполнение работ Исполнителем приостанавливается на время проведения работ на АПВГК.
	Исполнитель обязан в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику копии документов (сертификатов, свидетельств о прохождении обучения), выданных заводом-изготовителем Оборудования АПВГК, обеспечивающего измерение весовых и габаритных параметров ТС, подтверждающих право субподрядных организаций непосредственно осуществлять техническое обслуживание Оборудования. 

9. Особые требования к Исполнителю.
	Исполнитель обязан подтвердить право оказания услуг по гарантийному или послегарантийному ремонту АПВГК на территории Российской Федерации сертификатом (или иным удостоверяющим документом), выданным компанией производителем оборудования, указанного в п. 2 настоящего Технического задания. В случае истечения срока действия сертификата в период исполнения Контракта, Исполнитель обязуется незамедлительно предоставить новый действующий сертификат (или иной удостоверяющий документ).
[bookmark: _Hlk147911366]Исполнитель обязан гарантировать устранение неисправностей, возникших по вине Исполнителя, вызванных некачественно оказанными услугами по техническому обслуживанию АПВГК, в течение месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок действия Договора.
*в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.











































[bookmark: _Hlk79147919]     Приложение № 1 к Техническому заданию

ЗАЯВКА №_____
на оказание аварийно-восстановительных услуг и (или) ремонтных работ


«       »	         20   г.

1.Время подачи заявки Заказчиком ___:____

2. Контактное лицо:    _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кто передал заявку, телефон)

3. Адрес/место неисправности:_______________________________________________________________;

4. Наименование неисправности:_____________________________________________________________;

5. Система, подлежащая ремонту:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Контактное лицо (Ф.И.О. и телефон для связи)
__________________________________________________________________________________
7. Причина вызова (ТО, ремонт, паспорт объекта и т.д.)_______________________________
8. Подпись ответственного лица со стороны Заказчика________________________________;
9. Время и дата получения заявки Исполнителем ____:_____      __________20__ г.
10. Ф.И.О. контактного лица Исполнителя получившего заявку:________________________
11. Подпись ответственного лица со стороны Исполнителя:_____________________________



Приложение № 2 к Техническому заданию

АКТ
оказания аварийно-восстановительных услуг и (или) ремонтных работ
(имеет силу при полном заполнении)
                                                                                                                        
г. Владимир                                                	                                                   «       »                    202    г.

Время прибытия на объект для оказания услуг _____:______
	
Сервис-инженер   организации:

__________________________________________________________________________________
			      (Наименование организации)	(Фамилия И.О. оказавшего услуги)


по адресу:  ______________________________________________ дом _____________________

Список оборудования:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Ед.изм. (шт. или к-т)
	Заводской номер
	Место расположения
	Оказаны услуги (указать конкретно)

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	



ЗАМЕЧАНИЯ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать возможные причины неисправности)

НАИМЕНОВАНИЕ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (указать что было неисправно: комплектующие оборудования, аппаратные составляющие комплекса и т.д.):
__________________________________________________________________________________

ВЫВОД (указать рекомендации):
__________________________________________________________________________________

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________________________
(должность)

_____________________________________
(подпись и расшифровка Ф.И.О.)

	
ЗАКАЗЧИК:

_____________________________________
(должность представителя, контактный телефон)
_____________________________________
(подпись и расшифровка Ф.И.О.)




                                                                                         





                                                                                                                                  



Приложение 3
к Техническому заданию
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОРОЖНОЙ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ

ЭКЗ. № 1

Наименование оборудования

МОДИФИКАЦИЯ: ____________
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: ________
Все журналы хранятся до полного списания оборудования

Журнал начат      "__" ________ 20____г.  _____________________ ____________
	Ф.И.О. (подпись)


Журнал окончен "___"_________ 20____г.  _____________________ _____________
		Ф.И.О. (подпись)






СОДЕРЖАНИЕ
	1.
	Общие сведения об оборудовании
	2

	2.
	Виды услуг/работ по техническому обслуживанию
	3

	2.1.
	Ежедневная экспресс-оценка состояния СВК (ЕТО)
	

	2.1.1
	Ежедневная экспресс-оценка состояния СВК в соответствии с РТО
	3

	2.2.
	Учёт ежемесячного технического обслуживания СВК
	6

	2.3.
	Контроль метрологических характеристик СВК
	7

	2.4
	Государственная метрологическая поверка
	7

	2.5
	Проведение аварийно-восстановительных работ
	8

	3.
	Сведения о замене составных частей
	9

	4.
	Сведения о хранении
	10

	5.
	Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
	11

	
	

	
	



1. Общие сведения об оборудовании
	Наименование Система дорожная весового и габаритного контроля «СВК»

	Изготовитель   АО «ВИК «Тензо-М»

	Заводской номер   ________

	Дата изготовления   __________

	Дата ввода в эксплуатацию   __________

	Гарантийный срок   			 12 месяцев

	Место установки изделия   км                         автомобильной дороги общего пользования регионального значения                                                                                                                             .

	СОБСТВЕННИК ОБОРУДОВАНИЯ

	ГКУ ВО «ЦБДД ВО»


















2. Виды услуг/работ по техническому обслуживанию.
2.1. Ежедневная экспресс-оценка состояния СВК в соответствии с РТО
	2.1.1 Ежедневная экспресс-оценка состояния СВК (ЕТО)
	
	
	
	

	Контроль состояния дорожного покрытия измерительного участка на предмет наличия загрязнений, снежного покрова, снежного наката, наледи, наличия посторонних предметов.
	на постоянной основе,
в соответствии с руководством по эксплуатации
	ежедневно

	Контроль характера результатов измерений.
	
	ежедневно

	Контроль чистоты смотровых стекол кожухов видеокамер.
	
	ежедневно

	Контроль наличия диагностических сообщений о неисправности модулей системы.
	
	ежедневно

	Восстановление работоспособности компонентов системы в случае сбоя
	по необходимости2
	ежедневно

	Прием и обработка инцидентов. Консультирование ответственных за эксплуатацию АПВГК сотрудников Заказчика по вопросам функционирования.
	Ежедневно по рабочим дням, с 8:30 по 17:30 (время Московское)2
	ежедневно


[bookmark: _Hlk98492042][bookmark: _Hlk98495914]


[bookmark: _Hlk98495914_Копия_1]2.1.2. УЧЁТ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СВК В СООТВЕТСТВИИ С РТО
[bookmark: _Hlk98492042_Копия_1]
	[bookmark: _Hlk98492152]Дата
	Содержание работ по техническому
обслуживанию
(в соответствии с РТО)
	Выявленные замечания
	Принятые меры
	Ф.И.О. подпись

	
	
	
	
	Провел
	Проверил

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	

	
	ЕТО проведено
	
	
	
	



2.2.учёт ЕЖЕмесячного технического обслуживания СИСТЕМЫ ДОРОЖНОЙ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ «СВК»
	[bookmark: _Hlk98499649][bookmark: _Hlk98500120]Содержание работ по техническому
обслуживанию
(в соответствии с РТО)
	Замечания по техническому
состоянию
	Меры, принятые
для устранения замечаний
	Ф.И.О. подпись, дата

	
	
	
	Провел
	Проверил
	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОРОЖНОЙ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ «СВК»
	
	
	
	
	
	
	



2.3. Контроль метрологических характеристик СВК
	[bookmark: _Hlk98500355]Содержание работ по техническому
обслуживанию
(в соответствии с РТО)
	Выявленные замечания
	Принятые меры
	Ф.И.О. подпись

	
	
	
	Провел
	Проверил

	Контроль метрологических характеристик СВК с помощью КТС
	
	
	
	



2.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА
	Содержание работ по техническому
обслуживанию
(в соответствии с РТО)
	Выявленные замечания
	Принятые меры
	Ф.И.О. подпись

	
	
	
	Провел
	Проверил

	Подготовка к проведению государственной метрологической поверки.
	
	
	
	

	Калибровка СВК.
	
	
	
	

	Сопровождение государственной метрологической поверки в соответствии
с документом «Системы дорожные весового и габаритного контроля «СВК».
	
	
	
	



2.5. ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	Дата
	Содержание аварийно-восстановительных работ
	Замечания по техническому
состоянию узла, агрегата
	Меры, принятые
для устранения замечаний
	Ф.И.О. подпись

	
	
	
	
	Провел
	Проверил

	
	
	
	
	
	



3. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
	
	Наименование агрегата Причина замены
	Наименование
и обозначение
	Снятая часть Заводской №
	Число отработанных часов
	Установленная
Наименование
и обозначение
	 часть
Заводской №
	Провел механик
Ф. И. О., подпись
	Проверил админ-тор
Ф. И. О., подпись

	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	




4.СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

	Дата
	Условия хранения
	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение

	установки на хранение
	снятия с хранения
	
	Принято на хранение
	Снято с хранения

	
	
	
	
	



5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дата 
консервации
	Дата расконсервации
	Причина проведения работ и наименование документа, по которому проводилась работа. Краткое содержание работы
	Наименование или условное обозначение предприятия (организации), производившего консервацию (расконсервацию) изделия
	Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию)

	
	
	
	
	



Оборот последнего листа


В журнале пронумеровано и прошнуровано ________ листов.

“________” ____________ 20        г.


Генеральный директор
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации, выдавшего журнал)
Место печати


_____________________ ФИО
Подпись


Директор ГКУ ВО "ЦБДД ВО"

_____________________   Е.О. Булатов





                                                                                                                                                 



        Приложение 4 
	Утверждаю
Директор ГКУ ВО «ЦБДД ВО»


Е.О. Булатов

«____»________________2026 г.



График
проведения технического обслуживания автоматических пунктов
весогабаритного контроля на _________автомобильной дороги общего пользования межмуниципального
значения ____________________ в _______________________________________________ на период с 
с ___________ по ____________

	Виды работ
	Периодичность
	Планируется по графику, месяцы
	примечание





	
	
	.2026
11
	12.2026

	01.2027
	02.2027
	03.2027
	04.2027
	05.2027
	06.2027
	07.2027
	08.2027
	09.2027
	10.2027
	

	
Услуги/Работы, осуществляемые на ежедневной основе. Ежедневная экспресс-оценка состояния АПВГК


	Контроль состояния дорожного покрытия измерительного участка на предмет наличия загрязнений, снежного покрова, снежного наката, наледи, наличия посторонних предметов.
	на постоянной
основе, в соответствии с руководством по эксплуатации
	ежедневно
	выполняется обслуживающей организацией

	Контроль характера результатов измерений.
	
	ежедневно
	

	Контроль чистоты смотровых стекол кожухов видеокамер.
	
	ежедневно
	

	Контроль наличия диагностических сообщений о неисправности модулей системы.
	
	ежедневно
	

	Восстановление работоспособности компонентов системы в случае сбоя
	по необходимости
	ежедневно
	

	Мониторинг и техническая поддержка работоспособности системы.
	на постоянной
основе1

	ежедневно
	

	Прием и обработка инцидентов. Консультирование ответственных за эксплуатацию АПВГК сотрудников Заказчика по вопросам функционирования.
	Ежедневно с 8:30 по 17:30 (время Московское)1
	ежедневно
	

	
Ежемесячное техническое обслуживание АПВГК


	Обслуживание дорожного покрытия измерительного участка АПВГК
	ежемесячно
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	сопровождение мероприятия осуществляется специалистами обслуживающей организации, обладающих Сертификатом официального представителя АО «ВИК «Тензо-М» с правом обслуживания СВК. Квалификация специалистов официальных представителей подтверждается Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК «Тензо-М».


	Внешний осмотр, диагностика и устранение дефектов дорожного покрытия в зоне установки СМ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Контроль колейности в зоне установки СМ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Санация трещин дорожного покрытия в зоне установки СМ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Обслуживание модулей СВК, установленных в дорожном покрытии
	ежемесячно
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Внешний осмотр СМ, МПС, индукционных петель Индикаторов обнаружения ТС и кабельных линий на предмет повреждений.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка неплоскостности сопряжения поверхности СМ и МПС и дорожного покрытия.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Восстановление целостности, устранение дефектов и повреждений полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Восстановление эластомера СМ, а также герметизирующего слоя кабельных каналов индукционных петель Индикаторов обнаружения ТС (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Выравнивание (шлифовка) полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий в соответствии с текущим поперечным профилем дорожного покрытия. Повторное устранение дефектов и герметизация трещин (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Измерение контрольных параметров СМ и МПС с занесением результатов измерений в Акт ТО АПВГК.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Измерение параметров и проверка целостности индукционных петель Индикаторов обнаружения ТС (с занесением результатов измерений в Акт ТО АПВГК).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Обслуживание навесных модулей АПВГК, установленных на металлоконструкциях
	ежемесячно
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Внешний осмотр на предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Очистка от загрязнений корпусов лазерных излучателей МИГ, смотровых стекол кожухов видеокамер МВР  от пыли и грязи (постоянно, при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка надежности креплений МВР и МИГ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка герметичности и функционирования систем термостатирования корпусов МВР и МИГ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Контроль состояния кабельных линий МВР и МИГ, проверка надежности их присоединения к устройствам. Проверка разъемных соединений.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка работы МВР с помощью программных средств. Диагностика работы аппаратно-программного модуля измерения скорости ТС (если применимо). Проверка настроек МВР, корректировка настроек (при
необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Контроль смещения изображения видеокамер МВР. Контроль наличия артефактов, абберации и искажений изображения.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Компенсация смещения изображения (юстировка) видеокамер (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка свечения и синхронизации ИК-прожекторов МВР.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка световой индикации МИГ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка работы МИГ с помощью программных средств.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Контроль наличия диагностических сообщений о состоянии МИГ. Контроль наличия артефактов.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Контроль работоспособности МВР и МИГ в составе ЛВС СВК.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Обновление ПО МВР и МИГ (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Обслуживание ШЭ, в том числе шкафа антивандального
	ежемесячно
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Внешний осмотр антивандального корпуса и внутреннего шкафа ШЭ на
предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Очистка от пыли и грязи, восстановление лакокрасочного покрытия ШЭ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка надежности креплений ШЭ, работы запирающих механизмов, целостности уплотнителей. Смазка дверных петель и запирающих
механизмов (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка чистоты гнезд, разъемов, клемм. Проверка монтажа на клеммах, состояния соединительных проводов и кабелей, контроль надежности их
присоединения к устройствам.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Контроль текущего входного напряжения электропитания ШЭ, анализ диапазона изменения напряжения в процессе эксплуатации СВК. Проверка
состояния плавких предохранителей.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка заземления ШЭ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Диагностика источника питания ШЭ, контрольный замер входного и выходного напряжений. Контрольный замер входных напряжений
устройств ШЭ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка работы ИБП и контроллера питания: нормальный режим, режим работы от батарей. Проверка состояния и измерение текущей емкости
аккумуляторных батарей (без разборки).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка работы УСВ-3. Контроль наличия связи с антенным блоком, а также получения данных NMEA-0183 сервером АПВГК.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка температурного режима внутри ШЭ, проверка работоспособности системы термостатирования. Очистка вентиляторов. Контроль
герметичности ШЭ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка светодиодной индикации устройств, входящих в состав ШЭ.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка ревизий ПО АПВГК, установленного на промышленном компьютере с операционной системой. Обновление ПО (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка и мониторинг работы ПО АПВГК, установленного на промышленном
компьютере с операционной системой. Корректировка настроек (при необходимости).
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка и мониторинг работы программного модуля экспортирования результатов измерений во внешние информационные системы.
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Проверка работы маршрутизатора и коммутаторов ЛВС СВК. Корректировка настроек маршрутизатора АПВГК (при необходимости).
	
	+
	   +
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	


  
	
	выполняется обслуживающей организацией

	Проведение аварийно-восстановительных работ
	при необходимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверка соответствия мест установки АПВГК
	не реже
1 раза в 2 месяца
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	
	



	
Государственная метрологическая поверка

	

	Проверка соответствия мест установки АПВГК
	не реже
1 раза в 2 месяца
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	
	
	

	Подготовка к проведению государственной метрологической поверки.
	в соответствии с требованиями нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	Калибровка СВК.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	Государственная метрологическая поверки в соответствии с документом «Системы дорожные весового и габаритного контроля
«СВК». 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	до 12.08.2026
	

	Государственная метрологическая поверка комплексов аппаратно-программных модуля фото-видеофиксации и распознования ГРЗ.
	в соответствии с требованиями нормативных документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Удаленное сопровождение СВК

	

	Мониторинг и техническая поддержка работоспособности системы.
	на постоянной
основе круглосуточно
	круглосуточно
	

	
                                                                                                                              Другие виды работ


	
	
	
	

	Приём и обработка инцидентов. Консультирование ответственных за эксплуатацию АПВГК сотрудников ГКУ ВО «ЦБДД ВО».
	Ежедневно по рабочим дням, с 8.30:00 по 17:30 (время Московское)
	

ежедневно в рабочее время
	выполняется обслуживающей организацией

	
Проведение аварийно-восстановительных работ


	Проведение аварийно-восстановительных работ.
	при необходимости
	при необходимости
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