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Технические требования на выполнение работ


ОКПД2-42.99.29.100 — Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc124252887]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc124252889]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2-42.99.29.100 — Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»
1.2. [bookmark: _Toc124252890][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
	Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»
1.3. [bookmark: _Toc124252891][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
	Участок работ находится на земельном участке с кадастровым номером – 14:02:050101:258, по адресу Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Томмот, село Улуу.
Категория земель - Земли поселений (земли населенных пунктов). Объект строительства предназначен для хранения годового запаса дизельного топлива, расходуемого на выработку электрической энергии.
Участок находится с действующей дизельной электростанцией.
Общая информация
В соответствии с проектной документацией Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)  разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1),
К выполнению работ относится:
Монтаж монтажу системы автоматизации технологических процессов,
[bookmark: _Toc124252892]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	«Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»
	Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Томмот, село Улуу.
	«Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»
	


Вышеуказанные работы выполняются в соответствии с инвестиционной программой АО «Сахаэнерго», по утвержденной проектной документации «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)».
1.4. [bookmark: _Toc124252893][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
За предоставление Заказчиком ресурсов и услуг (электроснабжение – при необходимости), необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику расходы на электроэнергию путем заключения договора на энергоснабжение. Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.
В ходе строительства генподрядчик должен обеспечить объект резервным источником электроснабжения на весь период строительства, соблюдение мероприятий по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, установить временное освещение. 
Доставка материалов и оборудования до места выполнения строительно-монтажных работ выполняется за счет генподрядчика.
Перед началом работ, для получения допуска на объект, Подрядчик обязан предоставить документацию согласно требованиям ИСМ РГ-00-017.02-22 «Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго». 
1.5. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc124252894]Иные требования и сведения общего характера

2. [bookmark: _Toc124252895][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc124252896]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc124252897]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc124252898][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Приборы и средства автоматизации

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	2
	

	2
	Шкаф управления двумя насосами с УПП Форинд ШУ-Н-2х6А-Н-П-RS-767 РНЛС.422410.767-09 (2х6А; 380В; IP54)
	шт
	1
	

	3
	Шкаф управления автоматизацией технологического процесса УПП Форинд ШУ-АТП-20А-НМI-919 РНЛС.422410.919 (20А; 230В; IP54
	шт
	1
	

	4
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2
	

	5
	ЭКМ100НВм-0,6МПа-G1/2-КЛ1,5 Электроконтактные манометры в нержавеющем корпусе
	шт
	2
	

	6
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	

	7
	Модуль дискретного ввода-вывода ОВЕН МК110-220.4ДН.4Р
	шт
	1
	

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	

	9
	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	

	10
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	18
	

	11
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	18
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	18
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	128
	

	14
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	м
	146
	

	15
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1
	

	16
	ИБП Powercom Vanguard VGD-3000-RM 2U
	шт
	1
	

	17
	Персональный компьютер DEXP Atlas H404
	шт
	1
	

	18
	AOC E2270SWHN 21.5'' чёрный Монитор LCD 21.5 дюймов
	шт
	1
	

	19
	APM SCADA от компании ОВЕН
	шт
	1
	

	Раздел 2. Датчики уровня

	20
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг
	шт
	8
	

	23
	Преобразователь магнитный поплавковый
ПМП-201Е-2D12-Фл.2-80-25/Р-Lн3100-D48x50xd21- ФЛК-9-4t,
	комплект
	6
	

	24
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	1
	

	25
	Сигнализатор светозвуковой программируемый ВС-5
	шт
	1
	

	26
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	138
	

	27
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	138
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	138
	

	29
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	51
	

	30
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	м
	189
	

	31
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	3
	

	32
	Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ
	шт
	3
	

	33
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	3
	

	34
	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 1 управляющий элемент
	шт
	3
	

	35
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	45
	

	36
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	45
	

	37
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	45
	

	38
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	141
	

	39
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	м
	186
	

	40
	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I
	компл
	13
	

	41
	Газоанализатор стационарный СГОЭС-М
	шт
	13
	

	42
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,21
	

	43
	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15
	м3
	0,21
	

	44
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,0065
	

	45
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,0065
	

	46
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
	шт
	13
	

	47
	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,0598
	

	48
	Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм
	шт
	52
	

	49
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6
	шт
	10
	

	50
	Коробка клеммная КК-03 для разветвления интерфейса RS-485, а также сетей 230 В 4 А
	шт
	10
	

	51
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	75
	

	52
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм
	м
	75
	

	53
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	75
	

	54
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	277
	

	55
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5
	м
	352
	

	Раздел 3. Кабели и монтажные изделия

	56
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	м
	160
	

	57
	Короб кабельный прямой У1105 УТ1,5, размером 100х50х2000 мм, горячеоцинкованный
	шт
	80
	

	58
	Фланец соединительный FR
	шт
	5
	

	59
	Держатель кабеля TRC
	шт
	8
	

	60
	Держатель крышки
	шт
	480
	

	61
	Горизонтальный угол 90°, глухой
	шт
	16
	

	62
	Угол вертикальный вверх 90°, глухой
	шт
	4
	

	63
	Угол вертикальный вниз 90°, глухой
	шт
	4
	

	64
	Ответвитель горизонтальный Х-образный, глухой,
	шт
	1
	

	65
	Ответвитель горизонтальный Т-образный, глухой
	шт
	3
	

	66
	Комплект для обеспечения степени защиты IP44
	шт
	90
	

	67
	Ответвитель Т-образный вертикальный TDS/TRSA/TDSR
	шт
	1
	

	68
	Винт с крестообразным шлицем М 6х10
	шт
	200
	

	69
	Гайка с насечкой М 6 DIN 6923
	шт
	200
	

	Раздел 4. Щитовое оборудование

	70
	Устройство выключателя нагрузки EKF PROxima ВН-63N 3P, 16А S63316
	шт
	1
	

	71
	Устройство выключателя автоматического ВА 47-63 4,5kA 6А 1P
	шт
	3
	

	72
	Устройство автомата пуска двигателя АПД-32 4-6,3А
	шт
	2
	

	73
	Устройство блок-контакта АПД-32 БК-11
	шт
	2
	

	74
	Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 2,2кВт 4,5A Uупр 24В Modbus
	шт
	2
	

	75
	Устройство блока сетевого фильтра БСФ-ДЗ-1,2
	шт
	1
	

	76
	Устройство реле контроля фаз с LCD дисплеем RKF-2S
	шт
	1
	

	77
	Устройство разъема для реле AVERES РM5 22/2
	шт
	1
	

	78
	Устройство реле РП slim 22/2 5A 230В AC AVERES rps-22-2-230
	шт
	1
	

	79
	Устройство блока питания для шкафов автоматики 24В 30Вт БП30А-24
	шт
	1
	

	80
	Устройство программируемого реле ПР102-24.2416.06.2 на 40 каналов ввода/вывода
	шт
	1
	

	81
	Устройство матрицы светодиодной AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF PROxima
	шт
	3
	

	82
	Устройство матрицы светодиодной AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima
	шт
	2
	

	83
	Устройство матрицы светодиодной AD16-22HS желтый 230 В AC EKF PROxima
	шт
	1
	

	84
	Устройство кнопки "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC PROxima
	шт
	2
	

	85
	Устройство кнопки SW2C-11 возвратная черная NO+NC EKF PROxima
	шт
	1
	

	86
	Устройство переключателя короткая ручка BD21 2P NO IP65 PROxima
	шт
	1
	

	87
	Устройство колодки клеммной JXB-2,5/35 серая PROxima
	шт
	41
	

	88
	Устройство колодки клеммной JXB-2,5/35 синяя PROxima
	шт
	1
	

	89
	Устройство клеммы винтовой для заземления ЕК-JXB-4
	шт
	3
	

	90
	Устройство зажима на DIN-рейку пластикового 1 винт EW EKF PROxima
	шт
	8
	

	91
	Устройство держателя для маркировки клеммных групп
	шт
	7
	

	92
	Устройство DIN-рейки перфорированная (с Ω-профилем) 35/7,5мм PROxima
	м
	2
	

	93
	Устройство заглушки для клеммы с продольным JXB-6S1/35 размыкателем серая
	шт
	10
	

	94
	Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (100 шт.) PROxima
	шт
	1
	

	95
	Устройство шины нулевой в корпусе 4х7 EKF PROxima
	шт
	1
	

	96
	Устройство шины PEN "ноль-земля" 6x9мм 8 отверстий латунь PROxima
	шт
	1
	

	Раздел 5. Монтаж опорных конструкций Оп-1
	

	97
	Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм
	т
	0,720
	

	98
	Краска ПФ-115 (серая)
	кг
	22
	

	99
	Грунтовка ГФ -0,21 (серая)
	кг
	20
	



2.1.2. [bookmark: _Toc124252899][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc124252900][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]№
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	Выполнение работ по монтажу системы автоматизации технологических процессов по объекту «Реконструкция АДЭС-168 кВт в с.Улуу Алданского улуса РС(Я)»
	с даты заключения Договора
	6 (шесть) месяцев с даты  заключения Договора



0

8

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc124252901]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc124252902]Таблица 4. Требования к качеству работ,  указанных в Ведомости объемов конструктивных решений - прилагается к настоящим Техническим требованиям – Раздел 2, таблица №2.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Строительно-монтажные работы  выполняются в соответствии со следующей документацией и нормативными документами:
-	Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)  разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел  раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1),
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства";
-	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
-	Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
-	Правила противопожарного режима В РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479.;
-	Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
-	СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
-	СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-	СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
-	СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр);
-	СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279);
-	СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр);
-	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
-	СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве» ч.1;
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2;
-	СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;
-	СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;
-	СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-	СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
-	СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;
-	ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
-	РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
-	РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
-	«Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07;
-	РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
-	РД 10-107-96 «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами»;
-	РД 10-34-93 «Типовая инструкция для лиц ответственных за безопасное производство работ кранами (с изменением №1);
-	ВСН 506-88 «Проектирование и устройство грунтовых анкеров»
-	МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
-	СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»
-	Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883
-	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. №782» Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
-	Приказ Минтруда РФ от 24.07.3013г. №328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
-	Приказ Ростехнадзора РФ от 26.11.2020 г. №461Правила безопасности «опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
-	Приказ Минтруда РФ от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
-	Проект производства работ (ППР), заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов.
-	СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитального строительства».
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ);
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	При выполнении работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля Подрядчиком, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля.
При осуществлении входного контроля Подрядчику необходимо проводить испытания материалов конструкций и изделий силами специализированных, лицензированных лабораторий, в случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается;
Испытания в рамках входного контроля, которые Подрядчик не может осуществить собственными силами, он должен производить с привлечением, по договору подряда, аккредитованной лаборатории.
Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
Хранение материалов производить в соответствии с ВСН 212-85.
	Согласие с требованием
	

	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства.
Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.
Наличие аккредитованной лаборатории по оценке качества работ и материалов или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества такой продукции.
Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта капитального строительства в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации.
На Подрядчика возлагается контроль:
- за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля;
- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на объект материалов, конструкций и изделий;
Материалы и оборудование применяются в соответствии с проектной документацией Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)  разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел  раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1),
Материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными.
В части оборудования и материалов, указанных в рабочей документации с конкретной торговой маркой, допускается аналог с теми же или лучшими характеристиками.
Применяемые при монтаже оборудования под давлением, материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими свойствами, химическим составом, технологией изготовления, методами и объемами испытаний и контроля качества, гарантированным уровнем расчетных и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям технической документации изготовителя и рабочей документации.
Обязательное предоставление паспортов и сертификатов на поставляемые материалы и оборудование.
Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполненных Подрядчиком работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств.
Своевременно оповещать представителей Заказчика и авторского надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
	Согласие с требованием
	

	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
Подрядчик обязан:
- направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
- соблюдать установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика, требования режимов являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться.
При производстве работ Подрядчик руководствуется действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности, указанных п.1.1.1 Технических требований.
Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком ППР.
При выполнении работ Подрядчику необходимо:
- выполнить монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д., для безопасного доступа персонала Подрядчика и представителей Заказчика, надзорных органов и авторского надзора на строящиеся объекты;
- исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
- обеспечить безопасность, персонала Заказчика, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки дополнительных объемов работ.
Работы по договору считаются выполненными с момента сдачи объектов в эксплуатацию приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
Подрядные работы, определенные по предмету Договора, выполнять в соответствии проектной документацией Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)  разработаной ООО ПБ «Инженерные системы» (г. Якутск) раздел  раздел ИС-423/24-А (прилагается к настоящим Техническим требованиям – Приложение №1), в соответствии с действующими федеральными законами, техническими регламентами, правилами и стандартами.
	Согласие с требованием
	

	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Объем завершенных работ (перечень сооружений)
	Согласно ведомости объемов работ (Табл. 2)
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. 
	Сдача-приемка результатов работ
	Порядок сдачи-приемки работ, также описан в Разделе 4 Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан предоставить документацию, соответствующую требованиям «Порядка сдачи-приемки работ» (Раздел 4 Договора), в том числе одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
-	комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;
-	сертификаты (паспорта), подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя).
Документация выполняется и сдается Подрядчиком в соответствии с требованиями указанными в РД, СП, СТО РГ, указанных в п. 1.1.1 настоящей таблицы.
Выполнение отдельных видов работ, предусматривающих скрытые работы, должно подтверждаться Актами скрытых работ, подписанными техническим куратором и представителем авторского надзора. Сдача ответственных конструкций должна подтверждаться Актами освидетельствования ответственных конструкций. В ходе окончательной приемки работ должны быть предъявлены следующие документы:
- паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование;
- данные о результатах лабораторных испытаний;
- журнал производства работ, журналы специальных работ;
- исполнительные чертежи, схемы;
- акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком;
- акты промежуточной приемки выполненных работ. Кроме того Подрядчик должен предоставить Заказчику всю техническую документацию на предоставляемое оборудование, изделия (акты, протоколы, сертификаты и пр.) в соответствии с действующими стандартами, действующими СП, СНиП. Работы должны проводиться в соответствии с действующими СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требованиями пожарной безопасности (см. п. 1.1.1 настоящей таблицы).
Комплект исполнительной документации предоставляется Заказчику на русском языке, на бумажном носителе в виде альбома форматов А1, А2, A3, А4 в 1 (одном) экземпляре.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2. 
	Документы, передаваемые заказчику о ходе выполнения работ
	Подрядчик обязан еженедельно (не позднее пятницы) предоставлять  информацию (отчет) о ходе выполнения работ, в письменном виде, с приложением фотографий.
В предоставляемой информации указываются фактические сроки выполнения работ,
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Смотреть п. 1.1.1 настоящей таблицы.
	
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
При организации и производстве Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдением условий природопользования.
	[bookmark: _Toc124252903]Согласие с требованием
	
	

	4.1.2.
	Ответственность Подрядчика
	Требования к ответственности Подрядчика смотреть в Разделе 7 Договора.
	[bookmark: _Toc124252904]Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, с учетом требований п.2.4.3 Договора.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	[bookmark: _Toc124252905]При выполнении Работ на территории и объекте Заказчика, подрядная организация организует санитарно-бытовое обслуживание собственного персонала в местах отсутствия действующих туалетов и умывальников в шаговой доступности (более 75 метров) до полного окончания работ. Санитарно-бытовое обслуживание включает в себя:
[bookmark: _Toc124252906]- установку, обслуживание и очистку биотуалетов с возможностью эксплуатации его в зимний период года;
[bookmark: _Toc124252907]- установку и бесперебойную работу умывальников;
[bookmark: _Toc124252908]- вывоз и утилизацию (обезвреживание) отходов, образующихся при эксплуатации биотуалетов и умывальников;
[bookmark: _Toc124252909]- установку и бесперебойную работу кулеров с питьевой водой;
[bookmark: _Toc124252910]- размещения разовых бумажных полотенец и жидкого мыла в местах установки умывальников.
[bookmark: _Toc124252911]- сброс и\или размещение сточных вод образованных от эксплуатации биотуалетов и умывальников, в водные объекты и на территории Филиала категорически запрещён.
[bookmark: _Toc124252912]При выполнении работ необходимо соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на соответствующий полигон.
	[bookmark: _Toc124252913]Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc124252915]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1   На этапе заключения договора Участник должен предоставить сметный расчет.
4.1.1 Сметный расчет составленный Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент вводятся в расчет отдельным индексом к итогам после начисления лимитированных затрат (но перед начислением НДС, в случае если участник работает в общей системе налогообложения), с указанием величины примененных коэффициентов. 
Допускается понижение до цены лота за счет лимитированных и непредвиденный затрат.
4.2   Участнику необходимо предоставить письмо-согласие со сметным расчетом Заказчика, с отображением понижающих коэффициентов, которое включается в состав договора. 
4.3 Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.
4.4  Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.
4.5 Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к Договору.
4.6 Непредвиденные затраты оплачивается за фактически выполненные работы при наличии подтверждающих документов.
4.7  Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы. 
4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc124252916]Приложения

Приложение №1: 
Проект Реконструкция АДЭС-168 кВт в с. Улуу Алданского улуса РС(Я)»  раздел ИС-423/24-А


