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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Общество, Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» / Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Псковской области

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающий услуги в соответствии с заключенным договором

	3.
	Печатающая техника, (печатающее устройство)
	Устройства с функцией вывода текстовой или графической информации на бумагу или другой твёрдый физический носитель

	4.
	Оригинальный расходный материал
	Расходный материал, изготовленный производителем печатающей техники специально для своих устройств.

	5.
	Эквивалент (Совместимый расходный материал)
	Расходный материал, эквивалентный Оригинальному расходному материалу, изготовленный сторонним производителем (не являющимся производителем соответствующей печатающей техники)

	6.
	Товар
	Расходные материалы к печатающей технике

	7.
	ТЗ
	Техническое задание

	8.
	Методика
	Методика тестирования Товара на соответствие требованиям Технического задания


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки - поставка по заявкам расходных материалов к оргтехнике для нужд УФПС Псковской области.
Цель поставки Товара – обеспечение расходными материалами УФПС Псковской области.
Картриджи к печатающей технике в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (п. 3.2 настоящего ТЗ) и ТЗ поставляются в целях обеспечения бесперебойной работы УФПС Псковской области АО «Почта России».
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.  Требования к товару
Поставляемый Товар, включая его отдельные детали, компоненты и составные части, должен:
- быть новым (не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, не перезаправленным, не прошедшим ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств);
- не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика;
- не приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором он будет установлен и для которого он предназначен; 
- не являться выставочным образцом;
- быть свободным от прав третьих лиц;
- полностью обеспечивать функциональность и диагностику, предусмотренную конструкцией печатающей техники, для которой он предназначен, а также взаимодействие с программно-аппаратными средствами управления этой печатающей техникой, предусмотренными её производителем.
3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Наличие чипа
	Параметры эквивалентности Товара 
	Необходимое кол во в штуках

	
	
	
	Модели печатающей техники, для которой предназначен Товар
	Цвет и технология печати
	Ресурс Товара, 
	

	1
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Samsung Xpress M2070F, M2070 FW
	Чёрный, лазерная
	1 800
	2000

	2
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Samsung Xpress M2870F, M2870 FW
	Чёрный, лазерная
	3 000
	500

	3
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet Pro M1536dnf, HP LaserJet Pro P1566, HP LaserJet Pro P1606dn
	Чёрный, лазерная
	2000
	150

	4
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet Pro M1132/M1212nf/M1214nfh/M1217nfw/P1102/P1102s/P1102w
	Чёрный, лазерная
	1600
	150

	5
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet M1120 mfp, M1522 mfp, P1505
	Чёрный, лазерная
	2000
	10

	6
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ 3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005
	Чёрный, лазерная
	2000
	50

	7
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet Pro M402dn / M402n / M426dw / M426fdn / M426fd
	Чёрный, лазерная
	3100
	7

	8
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet P1005 / P1006
	Чёрный, лазерная
	1500
	10

	9
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet Pro M227fdn
	Чёрный, лазерная
	1600
	15

	10
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LJ 1160 / HP LJ 1320
	Чёрный, лазерная
	6000
	10

	11
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet Pro M402dn / M402n / M426dw / M426fdn / M426fd
	Чёрный, лазерная
	9000
	30

	12
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet P2010 / P2011 / P2011n / P2012 / P2012n / P2013 / P2013n / P2014 / P2014n / P2015 / P2015D / P2015DN / P2015N / P2015X / M2727 MFP / M2727nf MFP / M2727nFs- MFP/ 
	Чёрный, лазерная
	7000
	10

	13
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP Color LaserJet CM1415fn/ CM1415fnw/ CP1525n/ CP1525nw
	Чёрный, лазерная
	2000
	1

	14
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP Color LaserJet CM1415fn/ CM1415fnw/ CP1525n/ CP1525nw
	Голубой, лазерная
	1300
	1

	15
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP Color LaserJet CM1415fn/ CM1415fnw/ CP1525n/ CP1525nw	
	Желтый,
лазерная
	1300
	1

	16
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP Color LaserJet CM1415fn/ CM1415fnw/ CP1525n/ CP1525nw
	
Пурпурный,
лазерная
	1300
	1

	17
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw/P5021cdn/P5021cdw/P5221cdn/P5521cdw
	Голубой, лазерная
	2200
	1

	18
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw/P5021cdn/P5021cdw/P5221cdn/P5521cdw
	Черный, Лазерная
	2600
	1

	19
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw/P5021cdn/P5021cdw/P5221cdn/P5521cdw
	Пурпурный, лазерная
	2200
	1

	20
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw/P5021cdn/P5021cdw/P5221cdn/P5521cdw
	Желтый, лазерная
	2200
	1

	21
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Xerox Phaser 3330, WorkCentre 3335 и WorkCentre 3345
	Чёрный, лазерная
	8500
	15

	22
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	PUNTUM M7100DW/M6700/M6800/ M7200/ M7300/ P3010/ P3300 
	Чёрный, лазерная
	6000
	5

	23
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	HP LaserJet Pro MFP M435nw/ m701/m706 (CZ192A)
	Чёрный, лазерная
	12000
	5

	24
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	PANTUM BP5100DN/ BP5100DW/ BM5100ADN/ BM5100ADW/ BM5100FDN/ BM5100FDW 
	Чёрный, лазерная
	15000
	10

	25
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Kyocera Kyocera Mita M3040dn Ecosys, M3540dn Ecosys, Mita FS 2100, 2100d, 2100dn, 4100, 4100dn, 4200, 4200dn, 4300, 4300dn
	Чёрный, лазерная
	12500


	10

	26
	Тонер-картридж для электрографических печатающих устройств
	С чипом
	Xerox B1022/ B1022DN/ B1022DNA/ B1025/ B1025DN/ B1025DNA (006R01731)
	Чёрный, лазерная
	13700
	5

	ИТОГО
	3000


        *- Указанное в Таблице количество является приблизительным и может отличаться от фактического, определенного заявками Покупателя.
3.3.  Основные характеристики Товара
3.3.1.	Основные характеристики Товара должны соответствовать параметрам эквивалентности, указанным в Спецификации поставляемого Товара (п. 3.2. настоящего ТЗ).
3.3.2.	Товар должен иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в модели печатающей техники, для которой он предназначен.
3.3.3.	Каждая единица Товара по качеству, комплектности и типу тонера должна соответствовать техническим условиям изготовителя печатающей техники, для которой предназначен Товар.
3.3.4.	Товар должен правильно определяться печатающей техникой, для которой он предназначен, при использовании Товара в печатной технике Покупателя программно-аппаратные средства управления этой печатающей техникой должны корректно отображать информацию о состоянии Товара (если предусмотрено функционалом печатающего устройства): процент оставшегося тонера, состояние близкого окончания тонера, количество напечатанных страниц. Электронные чипы в Товаре (если такие предусмотрены конструкцией печатающей техники, для которой предназначен Товар и указаны в Спецификации поставляемого товара согласно п. 3.2. настоящего ТЗ), должны обеспечивать полную функциональную совместимость с этой печатающей техникой, должны быть надёжно зафиксированы на корпусе Товара. После установки Товара не должно выдаваться сообщений о проблемах с Товаром (в т.ч. требований заменить Товар, сообщений об ошибках, преждевременных сообщений об окончании тонера в Товаре и т.п.). Допускается поставка Товара без чипов по тем позициям, для которых это особо указано в Спецификации поставляемого товара (п. 3.2. настоящего ТЗ). 
3.3.5.	Качество Товара должно гарантировать отсутствие возможности высыпания из него тонера, в т.ч. при встряхивании. При работе Товар не должен допускать загрязнения тонером подающего тракта печатающей техники, в которой он установлен.
3.3.6.	Качество сборки, монтажа и внешний вид Товара должны соответствовать следующим требованиям:
- корпус Товара не должен иметь повреждений, царапин, сколов и следов вскрытия и/или использования;
- фотовал Товара при повороте должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин, полос и следов тонера;
- чека с запорной лентой в Товаре (в случаях, если она предусмотрена в Оригинальном расходном материале для предназначенной печатающей техники) должна составлять единое целое с боковиной корпуса Товара и иметь одну консистенцию пластика с корпусом Товара (в т.ч. не должна быть подклеена к корпусу);
- все детали и сборочные единицы в Товаре должны быть закреплены прочно, без перекосов;
- в Товаре все имеющие резьбу самонарезающие винты и детали не должны иметь повреждений, должны быть закручены с усилием, обеспечивающим надёжное крепление и не приводящим к разрушению посадочного места;
- пластмассовые элементы и металлические детали Товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, способных препятствовать нормальной работе Товара;
- подвижные элементы Товара (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий;
- контакты электрических цепей в Товаре не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений, коррозии и дефектов покрытия.
3.3.7.	Требования к процессу, параметрам и качеству печати с использованием Товара:
- процесс печати с использованием Товара должен быть без стуков, скрипов и прочих посторонних шумов, нехарактерных посторонних запахов, отсутствующих при использовании Оригинальных расходных материалов;
- ресурс печати Товара должен соответствовать параметрам, указанным для него в Спецификации поставляемого Товара (п. 3.2. настоящего ТЗ) с учётом требований п. 3 Методики (приложение № 1 к ТЗ). Нарушение этих требований будет являться основанием для признания Товара не соответствующим условиям ТЗ и подлежащим замене;
- тонер в Товаре должен соответствовать требованиям к нему, определённым производителем Оригинальных расходных материалов, должен обеспечивать аналогичное с Оригинальными расходными материалами качество печати; 
- использование Товара в печатающей технике Покупателя не должно приводить к появлению загрязнений и деформаций на бумаге, на которой производится печать. На отпечатках (на лицевой и оборотной стороне) не должно быть искажений изображения и шрифтов, явных дефектов изображения, в т.ч. пятен, полос, точек, фона, не связанных с текстом или изображением печатаемого документа, изображение должно быть ярким, чётким, не иметь ореола, не иметь плохо пропечатанных областей. Тестовая страница, отпечатанная с использованием Товара, должна быть идентична по качеству тестовой странице, отпечатанной с использованием аналогичного Оригинального расходного материала;
- при распечатывании тестовой страницы, содержащей 100% заливку черным цветом, не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов;
- распечатанные текст или изображение не должны смазываться при контакте с поверхностью бумаги.
3.4.  Комплектность товара
Каждая единица поставляемого Товара по комплектности должна соответствовать условиям, заявленным производителем.
3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований к безопасности товара в соответствии с нормативными документами: 
- ГОСТ Р 56691-2015 «Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и распространителей продукции» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2015 г. № 1738-ст);
- ГОСТ ИСО 14123-1-2000 «Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования» (введен в действие с 1 июля 2003 г. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 29 апреля 2002 г. № 178-ст).
3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1.	Срок гарантии на Товар составляет не менее 12 месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем накладной формы ТОРГ-12 или УПД.
3.6.2.	Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Покупателя. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена Поставщиком поставленного Товара при обнаружении Покупателем брака, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя, при этом срок замены не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя о выявленном браке.
3.6.3.	Гарантия Поставщика распространяется на все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.
3.6.4.	Поставщик гарантирует отсутствие поломок печатающей техники по вине поставленного им Товара. При выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара Поставщик производит ремонт или замену этой печатающей техники за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя на авторизованный электронный адрес Поставщика, а также оплачивает все связанные с этим транспортные и другие сопутствующие расходы. Достаточным основанием для такой претензии будет являться официальное заключение о выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара, сделанное организацией, обслуживающей печатающую технику Покупателя, либо сторонней независимой организацией, сертифицированной на обслуживание печатающей техники данного типа и производства.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. На заводскую упаковку каждой единицы Товара должна быть нанесена информация, содержащая следующие данные: 
- товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя; 
- наименование печатающей техники, в котором может быть использован Товар; 
- наименование, тип и артикул (код) Товара;
- дата изготовления (или срок годности/использования), если это предусмотрено производителем. 
4.2. На корпусе Товара должны присутствовать: 
- товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя;
- артикул (код) Товара. Артикул (код) Товара, указанный на корпусе Товара, должен соответствовать артикулу (коду) на заводской упаковке Товара.
Этикетки и наклейки на корпусе Товара должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар должен поставляться в заводской упаковке (коробке). Внутри коробки Товар должен быть упакован в электростатический пакет, предохраняющий Товар от воздействия пыли, влаги и света, с использованием амортизационных прокладок (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка, и т.п.). 
Упаковка Товара должна обеспечивать:
- сохранность Товара и его качества при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировке и хранении;
- необходимую защиту от внешних факторов. Изнутри упаковка не должна содержать просыпанного тонера, влаги, пыли и инородных предметов.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК
6.1. Покупатель, ежемесячно, в последние 7 (семь) календарных дней месяца, формирует заявку, по форме, согласно Приложения №3 к данному ТЗ, с потребностью расходных материалов, согласно спецификации, на следующий месяц.
6.2. Заявка направляется в .pdf формате, подписанная ответственным лицом со стороны Покупателя по электронной почте, предварительно согласованной с Поставщиком.
6.3.  В течении следующего рабочего дня, с даты направления заявки, Поставщик рассматривает заявку, подписывает со своей стороны и направляет ответно на электронную почту Покупателя.
6.4. По факту комплектации и отправки Товара Покупателю, Поставщик уведомляет по электронной почте Покупателя о транспортной компании и трек-номерах отправленных мест для возможности отслеживания Товара.
6.5. В случае отправки (доставки) Товара, способом, отличным от транспортной компании, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в приложении № 2 к ТЗ, или другим доступным для обоих сторон способом, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента поставки.
6.6. С даты подписания заявки с обеих сторон, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, Поставщик должен доставить товар на склад Покупателя, указанный в Приложении № 2 к ТЗ.
6.7. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:00 часов, обед с 12.00 до 12.45 (для конкретной закупки может быть установлено иное время доставки)
6.8. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц полностью за свой счёт. Разгрузка Товара Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1 Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2 настоящего ТЗ. При приёмке Товара Покупатель вправе провести проверку качества Товара (всей партии Товара целиком, либо любой её части) для подтверждения его соответствия требованиям настоящего ТЗ, как самостоятельно, так и с привлечением экспертов из уполномоченных сторонних организаций. При проведении самостоятельной проверки, Покупатель принимает решение о соответствии Товара требованиям настоящего ТЗ, основываясь на Методике, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему ТЗ. Если по итогам проверки Товар (партия Товара целиком, либо её часть) признан не соответствующим требованиям ТЗ, Покупатель имеет право не принять Товар, признанный несоответствующим требованиям ТЗ, а Поставщик должен произвести его замену на Товар, соответствующий требованиям ТЗ, в срок, указанный Покупателем, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя. При этом Товар, подлежащий замене, не считается поставленным. 
Проведение проверки является правом, а не обязанностью Покупателя. Покупатель вправе принять решение о несоответствии партии Товара требованиям ТЗ в ходе эксплуатации Товара, основываясь на показаниях счётчиков печатающей техники, качества отпечатков, сделанных с использованием Товара, и заключений о выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара, сделанное компанией, обслуживающей печатающую технику Покупателя.
Покупатель вправе провести проверку по Методике, указанной в Приложении № 1 к ТЗ, любого из артикулов (кодов) поставленного Товара в любое время действия договора, при этом результаты проверки распространяются на весь неиспользованный Покупателем Товар данного артикула (кода). Партия Товара или её часть, признанная по итогам такой проверки несоответствующей требованиям ТЗ, подлежит замене. Поставщик обязан произвести его замену на Товар, соответствующий требованиям ТЗ, в соответствии с требованиями п.3.6 настоящего ТЗ. В этом случае замене также подлежит и то количество Товара, которое было использовано для тестирования.
7.2 Поставщик поставляет Товар с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД;
- счет-фактурой.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Транспортировка, погрузка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную его сохранность, в том числе характеристики, и не нарушать его соответствие требованиям настоящего ТЗ.
9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара должно обеспечивать сохранность его характеристик и не нарушать его соответствие требованиям настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, указанным в п. 3.5 настоящего ТЗ. 
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Методика проверки Товара на соответствие требованиям
	10

	2.
	Адрес поставки и электронная почта
	15

	3.
	Форма заявки
	16



                                                           





Приложение № 1 к ТЗ


МЕТОДИКА 
проверки Товара на соответствие требованиям
 Технического задания

	Общий порядок осуществления проверки Товара на соответствие требованиям ТЗ:
1. Проверка партии Товара одной модели производится путём визуального осмотра и последующего тестирования от 1 (одной) до 3 (трёх) единиц Товара (по усмотрению Покупателя), произвольно выбранных из этой партии. При проверке производится видеофиксация всех этапов осмотра и тестирования, при этом при тестировании ресурса Товара допускается перерыв в видеофиксации после распечатки первых страниц и до появления признаков выработки ресурса Товара или до снижения качества печати до неприемлемого уровня.
2. При визуальном осмотре выбранных единиц Товара проверяется соответствие Товара следующим требованиям ТЗ: 
· Товар должен быть поставлен в заводской упаковке (коробке);
· на заводскую упаковку каждой единицы Товара должна быть нанесена информация, содержащая следующие данные: товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя; наименование печатающей техники, в котором может быть использован Товар; наименование, тип и артикул (код) Товара; дата изготовления (или срок годности/использования) (если это предусмотрено производителем) в соответствии с п. 4. ТЗ;
· упаковка Товара не должна иметь повреждений и деформаций 
в соответствии с п. 5. ТЗ;
· внутри коробки Товар должен быть упакован в электростатический пакет, предохраняющий Товар от воздействия влаги и света, с использованием амортизационных прокладок (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка, и т.п.) в соответствии с п. 5. ТЗ;
· упаковка Товара обеспечивает сохранность Товара и его качества при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировке и хранении, необходимую защиту от внешних факторов в соответствии с п. 5. ТЗ;
· при вскрытии электростатического пакета на Товаре не должно быть следов воздействия влаги и пыли в соответствии с п. 5. ТЗ;
· изнутри упаковка не должна содержать просыпанного тонера, пыли и инородных предметов в соответствии с п. 5. ТЗ;
· на корпусе Товара должны присутствовать: товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя, артикул (код) Товара. Артикул (код) Товара, указанный на корпусе Товара, должен соответствовать артикулу (коду) на заводской упаковке Товара в соответствии с п. 4. ТЗ;
· на Товаре, включая его отдельные детали, компоненты и составные части, должны отсутствовать следы использования в соответствии с п. 3.1. ТЗ;
· корпус Товара не должен иметь повреждений, царапин, сколов и следов вскрытия и/или использования в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· фотовал Товара при повороте должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин, полос и следов тонера в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· чека с запорной лентой в Товаре (в случаях, если она предусмотрена в Оригинальном расходном материале для печатающей техники, для которой предназначен Товар) должна составлять единое целое с боковиной корпуса Товара и иметь одну консистенцию пластика с корпусом Товара (в т.ч. не должна быть подклеена к корпусу) (п. 3.3.6. ТЗ);
· детали и сборочные единицы в Товаре должны быть закреплены прочно, без перекосов в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, не должны иметь повреждений, должны быть закручены без разрушения посадочного места в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· пластмассовые элементы и металлические детали Товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, способных препятствовать нормальной работе Товара в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· подвижные элементы Товара (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ);
· контакты электрических цепей в Товаре не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений, коррозии и дефектов покрытия в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· качество Товара должно обеспечивать не высыпание из него тонера, в т.ч. при встряхивании в соответствии с п. 3.3.5. ТЗ;
· электронный чип в Товаре (если он предусмотрен конструкцией печатающей техники, для которой предназначен Товар) должны быть надёжно зафиксирован на корпусе Товара в соответствии с п. 3.3.4. ТЗ.
Если в ходе визуального осмотра обнаружено единичное несоответствие выбранных единиц Товара вышеуказанным требованиям ТЗ, то производится новая выборка от 1 (одной) до 3 (трёх) единиц Товара, и визуальный осмотр повторяется. В случае обнаружения 3 (трёх) единиц Товара, не соответствующих требованиям ТЗ, последующее тестирование данной модели Товара не производится, а вся партия Товара этой модели признаётся не соответствующей требованиям ТЗ и подлежит замене. 
3.  После визуального осмотра производится тестирование Товара на соответствие следующим требованиям ТЗ:
· Товар должен иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в модели печатающей техники, для которой он предназначен в соответствии с п. 3.3.2. ТЗ;
· Товар должен правильно определяться печатающей техникой, для которой он предназначен, при использовании Товара в печатной технике Покупателя программно-аппаратные средства управления ею должны корректно отображать информацию о состоянии Товара (если предусмотрено функционалом печатающего устройства): процент оставшегося тонера, состояние близкого окончания тонера, количество напечатанных страниц. Электронные чипы в Товаре (если такие предусмотрены конструкцией печатающей техники, для которой предназначен Товар) должны обеспечивать полную функциональную совместимость с этой печатающей техникой, должны быть надёжно зафиксированы на корпусе Товара. После установки Товара не должно выдаваться сообщений о проблемах с Товаром (в т.ч. требований заменить Товар, сообщений об ошибках, преждевременных сообщений об окончании тонера в Товаре и т.п.) в соответствии с п. 3.3.4. ТЗ;
· процесс печати с использованием Товара должен быть без стуков, скрипов и прочих посторонних шумов, нехарактерных посторонних запахов, отсутствующих при использовании Оригинальных расходных материалов в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ;
· ресурс печати Товара должен соответствовать параметрам, указанным для него в Спецификации поставляемого Товара, указанной в п. 3.2 настоящего ТЗ) в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ;
· на отпечатках (на лицевой и оборотной стороне) не должно быть явных дефектов изображения, в т.ч. пятен, полос, точек, фона, не связанных с текстом или изображением печатаемого документа, изображение должно быть ярким, чётким, не иметь ореола, не иметь плохо пропечатанных областей в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ;
· Распечатанные текст или изображение не должны смазываться при контакте с поверхностью бумаги в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ.
Тестирование Товара на соответствие вышеуказанным требованиям ТЗ производится путём установки Товара в печатающую технику Покупателя и осуществлением односторонней печати монохромной тестовой страницы с 5% заполнением, определенной стандартом ISO/IEC 19752 (приложение № 1 к настоящей Методике). Для Товара с цветным монохромным тонером используется тестовая страница цвета, соответствующего цвету тонера в Товаре. 
Допускается осуществление печати тестовой страницы на листах, на которых уже ранее производилась печать, на их чистой стороне (далее – черновики).
Печать осуществляется непрерывно, за исключением остановок для подзагрузки бумаги в печатающее оборудование и технических перерывов во избежание перегрева печатающего устройства.  
Печать ведётся до выработки ресурса Товара или до снижения качества печати до уровня, несоответствующего требованиям п. 3.3.7. ТЗ. 
В процессе тестирования допускается единичное встряхивание Товара при появлении первого предупреждения об окончании тонера или при снижении яркости печати / появлении не пропечатанных областей. При этом напечатанные листы со сниженным качеством отпечатка при оценке фактического ресурса Товара не учитываются.
До начала тестирования ресурса расходного материала и после его окончания осуществляется печать тестовой страницы печатающей техники с данными об установленном в нём Товаре.
По итогам тестирования Товара сравнивается среднее значение ресурса выбранных единиц Товара с параметрами ресурса, указанными для него в Спецификации поставляемого Товара (п. 3.2. настоящего ТЗ), при этом под ресурсом Товара понимается количество тестовых страниц, отпечатанных с качеством, соответствующим требованиям п. 3.3.7. ТЗ.
Если среднее значение ресурса выбранных единиц Товара, в соответствии с требованиями Стандарта ISO/IEC 19752, отклоняется от параметров ресурса, указанными для него в Спецификации поставляемого Товара, в меньшую сторону не более чем на 5% (значение ресурса Товара обладает достоверностью 95%), партия Товара данного типа признаётся соответствующей требованиям ТЗ и подлежит приёмке.
Приложения:
Приложение № 1. Стандартный текстовый документ (стандартная тестовая страница) для оценки ресурса согласно ISO/IEC 19752 – на 1 странице.
Приложение № 2. Протокол проверки Товара на соответствие требованиям Технического задания – на 1 странице.

                                                                                   Приложение № 1к Методике проверки Товара
на соответствие требованиям 
Технического задания
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Приложение № 2 
к Методике проверки Товара 
на соответствие требованиям
Технического задания
ПРОТОКОЛ 
проверки Товара на соответствие требованиям Технического задания
«__» ________20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий протокол о том, что нами проведена проверка поставленного Товара на соответствие требованиям Технического задания по договору от ___________ 20__ года № _______

	Наименование Товара
	Дата предоставления Товара Поставщиком
	Заявленный ресурс аналогичного оригинального расходного материала
	Модель оборудования 
для тестирования Товара

	Фактический ресурс Товара
	Заключение
	Дата тестирования

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
						
Должность												Ф.И.О
						Должность												Ф.И.О
						Должность												Ф.И.О
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						Должность												Ф.И.О

Приложение № 2 к ТЗ

АДРЕС ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование Объекта
	Почтовый индекс
	Почтовый адрес

	1
	УФПС Псковской области
	180960
	г. Псков ул. Леона-Поземского д. 127



АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

	ФИО
	Email

	Иванов Дмитрий Артемьевич
	Dmitry_A_Ivanov@russianpost.ru











































Приложение № 3 к ТЗ

ФОРМА ЗАЯВКИ

	Заявка № 
	____
	от
	_____________
	
	
	

	  к Договору на поставку по заявкам расходных материалов к оргтехнике для нужд УФПС Псковской области № __________ от «__» _______ 202__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Покупатель:
	
	

	
	Адрес: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поставщик:
	
	

	
	Адрес: 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На основании п. 2.1 Договора от «__» _______ 202__ г. № _______ Покупатель просит осуществить поставку Товара в следующем количестве и ассортименте:

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Наименование Товара 
	[bookmark: RANGE!D12]Ассортимент Товара 
	[bookmark: RANGE!E12]Код товара 
	Ед. изм-ия
	Кол-во Товара, ед.
	Цена Товара, без НДС, руб. за ед.
	Стоимость Товара, без НДС, руб.
	Ставка НДС 20% руб.
	Сумма НДС руб.
	Стоимость Товара,
в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Срок поставки: _10_ (десять рабочих) дней с момента получения Заявки.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечания: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:
	
	ПОСТАВЩИК:
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	(должность)
	
	
	
	
	(должность)
	
	

	
	
	 
	/_________/
	
	 
	/________/
	

	
	
	(подпись, фамилия и инициалы)
	
	(подпись, фамилия и инициалы)
	

	
	
	_________  
	____
	
	
	______________
	______
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)
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