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1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель/Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором

	3
	Товар
	Двери входные металлические

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7
	Стороны
	Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором

	8
	ЛЦ
	Логистический центр


 
2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
 
Поставка дверей для нужд АО «Почта России».
Закупка осуществляется в целях выполнения текущего ремонта структурных подразделений Общества.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

3.2.  Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Дверь входная металлическая, ширина 860 мм, левая
	шт.
	4

	2
	Дверь входная металлическая, ширина 860 мм, правая
	шт.
	2

	3
	Дверь входная металлическая, ширина 960 мм, левая
	шт.
	3

	4
	Дверь входная металлическая, ширина 960 мм, правая
	шт.
	3



3.3.  Основные характеристики товара

	Параметры
	Единица измерения
	Показатель

	Дверь входная металлическая, ширина 860 мм, левая

	Направление открывания
	
	Наружу помещения
	Соответствие

	Сторона открывания (петли двери расположены слева дверного полотна, а дверная ручка расположена справа)
	
	Левая
	Соответствие

	Размер дверного блока по коробу (ШхВ)
	мм
	860х2050
	Соответствие

	Толщина дверного полотна
	мм
	Не менее 80*
	

	Толщина дверного короба
	мм
	Не менее 90*
	

	Толщина стального листа дверного полотна
	мм
	Не менее 1*
	

	Внешняя отделка дверного полотна
	
	Декоративная панель темно-коричневого или коричневого цвета («темный венге» или «венге»)*
	

	Толщина декоративной панели (внешней)
	мм
	Не менее 10*
	

	Внутренняя отделка дверного полотна
	
	Декоративная панель темно-коричневого или коричневого цвета («темный венге» или «венге»)*
	

	Толщина декоративной панели (внутренней)
	мм
	Не менее 10*
	

	Уплотнитель
	
	Не менее 2-х контуров*
	

	Покраска металла
	
	Индустриальная полиэфирная порошковая краска
	Соответствие

	Замок основной
	
	Цилиндровый
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 3-го*
	

	Замок дополнительный
	
	Сувальдный
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 3-го*
	

	Наличие независимой поворотной задвижки изнутри двери
	
	Да
	Соответствие

	Цвет фурнитуры (наличие разнотона между элементами фурнитуры двери не допускается)
	
	Хром
	Соответствие

	Тепло- и звукоизоляция
	
	Да
	Соответствие

	Наполнение дверного полотна (наполнитель)
	
	Минеральная плита высокой плотности или базальтовая плита или ППУ- панель или EPS-панель (пенополистирол) или изолон фольгированный или многослойное утепление*
	

	Наличие ребер жесткости
	
	Да
	Соответствие

	Наличие противосъемных штырей (ригелей)
	
	Да
	Соответствие

	Наличие глазка
	
	Да
	Соответствие

	Наличие эксцентрика (регулятора притвора)
	
	Да
	Соответствие

	Петли на опорном подшипнике с открыванием на 180°
	
	Да
	Соответствие

	Крепление
	
	Анкерными болтами через коробку или с использованием монтажных пластин*
	

	Дверь входная металлическая, ширина 860 мм, правая

	Направление открывания
	
	Наружу помещения
	Соответствие

	Сторона открывания (петли двери расположены справа дверного полотна, а дверная ручка расположена слева)
	
	Правая
	Соответствие

	Размер дверного блока по коробу (ШхВ)
	мм
	860х2050
	Соответствие

	Толщина дверного полотна
	мм
	Не менее 80*
	

	Толщина дверного короба
	мм
	Не менее 90*
	

	Толщина стального листа дверного полотна
	мм
	Не менее 1*
	

	Внешняя отделка дверного полотна
	
	Лист стали, окрашен порошково-полимерной краской, цвет «медный антик»
	Соответствие

	Внутренняя отделка дверного полотна
	
	Декоративная МДФ-панель, цвет – «белая лиственница» или «сандал белый» или «сандал светлый»*
	

	Толщина декоративной панели (внутренней)
	мм
	Не менее 10*
	

	Уплотнитель
	
	Не менее 2-х контуров*
	

	Покраска металла
	
	Индустриальная полиэфирная порошковая краска
	Соответствие

	Замок основной
	
	Сувальдный
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 3-го*
	

	Замок дополнительный
	
	Сувальдный
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 2-го*
	

	Наличие независимой поворотной задвижки изнутри двери
	
	Да
	Соответствие

	Цвет фурнитуры (наличие разнотона между элементами фурнитуры двери не допускается)
	
	Хром
	Соответствие

	Тепло- и звукоизоляция
	
	Да
	Соответствие

	Наполнение дверного полотна (наполнитель)
	
	Минеральная плита высокой плотности или базальтовая плита или ППУ- панель или EPS-панель (пенополистирол) или изолон фольгированный или многослойное утепление*
	

	Наличие ребер жесткости
	
	Да
	Соответствие

	Наличие противосъемных штырей (ригелей)
	
	Да
	Соответствие

	Наличие эксцентрика (регулятора притвора)
	
	Да
	Соответствие

	Петли на опорном подшипнике с открыванием на 180°
	
	Да
	Соответствие

	Крепление
	
	Анкерными болтами через коробку или с использованием монтажных пластин*
	

	Наличие терморазрыва
	
	Да
	Соответствие

	Дверь входная металлическая, ширина 960 мм, левая

	Направление открывания
	
	Наружу помещения
	Соответствие

	Сторона открывания (петли двери расположены слева дверного полотна, а дверная ручка расположена справа)
	
	Левая
	Соответствие

	Размер дверного блока по коробу (ШхВ)
	мм
	960х2050
	Соответствие

	Толщина дверного полотна
	мм
	Не менее 80*
	

	Толщина дверного короба
	мм
	Не менее 90*
	

	Толщина стального листа дверного полотна
	мм
	Не менее 1*
	

	Внешняя отделка дверного полотна
	
	Лист стали, окрашен порошково-полимерной краской, цвет «медный антик»
	Соответствие

	Внутренняя отделка дверного полотна
	
	Декоративная МДФ-панель, цвет – «белая лиственница» или «сандал белый» или «сандал светлый»*
	

	Толщина декоративной панели (внутренней)
	мм
	Не менее 10*
	

	Уплотнитель
	
	Не менее 2-х контуров*
	

	Покраска металла
	
	Индустриальная полиэфирная порошковая краска
	Соответствие

	Замок основной
	
	Сувальдный
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 3-го*
	

	Замок дополнительный
	
	Сувальдный
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 2-го*
	

	Наличие независимой поворотной задвижки изнутри двери
	
	Да
	Соответствие

	Цвет фурнитуры (наличие разнотона между элементами фурнитуры двери не допускается)
	
	Хром
	Соответствие

	Тепло- и звукоизоляция
	
	Да
	Соответствие

	Наполнение дверного полотна (наполнитель)
	
	Минеральная плита высокой плотности или базальтовая плита или ППУ- панель или EPS-панель (пенополистирол) или изолон фольгированный или многослойное утепление*
	

	Наличие ребер жесткости
	
	Да
	Соответствие

	Наличие противосъемных штырей (ригелей)
	
	Да
	Соответствие

	Наличие эксцентрика (регулятора притвора)
	
	Да
	Соответствие

	Петли на опорном подшипнике с открыванием на 180°
	
	Да
	Соответствие

	Крепление
	
	Анкерными болтами через коробку или с использованием монтажных пластин*
	

	Наличие терморазрыва
	
	Да
	Соответствие

	Дверь входная металлическая, ширина 960 мм, правая

	Направление открывания
	
	Наружу помещения
	Соответствие

	Сторона открывания (петли двери расположены справа дверного полотна, а дверная ручка расположена слева)
	
	Правая
	Соответствие

	Размер дверного блока по коробу (ШхВ)
	мм
	960х2050
	Соответствие

	Толщина дверного полотна
	мм
	Не менее 80*
	

	Толщина дверного короба
	мм
	Не менее 90*
	

	Толщина стального листа дверного полотна
	мм
	Не менее 1*
	

	Внешняя отделка дверного полотна
	
	Лист стали, окрашен порошково-полимерной краской, цвет «медный антик»
	Соответствие

	Внутренняя отделка дверного полотна
	
	Декоративная МДФ-панель, цвет – «белая лиственница» или «сандал белый» или «сандал светлый»*
	

	Толщина декоративной панели (внутренней)
	мм
	Не менее 10*
	

	Уплотнитель
	
	Не менее 2-х контуров*
	

	Покраска металла
	
	Индустриальная полиэфирная порошковая краска
	Соответствие

	Замок основной
	
	Сувальдный
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 3-го*
	

	Замок дополнительный
	
	Сувальдный
	Соответствие

	Класс взломостойкости
	
	Не менее 2-го*
	

	Наличие независимой поворотной задвижки изнутри двери
	
	Да
	Соответствие

	Цвет фурнитуры (наличие разнотона между элементами фурнитуры двери не допускается)
	
	Хром
	Соответствие

	Тепло- и звукоизоляция
	
	Да
	Соответствие

	Наполнение дверного полотна (наполнитель)
	
	Минеральная плита высокой плотности или базальтовая плита или ППУ- панель или EPS-панель (пенополистирол) или изолон фольгированный или многослойное утепление*
	

	Наличие ребер жесткости
	
	Да
	Соответствие

	Наличие противосъемных штырей (ригелей)
	
	Да
	Соответствие

	Наличие эксцентрика (регулятора притвора)
	
	Да
	Соответствие

	Петли на опорном подшипнике с открыванием на 180°
	
	Да
	Соответствие

	Крепление
	
	Анкерными болтами через коробку или с использованием монтажных пластин*
	

	Наличие терморазрыва
	
	Да
	Соответствие


Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

3.4.  Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкцию по монтажу и эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:
·  ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;
·  ГОСТ 5089-2011 «Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;
·  ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
·  ГОСТ 31174-2017 «Межгосударственный стандарт. Ворота металлические. Общие технические условия»,
и прочим стандартам, установленным для данного вида товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД. 
Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара. 
При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую единицу товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Товар должен иметь следующую маркировку:
· наименование и его назначение;
· тип;
· условное обозначение с указанием класса прочности;
· номер партии, месяц и год изготовления;
· наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;
· знак (штамп), подтверждающий приемку службой технического контроля.
Все установленные на двери запирающие устройства (замки) должны иметь собственную маркировку: товарный знак завода-изготовителя и класс взломостойкости.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения, обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении. 

6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не позднее 10.12.2026 г. по адресу: ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 
№ 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.
Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ[footnoteRef:1].  [1:  При наличии технической возможности документы передаются посредством ЭДО (электронный документооборот).] 

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.
В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):
· сертификат соответствия (декларация о соответствии);
· паспорт;
· руководство/инструкцию по монтажу и эксплуатации;
· товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;
· счет-фактуру[footnoteRef:2]; [2:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

· гарантийный талон,
и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида. 
В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. 

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.
[bookmark: _GoBack]Специальные требования к обеспечению безопасности при эксплуатации товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по монтажу и эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
 
Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
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