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1. [bookmark: _Toc194039415]Общие сведения
3.1. [bookmark: _Toc194039416][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	Новосибирская ГЭС
	Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС»

	РФ 
	Российская Федерация

	Филиал
	Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки

	ТТ
	Технические требования 

	ГР
	АО «Гидроремонт-ВКК»



3.2. [bookmark: _Toc194039417][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 25.62.20.000 Оказание услуг по шлифовке диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС (далее — Услуги).
3.3. [bookmark: _Toc194039418][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698_Копия_1][bookmark: _Toc46743508_Копия_1]Исполнение обязательств по договору подряда №4-РЕМ-2023 от 11.10.23г «Капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования Новосибирской ГЭС» заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО РусГидро-Новосибирская ГЭС. Восстановление исправного технического состояния диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС. 
[bookmark: _Toc194039419]Таблица 1. Перечень объектов заказчика.
	№ п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства  (в отношении которого оказываются услуги)

	1. 
	Диск подпятника гидрогенератора ст. №1 Новосибирской ГЭС
	РФ, 630056, Новосибирск, ул. Новоморская, д.4/1. (территория Новосибирской ГЭС).
	Гидроагрегат ст.№1 Новосибирской ГЭС


3.4. [bookmark: _Toc194039420][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
3.4.1. [bookmark: _Toc194039421]Все оказываемые услуги проводятся на территории исполнителя (в заводских условиях), в соответствии с требованиями и правилами действующими на территории РФ. Исполнитель должен обладать необходимым станочным парком, инструментом и оборудованием, обеспечивающим полное выполнение всего объема оказываемых услуг, указанного в настоящих технических требованиях и в соответствии с требованиями заводской документации.

4. [bookmark: _Toc194039422][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
4.1. [bookmark: _Toc194039423]Требования к объемам и срокам оказания услуг
4.1.1. [bookmark: _Toc194039424]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc194039425][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Шлифовка диска подпятника (выполнение суперфиниширования зеркальной поверхности диска подпятника). Приведение параметров рабочих поверхностей диска подпятника требованиям:
1. Чертежа 1М52.325 Диск подпятника;
2. РД 34.31.501-97 методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов;
3. СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования».
	Усл.ед
	1

	2
	Составление и согласование с Заказчиком и собственником оборудования (Филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС») исполнительной документации (формуляр, справки замеров, и т.д.).
	Усл.ед
	1

	3
	Упаковка и передача изделий для последующей транспортировки.
	Усл.ед
	1


4.1.2. [bookmark: _Toc194039426][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc194039427][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1. 
	ОКПД2 25.62.20.000 Оказание услуг по шлифовке диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС
	С даты заключения договора
	Не позднее 21.12.2026

	*Срок окончания оказания услуг обусловлен сроками по договору в п. 1.3.
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4.2. [bookmark: _Toc194039428]Требования к качеству услуг
	[bookmark: _Toc194039429_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1]Таблица 4. Требования к качеству услуг ОКПД2 25.62.20.000 Оказание услуг по шлифовке диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Общие требования
	Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями:
- РД 34.31.501-97 методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов;
- СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования»;
- ГОСТ 8.050-73 (СТ СЭВ 1155-78) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений;
- ГОСТ 8.051-81 (СТ СЭВ 303-76) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм;
- ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений;
- ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий.

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.2.1. 
	Срок службы узлов трения 
	Не менее 20 лет 

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.3.1. 
	Квалификация 
	Наличие у подрядчика рабочего персонала по квалификации и количественному составу, достаточному для оказания услуг

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результаты услуг
	Результатом работ являются отшлифованный диск подпятника (выполнено суперфиниширование зеркальной поверхности диска подпятника), восстановление рабочих поверхностей диска подпятника в соответствии с требованиями: 
1. Чертежа 1М52.325 Диск подпятника;
2. РД 34.31.501-97 методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов;
3. СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования».

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	3.1.
	Срок гарантии на оказанные услуги
	Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Актами сдачи-приемки оказанных Услуг.

	3.2.
	Срок гарантии на материал
	Срок службы узлов трения не менее 20 лет 


	4. 
	Требования к упаковке и транспортировке деталей

	4.1.
	Требование к транспортировке деталей
	Доставка ТМЦ до места оказания услуг и обратно осуществляется Заказчиком за счет собственных средств.  

	4.2.
	Требование к упаковке деталей
	Исполнитель обязан обеспечить надежную упаковку деталей и крепление их на транспортном средстве, исключающие повреждение поверхностей, попадание атмосферных осадков и механические повреждения при транспортировке на объект Заказчика. Способ упаковки и крепления должен быть согласован с представителем Заказчика перед отправкой деталей.
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Тип упаковки – деревянные ящики, исключающие механические повреждения поверхностей оборудования, с фиксацией внутри ящиков в транспортировочные деревянные подставки с обмоткой целлофановой пленкой, предотвращающей попадание влаги на поверхность оборудования.





3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
  3.1.  Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения: 
1. Чертеж 1М52.325 Диск подпятника;
2. СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования».
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