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	Аналогичная продукция
	это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации
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Батареи аккумуляторные
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Для поддержания работоспособности на объектах электростанции и электросетевого комплекса филиала ПЭС "Лабытнанги".
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Батареи аккумуляторные

	1. 
	Аккумулятор 77 а/ч 680А Обратная полярность
	шт
	2

	2. 
	Аккумулятор 7.2 а/ч 3 А Прямая полярность
	шт
	30

	3. 
	Аккумулятор 12 а/ч 3.6 А Прямая полярность
	шт
	10

	4. 
	Аккумулятор 33 а/ч 12 В Тип клемм болт М6
	шт
	35

	5. 
	Аккумулятор 55 а/ч 12 В Тип клемм болт М6
	шт
	32

	6. 
	Аккумулятор 26 а/ч 12 В Тип клемм болт М5
	шт
	2
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	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Батареи аккумуляторные
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора
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2



10

7
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Наименование продукции: Батареи аккумуляторные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	
Требования к безопасности товара
	Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам и «Инструкции по применению 
	

Согласие с требованием
	

-
	

-

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	
Согласие с требованием
	
-
	
-

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497945][bookmark: _Toc140501426][bookmark: _Toc140590259]
[bookmark: _Toc227762080][bookmark: _Toc228949123]-
	
-

	4.2. 
	

Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения
	

Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497946][bookmark: _Toc140501427][bookmark: _Toc140590260]

[bookmark: _Toc227762081][bookmark: _Toc228949124]-
	

-

	4.3. 
	Требования к доставке
	Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497947][bookmark: _Toc140501428][bookmark: _Toc140590261][bookmark: _Toc227762082][bookmark: _Toc228949125]-
	-

	4.4. 
	
Требования к приемке
	При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ.
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140590262]
[bookmark: _Toc227762083][bookmark: _Toc228949126]-
	
-

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	


Требования к сроку гарантий качества товара
	
Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в пределах срока, установленного заводом- изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД).
	


Согласие с требованием
[bookmark: _Toc140497951][bookmark: _Toc140501432][bookmark: _Toc140590266]


	


-
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	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	
Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: 
· товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200;
· накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
Согласие с требованием
	

-
	

-

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Общие требования к поставляемым товарам
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. 
	
Согласие с требованием
	

-
	

-
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В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения
	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
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[bookmark: _Hlk48222348][bookmark: _Hlk48224758]Приложение №1 к ТТ
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
	№
п/п
	Наименование
	Тип\марка
	Технические характеристики
	Соответствие стандартам

	1. 
	




Аккумулятор 77 а/ч 680А Обратная полярность
	Аккумулятор
	- Емкость, А/ч 77
- Пусковой ток, А 680
- Полярность Обратная
- Типоразмер, мм 278x175x190
- Напряжение, В 12
- Тип клемм Стандартные (Euro)
- Длина, мм 278
- Ширина, мм 175
- Высота, мм 190
- Крепление Нижний бурт
- Технология Ca/Ca (Кальциевый)
	

	2. 
	



Аккумулятор 7.2 а/ч 3 А Прямая полярность
	Аккумулятор
	- Емкость аккумулятора 7.2 А*ч
- Max ток заряда 3 А
- Технология AGM
- Выходное напряжение 12 В
- Тип клемм F2(FASTON (зажим) 
 6.35 мм)
- Полярность прямая
- Высота 100 мм
- Ширина 151 мм
- Глубина 65 мм
	

	3. 
	



Аккумулятор 12 а/ч 3.6 А Прямая полярность
	Аккумулятор
	- Емкость аккумулятора 12 А*ч
- Max ток заряда 3.6 А
- Технология AGM
- Выходное напряжение 12 В
- Тип клемм F2(FASTON (зажим) 6.35 мм)
- Полярность прямая
- Высота 101 мм
- Ширина 151 мм
- Глубина 98 мм
	

	4. 
	


Аккумулятор 33 а/ч 12 В Тип клемм болт М6
	Аккумулятор
	- Технология	AGM
- Напряжение, В 12
- Емкость, Ач	 33
- Длина 195 мм
- Ширина 130 мм
- Высота 155 мм
- Высота с клеммой 168 мм
- Тип клемм болт М6
	

	5. [bookmark: _GoBack]
	

Аккумулятор 55 а/ч 12 В Тип клемм болт М6
	Аккумулятор
	- Емкость С20, Ач: 55
- Напряжение, В: 12
- Тип: АКБ стационарный необслуживаемый
- Технология: AGM герметичный
- Ширина, мм: 132
- Длина, мм: 239
- Высота, мм: 205
- Высота с клеммами, мм: 210
- Вес, кг: 17.3
- Клеммы: M6
- Фронттерминальные: нет
- Материал корпуса: ABS пластик
- Температура эксплуатации: -10...+40
	

	6. 
	


Аккумулятор 26 а/ч 12 В Тип клемм болт М5
	Аккумулятор
	-Тип АБ – AGM;
- Емкость АКБ (С20) – 26Ач;
- Номинальное напряжение АБ – 12В;
- Тип клемм – под болт М5 (Т12,11);
- Номинальный ток заряда – 2,6А;
- Максимальный ток заряда – 7,8А;
- Длина – 166 мм;
- Глубина – 175 мм;
- Высота – 125 мм.
	



