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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc75446566]1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолокационной станции для Кубанского филиала.

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору № 1190-4593-2026 от 03.09.2026 «Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС», заключенного между Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал и АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Приемо-передающее устройство MRS-1000
	шт
	1

	2.
	Блок сопряжения
	шт
	1

	3.
	Тепловизионно-оптический модуль
	шт
	1

	4.
	Сервер архивации, высота 4U
	шт
	1

	5.
	АРМ оператора, десктоп, 2 монитора, клавиатура, манипулятор "мышь"
	шт
	1



Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуга шефналадки оборудования
	усл. ед.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
1.
	ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолокационной станции для Кубанского филиала
	С даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

	    2.
	Услуга шефналадки оборудования
	Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки
	Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки


[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1]
[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции

4

[bookmark: _Toc125473256_Копия_1][bookmark: _Toc125476062_Копия_1]                     Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Приемо-передающее устройство MRS-1000
	
	

	1.1.1
	Марка
	MRS-1000
	
	

	1.1.2
	Диапозон рабочих частот, МГц
	9300-9500
	
	

	1.1.3
	Режим сканирования антены
	Круговой
	
	

	1.1.4
	Максимальная дальность обнаружения человека, км
	2,9
	
	

	1.1.5
	Максимальная дальность обнаружения транспорта, км
	6,1
	
	

	1.1.6
	Напряжение сети, В
	17-27
	
	

	1.1.7
	Размер пикселя, мкм
	17
	
	

	1.1.8
	Диапазон рабочих температур, ⁰С
	от -40 до +35
	
	

	1.2
	Блок сопряжения
	
	

	1.2.1
	Марка
	ЖНКЮ.468353.050
	
	

	1.2.2
	Количество сетевых портов типа RJ-45 Ethernet-
коммутатора, шт
	5
	
	

	1.2.3
	Тип коннектора
	SC, одномодовый
	
	

	1.2.4
	Длина волны RX/TX, нм
	1310/1550
	
	

	1.2.5
	Расстояние передачи данных, км
	3
	
	

	1.2.6
	Напряжение переменного тока, В
	198 – 253
	
	

	1.2.7
	Потребляемая мощность, кВт
	1,1
	
	

	1.2.8
	Степень защиты
	IР54
	
	

	1.3
	Тепловизионно-оптический модуль
	
	

	1.3.1
	Марка
	РТР-100Ф
	
	

	1.3.2
	Чувствительность
	40mK
	
	

	1.3.3
	Фокусное расстояние объектива, мм
	100
	
	

	1.3.4
	Светосила объектива
	F1.0
	
	

	1.3.5
	Разрешение матрицы
	1/1.8
	
	

	1.3.6
	Разрешение изображения
	1920х1080
	
	

	1.3.7
	Оптический зум
	40x
	
	

	1.3.8
	Угол поворота по горизонтали
	360°
	
	

	1.3.9
	Угол поворота по вертикали
	90°
	
	

	1.3.10
	Диапазон рабочих температур, ⁰С
	от -50 до +60
	
	

	1.4
	Сервер архивации, высота 4U
	
	

	1.4.1
	Марка
	ЖНКЮ.468366.016 ПС
	
	

	1.4.2
	Процессор
	INTEL Core i5
	
	

	1.4.3
	Видеокарта
	GeForce GTX 1050
	
	

	1.4.4
	Оперативная память, ГБ
	8
	
	

	1.4.5
	Емкость накопителя SSD, ГБ
	238
	
	

	1.4.6
	Емкость жесткого диска, ТБ
	5,4
	
	

	1.4.7
	Напряжение питания от сети переменного тока
частотой 50 Гц, В
	198 – 242
	
	

	1.5
	АРМ оператора
	
	

	1.5.1
	Марка
	ЖНКЮ.468366.013 ПС
	
	

	1.5.2
	Процессор
	INTEL Core i5
	
	

	1.5.3
	Видеокарта
	GeForce GTX 1050
	
	

	1.5.4
	Оперативная память, ГБ
	8
	
	

	1.5.5
	Емкость накопителя SSD
	240
	
	

	1.5.6
	Емкость жесткого диска, ТБ
	2
	
	

	1.5.7
	Напряжение питания от сети переменного тока
частотой 50 Гц, В
	198 – 242
	
	

	1.5.8
	В комплекте
	2 монитора
	
	

	
	
	клавиатура
	
	

	
	
	манипулятор "мышь"
	
	

	
	
	десктоп
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия,
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	2.3
	Требования к шефналадке
	
	

	2.3.1
	Стоимость сопутствующих услуг по шеф-наладке должна быть включена в стоимость оборудования.
	
	

	2.3.2
	Место оказания услуг по шеф-наладке
	[bookmark: _GoBack]Россия, Карачаево-Черкесская Республика, р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	
	

	2.3.3
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
· Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н);
· Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении 4Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413);
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411);
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н;
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от      11 декабря 2020 г. № 884н;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н;
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н.
	
	

	2.3.4
	Требование к порядку оказания услуг
	Шеф-наладочные услуги включают в себя:
· Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования;
-     Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования;
- Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации;
-   Устранение замечаний Заказчика;
- Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования.
По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания  услуг (с нулевой ценой).
	
	

	2.3.5
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	
	

	2.3.6
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
	
	

	2.3.7
	Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011
"Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса.
	
	

	2.3.8
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности.
При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных.
	
	

	2.3.9
	Результат оказания услуг
	Услуги шеф-инженера (шеф-наладчика) считаются выполненными с момента  подписания акта сдачи-приемки  услуг.
	
	

	2.3.10
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах.
	
	

	2.3.11
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке
	Гарантийный срок на результат услуг по шеф-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки  услуг, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	1 экземпляра
	
	

	3.3
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляра
	
	

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	

	5.
	Прочие требования
	
	

	5.1.
	Страна происхождения товара
	Россия
	
	



[bookmark: _Toc125485145]      3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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