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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	 Объект, АТП
	Автотранспортное предприятие 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России», расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Планом-графиком выполнения Работ (приложение № 2 к ТЗ).
4.2. Место выполнения Работ: г. Майкоп ул. Подгорная,398.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
Все работы должны выполняться в соответствии с технологиями, предусмотренными нормативными документами, распространяющимися на территории Российской Федерации. Работы должны быть выполнены качественно, не иметь дефектов. При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам и оборудованию отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности; выполнять противопожарные мероприятия; выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земельного участка. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток.  Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ Подрядчик должен использовать существующие транспортные подъезды к объекту.
Складировать материалы, конструкции и оборудование должно осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.
Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта на полигон для утилизации. 
Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на объекте Заказчика. 
Работы выполняются в действующем учреждении с правом прохода работников, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 04.08.2026);
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 26.07.2026)
«О почтовой связи»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
 «Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России» № 1-п от 15.01.2024. 

6.2. Условия выполнения работ
[bookmark: _GoBack]6.2.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение. 
       При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с п. 4.25. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов  
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-  СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования;
-  СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4.   Сметную документацию на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	9

	2.
	План-график выполнения работ по текущему ремонту
	11


















Приложение № 1 к ТЗ 

Ведомость объемов Работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,  расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.

	№ п/п
	Наименование видов Работ
	Объем Работ
	Единица измерения
	
Примечание

	Раздел 1. Подготовительные работы (Этап 1)


	1.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

	1,258

	
100 м

	

	2.
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем

	1,02

	100 м

	

	3.
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

	15,01

	1т груза

	

	4.
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т 

	15,01

	1т груза

	

	5.
	Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия: в один слой

	102

	м2

	

	6.
	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2

	357

	кг

	

	7.
	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли

	499,4

	м2

	

	8.
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08

	1,02

	100 м2

	


	Раздел 2. Устройство кровли (Этап 2)


	1.
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

	1,02

	100 м2

	

	2.
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01

	1,02

	100 м2

	

	3.
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100

	1,5606

	м3

	

	4.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

	0,248

	100 м

	

	5.
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +105 °C, масса 4,5 кг/м2

	1460,886

	м2

	

	6.
	Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом

	0,1025

	100 м

	

	7.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя

	6,014

	100 м2

	

	8.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

	0,854

	100 м2

	








Приложение № 2 к ТЗ

План-график выполнения работ по текущему ремонту кровли Автотранспортного предприятия УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»,  расположенного по адресу: Республика  Адыгея г. Майкоп ул. Подгорная 398.
	№ п/п
	Наименование Работ и основных этапов выполнения Работ
	Срок выполнения
(число, месяц, год)
	Объем Работ 
(единица измерения)
	Примечания

	
	
	Начало 
выполнения Работ
	Окончание выполнения Работ
	
	

	1.
	Этап 1. Подготовительные работы
	в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора
	не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 1.
	Согласно Ведомости объема работ
	

	2.
	Этап 2. 
Устройство кровли
	в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по Этапу 1
	не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ по Этапу 2.
	Согласно Ведомости объема работ
	






