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1. Наименование работ.
Поставка  силовых автоматов для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала.

2. Заказчик.
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5
Место поставки: Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

3. Цели и задачи. Существующее положение.
3.1. Для обеспечения бесперебойной работы вспомогательных систем гидроагрегатов и трансформаторов ДФ выявлена потребность в приобретении  силовых автоматов.

4. Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

4.1. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в   Приложении №1. По номенклатуре с указанными торговыми марками возможна поставка эквивалента, с соответствующими параметрами и характеристиками.
4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара. 
4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей    ее    сохранность при транспортировке. 
4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.    
4.5. Поставляемая   продукция   должна   быть   маркирована   в    соответствии    с требованиями стандартов или технических условий. 
4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа. Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России) и сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации и заводами изготовителями.

5. Сроки поставки.

Начало поставки – с даты подписания договора.
Окончание поставки – в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.


6. Требования к документации по ценообразованию.

Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

	№ 
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. с НДС) *
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

7. Приложение 
	Приложение № 1 – «Сводная таблица стоимости поставляемого Товара».


Согласовано:                                    
Заместитель главного инженера по технической части 
                                     должность     
________________ /Юшаев Б.Т. 
                    подпись                                                 


Согласовано:                                    
Начальник ОМТО /Тех.куратор/
          должность     
________________ /Дибияев А.Э. 
                    подпись             


   Согласовано:                                    
Начальник ОЗ 
должность     
________________ /Мусалаев М.М.  


                    подпись             
Приложение № 1
  к Техническим требованиям
«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП КСГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выключатель автоматический 
	выдвижной, электропривод А3794 С 400А
	Россия КЭАЗ
	 Выключатель автоматический в литом корпусе. Номинальный ток, А: 400.  Количество силовых полюсов: 3.  Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 50,5            Напряжение, В: 660. Исполнение: выкатное Тип расцепителя: Электронный   Вид привода: ручной дистанционный.  Род тока: переменный (АС)   Степень защиты: IP00. Климатическое исполнение: УЗ                           
	шт.
	10

	2
	Выключатель автоматический
	КЭАЗ 250А 40кА OptiMat D250N MR1 У3 137335
	Россия КЭАЗ
	Серия OptiMat Характеристика срабатывания D Номинальный ток 250 А Ширина 105 мм Высота 163 мм Номинальное напряжение 690 В Степень защиты IP IP20Сечение многопроволочного гибкого проводника с 10 кв.мм Глубина монтажа, установки 94 мм Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 40 кА Род тока Переменный ток (AC) Количество полюсов 3 Моторный привод опционально НетКонструктивное исполнение Встроенное устройство стационарного исполнения Номинальный ток длительной нагрузки Iu 296 А Подходит для монтажа на DIN-рейку Нет С защитой по минимальному напряжению Нет Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по 2500 А Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с 150 А Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по 250 А Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с 100 А Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 40 кА Сечение многопроволочного гибкого проводника по 70 кв.мм Встроенная защита от замыканий на землю Да Количество замыкающих контактов 3 Имеется указатель расцепления Да
	шт.
	5

	3
	Разъединитель
	РЕ19-39-31160-630А-УХЛ3 113013
	Россия КЭАЗ
	Выключатель-разъединитель 3 полюсный на номинальный ток 1000 А, где установлена несъемная рукоятка, а механическая износостойкость составляет 6300 циклов.
	шт.
	11

	4
	Кабель контрольный 
	КВВГнг(А)-LS 5х1.5
	Россия КАБЭКС
	Количество жил-5; Сечение жилы, мм2-1,5; Номинальное напряжение кабеля (провода);  В-660; Материал жилы-медь; Тип исполнения кабельного изделия-нг(А)-LS;  Материал экрана кабеля-алюмофлекс; Материал изоляции-ПВХ; Материал оболочкиПВХ; Конструкция жилы-однопроволочная.
	м
	1000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП ЧГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	 
	6
	7

	1
	Выключатель автоматический
	АВ2М4С-55-41 400А
	Россия
	Чебоксарский электротехнический заводКлиматическое исполнение УХЛ3Номинальный ток, А 400Предельная отключающая способность, кA 20Напряжение, В 660Независимый расцепитель даКоличество полюсов 3 Вспомогательный контакт  сигнализации нетТип расцепителяБлок защиты МРТ-4Частота, Гц50/60Исполнение стандартноеГабариты ШхВхГ, мм405х472х190Тип привода ручнойМасса, кг 32
	шт.
	6

	2
	Выключатель автоматический
	АВ2М4С-55-41 400А СТАЦИОНАРНЫЙ, ЭЛЕКТРОПРИВОД
	Россия
	Номинальный ток, А: 400Исполнение по способу установки: Стационарный исполненя привода электромагнитный привод
	шт.
	3

	3
	Выключатель автоматический
	КЭАЗ OptiMat D400N-MR2-У3 249225
	Россия КЭАЗ
	Тип силовойРод  AC(переменный ток)Тип монтажа болтовое соеденениНоминальное напряжение 690ВЦвет корпуса серый Количество полюсов 3Отключающая способность 8кАСтепень защиты IP20Климатическое исполнение УЗ Тип расцепления электронный Номинальный ток 400 АВес нетто 6.2 кВысота 256 ммШирина 140 ммГлубина 167 ммМодельный ряд OptiMatГОСТ ГОСТ Р 50030.2-2010, ТУ 3422-062-05758109-2015 
	шт.
	5

	4
	Выключатель автоматический
	КЭАЗ 250А 40кА OptiMat D250N MR1 У3 137335
	Россия КЭАЗ
	Серия OptiMat Характеристика срабатывания D Номинальный ток 250 А Ширина 105 мм Высота 163 мм Номинальное напряжение 690 В Степень защиты IP IP20Сечение многопроволочного гибкого проводника с 10 кв.мм Глубина монтажа, установки 94 мм Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 40 кА Род тока Переменный ток (AC) Количество полюсов 3 Моторный привод опционально НетКонструктивное исполнение Встроенное устройство стационарного исполнения Номинальный ток длительной нагрузки Iu 296 А Подходит для монтажа на DIN-рейку Нет С защитой по минимальному напряжению Нет Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по 2500 А Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с 150 А Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по 250 А Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с 100 А Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 40 кА Сечение многопроволочного гибкого проводника по 70 кв.мм Встроенная защита от замыканий на землю Да Количество замыкающих контактов 3 Имеется указатель расцепления Да
	шт.
	5

	5
	Выключатель автоматический
	АВ2М4Н-53-41 стац. с ручным приводом УХЛ3
	Россия
	Автоматический выключатель АВ2М4Н-53-41 стац. с ручным приводом УХЛ3 предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 10 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей. Обеспечивает полную взаимозаменяемость с выключателями устаревшей серии АВМ без дополнительных затрат.
	шт.
	4

	6
	Выключатель автоматический 
	КЭАЗ ВА04-36-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3- 107560
	Россия КЭАЗ
	Тип силовой Тип монтажа на монтажную панель Номинальное напряжение 690 В Отключающая способность 10 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Цвет корпуса белый Номинальный ток 400 А Высота 175 мм Ширина 112 мм Глубина 114 мм
	шт.
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП ЧГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выключатель автоматический 
	выдвижной, электропривод А3794 С 250А
	Россия
	 Выключатель автоматический в литом корпусе. Номинальный ток, А: 400.  Количество силовых полюсов: 3.  Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898): 50,5            Напряжение, В: 660. Исполнение: выкатное Тип расцепителя: Электронный   Вид привода: ручной дистанционный.  Род тока: переменный (АС)   Степень защиты: IP00. Климатическое исполнение: УЗ                           
	шт.
	1

	2
	Выключатель автоматический 
	3-пол. 250А серия ВА88-35 35кА с электронным расцепителем MP 211 (SVA31-3-0250-R) 
	Россия
	Степень защиты  IP20С расцепителем минимального напряжения — Да Моторный привод встроенный  расцепителя перегрузки — 375...3000
	шт.
	5

	3
	Выключатель автоматический 
	КЭАЗ ВА04-36-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3- 107560
	Россия КЭАЗ
	Тип силовой Тип монтажа на монтажную панель Номинальное напряжение 690 В Отключающая способность 10 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP20 Количество полюсов 3 Цвет корпуса белый Номинальный ток 400 А Высота 175 мм Ширина 112 мм Глубина 114 мм
	шт.
	12

	4
	Выключатель автоматический 
	КЭАЗ OptiMat D250N-TM250-УХЛ3 291434
	Россия КЭАЗ
	Тип силовой Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа болтовое соединение Номинальное напряжение 690 В Отключающая способность 40 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP30 Количество полюсов 3 Цвет корпуса белый Номинальный ток 250 А Высота 115 мм Ширина 130 мм Глубина 205 мм Модельный ряд OptiMat
	шт.
	16



