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[bookmark: __RefHeading___Toc61871_502069095][bookmark: _Toc54970174][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc61873_502069095][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54970175]Обозначения и сокращения
	АППКУП
	Адресный прибор приёмно-контрольный и управления пожарный

	АУПС
	Автоматическая установка пожарной сигнализации

	АППЗ
	Автоматика противодымной защиты

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	БВС
	Береговой водосброс

	БГСО
	База грузовых и складских операций

	ИСПБ
	Интегрированная система пожарной безопасности

	КШВА
	Контроллер шлейфа выносной адресный

	ОКЛ
	Огнестойкая кабельная линия

	ДУ
	Дымоудаление

	РД
	Рабочая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	СТО
	Стандарт организации;

	ТТ
	Технические требования

	НТД
	Нормативно-технические документы

	ПИ
	Пожарный извещатель

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ПО
	Программное обеспечение приборов, серверов

	ППР
	Проект производства работ

	ПС
	Пожарная сигнализация

	СКУД
	Система контроля и управления доступом;

	СШГЭС
	Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего

	УПЗ
	Устройства противопожарной защиты

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

	ЦПУ
	Центральный пульт управления ГЭС.





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc61875_502069095][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54970176]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54970177]ОКПД2 43.21.10.110 Монтаж оборудования пожарной сигнализации плотины, СТК-А, СТК-Б, щитового и хозблока, берегового водосброса, системы контроля и управления ТП по пожарной сигнализации Саяно-Шушенской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта J-T_1310-098 (далее – Работы).
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc61877_502069095]Заказчик
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего. Почтовый адрес: р.п. Черемушки, а/я 39, Саяногорск, Республика Хакасия, 655619, Россия, Тел.: (39042)32605, факс (39042) 32605. E-mail: sges@rushydro.ru 
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc61879_502069095][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc54970178]Замена системы автоматической пожарной сигнализации плотины, входного портала БВС, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозблоков Саяно-Шушенской ГЭС (далее – АПС СШГЭС) с целью:
· повысить эффективность своевременного обнаружения, обработки и передачи поступившего сигнала о начале возгорания, подаче определенных команд, автоматически приводящих в действие системы оповещения о пожаре, противодымной защиты, и других устройств, необходимых для комплексного и своевременного предупреждения о пожаре и его нераспространения;
· повысить защищённость персонала, оборудования и помещений СШГЭС от пожара и минимизировать ущерб от его воздействия;
· снизить эксплуатационные расходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом АУПС;
· исключить из работы морально устаревшее, выработавшее свой ресурс и снятое с производства оборудование;
· осуществить замену импортного оборудования на отечественное;
· приведение систем противопожарной защиты СШГЭС в соответствие существующим нормативно-техническим и правовым требованиям к противопожарным системам для избежания штрафных санкций со стороны надзорных органов;
· выполнить требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта;
· в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и категорийности пожарной опасности помещений зданий СШГЭС, дооснастить системой АУПС и СОУЭ соответствующие помещения.
· выполнение плана мероприятий по устранению несоответствий систем пожаротушения и пожарной сигнализации помещений Саяно-Шушенской ГЭС по категориям помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc61881_502069095][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
В период с 2004 по 2006 годов была введена в эксплуатацию автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре тела плотины, щитового блока ПС-500 кВ, РВО ПС-500 кВ, хозблока ПС-500 кВ, зданий СТК-А, СТК-Б. В 2010 году введена в эксплуатацию АУПС и СО помещений входного портала берегового водосброса. Работы выполнены по проектам ООО «СТАЛТ ЛТД» г. Санкт-Петербург на базе цифрового оборудования. К настоящему моменту компоненты АУПС и СОУЭ СШГЭС выработали свой ресурс, морально устарели и частично сняты с производства и, как следствие, невозможно пополнить запасные части оборудования (касается ключевых элементов системы, таких как: пульт пожарной сигнализации ESA, концентратор пожарных панелей MESA, модуль логического управления MCO).
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 приказа Филиала от 16.03.2020 №СШГЭС/95-116 «Об утверждении Перечня категорий пожарной опасности помещений Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса», выполнена оценка соответствия систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов Саяно-Шушенской ГЭС категориям помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, разработан план мероприятий по устранению несоответствий систем пожаротушения и пожарной сигнализации помещений Саяно-Шушенской ГЭС категориям.
В связи с выработкой нормативного срока службы, физическим и моральным устареванием, а также согласно рекомендациям завода-изготовителя, необходимо будет произвести модернизацию системы пожарной сигнализации СШГЭС с заменых основных элементов на новые.
[bookmark: __RefHeading___Toc61883_502069095][bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	[bookmark: _Toc54970180][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оборудование пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС
	СТК-А Саяно-Шушенской ГЭС
	Оборудование пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС
	Новое основное средство

	2. 
	Оборудование пожарной сигнализации Плотины СШГЭС
	Плотина Саяно-Шушенской ГЭС
	Оборудование пожарной сигнализации Плотины СШГЭС
	Новое основное средство

	3. 
	Оборудование пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС
	 Вх. Портал БВС Саяно-Шушенской ГЭС
	Оборудование пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС
	Новое основное средство

	4. 
	Оборудование пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС
	СТК-Б Саяно-Шушенской ГЭС
	Оборудование пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС
	Новое основное средство

	5. 
	Оборудование пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС
	Щитовой блок и МРВО Саяно-Шушенской ГЭС
	Оборудование пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС
	Новое основное средство

	6. ‍
	Оборудование пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС
	Хозблок Саяно-Шушенской ГЭС
	Оборудование пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС
	Новое основное средство

	7. ‍
	Оборудование пожарной сигнализации МРВО СШГЭС
	МРВО Саяно-Шушенской ГЭС
	Оборудование пожарной сигнализации МРВО СШГЭС
	Новое основное средство


1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc61885_502069095][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Заказчик предоставит подрядчику: 
1. Следующие виды ресурсов:
1.1. Электроэнергия.
1.2. Вода.
2. Перечень документации для СМР:
2.1. Рабочая и сметная документация представлена в приложении № 3 к настоящей ТТ.

3. Перечень документации для демонтажных работ:
3.1. Проект 02-02-ПС «Пожарная сигнализация плотины СШГЭС»;
3.2. Проект 05-04-ДО-ПС «Пожарная сигнализация и система оповещения СШГЭС».

1.7. [bookmark: __RefHeading___Toc61887_502069095][bookmark: _Toc54970181]Иные требования и сведения общего характера
Заказчик оставляет за собой право (подрядчик обязуется исполнить): 
−	направлять актуальные (действующие/пересмотренные/вновь изданные) нормативно-технические документы ПАО «РусГидро», касающиеся выполнения работ, с целью выполнения их требований подрядчиком.
[bookmark: __RefHeading___Toc61889_502069095][bookmark: _Toc54970182][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.8. [bookmark: __RefHeading___Toc61891_502069095][bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам 
[bookmark: __RefHeading___Toc61893_502069095][bookmark: _Toc54970184]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc61895_502069095][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54970185]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка МТР для проведения СМР
	В соответствии со спецификацией рабочей документации

	2. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализацией СШГЭС
	В соответствии с рабочей документацией

	3. 
	Пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания автоматической пожарной сигнализацией СШГЭС
	В соответствии с рабочей документацией

	4. 
	Демонтажные работы действующей автоматической пожарной сигнализацией СШГЭС
	В соответствии с рабочей документацией

	5. 
	Оформление и передача Заказчику исполнительной документации
	В соответствии с НТД в области пожарной безопасности



[bookmark: __RefHeading___Toc61897_502069095][bookmark: _Toc54970186][bookmark: _Toc51955658]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР 

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС СТК-А
	Компл.
	1

	2. 
	Оборудование АПС СТК-А
	Компл.
	1

	3. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС ЩБ
	Компл.
	1

	4. 
	Оборудование АПС ЩБ
	Компл.
	1

	5. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС ХБ
	Компл.
	1

	6. 
	Оборудование АПС ХБ
	Компл.
	1

	7. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС СТК-Б
	Компл.
	1

	8. 
	Оборудование АПС СТК-Б
	Компл.
	1

	9. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС МРВО
	Компл.
	1

	10. 
	Оборудование АПС МРВО
	Компл.
	1

	11. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС БВС
	Компл.
	1

	12. 
	Оборудование АПС БВС
	Компл.
	1

	13. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС Плотины с.14 СШГЭС
	Компл.
	1

	14. 
	Оборудование АПС Плотины с.14 СШГЭС
	Компл.
	1

	15. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС Плотины с.36 СШГЭС
	Компл.
	1

	16. 
	Оборудование АПС Плотины с.36 СШГЭС
	Компл.
	1

	17. 
	Огнестойкая кабельная линия АПС Плотины с.57 СШГЭС
	Компл.
	1

	18. 
	Оборудование АПС Плотины с.57 СШГЭС
	Компл.
	1



8. [bookmark: __RefHeading___Toc61899_502069095][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54970187]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc61901_502069095][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54970188][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Наименование основного средства

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС
	02-01-01
02-01-02
09-01-01.1
09-01-01.2
	266 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора
	166 календарных дней с даты начала Этапа Работ
	Оборудование пожарной сигнализации СТК-А СШГЭС

	2
	Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования  пожарной сигнализации Плотины СШГЭС
	02-07-01
02-07-02
02-08-01
02-08-02
02-09-01
02-09-02
09-07-01.1
09-07-01.2
09-08-01.1
09-08-01.2
09-09-01.1
09-09-01.2

	266 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора
	183 календарных дня с даты начала Этапа Работ
	Оборудование пожарной сигнализации Плотины СШГЭС

	3
	Монтаж, ПНР, оборудования  пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС
	02-06-01
02-06-02
09-06-01.1
09-06-01.2

	266 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора
	213 календарных дней с даты начала Этапа Работ
	Оборудование пожарной сигнализации Вх. Портала БВС СШГЭС

	4
	Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования  пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС
	02-04-01
02-04-02
09-04-01.1
09-04-01.2

	343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора
	274 календарных дня с даты начала Этапа Работ
	Оборудование пожарной сигнализации СТК-Б СШГЭС

	5
	Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС
	02-02-01
02-02-02
09-02-01.1
09-02-01.2
	343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора
	274 календарных дня с даты начала Этапа Работ
	Оборудование пожарной сигнализации Щитового блока СШГЭС

	6
	Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования  пожарной сигнализации МРВО СШГЭС
	02-05-01
02-05-02
09-05-01.1
09-05-01.2

	343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора
	274 календарных дня с даты начала Этапа Работ
	Оборудование пожарной сигнализации МРВО СШГЭС

	7
	Монтаж, ПНР, демонтаж оборудования пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС
	02-03-01
02-03-02
09-03-01.1
09-03-01.2

	[bookmark: _GoBack]343 календарный день с даты, следующей за датой заключения Договора
	274 календарных дня с даты начала Этапа Работ
	Оборудование пожарной сигнализации Хозблока СШГЭС



[bookmark: __RefHeading___Toc61903_502069095][bookmark: _Toc54970189]Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР 

	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС СТК-А (1 партия)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора

	2. 
	Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС Плотины (2 партия)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора

	3. 
	Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС Вх. Портала БВС (3 партия)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора

	4. 
	Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС СТК-Б (4 партия)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора

	5. 
	Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС ЩБ (5 партия)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора

	6. 
	Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС МРВО (6 партия
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора

	7. 
	Поставка ОКЛ и Оборудования для АПС Хозблока (7 партия)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	342 календарных дня с даты, следующей за датой заключения Договора
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[bookmark: __RefHeading___Toc61907_502069095]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг 
	-//-

	1.1.1. 
	Состав Работ
	В рамках реализации проекта по модернизации системы пожарной сигнализации плотины, входного портала БВС, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозблоков Саяно-Шушенской ГЭС выполняются:
Подготовительные работы.
Разработка и согласование с Заказчиком (техническим руководителем Филиала) проекта производства работ (далее ППР), в т.ч. необходимых технологических карт, планов производства работ на высоте, календарного плана производства Работ
Поставка Оборудования и материалов.
Расконсервация нового оборудования (выполняется силами Подрядчика до начала монтажных работ, в присутствии технического куратора Заказчика):
· внешний осмотр, проверка комплектации;
· проверка качества сборки и отсутствия повреждений;
· ревизия оборудования.
Корректировка рабочей документации при применении эквивалентного оборудования.
Поставка Оборудования и материалов, строительно-монтажные работы.
Поставка Оборудования и материалов, их доставка на место производства работ производится Подрядчиком собственными силами.
Монтаж нового оборудования и материалов:
1) к монтажу оборудования и материалов приступить при условии полной комплектации всего оборудования, материалов и комплектующих относящихся к монтируемой системе.
2) монтаж оборудования и сетей выполняется в соответствии с рабочей документацией, указанной в Приложении к настоящему №3 к ТТ.
3) проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями рабочей документации, регламентирующих документов и требованиями завода изготовителя.
1.2.1. Пуско-наладочные Работы (с назначением ответственного со стороны Подрядчика):
1) разработка и согласование с Заказчиком программ пусконаладочных Работ;
2) организация и проведение пуско-наладочных Работ с привлечением шеф-инженера (при необходимости);
3) проверка качества и правильности монтажа по принципиальным и монтажным схемам;
4) проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов
5) разработка, согласование с Заказчиком программы индивидуальных испытаний, проведение индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования.
Комплексное опробование:
1) разработка и согласование с Заказчиком программ комплексного опробования;
2) комплексная проверка состояния систем;
3) комплексное опробование оборудования с имитацией возможных режимов работы;
4) регулировка и настройка оборудования в холостую и под нагрузкой;
5) проведение необходимых испытаний, предусмотренных требованиями регламентирующих документов и требованиями завода изготовителя.
Общестроительные работы:
· монтаж, восстановление строительных конструкций, перекрытий, потолков, напольного и стенового покрытий (при необходимости), в местах прохода кабельной продукции.
Проведение инструктажа персоналу Заказчика на предприятии Заказчика, по вопросам безопасной эксплуатации, обслуживания и ремонта установленного оборудования, по результатам которого Заказчик получает право на самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонта без привлечения каких-либо специализированных организаций, и дополнительной сертификации специалистов, выполняющих ТО и ремонты.
Демонтаж существующего оборудования и линий связи:
1) демонтаж оборудования и линий связи;
2) вывоз демонтированного оборудования и материалов производится Подрядчиком собственными силами в присутствии и с разрешения Заказчика на базу грузовых и складских операций (БГСО), по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б (расстояние – до 40 км).
3) твердые бытовые отходы должны быть вывезены на полигон МП “Благоустройство” в г. Черногорск (расстояние – до 140 км).
4) организация мест временного накопления на период демонтажа обеспечивается Подрядчиком без предъявления затрат Заказчику.
Указанные мероприятия должны быть отражены в ППР.
Оформление и передача Заказчику исполнительной документации по выполненным работам
Порядок взаимодействия, сроки предоставления, оформления, согласования документации указаны в п. 1.3.2 настоящей таблицы.
При разработке подрядчиком сметной документации необходимо заложить 3% на непредвиденные расходы.
	Согласие с требованием

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами;
·  требованиями национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда; при необходимости ранее разработанная документация должна быть актуализирована;
·  требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий;
· локальным нормативным документом, регламентирующим Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», Приложение №2 к настоящим ТТ;
· локальным нормативным документом Инструкцией № 9.1.4 “По организации работы с отходами I-V классов опасности филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»;
· Регламент процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала», утвержденный приказом Филиала от 05.12.2022 № СШГЭС/95-822;
· Требования к содержанию и оформлению технологических карт и планов производства работ на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», утвержденные приказом Филиала от 30.09.2025 № СШГЭС/95-519;
· Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
· Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
· Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
· Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128  "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н;
· СТО РусГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»;
· Стандартом организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования». СТО 17330282.27.140.010-2008;
· СТО 70238424.27.140.012-2011 «Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022;
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные Приказом Минтруда России №833н от 27.11.2020;
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда России №835н от 27.11.2020;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020.
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд.7);
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н);
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 528);
	Согласие с требованием

	1.1.3. 
	Требование к наличию лицензии на выполняемые работы
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", на момент подачи заявки в рамках состязательного отбора, у подрядчика должна быть и предоставлена лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с перечнем работ и услуг:
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Приложение №2 к настоящим ТТ.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием

	1.2.2. 
	Порядок взаимодействия.

	Согласования по вопросам, связанным с допуском персонала, транспорта, уточнением сроков и объемов работ, порядком и условиями производства работ, поставкой оборудования, технических и технологических решений и пр., выполняются в письменной форме: Заказчику (Подрядчику) направляется запрос с разъяснением предмета и целей согласования не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до выполнения каких-либо мероприятий по вопросам, требующим согласования.
Рассмотрение, выработка решения (контрпредложения), подготовка и направление ответа контрагенту (Заказчику (Подрядчику)) на предмет обсуждения – в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Разработка и согласование ППР, календарного плана производства работ.
Разработка, направление Заказчику на согласование – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора.
Рассмотрение, направление замечаний Подрядчику – в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Устранение замечаний, согласование, утверждение – в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Допуск персонала к выполнению работ.
Оформление допуска персонала на территорию Филиала – в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после подписания Договора.
Обучение, оценка знаний персонала в комиссии Филиала – в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания договора, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала производства работ.
Доставка оборудования и материалов на место производства работ – не позднее, чем за 3-5 рабочих дня до начала монтажа.
Заявки на вывод действующего оборудования, заменяемого оборудования и пр. для производства строительно-монтажных работ направляются в электронном виде техническому куратору Филиала не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ.
Оформление и передача исполнительной документации.
Первичная документация (технические акты, ведомости, протоколы) оформляется и передается в рабочем порядке куратору Филиала на проверку и согласование/визирование в день, следующий за днем, выполнения работ/мероприятий.
Комплект исполнительной документации по строительно-монтажным работам оформляется и направляется Заказчику на проверку и согласование/визирование не позднее 10 (пяти) рабочих дней до начала испытаний оборудования (сетей).
Полный комплект исполнительной документации по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам формируется и направляется Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до завершения каждого этапа..
Пуско-наладочные Работы с назначением ответственного со стороны Подрядчика.
Разработка и согласование с Заказчиком программ пусконаладочных Работ выполняется Подрядчиком за 10 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ.
Организация и проведение пуско-наладочных Работ с привлечением шеф-инженера (при необходимости) выполняется Подрядчиком за 10 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ.
Проверка качества и правильности монтажа по принципиальным и монтажным схемам выполняется Подрядчиком за 5 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ.
Настройка и регулировка приборов, аппаратов и устройств по заданным параметрам в соответствии с требованиями завода изготовителя с оформлением протоколов выполняется Подрядчиком за 2-3 рабочих дня до начала индивидуальных испытаний.
Разработка, согласование с Заказчиком программы индивидуальных испытаний индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем выполняется Подрядчиком за 2-3 рабочих дня до начала индивидуальных испытаний.
Разработка и согласование с Заказчиком программ комплексного опробования выполняется Подрядчиком за 2-3 рабочих дня до начала испытаний.
	Согласие с требованием

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Технические характеристики, размеры, тип, функциональные возможности, состав, комплектация и количество оборудования и материалов должны соответствовать техническим характеристикам оборудования и материалов, указанного в рабочей документации, при этом допускается применение эквивалентного оборудования и материалов с эксплуатационными параметрами и техническими характеристиками идентичными или лучше, чем указаны в рабочей документации, по согласованию с Заказчиком (согласование осуществляется после подписания договора (при этом запрещено увеличивать предельную стоимость Договора), изменение номенклатуры оборудования и материалов в оферте допускается, как вариант, наряду с основным предложением).
При закупке материалов для создания огнестойкой кабельной линии и получения сертификата ОКЛ, необходимо закупить материалы для ОКЛ одного производителя.
Предоставить сертификат ОКЛ за 5 рабочих дней до начала монтажных работ.
Материалы должны быть совместимы с закупленным оборудованием Заказчика согласно спецификации оборудования выдаваемых Заказчиком (Приложение №4 к ТТ) и должны быть интегрированы в существующую систему противопожарной защиты СШГЭС выполненной на базе приборов «Посейдон-Н-Е» и ПО «СТАЛТ СВ» производства ГК «СТАЛТ».
В случае предложения эквивалентного варианта оборудования, корректировка (доработка) рабочей документации производится АО “Ленгидропроект” за счет Подрядчика в соответствии с требованиями, предъявляемыми к разработке РД, и согласовывается с Заказчиком.
Поставляемое оборудование и материалы должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц; не допускается использование бывших в эксплуатации или восстановленных комплектующих, узлов, агрегатов, приборов и пр. Технические характеристики поставляемых оборудования и материалов подтверждающие его новизну – паспортные даты изготовления комплектующих.
В случае если после подписания договора закупаемые материалы будут сняты с производства или наложены ограничения на ввоз, то при условии предоставления подтверждающих документов Поставщик по согласованию с Покупателем вправе осуществить замену номенклатуры закупаемых материалов
Для материалов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р, предоставить сертификат соответствия.
В случае закупки материалов и оборудования индивидуального изготовления необходимо предоставить конструкторскую документацию на согласование Заказчику до начала осуществления закупки.
	Согласие с требованием

	1.3.2. 
	[bookmark: _Toc433813483][bookmark: _Toc434852441][bookmark: _Toc500505728][bookmark: _Toc434852261][bookmark: _Toc433813060][bookmark: _Toc434842489][bookmark: _Toc434852669]Климатическое исполнение и категория размещения
	В соответствии с рабочей документацией и рекомендациями завода-изготовителя
	Согласие с требованием

	1.3.3. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK
	Сейсмичность района – 8 (в соответствии с СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*)
	Согласие с требованием

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р  <Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· Проведение контроля качества закупаемых аккумуляторных батарей с измерением характеристик напряжения и емкости аккумуляторных батарей (не менее 80% от номинальных значений емкости АКБ)
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.
	Согласие с требованием

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	До начала выполнения работ представить Заказчику сведения о наличии собственного квалифицированного персонала:
1) инженерно-технические работники (соответствующий условиям лота);
2) специалисты, осуществляющие необходимые виды и объёмы испытаний и контроля при монтаже и ПНР оборудования в рамках данного лота;
3) Электромонтеры ОПС, в соответствии с профстандартом № 40.175 “ Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности” и имеющих удостоверения установленной формы;
Персонал выполняющий монтаж АПС должен быть обучен работам на высоте и иметь соответствующее удостоверение.
Для получения права выдачи нарядов-допусков, распоряжений на объекте Филиала Подрядчик должен определить из числа своих специалистов:
1) работников с V группой допуска по электробезопасности (имеющего право выдачи нарядов-допусков, распоряжений в электроустановках до и выше 1000В);
2) работников с IV группой допуска по электробезопасности (имеющими право быть производителем работ);
3) работников III группой допуска по электробезопасности (имеющих право быть членами бригады).
Количественный и качественный состав персонала Подрядчика, а также применяемые Подрядчиком механизмы, инструменты определяются самостоятельно и прописываются (дублируются) в каждую Задачу графика выполнения работ.
	Согласие с требованием

	1.6. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
1. соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
2. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
Обеспечить направляемых на объекты заказчика работников специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, в т.ч. средствами защиты от падения с высоты, средствами подмащивания, а также инструментом, приспособлениями, средствами механизации и пр., необходимыми для безопасного выполнения работ в соответствиями с требованиям действующих норм и правил по охране труда.
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком 
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-

	2.1.1. 
	№ сметы
	№ п.п.
	ТЦ
	Наименование, технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	Согласие с требованием

	2.1.2. 
	ОКЛ АПС СТК-А в составе:
	
	
	
	Компл.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.3. 
	02-01-01
	84
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U (ГКО-1-6-9005)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.4. 
	02-01-01
	86
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Панель заземления горизонтальная (латунная шина), ПЗ-19-500.200А (ПЗ-19-500.200А)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.5. 
	02-01-01
	89
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Дин-рейка  перфорированная,  35х15  мм,  L  =  2000  мм  ПРОФИЛЬ OMEGA  3AF 2150
	шт.
	16
	Согласие с требованием

	2.1.6. 
	02-01-01
	91
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт.
	26
	Согласие с требованием

	2.1.7. 
	02-01-01
	93
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт.
	206
	Согласие с требованием

	2.1.8. 
	02-01-01
	101
	ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Зажим  винтовой  изолированный  0.5-2.5  мм² ЗВИнг-3А
	шт.
	115
	Согласие с требованием

	2.1.9. 
	02-01-01
	105
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 (  00304)
	м
	300
	Согласие с требованием

	2.1.10. 
	02-01-01
	106
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка, LM 25х17 (  00578)
	шт.
	100
	Согласие с требованием

	2.1.11. 
	02-01-01
	107
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 (  00591)
	шт.
	110
	Согласие с требованием

	2.1.12. 
	02-01-01
	108
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 (  00415)
	шт.
	80
	Согласие с требованием

	2.1.13. 
	02-01-01
	112
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с напрявляющими для установки разделителей, ТA-GN 60х40 (  01780)
	м
	160
	Согласие с требованием

	2.1.14. 
	02-01-01
	113
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка, LAN 60х40 (  00869)
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.15. 
	02-01-01
	114
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 60 (  00885)
	шт.
	70
	Согласие с требованием

	2.1.16. 
	02-01-01
	115
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский, NРAN 60x40 (  01739)
	шт.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.17. 
	02-01-01
	116
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Тройник/отвод, NTAN 60x40 (  01755)
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.18. 
	02-01-01
	117
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внутренний изменяемый (70-120 град.) NIAV 60x40 (  01723)
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.19. 
	02-01-01
	118
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внешний изменяемый (70-120 град.) NEAV 60x40 (  01707)
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.20. 
	02-01-01
	119
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	7
	Согласие с требованием

	2.1.21. 
	02-01-01
	120
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	1500
	Согласие с требованием

	2.1.22. 
	02-01-01
	121
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	1500
	Согласие с требованием

	2.1.23. 
	02-01-01
	122
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	1500
	Согласие с требованием

	2.1.24. 
	02-01-01
	126
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лоток перфорированный 100х50 L=2000, горячеоцинкованный (  35252HDZ)
	м
	40
	Согласие с требованием

	2.1.25. 
	02-01-01
	127
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная (  CM100600HDZ)
	шт.
	145
	Согласие с требованием

	2.1.26. 
	02-01-01
	128
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный (  CM10610HDZ)
	шт.
	65
	Согласие с требованием

	2.1.27. 
	02-01-01
	129
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L=2000, горячеоцинкованная (  35512HDZ)
	м
	40
	Согласие с требованием

	2.1.28. 
	02-01-01
	130
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный (  38500ZL)
	шт.
	40
	Согласие с требованием

	2.1.29. 
	02-01-01
	131
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный (  CM030508HDZ)
	шт.
	50
	Согласие с требованием

	2.1.30. 
	02-01-01
	132
	ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель (  CM201002ZL)
	м
	40
	Согласие с требованием

	2.1.31. 
	02-01-01
	133
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Консоль потолочная ВВА осн. 100 мм, горячеоцинкованная (  BBA1010HDZ)
	шт.
	40
	Согласие с требованием

	2.1.32. 
	02-01-01
	134
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка  с  насечкой,  препятствующей  откручиванию  М10, горячеоцинкованная CM101000HDZ
	шт.
	80
	Согласие с требованием

	2.1.33. 
	02-01-01
	135
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Забивной  анкер  М10,  горячеоцинкованный CM401040HDZ
	шт.
	40
	Согласие с требованием

	2.1.34. 
	02-01-01
	136
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный (  CM10620HDZ)
	шт.
	80
	Согласие с требованием

	2.1.35. 
	02-01-01
	137
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол СРО 45 горизонтальный 45 град. 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  36062КHDZ)
	уп.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.36. 
	02-01-01
	138
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка СРО 45 на угол горизонтальный 45 град. осн. 100, горячеоцинкованная (  38022HDZ)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.37. 
	02-01-01
	139
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE (  37501)
	шт.
	15
	Согласие с требованием

	2.1.38. 
	02-01-01
	140
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  36122КHDZ)
	уп.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.39. 
	02-01-01
	141
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 100, горячеоцинкованная (  38042HDZ)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.40. 
	02-01-01
	142
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка цельная ТС 100х50, цинк-ламельная (  30193HDZL)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.41. 
	02-01-01
	143
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол СРО 90 горизонтальный 90 град. 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  36002КHDZ)
	уп.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.42. 
	02-01-01
	144
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90 град. осн. 100, горячеоцинкованная (  38002HDZ)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.43. 
	02-01-01
	147
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=16мм 91916
	м
	2300
	Согласие с требованием

	2.1.44. 
	02-01-01
	148
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	4700
	Согласие с требованием

	2.1.45. 
	02-01-01
	149
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 (  53331)
	шт.
	7700
	Согласие с требованием

	2.1.46. 
	02-01-01
	150
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	15700
	Согласие с требованием

	2.1.47. 
	02-01-01
	151
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	23400
	Согласие с требованием

	2.1.48. 
	02-01-01
	152
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	23400
	Согласие с требованием

	2.1.49. 
	02-01-01
	153
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	23400
	Согласие с требованием

	2.1.50. 
	02-01-01
	169
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	18
	Согласие с требованием

	2.1.51. 
	02-01-01
	183
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	88
	Согласие с требованием

	2.1.52. 
	02-01-01
	188
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	7
	Согласие с требованием

	2.1.53. 
	02-01-01
	189
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	12
	Согласие с требованием

	2.1.54. 
	02-01-01
	193
	ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабель симметричный TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52
	м
	146
	Согласие с требованием

	2.1.55. 
	02-01-01
	194
	ФСБЦ-21.1.08.01-0131
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,233
	Согласие с требованием

	2.1.56. 
	02-01-01
	195
	ФСБЦ-21.1.08.01-0132
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	2,737
	Согласие с требованием

	2.1.57. 
	02-01-01
	196
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке,  без  галогенный КПСЭнг(А)-FRHF  1x2x1,5
	м
	5013
	Согласие с требованием

	2.1.58. 
	02-01-01
	197
	ФСБЦ-21.1.08.01-0134
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	1,122
	Согласие с требованием

	2.1.59. 
	02-01-01
	198
	ФСБЦ-21.1.08.01-0135
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,565
	Согласие с требованием

	2.1.60. 
	02-01-01
	199
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66
	м
	106,08
	Согласие с требованием

	2.1.61. 
	02-01-01
	205
	ФСБЦ-20.2.02.04-0013
	ОКЛ Колпачок на вилку RJ-45 (изолирующий колпачок RJ-45)
	100 шт
	1,62
	Согласие с требованием

	2.1.62. 
	02-01-01
	227
	ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40х60 мм, L=2000 мм (  01107RL)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.63. 
	02-01-01
	229
	ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Дин-рейка перфорированная, 35х15 мм, L=2000 мм (  02150),  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.64. 
	02-01-01
	231
	ТЦ_20.1.00.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов (  YNN10-69-12D-К05), ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.65. 
	02-01-01
	233
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 (  01790)
	м
	12
	Согласие с требованием

	2.1.66. 
	02-01-01
	234
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка LAN 100х80 ( 00875)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.67. 
	02-01-01
	235
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 (  00887)
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.68. 
	02-01-01
	236
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 100х80 (  01749)
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.69. 
	02-01-01
	237
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внутренний изменяемый (70-120 град.) NIAV 100х80 (  01733
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.70. 
	02-01-01
	239
	ФСБЦ-21.1.08.01-0134
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,661
	Согласие с требованием

	2.1.71. 
	02-01-01
	240
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66
	м
	95,88
	Согласие с требованием

	2.1.72. 
	02-01-01
	242
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N, РЕ)-0,66
	м
	62
	Согласие с требованием

	2.1.73. 
	02-01-01
	244
	ФСБЦ-21.2.03.05-1078
	ОКЛ Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 (ПуГВнг(А)-LS 1х6)
	1000 м
	0,08
	Согласие с требованием

	2.1.74. 
	02-01-01
	247
	ТЦ_20.2.10.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Наконечник  кольцевой  для  жилы  6  кв.мм,  под  болт  М8  (ТМЛ) 2СT8М
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.75. 
	02-01-01
	248
	ТЦ_20.2.10.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Наконечник  кольцевой  для  жилы  6  кв.мм,  под  болт  М5  (ТМЛ) 2СT5М
	шт
	53
	Согласие с требованием

	2.1.76. 
	02-01-02
	2
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х4 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	м
	150
	Согласие с требованием

	2.1.77. 
	02-01-02
	5
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабельный наконечник ТМЛ 6-6-4
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.78. 
	02-01-02
	7
	ТЦ_20.1.02.18_78_7804027492_27.12.2024_02
	Стяжка нейлоновая стандартная КСС 4х200
	шт
	40
	Согласие с требованием

	2.1.79. 
	02-01-02
	12
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Мастика  защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005
	кг
	15,6
	Согласие с требованием

	2.1.80. 
	02-01-02
	13
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л; 
	туб
	5
	Согласие с требованием

	2.1.81. 
	02-01-02
	15
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9),  ∅32мм 91932
Прочность при сжатии, Н не менее 350
Рабочая температура, °C	-25...60
Радиус изгиба (статический), мм	96
Распространяет горение	Нет
Прочность на разрыв, Н	не менее 100
Степень защиты (IP)	не менее IP55
С протяжкой (зондом)	Да
	м
	145
	Согласие с требованием

	2.1.82. 
	02-01-02
	16
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Держатель оцинкованный односторонний для трубы Ф32мм код 53346
Диаметр (диапазон), мм	32
Модель/исполнение	Однолапковая (1-сторонняя)
	шт
	145
	Согласие с требованием

	2.1.83. 
	02-01-02
	18
	ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	6
	Согласие с требованием

	2.1.84. 
	Оборудование СТК-А в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.85. 
	02-01-01
	46
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.86. 
	02-01-01
	47
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.87. 
	02-01-01
	48
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  17  Ач DTM  1217  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.88. 
	02-01-01
	49
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.89. 
	02-01-01
	51
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (19 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	215
	Согласие с требованием

	2.1.90. 
	02-01-01
	53
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально диференциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С
Контролируемая площадь, не более 25 м²
Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.91. 
	02-01-01
	56
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А
	шт.
	115
	Согласие с требованием

	2.1.92. 
	02-01-01
	58
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (2 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	24
	Согласие с требованием

	2.1.93. 
	02-01-01
	61
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (2 шт. - резерв)
	шт.
	20
	Согласие с требованием

	2.1.94. 
	02-01-01
	63
О
	ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Адресная метка, ТК-СТ-А (3 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом
Количество пожарных извещателей, не более 30
Время фиксации сообщений, не более 300 мсек.
Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	33
	Согласие с требованием

	2.1.95. 
	02-01-01
	65
О
	ТЦ_61.2.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство дистанционного пуска "Дымоудаление", КДП-СТ (ИП 513-25) (1 шт. - резерв)
Напряжение питания извещателя от шлейфа
Сигнализации 10 ÷ 28В
Ток потребления извещателя в дежурном режиме (подключенного по схеме рис.5), не более 40 мкА
Ток, протекающий через извещатель в режиме
«Пожар» должен быть не более 22 мА
	шт.
	13
	Согласие с требованием

	2.1.96. 
	02-01-01
	67
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (10 шт. - резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	113
	Согласие с требованием

	2.1.97. 
	02-01-01
	68
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  звуковой,  24  В,  110  дБ,  IP  55 Маяк-24-ЗМ2  НИ
(6 шт. - резерв)
	шт.
	68
	Согласие с требованием

	2.1.98. 
	02-01-01
	70
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24
(5 шт. - резерв)
	шт.
	58
	Согласие с требованием

	2.1.99. 
	02-01-01
	71
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  направо»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (1 шт. - резерв)
	шт.
	9
	Согласие с требованием

	2.1.100. 
	02-01-01
	72
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (2 шт. - резерв)
	шт.
	17
	Согласие с требованием

	2.1.101. 
	02-01-01
	74
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1 шт. - резерв)
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.102. 
	02-01-01
	76
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт. - резерв)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.103. 
	02-01-01
	78
О
	ТЦ_62.1.04.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	Реле промежуточное МРП-2 АС230В УХЛ4 (1 шт. - резерв)
	шт.
	11
	Согласие с требованием

	2.1.104. 
	02-01-01
	80
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.105. 
	02-01-01
	208
О
	ТЦ_61.2.07.11_78_7804027492_27.12.2024_02
	Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв)
Время размыкания, не более 3 сек.
Время восстановления линии, не более 50 мсек.
Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм.
	шт.
	9
	Согласие с требованием

	2.1.106. 
	02-01-01
	210
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Сетевой  шкаф  аналог  DK  TS  тип  1,  передняяя  стеклянная,  задняя металическая  двери,  600х2000х600  мм 7820700*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.107. 
	02-01-01
	211
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Потолочная  панель  вентилируемая,  600х600  мм 9660235*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.108. 
	02-01-01
	212
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Боковые  панели  для  шкафа  серии  ТС8,  2000x600  мм,  цвет  RAL  7035, 2  шт. 8106235*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.109. 
	02-01-01
	213
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Передние  и  задние  элементы  цоколя,  для  шкафа  серии  ТС8, 600х100  мм,  2  шт. 8601600*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.110. 
	02-01-01
	214
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Боковые  элементы  цоколя  для  шкафа  ТС8,  глубина  600мм,  высота 100  мм,  2  шт. 8601060*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.111. 
	02-01-01
	215
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	19"  S-образные  профильные  шины  42HE,  2  шт. 7827200*
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.112. 
	02-01-01
	216
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Монтажный  профиль  17х73,  для  установки  на  600  мм  внутренний уровень,  4  шт. 8612060*
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.113. 
	02-01-01
	217
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Монтажный  профиль,  23х73,  L=495  мм,  4  шт. 4376000*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.114. 
	02-01-01
	218
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Монтажный  профиль,  23х73,  L=1895  мм,  4  шт. 4380000*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.115. 
	02-01-01
	219
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Опорное  крепление  Премьер  для  проф.  23х23,  23х73,  24  шт. 4183000*
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.116. 
	02-01-01
	220
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Монтажный  профиль,  23х23,  L=495  мм,  12  шт. 4171000*
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.117. 
	02-01-01
	221
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Опорное  крепление  для  профиля,  23х23,  24  шт. 4182000*
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.118. 
	02-01-01
	225
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф  навесной  300х400х210  мм  с  монтажной  панелью  с  комплектом крепления  к  стене ОЩН  342
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.119. 
	ОКЛ АПС ЩБ в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.120. 
	02-02-01
	106
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U (ГКО-1-6-9005)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.121. 
	02-02-01
	107
	ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Дин-рейка перфорированная, 35х15 мм, L=2000 мм (  02150),  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF
	шт.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.122. 
	02-02-01
	108
	ФСБЦ-20.2.08.05-0021
	ОКЛ Профиль монтажный перфорированный (DIN-рейка перфорированная  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF, 35х15, L=2000 мм)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.123. 
	02-02-01
	110
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт.
	12
	Согласие с требованием

	2.1.124. 
	02-02-01
	112
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт.
	162
	Согласие с требованием

	2.1.125. 
	02-02-01
	124
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 (  00304)
	м
	140
	Согласие с требованием

	2.1.126. 
	02-02-01
	125
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка, LM 25х17 (  00578)
	шт.
	32
	Согласие с требованием

	2.1.127. 
	02-02-01
	126
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 (  00591)
	шт.
	62
	Согласие с требованием

	2.1.128. 
	02-02-01
	127
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 (  00415)
	шт.
	25
	Согласие с требованием

	2.1.129. 
	02-02-01
	131
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 (  01790)
	м
	80
	Согласие с требованием

	2.1.130. 
	02-02-01
	132
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка LAN 100x80 (  00875)
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.131. 
	02-02-01
	133
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 (  00887)
	шт.
	20
	Согласие с требованием

	2.1.132. 
	02-02-01
	134
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 (  01749)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.133. 
	02-02-01
	135
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 (  01765)
	шт.
	7
	Согласие с требованием

	2.1.134. 
	02-02-01
	136
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 (  02416)
	м
	10
	Согласие с требованием

	2.1.135. 
	02-02-01
	137
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	6
	Согласие с требованием

	2.1.136. 
	02-02-01
	138
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	500
	Согласие с требованием

	2.1.137. 
	02-02-01
	139
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	500
	Согласие с требованием

	2.1.138. 
	02-02-01
	140
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	500
	Согласие с требованием

	2.1.139. 
	02-02-01
	144
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лоток перфорированный 100х50 L=2000, горячеоцинкованный (  35252HDZ)
	м
	140
	Согласие с требованием

	2.1.140. 
	02-02-01
	145
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная (  CM100600HDZ)
	шт
	443
	Согласие с требованием

	2.1.141. 
	02-02-01
	146
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный (  CM10610HDZ)
	шт
	223
	Согласие с требованием

	2.1.142. 
	02-02-01
	147
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L=2000, горячеоцинкованная (  35512HDZ)
	м
	140
	Согласие с требованием

	2.1.143. 
	02-02-01
	148
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный (  38500ZL)
	шт.
	140
	Согласие с требованием

	2.1.144. 
	02-02-01
	149
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный (  CM030508HDZ)
	шт
	88
	Согласие с требованием

	2.1.145. 
	02-02-01
	150
	ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель (  CM201002ZL)
	м
	90
	Согласие с требованием

	2.1.146. 
	02-02-01
	151
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм, горячеоцинкованная (  BBA3010HDZ)
	шт.
	90
	Согласие с требованием

	2.1.147. 
	02-02-01
	152
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная (  CM101000HDZ)
	шт
	180
	Согласие с требованием

	2.1.148. 
	02-02-01
	153
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Забивной анкер М10, горячеоцинкованный (  CM401040HDZ)
	шт.
	90
	Согласие с требованием

	2.1.149. 
	02-02-01
	154
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный (  CM10620HDZ)
	шт
	220
	Согласие с требованием

	2.1.150. 
	02-02-01
	155
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 (  CM430850)
	шт
	40
	Согласие с требованием

	2.1.151. 
	02-02-01
	156
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная (  BBN5010HDZ)
	шт.
	20
	Согласие с требованием

	2.1.152. 
	02-02-01
	157
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  36122КHDZ)
	уп.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.153. 
	02-02-01
	158
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка DPT 45 на ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 100, горячеоцинкованная (  38042HDZ)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.154. 
	02-02-01
	159
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE (  37501)
	шт.
	9
	Согласие с требованием

	2.1.155. 
	02-02-01
	160
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  37572KHDZ)
	уп.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.156. 
	02-02-01
	161
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CDV 90 на угол вертикальный внеш. осн.100, горячеоцинкованная (  38341HDZ)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.157. 
	02-02-01
	162
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка цельная ТС 100х50, цинк-ламельная (  30193HDZL)
	шт.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.158. 
	02-02-01
	163
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол горизонтальный 90 градусов 50х100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (  SDN510KHDZ)
	уп.
	16
	Согласие с требованием

	2.1.159. 
	02-02-01
	164
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа (  SKDN100KHDZ)
	уп.
	16
	Согласие с требованием

	2.1.160. 
	02-02-01
	165
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Переходник RB по высоте H80-H50, осн.100, цинк-ламельное (  36542HDZL)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.161. 
	02-02-01
	166
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Фланец соединительный FR 100/80 (  37432)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.162. 
	02-02-01
	170
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лоток перфорированный 50х50 L 2000, горячеоцинкованный (  35250HDZ)
	м
	1360
	Согласие с требованием

	2.1.163. 
	02-02-01
	171
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная (  CM100600HDZ)
	шт
	4113
	Согласие с требованием

	2.1.164. 
	02-02-01
	172
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный (  CM10610HDZ)
	шт
	2113
	Согласие с требованием

	2.1.165. 
	02-02-01
	173
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн.50 L2000, горячеоцинкованная (  35510HDZ)
	м
	1360
	Согласие с требованием

	2.1.166. 
	02-02-01
	174
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный (  38500ZL)
	шт.
	1360
	Согласие с требованием

	2.1.167. 
	02-02-01
	175
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный (  CM030508HDZ)
	шт
	728
	Согласие с требованием

	2.1.168. 
	02-02-01
	176
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 (  CM430850)
	шт
	2000
	Согласие с требованием

	2.1.169. 
	02-02-01
	177
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный (  CM10620HDZ)
	шт
	2000
	Согласие с требованием

	2.1.170. 
	02-02-01
	178
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная (  BBN5010HDZ)
	шт.
	1000
	Согласие с требованием

	2.1.171. 
	02-02-01
	179
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный (  36000KHDZ)
	уп.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.172. 
	02-02-01
	180
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная (  38000HDZ)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.173. 
	02-02-01
	181
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE (  37501)
	шт.
	24
	Согласие с требованием

	2.1.174. 
	02-02-01
	182
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CPO 45 горизонтальный 45° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  36060KHDZ)
	уп.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.175. 
	02-02-01
	183
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CPO 45 на  угол горизонтальный 45° осн.50, горячеоцинкованная (  38020HDZ)
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.176. 
	02-02-01
	184
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка цельная ТС 50х50, ц-лам. ан. (  37240HDZL)
	шт
	38
	Согласие с требованием

	2.1.177. 
	02-02-01
	186
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=16мм 91916
	м
	1100
	Согласие с требованием

	2.1.178. 
	02-02-01
	187
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	4400
	Согласие с требованием

	2.1.179. 
	02-02-01
	188
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=25мм 91925
	м
	30
	Согласие с требованием

	2.1.180. 
	02-02-01
	189
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 (  53331)
	шт.
	3700
	Согласие с требованием

	2.1.181. 
	02-02-01
	190
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	14700
	Согласие с требованием

	2.1.182. 
	02-02-01
	191
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	100
	Согласие с требованием

	2.1.183. 
	02-02-01
	192
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	18500
	Согласие с требованием

	2.1.184. 
	02-02-01
	193
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	18500
	Согласие с требованием

	2.1.185. 
	02-02-01
	194
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	18500
	Согласие с требованием

	2.1.186. 
	02-02-01
	206
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	13
	Согласие с требованием

	2.1.187. 
	02-02-01
	218
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	31
	Согласие с требованием

	2.1.188. 
	02-02-01
	223
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	4
	Согласие с требованием

	2.1.189. 
	02-02-01
	224
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	9
	Согласие с требованием

	2.1.190. 
	02-02-01
	229
	ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7
	м
	1400
	Согласие с требованием

	2.1.191. 
	02-02-01
	230
	ФСБЦ-21.1.08.01-0131
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,114
	Согласие с требованием

	2.1.192. 
	02-02-01
	231
	ФСБЦ-21.1.08.01-0132
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,881
	Согласие с требованием

	2.1.193. 
	02-02-01
	232
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке,  без  галогенный КПСЭнг(А)-FRHF  1x2x1,5
	м
	11402
	Согласие с требованием

	2.1.194. 
	02-02-01
	233
	ТЦ_21.1.08.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель симметричный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x2,5
	м
	2960
	Согласие с требованием

	2.1.195. 
	02-02-01
	234
	ФСБЦ-21.1.08.01-0134
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,094
	Согласие с требованием

	2.1.196. 
	02-02-01
	235
	ФСБЦ-21.1.08.01-0135
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,039
	Согласие с требованием

	2.1.197. 
	02-02-01
	236
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N)
	м
	48
	Согласие с требованием

	2.1.198. 
	02-02-01
	237
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66
	м
	58
	Согласие с требованием

	2.1.199. 
	02-02-01
	238
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	102
	Согласие с требованием

	2.1.200. 
	02-02-01
	245
	ТЦ_20.2.10.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Наконечник  кольцевой  для  жилы  6  кв.мм,  под  болт  М5  (ТМЛ)  2СT5М
	шт
	30
	Согласие с требованием

	2.1.201. 
	02-02-02
	2
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х4 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	м
	55
	Согласие с требованием

	2.1.202. 
	02-02-02
	5
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабельный наконечник ТМЛ 4-6-3
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.203. 
	02-02-02
	7
	ТЦ_20.1.02.18_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стяжка нейлоновая стандартная КСС 4х200
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.204. 
	02-02-02
	12
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Мастика  защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005
	кг
	3,6
	Согласие с требованием

	2.1.205. 
	02-02-02
	13
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л;  
	туб
	1
	Согласие с требованием

	2.1.206. 
	02-02-02
	15
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9),  ∅32мм 91932
Прочность при сжатии, Н не менее 350
Рабочая температура, °C	-25...60
Радиус изгиба (статический), мм	96
Распространяет горение	Нет
Прочность на разрыв, Н	не менее 100
Степень защиты (IP)	не менее IP55
С протяжкой (зондом)	Да
	м
	55
	Согласие с требованием

	2.1.207. 
	02-02-02
	16
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний 53346
Диаметр (диапазон), мм	32
Модель/исполнение	Однолапковая (1-сторонняя)
	шт
	55
	Согласие с требованием

	2.1.208. 
	02-02-02
	18
	ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.209. 
	02-02-02
	23
	ФСБЦ-01.7.15.01-1004
	ОКЛ Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм
	10 шт
	0,23
	Согласие с требованием

	2.1.210. 
	Оборудование АПС ЩБ в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.211. 
	02-02-01
	52
О
	ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01
	Источник  бесперебойного питания 24 В, Крон-24/4
Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6
Пределы изменения выходного напряжения,
В 26,0…21,0
Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 140
Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5
Масса (включая АБ), не более, кг 17,5
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.212. 
	02-02-01
	55
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.213. 
	02-02-01
	56
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.214. 
	02-02-01
	57
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  17  Ач DTM  1217  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.215. 
	02-02-01
	58
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.216. 
	02-02-01
	60
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (15 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	160
	Согласие с требованием

	2.1.217. 
	02-02-01
	62
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифГЭСНенциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С
Контролируемая площадь, не более 25 м²
Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.218. 
	02-02-01
	65
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А
	шт.
	30
	Согласие с требованием

	2.1.219. 
	02-02-01
	67
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (3 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	28
	Согласие с требованием

	2.1.220. 
	02-02-01
	69
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв)
	шт.
	7
	Согласие с требованием

	2.1.221. 
	02-02-01
	70
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 20-80 м (1 шт. - резерв)
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.222. 
	02-02-01
	72
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель  пожарный  тепловой  максимальный ИП  105-1-D  "Сауна"
 (1 шт. - резерв)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.223. 
	02-02-01
	74
О
	ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Адресная метка, ТК-СТ-А (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом
Количество пожарных извещателей, не более 30
Время фиксации сообщений, не более 300 мсек.
Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	12
	Согласие с требованием

	2.1.224. 
	02-02-01
	76
О
	ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв)
Время размыкания, не более 3 сек.
Время восстановления линии, не более 50 мсек.
Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм.
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.225. 
	02-02-01
	78
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (3шт-резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	29
	Согласие с требованием

	2.1.226. 
	02-02-01
	79
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  звуковой,  24  В,  110  дБ,  IP  55 Маяк-24-ЗМ2  НИ
(11 шт. - резерв)
	шт.
	120
	Согласие с требованием

	2.1.227. 
	02-02-01
	81
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24 (8шт-резерв)
	шт.
	90
	Согласие с требованием

	2.1.228. 
	02-02-01
	82
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  направо»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24 (6шт- резерв)
	шт.
	65
	Согласие с требованием

	2.1.229. 
	02-02-01
	83
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24 (5шт- резерв)
	шт.
	57
	Согласие с требованием

	2.1.230. 
	02-02-01
	85
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (2шт- резерв)
	шт.
	24
	Согласие с требованием

	2.1.231. 
	02-02-01
	87
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.232. 
	02-02-01
	89
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.233. 
	02-02-01
	91
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Крыша  с  фланцем  и  основание  для  напольных  19"  IT-корпусов    серии  CQE  800  x  800,  RAL7011 R5KTB88FIT
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.234. 
	02-02-01
	92
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Стойки  вертикальные,  В=2000мм,  без  дополнительных  креплений, 4шт  RAL7035 R5KMN20
	уп.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.235. 
	02-02-01
	93
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Панель  боковая  для  напольных  19"  IT-корпусов     серии  CQE,  2  шт, 2000х800,  RAL7035 R5ITCPLK2080
	компл.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.236. 
	02-02-01
	94
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Дверь  одностворчатая  с  ударопрочным  стеклом  для  напольных  19" IT-корпусов     серии  CQE  2000  x  800,  RAL7035 R5ITCPTED2080
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.237. 
	02-02-01
	95
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Дверь  сплошная  двустворчатая  для  шкафов  CQE/DAE  2000х800  мм R5CPE2081
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.238. 
	02-02-01
	96
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Комплект  угловых  элементов  с  пластиковыми  заглушками,  В=100  мм, 1  компл.  =  4  шт. R5BP01
	компл.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.239. 
	02-02-01
	97
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Комплект  панелей  цоколя,  Ш/Г=800  мм,  В=100мм,  1  компл.  =  2  шт. (возможна  замена  на  R5NFP80) R5FP80
	компл.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.240. 
	02-02-01
	98
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кронштейн  для  установки  19"  вертикальных  монтажных  профилей  в напольный  19"  IT-корпус     серии  CQE  шириной  800мм,  4  шт R5MCRE01IT
	уп.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.241. 
	02-02-01
	99
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Вертикальные  монтажные  профили  42U,  "L"  для  напольных  19"  IT- корпусов     серии  CQE,  2шт R5VUG42L
	уп.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.242. 
	02-02-01
	100
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Потолочный  модуль  6  вентиляторов  с  термостатом  для  крыши напольных  19"  IT-корпусов     серии  CQE  шириной  800мм,  RAL7011 R5VSIT8006FT
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.243. 
	02-02-01
	101
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Панель  крыши  с  щеточным  вводом  для  напольных  19"  IT-корпусов серии  CQE  шириной  800мм,  RAL7011 R5FSIT800
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.244. 
	02-02-01
	102
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Медная  шина  заземления  для  19"  IT-корпусов     серии  STI/CQE R5SGB19
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.245. 
	02-02-01
	103
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Комплект  кабелей  заземления  для  19"  IT-корпусов     серии STI/CQE,  5  шт R5SGC05
	уп.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.246. 
	02-02-01
	104
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Комплект  крепежный  -  винт,  шайба,  гайка  для  напольных  19"  IT- корпусов     серии  CQE,  50шт R5CNS50
	уп.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.247. 
	ОКЛ АПС ХБ в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.248. 
	02-03-01
	74
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	99
	Согласие с требованием

	2.1.249. 
	02-03-01
	86
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 (  00304)
	м
	800
	Согласие с требованием

	2.1.250. 
	02-03-01
	87
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка, LM 25х17 (  00578)
	шт
	100
	Согласие с требованием

	2.1.251. 
	02-03-01
	88
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 (  00591)
	шт
	400
	Согласие с требованием

	2.1.252. 
	02-03-01
	89
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 (  00415)
	шт
	100
	Согласие с требованием

	2.1.253. 
	02-03-01
	90
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	10
	Согласие с требованием

	2.1.254. 
	02-03-01
	91
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	13600
	Согласие с требованием

	2.1.255. 
	02-03-01
	92
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	13600
	Согласие с требованием

	2.1.256. 
	02-03-01
	93
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	13600
	Согласие с требованием

	2.1.257. 
	02-03-01
	95
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	4080
	Согласие с требованием

	2.1.258. 
	02-03-01
	96
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель  оцинкованный  односторонний,  д.20  мм  под  крепеж  М6 53332
	шт.
	12000
	Согласие с требованием

	2.1.259. 
	02-03-01
	106
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	31,3
	Согласие с требованием

	2.1.260. 
	02-03-01
	111
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	1,6
	Согласие с требованием

	2.1.261. 
	02-03-01
	116
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	2
	Согласие с требованием

	2.1.262. 
	02-03-01
	117
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.263. 
	02-03-01
	122
	ФСБЦ-21.1.08.01-0131
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,14
	Согласие с требованием

	2.1.264. 
	02-03-01
	123
	ФСБЦ-21.1.08.01-0132
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	1,37
	Согласие с требованием

	2.1.265. 
	02-03-01
	124
	ФСБЦ-21.1.08.01-0133
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0
	1000 м
	0,595
	Согласие с требованием

	2.1.266. 
	02-03-01
	125
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке,  без  галогенный КПСЭнг(А)-FRHF  1x2x1,5
	м
	900
	Согласие с требованием

	2.1.267. 
	02-03-01
	126
	ТЦ_21.1.08.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель симметричный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x2,0
	м
	850
	Согласие с требованием

	2.1.268. 
	02-03-01
	127
	ФСБЦ-21.1.08.01-0134
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,535
	Согласие с требованием

	2.1.269. 
	02-03-01
	128
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66
	м
	40
	Согласие с требованием

	2.1.270. 
	02-03-01
	129
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N)
	м
	225
	Согласие с требованием

	2.1.271. 
	02-03-01
	130
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	225
	Согласие с требованием

	2.1.272. 
	02-03-01
	131
	ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПЛ-нг(А)-FRHFLTx-08У (2х4)- 2,7кН
	м
	2100
	Согласие с требованием

	2.1.273. 
	02-03-02
	5
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х35 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	м
	160
	Согласие с требованием

	2.1.274. 
	02-03-02
	7
	ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Металлорукав DN 50мм в герметичной ПВХ изоляции, с протяжкой DN50
	м
	95
	Согласие с требованием

	2.1.275. 
	02-03-02
	8
	ФСБЦ-20.2.08.07-0050
	ОКЛ Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм / Держатель оцинкованный односторонний 53348  
	100 шт
	1,9
	Согласие с требованием

	2.1.276. 
	02-03-02
	11
	ТЦ_20.2.09.08_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Муфта кабельная концевая 5ПКТп-1-25/50 нг-LS
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.277. 
	02-03-02
	13
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабельный наконечник для 35 мм² 35-8-9-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.278. 
	02-03-02
	14
	ТЦ_08.3.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Сталь горячекатаная круглая Ф8мм, Sсеч.=0,503см² (трос) ГОСТ 2590-2006
	м
	15
	Согласие с требованием

	2.1.279. 
	02-03-02
	16
	ТЦ_20.2.09.08_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Муфта натяжная К798,   00000000494
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.280. 
	02-03-02
	17
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Анкерное (концевое) крепление  на стену К675 У3
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.281. 
	02-03-02
	18
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шпилька DIN975
	м
	2
	Согласие с требованием

	2.1.282. 
	02-03-02
	19
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка,  две шайбы, пружинная шайба M8x40
	к-т
	8
	Согласие с требованием

	2.1.283. 
	02-03-02
	20
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Зажим канатный DIN741
	шт
	12
	Согласие с требованием

	2.1.284. 
	02-03-02
	23
	ФСБЦ-21.2.03.05-0074
	ОКЛ Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450
	1000 м
	0,002
	Согласие с требованием

	2.1.285. 
	02-03-02
	24
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабельный наконечник 25-8-7-М-УХЛ3
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.286. 
	02-03-02
	27
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт M8x25, гайка M8, 2 шайбы M8, пружинная шайба M8 ГОСТ 7798-70,  ISO 8673-2014*,
11371-78, 6402-70
	к-т
	4
	Согласие с требованием

	2.1.287. 
	02-03-02
	33
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мастика  защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005
	кг
	3,6
	Согласие с требованием

	2.1.288. 
	02-03-02
	34
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л;  
	туб
	1
	Согласие с требованием

	2.1.289. 
	02-03-02
	36
	ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	2,4
	Согласие с требованием

	2.1.290. 
	02-03-02
	40
	ФСБЦ-01.7.15.01-1004
	ОКЛ Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм
	10 шт
	0,46708
	Согласие с требованием

	2.1.291. 
	Оборудование АПС ХБ в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.292. 
	02-03-01
	38
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.293. 
	02-03-01
	39
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.294. 
	02-03-01
	40
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  17  Ач DTM  1217  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.295. 
	02-03-01
	41
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.296. 
	02-03-01
	43
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (8 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	79
	Согласие с требованием

	2.1.297. 
	02-03-01
	45
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифГЭСНенциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С
Контролируемая площадь, не более 25 м²
Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.298. 
	02-03-01
	47
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымового опттико-электронного, ИП 212-156 АСТА 425239.001-02
 (2 шт. - резерв)
	шт.
	16
	Согласие с требованием

	2.1.299. 
	02-03-01
	50
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А
	шт.
	51
	Согласие с требованием

	2.1.300. 
	02-03-01
	52
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (2 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	17
	Согласие с требованием

	2.1.301. 
	02-03-01
	53
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ ИП 513-22 (1 шт. - резерв)
	шт.
	11
	Согласие с требованием

	2.1.302. 
	02-03-01
	55
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (2 шт. - резерв)
	шт.
	18
	Согласие с требованием

	2.1.303. 
	02-03-01
	56
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв)
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.304. 
	02-03-01
	58
О
	ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Адресная метка, ТК-СТ-А (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом
Количество пожарных извещателей, не более 30
Время фиксации сообщений, не более 300 мсек.
Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	13
	Согласие с требованием

	2.1.305. 
	02-03-01
	60
О
	ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв)
Время размыкания, не более 3 сек.
Время восстановления линии, не более 50 мсек.
Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм.
	шт.
	9
	Согласие с требованием

	2.1.306. 
	02-03-01
	62
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (7шт-резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	75
	Согласие с требованием

	2.1.307. 
	02-03-01
	64
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24 (3шт-резерв)
	шт.
	30
	Согласие с требованием

	2.1.308. 
	02-03-01
	65
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  направо»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24 (1шт- резерв)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.309. 
	02-03-01
	66
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24 (1шт- резерв)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.310. 
	02-03-01
	68
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1 шт- резерв)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.311. 
	02-03-01
	70
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт- резерв)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.312. 
	02-03-01
	72
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.313. 
	ОКЛ АПС СТК-Б в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.314. 
	02-04-01
	80
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U (ГКО-1-6-9005)
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.315. 
	02-04-01
	82
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Панель заземления горизонтальная (латунная шина), ПЗ-19-500.200А
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.316. 
	02-04-01
	84
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ DIN-рейка перфорированная  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150)
	шт
	16
	Согласие с требованием

	2.1.317. 
	02-04-01
	86
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт
	26
	Согласие с требованием

	2.1.318. 
	02-04-01
	90
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.319. 
	02-04-01
	92
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ DIN-рейка перфорированная  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.320. 
	02-04-01
	94
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.321. 
	02-04-01
	96
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	480
	Согласие с требованием

	2.1.322. 
	02-04-01
	108
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 (  00304)
	м
	300
	Согласие с требованием

	2.1.323. 
	02-04-01
	109
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка, LM 25х17 (  00578)
	шт
	100
	Согласие с требованием

	2.1.324. 
	02-04-01
	110
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 (  00591)
	шт
	110
	Согласие с требованием

	2.1.325. 
	02-04-01
	111
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 (  00415)
	шт
	80
	Согласие с требованием

	2.1.326. 
	02-04-01
	115
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 60x40 (  01780)
	м
	160
	Согласие с требованием

	2.1.327. 
	02-04-01
	116
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка LAN 60x40 (  00869)
	шт
	10
	Согласие с требованием

	2.1.328. 
	02-04-01
	117
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 60 (  00885)
	шт
	70
	Согласие с требованием

	2.1.329. 
	02-04-01
	118
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 60x40 (  01739)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.330. 
	02-04-01
	119
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Тройник/отвод, NTAN 60x40 (  01755)
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.331. 
	02-04-01
	120
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внутренний 60х40 NIAV (70-120°) изменяемый (01723)
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.332. 
	02-04-01
	121
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внешний 60х40 NEAV (70-120°) изменяемый (01707)
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.333. 
	02-04-01
	122
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	7
	Согласие с требованием

	2.1.334. 
	02-04-01
	123
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	1500
	Согласие с требованием

	2.1.335. 
	02-04-01
	124
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	1500
	Согласие с требованием

	2.1.336. 
	02-04-01
	125
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	1500
	Согласие с требованием

	2.1.337. 
	02-04-01
	128
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лоток перфорированный 100х50 L=2000, горячеоцинкованный (  35252HDZ)
	м
	140
	Согласие с требованием

	2.1.338. 
	02-04-01
	129
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная (  CM100600HDZ)
	шт
	443
	Согласие с требованием

	2.1.339. 
	02-04-01
	130
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный (  CM10610HDZ)
	шт
	223
	Согласие с требованием

	2.1.340. 
	02-04-01
	131
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L=2000, горячеоцинкованная (  35512HDZ)
	м
	140
	Согласие с требованием

	2.1.341. 
	02-04-01
	132
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный (  38500ZL)
	шт
	140
	Согласие с требованием

	2.1.342. 
	02-04-01
	133
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный (  CM030508HDZ)
	шт
	88
	Согласие с требованием

	2.1.343. 
	02-04-01
	134
	ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель (  CM201002ZL)
	м
	90
	Согласие с требованием

	2.1.344. 
	02-04-01
	135
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная (  CM101000HDZ)
	шт
	180
	Согласие с требованием

	2.1.345. 
	02-04-01
	136
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Забивной анкер М10, горячеоцинкованный (  CM401040HDZ)
	шт
	90
	Согласие с требованием

	2.1.346. 
	02-04-01
	137
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный (  CM10620HDZ)
	шт
	220
	Согласие с требованием

	2.1.347. 
	02-04-01
	138
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 (  CM430850)
	шт
	40
	Согласие с требованием

	2.1.348. 
	02-04-01
	139
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  36122КHDZ)
	уп
	1
	Согласие с требованием

	2.1.349. 
	02-04-01
	140
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка DPT 45 на ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 100, горячеоцинкованная (  38042HDZ)
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.350. 
	02-04-01
	141
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE (  37501)
	шт
	9
	Согласие с требованием

	2.1.351. 
	02-04-01
	142
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  37572KHDZ)
	уп
	3
	Согласие с требованием

	2.1.352. 
	02-04-01
	143
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CDV 90 на угол вертикальный внеш. осн.100, горячеоцинкованная (  38341HDZ)
	шт
	3
	Согласие с требованием

	2.1.353. 
	02-04-01
	144
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка цельная ТС 100х50, цинк-ламельная (  30193HDZL)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.354. 
	02-04-01
	145
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол горизонтальный 90 градусов 50х100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (  SDN510KHDZ)
	уп
	16
	Согласие с требованием

	2.1.355. 
	02-04-01
	146
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа (  SKDN100KHDZ)
	уп
	16
	Согласие с требованием

	2.1.356. 
	02-04-01
	147
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Переходник RB по высоте H80-H50, осн.100, цинк-ламельное (  36542HDZL)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.357. 
	02-04-01
	148
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Фланец соединительный FR 100/80 (  37432)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.358. 
	02-04-01
	150
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Легкая консоль потолочная DS осн.100 мм, горячеоцинкованная (  BBA3010HDZ)
	шт
	90
	Согласие с требованием

	2.1.359. 
	02-04-01
	151
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная (  BBN5010HDZ)
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.360. 
	02-04-01
	154
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лоток перфорированный 50х50 L 2000, горячеоцинкованный (  35250HDZ)
	м
	1360
	Согласие с требованием

	2.1.361. 
	02-04-01
	155
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная (  CM100600HDZ)
	шт
	4113
	Согласие с требованием

	2.1.362. 
	02-04-01
	156
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный (  CM10610HDZ)
	шт
	2113
	Согласие с требованием

	2.1.363. 
	02-04-01
	157
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн.50 L2000, горячеоцинкованная (  35510HDZ)
	м
	1360
	Согласие с требованием

	2.1.364. 
	02-04-01
	158
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный (  38500ZL)
	шт
	1360
	Согласие с требованием

	2.1.365. 
	02-04-01
	159
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный (  CM030508HDZ)
	шт
	728
	Согласие с требованием

	2.1.366. 
	02-04-01
	160
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стандартный анкер с болтом М8 (  CM430850)
	шт
	2000
	Согласие с требованием

	2.1.367. 
	02-04-01
	161
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный (  CM10620HDZ)
	шт
	2000
	Согласие с требованием

	2.1.368. 
	02-04-01
	162
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный (  36000KHDZ)
	уп
	8
	Согласие с требованием

	2.1.369. 
	02-04-01
	163
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная (  38000HDZ)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.370. 
	02-04-01
	164
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE (  37501)
	шт
	24
	Согласие с требованием

	2.1.371. 
	02-04-01
	165
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CPO 45 горизонтальный 45° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный (  36060KHDZ)
	уп
	4
	Согласие с требованием

	2.1.372. 
	02-04-01
	166
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CPO 45 на  угол горизонтальный 45° осн.50, горячеоцинкованная (  38020HDZ)
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.373. 
	02-04-01
	167
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка цельная ТС 50х50, ц-лам. ан. (  37240HDZL)
	шт
	38
	Согласие с требованием

	2.1.374. 
	02-04-01
	169
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Консоль универсальная осн. 100 мм, горячеоцинкованная (  BBN5010HDZ)
	шт
	1000
	Согласие с требованием

	2.1.375. 
	02-04-01
	171
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=16мм 91916
	м
	2300
	Согласие с требованием

	2.1.376. 
	02-04-01
	172
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	9700
	Согласие с требованием

	2.1.377. 
	02-04-01
	175
	ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ LS 20 (19,1/23,1 мм) черный zeta44105
	м
	60
	Согласие с требованием

	2.1.378. 
	02-04-01
	176
	ТЦ_08.1.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.379. 
	02-04-01
	177
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 (  53331)
	шт.
	7700
	Согласие с требованием

	2.1.380. 
	02-04-01
	178
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	32400
	Согласие с требованием

	2.1.381. 
	02-04-01
	180
	ТЦ_20.4.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стеновой кронштейн со скобой PLAT100 130801-00313
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.382. 
	02-04-01
	189
	ТЦ_20.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Трос стальной оцинкованный Ø6 DIN 3055
	м
	30
	Согласие с требованием

	2.1.383. 
	02-04-01
	190
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Зажим троса одинарный D6мм DIN 741
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.384. 
	02-04-01
	191
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Талреп М10 вилка-вилка покрытие цинк DIN1478
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.385. 
	02-04-01
	192
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коуш для троса D6 DIN 6899
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.386. 
	02-04-01
	193
	ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шпилька М10х1000 CM201001
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.387. 
	02-04-01
	194
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба М10 кузовная DIN 9021
	шт
	16
	Согласие с требованием

	2.1.388. 
	02-04-01
	195
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка М10 DIN 934
	шт
	16
	Согласие с требованием

	2.1.389. 
	02-04-01
	211
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	18
	Согласие с требованием

	2.1.390. 
	02-04-01
	225
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	86
	Согласие с требованием

	2.1.391. 
	02-04-01
	231
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019

	шт
	15
	Согласие с требованием

	2.1.392. 
	02-04-01
	236
	ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель симметричный TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52
	м
	250
	Согласие с требованием

	2.1.393. 
	02-04-01
	237
	ФСБЦ-21.1.08.01-0131
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,028
	Согласие с требованием

	2.1.394. 
	02-04-01
	238
	ФСБЦ-21.1.08.01-0132
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	1,549
	Согласие с требованием

	2.1.395. 
	02-04-01
	239
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке,  без  галогенный КПСЭнг(А)-FRHF  1x2x1,5
	м
	21441
	Согласие с требованием

	2.1.396. 
	02-04-01
	240
	ТЦ_21.1.08.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель симметричный КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x2,5
	м
	5843
	Согласие с требованием

	2.1.397. 
	02-04-01
	241
	ФСБЦ-21.1.08.01-0134
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	2,999
	Согласие с требованием

	2.1.398. 
	02-04-01
	242
	ФСБЦ-21.1.08.01-0135
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75
	1000 м
	0,273
	Согласие с требованием

	2.1.399. 
	02-04-01
	243
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66
	м
	555
	Согласие с требованием

	2.1.400. 
	02-04-01
	244
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х2,5 (N)
	м
	98
	Согласие с требованием

	2.1.401. 
	02-04-01
	245
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	90
	Согласие с требованием

	2.1.402. 
	02-04-01
	250
	ФСБЦ-20.2.02.04-0013
	ОКЛ Колпачок на вилку RJ-45 
(изолирующий колпачок RJ-45)
	100 шт
	0,02
	Согласие с требованием

	2.1.403. 
	02-04-01
	251
	ФСБЦ-20.2.10.04-0002
	ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ)
	100 шт
	0,4
	Согласие с требованием

	2.1.404. 
	02-04-01
	254
	ФСБЦ-01.7.15.03-0032
	ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
(болт с гайкой, вес 0,015кг/ш)
	кг
	0,03
	Согласие с требованием

	2.1.405. 
	02-04-02
	2
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х6 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	м
	40
	Согласие с требованием

	2.1.406. 
	02-04-02
	5
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабельный наконечник ТМЛ 6-6-4
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.407. 
	02-04-02
	8
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9),  ∅32мм 91932
Прочность при сжатии, Н не менее 350
Рабочая температура, °C	-25...60
Радиус изгиба (статический), мм	96
Распространяет горение	Нет
Прочность на разрыв, Н	не менее 100
Степень защиты (IP)	не менее IP55
С протяжкой (зондом)	Да
	м
	40
	Согласие с требованием

	2.1.408. 
	02-04-02
	9
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Держатель оцинкованный односторонний   код 53346
Диаметр (диапазон), мм	32
Модель/исполнение	Однолапковая (1-сторонняя)
	шт
	40
	Согласие с требованием

	2.1.409. 
	02-04-02
	14
	ФСБЦ-01.7.15.12-1014
	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм
(шпилька DIN975)
	кг
	0,7
	Согласие с требованием

	2.1.410. 
	02-04-02
	15
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Мастика  защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005
	кг
	2,4
	Согласие с требованием

	2.1.411. 
	02-04-02
	16
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л;  
	туб
	1
	Согласие с требованием

	2.1.412. 
	02-04-02
	18
	ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.413. 
	02-04-02
	21
	ФСБЦ-01.7.15.01-1004
	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм
	10 шт
	0,22788
	Согласие с требованием

	2.1.414. 
	Оборудование АПС СТК-Б в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.415. 
	02-04-01
	40
О
	ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01
	Источник  бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8
Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6
Пределы изменения выходного напряжения,
В 26,0…21,0
Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260
Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5
Масса (включая АБ), не более, кг 30,0
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.416. 
	02-04-01
	42
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.417. 
	02-04-01
	43
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	12
	Согласие с требованием

	2.1.418. 
	02-04-01
	44
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  17  Ач DTM  1217  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.419. 
	02-04-01
	45
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	16
	Согласие с требованием

	2.1.420. 
	02-04-01
	47
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (41 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	442
	Согласие с требованием

	2.1.421. 
	02-04-01
	49
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифГЭСНенциальный, ИПТ-СТ-А ИП 101-54 (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -40°С до +85°С
Контролируемая площадь, не более 25 м²
Инерционность срабатывания извещателя не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	11
	Согласие с требованием

	2.1.422. 
	02-04-01
	52
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство монтажное "УМ-90" для извещателей ДИП-СТ-А и ИПТ-СТ-А
	шт.
	410
	Согласие с требованием

	2.1.423. 
	02-04-01
	54
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (7 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	73
	Согласие с требованием

	2.1.424. 
	02-04-01
	57
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.425. 
	02-04-01
	59
О
	ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Адресная метка, ТК-СТ-А (5 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом
Количество пожарных извещателей, не более 30
Время фиксации сообщений, не более 300 мсек.
Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	56
	Согласие с требованием

	2.1.426. 
	02-04-01
	61
О
	ТЦ_61.2.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство дистанционного пуска "Дымоудаление", КДП-СТ (ИП 513-25) (4 шт. - резерв)
Напряжение питания извещателя от шлейфа
Сигнализации 10 ÷ 28В
Ток потребления извещателя в дежурном режиме (подключенного по схеме рис.5), не более 40 мкА
Ток, протекающий через извещатель в режиме
«Пожар» должен быть не более 22 мА
	шт.
	44
	Согласие с требованием

	2.1.427. 
	02-04-01
	63
О
	ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв)
Время размыкания, не более 3 сек.
Время восстановления линии, не более 50 мсек.
Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм.
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.428. 
	02-04-01
	65
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (25 шт. - резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	274
	Согласие с требованием

	2.1.429. 
	02-04-01
	66
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  звуковой,  24  В,  110  дБ,  IP  55 Маяк-24-ЗМ2  НИ
(135 шт. - резерв)
	шт.
	136
	Согласие с требованием

	2.1.430. 
	02-04-01
	68
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24
(11 шт. - резерв)
	шт.
	131
	Согласие с требованием

	2.1.431. 
	02-04-01
	69
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  направо»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (5 шт. - резерв)
	шт.
	58
	Согласие с требованием

	2.1.432. 
	02-04-01
	70
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (8 шт. - резерв)
	шт.
	95
	Согласие с требованием

	2.1.433. 
	02-04-01
	72
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (2 шт. - резерв)
	шт.
	27
	Согласие с требованием

	2.1.434. 
	02-04-01
	74
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт. - резерв)
	шт.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.435. 
	02-04-01
	76
О
	ТЦ_62.1.04.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	Реле промежуточное МРП-2 АС230В УХЛ4 (2 шт. - резерв)
	шт.
	23
	Согласие с требованием

	2.1.436. 
	02-04-01
	78
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.437. 
	02-04-01
	88
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф навесной 300х400х210 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 342
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.438. 
	ОКЛ АПС МРВО в составе: 
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.439. 
	02-05-01
	51
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	36
	Согласие с требованием

	2.1.440. 
	02-05-01
	59
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	1355
	Согласие с требованием

	2.1.441. 
	02-05-01
	60
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	2710
	Согласие с требованием

	2.1.442. 
	02-05-01
	61
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	2710
	Согласие с требованием

	2.1.443. 
	02-05-01
	68
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	20,52
	Согласие с требованием

	2.1.444. 
	02-05-01
	72
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	4,8
	Согласие с требованием

	2.1.445. 
	02-05-01
	77
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	2
	Согласие с требованием

	2.1.446. 
	02-05-01
	78
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.447. 
	02-05-01
	80
	ФСБЦ-21.1.08.01-0131
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,05
	Согласие с требованием

	2.1.448. 
	02-05-01
	81
	ФСБЦ-21.1.08.01-0132
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	1,02
	Согласие с требованием

	2.1.449. 
	02-05-01
	82
	ФСБЦ-21.1.08.01-0134
	ОКЛ Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,1
	Согласие с требованием

	2.1.450. 
	02-05-01
	83
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	50
	Согласие с требованием

	2.1.451. 
	02-05-01
	85
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 2х1,5 (N)-0,66
	м
	85
	Согласие с требованием

	2.1.452. 
	02-05-01
	86
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой ППГЭнг(А)-FRHF 3х1,5 (N)
	м
	50
	Согласие с требованием

	2.1.453. 
	02-05-01
	91
	ФСБЦ-20.2.10.04-0001
	ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4 (наконечник кольцевой под винт 1,5 кв.мм винт 5 мм, ТМЛ)
	100 шт
	0,5
	Согласие с требованием

	2.1.454. 
	02-05-02
	2
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х4 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	м
	185
	Согласие с требованием

	2.1.455. 
	02-05-02
	5
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабельный наконечник ТМЛ 4-6-3
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.456. 
	02-05-02
	11
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мастика  защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005
	кг
	20,7
	Согласие с требованием

	2.1.457. 
	02-05-02
	12
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Пена монтажная (под пистолет), огнестойкая; выход пены до 70 л;  
	туб
	8
	Согласие с требованием

	2.1.458. 
	02-05-02
	14
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая (серия 9),  ∅32мм 91932
Прочность при сжатии, Н не менее 350
Рабочая температура, °C	-25...60
Радиус изгиба (статический), мм	96
Распространяет горение	Нет
Прочность на разрыв, Н	не менее 100
Степень защиты (IP)	не менее IP55
С протяжкой (зондом)	Да
	м
	182
	Согласие с требованием

	2.1.459. 
	02-05-02
	15
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний   код 53346
Диаметр (диапазон), мм	32
Модель/исполнение	Однолапковая (1-сторонняя)
	шт
	182
	Согласие с требованием

	2.1.460. 
	02-05-02
	17
	ТЦ_23.3.06.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба стальная водогазопроводная Фусл.пр.50/ Фнар.60, стенка 3,0 ГОСТ 3262-75
	м
	4
	Согласие с требованием

	2.1.461. 
	02-05-01
	51
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	36
	Согласие с требованием

	2.1.462. 
	02-05-01
	59
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	1355
	Согласие с требованием

	2.1.463. 
	02-05-02
	22
	ФСБЦ-01.7.15.01-1004
	ОКЛ Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм
	10 шт
	1,62
	Согласие с требованием

	2.1.464. 
	Оборудование АПС МРВО в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.465. 
	02-05-01
	25
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.466. 
	02-05-01
	26
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.467. 
	02-05-01
	27
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  17  Ач DTM  1217  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.468. 
	02-05-01
	28
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.469. 
	02-05-01
	30
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (2 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	22
	Согласие с требованием

	2.1.470. 
	02-05-01
	32
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	7
	Согласие с требованием

	2.1.471. 
	02-05-01
	35
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.472. 
	02-05-01
	37
О
	ТЦ_61.2.07.06_78_7804027492_27.12.2024_02
	Адресная метка ТК-СТ-А (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом
Количество пожарных извещателей, не более 30
Время фиксации сообщений, не более 300 мсек.
Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.473. 
	02-05-01
	40
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (3 шт. - резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	29
	Согласие с требованием

	2.1.474. 
	02-05-01
	42
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24
(1 шт. - резерв)
	шт.
	11
	Согласие с требованием

	2.1.475. 
	02-05-01
	43
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (1 шт. - резерв)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.476. 
	02-05-01
	45
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1 шт. - резерв)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.477. 
	02-05-01
	47
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1 шт. - резерв)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.478. 
	02-05-01
	49
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.479. 
	ОКЛ АПС БВС в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.480. 
	02-06-01
	21
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.481. 
	02-06-01
	22
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-2
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.482. 
	02-06-01
	25
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.8 мм под крепеж М6 (  53328)
	шт.
	80
	Согласие с требованием

	2.1.483. 
	02-06-01
	26
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	80
	Согласие с требованием

	2.1.484. 
	02-06-01
	35
	ТЦ_20.1.02.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Вертикальный подвес одиночный 41х21, L2000, горячеоцинкованный, BSP2120HDZ
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.485. 
	02-06-01
	37
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Усиленный клиновой анкер М10х100
(уп. 25 шт -1 816,75 руб.)
	шт
	16
	Согласие с требованием

	2.1.486. 
	02-06-01
	38
	ТЦ_20.2.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Полоса перфорированная 30x2000 мм, 2,5 мм горячеоцинкованная
	шт
	5
	Согласие с требованием

	2.1.487. 
	02-06-01
	40
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 25x40 (01163RL)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.488. 
	02-06-01
	41
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.489. 
	02-06-01
	43
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ DIN-рейка перфорированная  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.490. 
	02-06-01
	45
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.491. 
	02-06-01
	46
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.492. 
	02-06-01
	54
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.493. 
	02-06-01
	62
	ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Зажим  винтовой  изолированный  0.5-2.5  мм² ЗВИнг-3А
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.494. 
	02-06-01
	66
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 (  01790)
	м
	20
	Согласие с требованием

	2.1.495. 
	02-06-01
	67
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка LAN 100x80 (  00875)
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.496. 
	02-06-01
	68
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 (  00887)
	шт
	10
	Согласие с требованием

	2.1.497. 
	02-06-01
	69
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 (  01749)
	шт
	5
	Согласие с требованием

	2.1.498. 
	02-06-01
	70
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 (  01765)
	шт
	5
	Согласие с требованием

	2.1.499. 
	02-06-01
	71
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 (  02416)
	м
	2
	Согласие с требованием

	2.1.500. 
	02-06-01
	72
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внутренний 100х80 NIAV (70-120°) изменяемый (01733)
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.501. 
	02-06-01
	73
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	2
	Согласие с требованием

	2.1.502. 
	02-06-01
	74
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	70
	Согласие с требованием

	2.1.503. 
	02-06-01
	75
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	70
	Согласие с требованием

	2.1.504. 
	02-06-01
	76
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	70
	Согласие с требованием

	2.1.505. 
	02-06-01
	78
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=16мм 91916
	м
	300
	Согласие с требованием

	2.1.506. 
	02-06-01
	79
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	2620
	Согласие с требованием

	2.1.507. 
	02-06-01
	80
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925
Прочность при сжатии, Н не менее 350
Рабочая температура, °C	-25...60
Радиус изгиба (статический), мм	75
Распространяет горение	Нет
Прочность на разрыв, Н	не менее 100
Степень защиты (IP)	не менее IP55
С протяжкой (зондом)	Да
	м
	10
	Согласие с требованием

	2.1.508. 
	02-06-01
	81
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 (  53331)
	шт.
	300
	Согласие с требованием

	2.1.509. 
	02-06-01
	82
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	8900
	Согласие с требованием

	2.1.510. 
	02-06-01
	83
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	800
	Согласие с требованием

	2.1.511. 
	02-06-01
	84
	ТЦ_22.2.02.20_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 (50 шт) (27403)
	шт
	50
	Согласие с требованием

	2.1.512. 
	02-06-01
	85
	ТЦ_22.2.02.20_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х240 (50 шт) (27405)
	шт
	50
	Согласие с требованием

	2.1.513. 
	02-06-01
	88
	ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ LS 12 (11,2/15,1 мм) черный zeta44102
	м
	160
	Согласие с требованием

	2.1.514. 
	02-06-01
	89
	ТЦ_08.1.02.13_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ LS 20 (19,1/23,1 мм) черный zeta44105
	м
	300
	Согласие с требованием

	2.1.515. 
	02-06-01
	90
	ТЦ_08.1.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.516. 
	02-06-01
	91
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.517. 
	02-06-01
	92
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	10000
	Согласие с требованием

	2.1.518. 
	02-06-01
	93
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	10000
	Согласие с требованием

	2.1.519. 
	02-06-01
	94
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	10000
	Согласие с требованием

	2.1.520. 
	02-06-01
	96
	ТЦ_20.4.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стеновой кронштейн со скобой PLAT100 130801-00313
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.521. 
	02-06-01
	105
	ТЦ_20.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Трос стальной оцинкованный Ø6 DIN 3055
	м
	10
	Согласие с требованием

	2.1.522. 
	02-06-01
	106
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Зажим троса одинарный D6мм DIN 741
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.523. 
	02-06-01
	107
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Талреп М10 вилка-вилка покрытие цинк DIN1478
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.524. 
	02-06-01
	108
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коуш для троса D6 DIN 6899
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.525. 
	02-06-01
	109
	ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шпилька М10х1000 CM201001
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.526. 
	02-06-01
	110
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба М10 кузовная DIN 9021
	шт
	16
	Согласие с требованием

	2.1.527. 
	02-06-01
	111
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка М10 DIN 934
	шт
	16
	Согласие с требованием

	2.1.528. 
	02-06-01
	114
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.529. 
	02-06-01
	117
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.530. 
	02-06-01
	122
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	1
	Согласие с требованием

	2.1.531. 
	02-06-01
	123
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.532. 
	02-06-01
	129
	ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7
	м
	3640
	Согласие с требованием

	2.1.533. 
	02-06-01
	130
	ФСБЦ-21.1.08.01-0312
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1
(кабель симметричный КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75)
	1000 м
	1,03
	Согласие с требованием

	2.1.534. 
	02-06-01
	131
	ФСБЦ-21.1.08.01-0315
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1
(кабель симметричный КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,5)
	1000 м
	0,326
	Согласие с требованием

	2.1.535. 
	02-06-01
	132
	ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой огнестойкий экранированный, не распространяющий горение при групповой прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS 3х1,5мк(N, PE)- 0.66
 1x2x1,5
	м
	10
	Согласие с требованием

	2.1.536. 
	02-06-01
	133
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	33
	Согласие с требованием

	2.1.537. 
	02-06-01
	137
	ФСБЦ-01.7.15.03-0032
	ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
(болт с гайкой, вес 0,015кг/ш)
	кг
	0,015
	Согласие с требованием

	2.1.538. 
	02-06-01
	142
	ФСБЦ-20.2.10.04-0002
	ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6
(наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ)
	100 шт
	0,06
	Согласие с требованием

	2.1.539. 
	02-06-02
	2
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с медными жилами экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой не рапространяющей горение, огнестойкий, с пониженным дымо и газовыделением, сечением 5х25 мм² ВВГЭнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	м
	180
	Согласие с требованием

	2.1.540. 
	02-06-02
	5
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабельный наконечник 25 мм² 25-8-7-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.541. 
	02-06-02
	8
	ТЦ_20.2.09.08_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Муфта кабельная концевая 5ПКТп-1-16/25 нг-LS
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.542. 
	02-06-02
	13
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мастика  защитная МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005
	кг
	7,2
	Согласие с требованием

	2.1.543. 
	02-06-02
	15
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ ПВХ труба гофрированная Ф50мм 91550
	м
	30
	Согласие с требованием

	2.1.544. 
	02-06-02
	16
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний   код 53348
	шт
	30
	Согласие с требованием

	2.1.545. 
	Оборудование АПС БВС в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.546. 
	02-06-01
	7
О
	ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01
	Источник  бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8
Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6
Пределы изменения выходного напряжения,
В 26,0…21,0
Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260
Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5
Масса (включая АБ), не более, кг 30,0
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.547. 
	02-06-01
	9
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.548. 
	02-06-01
	10
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.549. 
	02-06-01
	11
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.550. 
	02-06-01
	13
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (1 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	9
	Согласие с требованием

	2.1.551. 
	02-06-01
	15
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (1 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	9
	Согласие с требованием

	2.1.552. 
	02-06-01
	17
О
	ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Модуль адресный управляющий У-СТ-А (1 шт. - резерв)
Температурный диапазон от -20°С до +70°С
Контакты реле выдерживают:
- напряжение переменного тока, не более 250 В
- ток в активной нагрузке, при напряжении 220В, не более 0,5 А
- ток в активной нагрузке, при напряжении 24В, не более 5 А
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В Группа исполнения NX
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.553. 
	02-06-01
	19
О
	ТЦ_61.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Модуль интерфейсный пожарный "МИП-3" (1шт - резерв)
Количество шлейфов 3
Напряжение питания, В 9…30
Потребляемый ток, мА 40
Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В 48
Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А 0.2
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.554. 
	02-06-01
	24
О
	ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ИП104 "Гранат-термокабель" GTSW-68 (12 м - резерв)
	м
	36
	Согласие с требованием

	2.1.555. 
	02-06-01
	28
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.556. 
	02-06-01
	29
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  звуковой,  24  В,  110  дБ,  IP  55 Маяк-24-ЗМ2  НИ
(1шт. - резерв)
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.557. 
	02-06-01
	31
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24
(1шт. - резерв)
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.558. 
	02-06-01
	33
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф навесной 500х500х300 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 553
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.559. 
	02-06-01
	48
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП)
(1шт. - резерв)
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.560. 
	02-06-01
	50
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02
(1шт. - резерв)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.561. 
	02-06-01
	52
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.562. 
	ОКЛ АПС Плотины с.14 СШГЭСв составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.563. 
	02-07-01
	41
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.564. 
	02-07-01
	42
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-2
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.565. 
	02-07-01
	45
	ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Серьга для кабеля D5
	шт
	600
	Согласие с требованием

	2.1.566. 
	02-07-01
	58
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 25x40 (01163RL)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.567. 
	02-07-01
	59
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.568. 
	02-07-01
	61
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ DIN-рейка перфорированная  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.569. 
	02-07-01
	63
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.570. 
	02-07-01
	64
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.571. 
	02-07-01
	80
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	114
	Согласие с требованием

	2.1.572. 
	02-07-01
	81
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (12к)-IP55 1212
	шт
	22
	Согласие с требованием

	2.1.573. 
	02-07-01
	92
	ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Зажим  винтовой  изолированный  0.5-2.5  мм² ЗВИнг-3А
	шт.
	14
	Согласие с требованием

	2.1.574. 
	02-07-01
	96
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 (  00304)
	м
	560
	Согласие с требованием

	2.1.575. 
	02-07-01
	97
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка, LM 25х17 (  00578)
	шт
	120
	Согласие с требованием

	2.1.576. 
	02-07-01
	98
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 (  00591)
	шт
	280
	Согласие с требованием

	2.1.577. 
	02-07-01
	99
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 (  00415)
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.578. 
	02-07-01
	103
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 60x40 (  01780)
	м
	100
	Согласие с требованием

	2.1.579. 
	02-07-01
	104
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка LAN 60x40 (  00869)
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.580. 
	02-07-01
	105
	ТЦ_20.2.05.0_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 60 (  00885)
	шт
	50
	Согласие с требованием

	2.1.581. 
	02-07-01
	106
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 60x40 (  01739)
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.582. 
	02-07-01
	107
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внутренний 60х40 NIAV (70-120°) изменяемый (01723)
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.583. 
	02-07-01
	108
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внешний 60х40 NEAV (70-120°) изменяемый (01707)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.584. 
	02-07-01
	112
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 (  01790)
	м
	120
	Согласие с требованием

	2.1.585. 
	02-07-01
	113
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка LAN 100x80 (  00875)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.586. 
	02-07-01
	114
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 (  00887)
	шт
	60
	Согласие с требованием

	2.1.587. 
	02-07-01
	115
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 (  01749)
	шт
	14
	Согласие с требованием

	2.1.588. 
	02-07-01
	116
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 (  01765)
	шт
	22
	Согласие с требованием

	2.1.589. 
	02-07-01
	117
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 (  02416)
	м
	10
	Согласие с требованием

	2.1.590. 
	02-07-01
	118
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внутренний 100х80 NIAV (70-120°) изменяемый (01733)
	шт
	12
	Согласие с требованием

	2.1.591. 
	02-07-01
	119
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внешний 100х80 NEAV (70-120°) изменяемый (01717)
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.592. 
	02-07-01
	120
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	6
	Согласие с требованием

	2.1.593. 
	02-07-01
	121
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	1600
	Согласие с требованием

	2.1.594. 
	02-07-01
	122
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	1600
	Согласие с требованием

	2.1.595. 
	02-07-01
	123
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	1600
	Согласие с требованием

	2.1.596. 
	02-07-01
	126
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=16мм 91916
	м
	7000
	Согласие с требованием

	2.1.597. 
	02-07-01
	127
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	7400
	Согласие с требованием

	2.1.598. 
	02-07-01
	128
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925
	м
	300
	Согласие с требованием

	2.1.599. 
	02-07-01
	129
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 (  53331)
	шт.
	23340
	Согласие с требованием

	2.1.600. 
	02-07-01
	130
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	24670
	Согласие с требованием

	2.1.601. 
	02-07-01
	131
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	1000
	Согласие с требованием

	2.1.602. 
	02-07-01
	132
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	49010
	Согласие с требованием

	2.1.603. 
	02-07-01
	133
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	49010
	Согласие с требованием

	2.1.604. 
	02-07-01
	134
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	49010
	Согласие с требованием

	2.1.605. 
	02-07-01
	151
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	15
	Согласие с требованием

	2.1.606. 
	02-07-01
	167
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	34
	Согласие с требованием

	2.1.607. 
	02-07-01
	176
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	8
	Согласие с требованием

	2.1.608. 
	02-07-01
	177
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.609. 
	02-07-01
	182
	ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7
	м
	770
	Согласие с требованием

	2.1.610. 
	02-07-01
	183
	ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель симметричный TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52
	м
	160
	Согласие с требованием

	2.1.611. 
	02-07-01
	184
	ФСБЦ-21.1.08.01-0311
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	0,074
	Согласие с требованием

	2.1.612. 
	02-07-01
	185
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке,  без  галогенный КПСЭнг(А)-FRLS  1x2x0,75
	м
	8250
	Согласие с требованием

	2.1.613. 
	02-07-01
	186
	ФСБЦ-21.1.08.01-0313
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5
	1000 м
	7,956
	Согласие с требованием

	2.1.614. 
	02-07-01
	187
	ФСБЦ-21.1.08.01-0314
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5
	1000 м
	0,44
	Согласие с требованием

	2.1.615. 
	02-07-01
	188
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x0,5
	м
	352
	Согласие с требованием

	2.1.616. 
	02-07-01
	189
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x0,75
	м
	45
	Согласие с требованием

	2.1.617. 
	02-07-01
	190
	ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  силовой  огнестойкий  экранированный,  не  распространяющий горение  при  групповой  прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS  2х1,5мк(N)-0.66
	м
	90
	Согласие с требованием

	2.1.618. 
	02-07-01
	191
	ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  силовой  огнестойкий  экранированный,  не  распространяющий горение  при  групповой  прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS  3х2,5мк(N,  PE)- 0.66
	м
	270
	Согласие с требованием

	2.1.619. 
	02-07-01
	192
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	34
	Согласие с требованием

	2.1.620. 
	02-07-01
	196
	ФСБЦ-01.7.15.03-0032
	ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
(болт с гайкой, вес 0,015кг/ш)
	кг
	0,03
	Согласие с требованием

	2.1.621. 
	02-07-01
	197
	ФСБЦ-25.2.01.01-0014
	ОКЛ Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	100 шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.622. 
	02-07-01
	198
	ФСБЦ-25.2.01.01-0018
	ОКЛ Бирки маркировочные пластмассовые У134
	100 шт
	0,4
	Согласие с требованием

	2.1.623. 
	02-07-01
	203
	ФСБЦ-20.2.02.04-0013
	ОКЛ Колпачок на вилку RJ-45 
(изолирующий колпачок RJ-45)
	100 шт
	0,04
	Согласие с требованием

	2.1.624. 
	02-07-01
	204
	ФСБЦ-20.2.10.04-0002
	ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ)
	100 шт
	0,12
	Согласие с требованием

	2.1.625. 
	02-07-02
	1
	ФСБЦ-20.5.02.04-0001
	ОКЛ Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм
	шт
	22
	Согласие с требованием

	2.1.626. 
	02-07-02
	3
	ФСБЦ-25.2.01.01-0018
	ОКЛ Бирки маркировочные пластмассовые У134
	100 шт
	0,55
	Согласие с требованием

	2.1.627. 
	02-07-02
	8
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Мастика   защитная МГКП  ТУ5772-014-17297211-2005
	кг
	5,3
	Согласие с требованием

	2.1.628. 
	02-07-02
	9
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	Пена  монтажная  (под  пистолет),  огнестойкая;  выход  пены  до  70  л; глуб.заделки  не  менее  100мм/  шир.шва  не  более  40  мм  -  огнестойкость
-  30  мин.
	туб
	5
	Согласие с требованием

	2.1.629. 
	02-07-02
	10
	ФСБЦ-20.1.02.18-0003
	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм
(стяжка нейлоновая КСС 4х200)
	100 шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.630. 
	02-07-02
	12
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925
	м
	275
	Согласие с требованием

	2.1.631. 
	02-07-02
	13
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ,  легкая  (серия  9),   ∅32мм 91932
	м
	25
	Согласие с требованием

	2.1.632. 
	02-07-02
	14
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	275
	Согласие с требованием

	2.1.633. 
	02-07-02
	15
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Держатель  оцинкованный  односторонний  для  трубы   Ф32мм код  53346
Диаметр (диапазон), мм	32
Модель/исполнение	Однолапковая (1-сторонняя)
	шт.
	25
	Согласие с требованием

	2.1.634. 
	02-07-02
	17
	ФСБЦ-23.3.06.05-0007
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм
(труба стальная, наружн.Ø60мм, Øусл.пр50, стенка 3,0)
	м
	5
	Согласие с требованием

	2.1.635. 
	02-07-02
	20
	ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
(ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660)
	м
	275
	Согласие с требованием

	2.1.636. 
	02-07-02
	21
	ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660
(ВВГЭнг(A)-FRLS 5х4-660)
	м
	25
	Согласие с требованием

	2.1.637. 
	02-07-01
	41
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.638. 
	ОКЛ АПС Плотины с.36 СШГЭС в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.639. 
	02-08-01
	36
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-1
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.640. 
	02-08-01
	37
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка соединительно-разветвительная, взрывозащищенная, КСРВ-i-2
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.641. 
	02-08-01
	40
	ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Серьга для кабеля D5
	шт
	270
	Согласие с требованием

	2.1.642. 
	02-08-01
	53
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (01107RL)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.643. 
	02-08-01
	54
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб перфорированный, серый RL6 25x40 (01163RL)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.644. 
	02-08-01
	56
	ТЦ_20.2.08.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ DIN-рейка перфорированная  ПРОФИЛЬ OMEGA 3AF 35х15мм, L=2м (02150)
	м
	1
	Согласие с требованием

	2.1.645. 
	02-08-01
	58
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-Д-Ж
	шт
	3
	Согласие с требованием

	2.1.646. 
	02-08-01
	59
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.647. 
	02-08-01
	68
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	131
	Согласие с требованием

	2.1.648. 
	02-08-01
	69
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (12к)-IP55 1212
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.649. 
	02-08-01
	80
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мини-канал со стандартной съемной крышкой, ТМС 25х17 (  00304)
	м
	240
	Согласие с требованием

	2.1.650. 
	02-08-01
	81
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка, LM 25х17 (  00578)
	шт
	60
	Согласие с требованием

	2.1.651. 
	02-08-01
	82
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Соединение на стык, GM 25х17 (  00591)
	шт
	120
	Согласие с требованием

	2.1.652. 
	02-08-01
	83
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский, АРМ 25х17 (  00415)
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.653. 
	02-08-01
	85
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 (  01790)
	м
	90
	Согласие с требованием

	2.1.654. 
	02-08-01
	86
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Заглушка LAN 100x80 (  00875)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.655. 
	02-08-01
	87
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 (  00887)
	шт
	45
	Согласие с требованием

	2.1.656. 
	02-08-01
	88
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 (  01749)
	шт
	14
	Согласие с требованием

	2.1.657. 
	02-08-01
	89
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 (  01765)
	шт
	22
	Согласие с требованием

	2.1.658. 
	02-08-01
	90
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 (  02416)
	м
	10
	Согласие с требованием

	2.1.659. 
	02-08-01
	91
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внутренний 100х80 NIAV (70-120°) изменяемый (01733)
	шт
	12
	Согласие с требованием

	2.1.660. 
	02-08-01
	92
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол внешний 100х80 NEAV (70-120°) изменяемый (01717)
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.661. 
	02-08-01
	93
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	6
	Согласие с требованием

	2.1.662. 
	02-08-01
	94
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	900
	Согласие с требованием

	2.1.663. 
	02-08-01
	95
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	900
	Согласие с требованием

	2.1.664. 
	02-08-01
	96
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	900
	Согласие с требованием

	2.1.665. 
	02-08-01
	99
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=16мм 91916
	м
	3880
	Согласие с требованием

	2.1.666. 
	02-08-01
	100
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	27370
	Согласие с требованием

	2.1.667. 
	02-08-01
	101
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925
	м
	65
	Согласие с требованием

	2.1.668. 
	02-08-01
	102
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 (  53331)
	шт.
	12940
	Согласие с требованием

	2.1.669. 
	02-08-01
	103
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	91240
	Согласие с требованием

	2.1.670. 
	02-08-01
	104
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	220
	Согласие с требованием

	2.1.671. 
	02-08-01
	105
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	104400
	Согласие с требованием

	2.1.672. 
	02-08-01
	106
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	104400
	Согласие с требованием

	2.1.673. 
	02-08-01
	107
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	104400
	Согласие с требованием

	2.1.674. 
	02-08-01
	118
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	13,1
	Согласие с требованием

	2.1.675. 
	02-08-01
	127
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	9,9
	Согласие с требованием

	2.1.676. 
	02-08-01
	136
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	3
	Согласие с требованием

	2.1.677. 
	02-08-01
	137
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	3
	Согласие с требованием

	2.1.678. 
	02-08-01
	141
	ТЦ_21.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель волоконно-оптический кабель ДПО-нг(А)-HF-08У (1х8)-2,7
	м
	530
	Согласие с требованием

	2.1.679. 
	02-08-01
	142
	ФСБЦ-21.1.08.01-0311
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	0,056
	Согласие с требованием

	2.1.680. 
	02-08-01
	143
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке,  без  галогенный КПСЭнг(А)-FRLS  1x2x0,75
	м
	4160
	Согласие с требованием

	2.1.681. 
	02-08-01
	144
	ФСБЦ-21.1.08.01-0313
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5
	1000 м
	15,615
	Согласие с требованием

	2.1.682. 
	02-08-01
	145
	ФСБЦ-21.1.08.01-0314
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5
	1000 м
	12,975
	Согласие с требованием

	2.1.683. 
	02-08-01
	146
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x0,5
	м
	144
	Согласие с требованием

	2.1.684. 
	02-08-01
	147
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x0,75
	м
	33
	Согласие с требованием

	2.1.685. 
	02-08-01
	148
	ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  силовой  огнестойкий  экранированный,  не  распространяющий горение  при  групповой  прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS  2х1,5мк(N)-0.66
	м
	65
	Согласие с требованием

	2.1.686. 
	02-08-01
	149
	ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  силовой  огнестойкий  экранированный,  не  распространяющий горение  при  групповой  прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS  3х2,5мк(N,  PE)- 0.66
	м
	85
	Согласие с требованием

	2.1.687. 
	02-08-01
	150
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	70
	Согласие с требованием

	2.1.688. 
	02-08-01
	152
	ТЦ_21.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Патч-корд оптический SC-SC, SM, simplex, 5 м (SC/UPC-SC/UPC-A-2)
	шт
	4
	Согласие с требованием

	2.1.689. 
	02-08-01
	154
	ФСБЦ-01.7.15.03-0032
	ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
(болт с гайкой, вес 0,015кг/ш)
	кг
	0,03
	Согласие с требованием

	2.1.690. 
	02-08-01
	161
	ФСБЦ-20.2.10.04-0002
	ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ)
	100 шт
	0,16
	Согласие с требованием

	2.1.691. 
	02-08-02
	2
	ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабель силовой с медными жилами 
ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660
	м
	40
	Согласие с требованием

	2.1.692. 
	02-08-02
	4
	ФСБЦ-21.1.06.09-0177
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660
(ВВГЭнг(A)-FRLS 5х4-660)
	1000 м
	0,625
	Согласие с требованием

	2.1.693. 
	02-08-02
	8
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	Наконечник НШВИ 6,0-18
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.694. 
	02-08-02
	12
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	Мастика   защитная МГКП  ТУ5772-014-17297211-2005
	кг
	4
	Согласие с требованием

	2.1.695. 
	02-08-02
	13
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	Пена  монтажная  (под  пистолет),  огнестойкая;  выход  пены  до  70  л; глуб.заделки  не  менее  100мм/  шир.шва  не  более  40  мм  - огнестойкость  -  30  мин   
	туб
	1
	Согласие с требованием

	2.1.696. 
	02-08-02
	15
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925
	м
	665
	Согласие с требованием

	2.1.697. 
	02-08-02
	16
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	600
	Согласие с требованием

	2.1.698. 
	02-08-02
	13
	ФСБЦ-20.5.02.04-0001
	Коробка ответвительная  размером 100х100х50 мм
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.699. 
	ОКЛ АПС Плотины с.57 СШГЭС в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.700. 
	02-09-01
	78
	ТЦ_20.5.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, ШНИ-6х9-12-У2-Ж
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.701. 
	02-09-01
	89
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (8к)-IP55 0808
	шт
	116
	Согласие с требованием

	2.1.702. 
	02-09-01
	90
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О (12к)-IP55 1212
	шт
	10
	Согласие с требованием

	2.1.703. 
	02-09-01
	99
	ТЦ_20.1.01.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Зажим  винтовой  изолированный  0.5-2.5  мм² ЗВИнг-3А
	шт.
	18
	Согласие с требованием

	2.1.704. 
	02-09-01
	103
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, TA-GN 100x80 (  01790)
	м
	6
	Согласие с требованием

	2.1.705. 
	02-09-01
	104
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Накладка на стык крышки GAN 100 (  00887)
	шт
	3
	Согласие с требованием

	2.1.706. 
	02-09-01
	105
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол плоский NPAN 100x80 (  01749)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.707. 
	02-09-01
	106
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Тройник/отвод NTAN 100x80 (  01765)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.708. 
	02-09-01
	107
	ТЦ_20.2.05.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Разделитель, длинна 2 м, SEP-G 80 (  02416)
	м
	4
	Согласие с требованием

	2.1.709. 
	02-09-01
	108
	ТЦ_01.7.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лента  монтажная  перфорированная,  17х0.6  мм,  25  м CM610040
	упак
	1
	Согласие с требованием

	2.1.710. 
	02-09-01
	109
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	30
	Согласие с требованием

	2.1.711. 
	02-09-01
	110
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	30
	Согласие с требованием

	2.1.712. 
	02-09-01
	111
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	30
	Согласие с требованием

	2.1.713. 
	02-09-01
	114
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Лоток перфорированный 50х50 L 2000, горячеоцинкованный (  35250HDZ)
	м
	240
	Согласие с требованием

	2.1.714. 
	02-09-01
	115
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6, горячеоцинкованная (  CM100600HDZ)
	шт
	677
	Согласие с требованием

	2.1.715. 
	02-09-01
	116
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с крестообразным шлицем, М6х10, горячеоцинкованный (  CM10610HDZ)
	шт
	357
	Согласие с требованием

	2.1.716. 
	02-09-01
	117
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка на лоток с заземлением осн.50 L2000, горячеоцинкованная (  35510HDZ)
	м
	240
	Согласие с требованием

	2.1.717. 
	02-09-01
	118
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель крышки, цинк-ламельный (  38500ZL)
	шт
	240
	Согласие с требованием

	2.1.718. 
	02-09-01
	119
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт для электрического соединения, М5х8, горячеоцинкованный (  CM030508HDZ)
	шт
	136
	Согласие с требованием

	2.1.719. 
	02-09-01
	120
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Никелированная пластина для заземления PTCE (  37501)
	шт
	8
	Согласие с требованием

	2.1.720. 
	02-09-01
	121
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный (  36000KHDZ)
	уп
	2
	Согласие с требованием

	2.1.721. 
	02-09-01
	122
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная (  38000HDZ)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.722. 
	02-09-01
	123
	ТЦ_01.7.15.12_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шпилька резьбовая, М10х2000, цинк-ламель (  CM201002ZL)
	м
	320
	Согласие с требованием

	2.1.723. 
	02-09-01
	124
	ТЦ_01.7.15.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная (  CM101000HDZ)
	шт
	640
	Согласие с требованием

	2.1.724. 
	02-09-01
	125
	ТЦ_01.7.15.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, М6х20, горячеоцинкованный (  CM10620HDZ)
	шт
	320
	Согласие с требованием

	2.1.725. 
	02-09-01
	126
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Угол CD 90 вертикальный внешний 90°,50/50, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, горячеоцинкованная сталь (  36780KHDZ)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.726. 
	02-09-01
	127
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш.90° осн.50, горячеоцинкованная (  38240HDZ)
	шт
	2
	Согласие с требованием

	2.1.727. 
	02-09-01
	129
	ТЦ_20.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Консоль потолочная BBA осн.100 мм, горячеоцинкованная (  BBA1010HDZ)
	шт
	160
	Согласие с требованием

	2.1.728. 
	02-09-01
	130
	ТЦ_01.7.15.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Стандартный анкер с болтом М10 (  CM431060)
	шт
	160
	Согласие с требованием

	2.1.729. 
	02-09-01
	131
	ТЦ_20.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Скоба PL облегченная для подвеса лотка, горячеоцинкованная (  BML1007HDZ)
	шт
	160
	Согласие с требованием

	2.1.730. 
	02-09-01
	134
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=16мм 91916
	м
	2770
	Согласие с требованием

	2.1.731. 
	02-09-01
	135
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба  гибкая  гофрированная  из  ПВХ  (серия  9)  с  протяжкой,  d=20мм 91920
	м
	26120
	Согласие с требованием

	2.1.732. 
	02-09-01
	136
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925
	м
	140
	Согласие с требованием

	2.1.733. 
	02-09-01
	137
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.16 мм под крепеж М6 (  53331)
	шт.
	9240
	Согласие с требованием

	2.1.734. 
	02-09-01
	138
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.20 мм под крепеж М6 (  53332)
	шт.
	87070
	Согласие с требованием

	2.1.735. 
	02-09-01
	139
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	470
	Согласие с требованием

	2.1.736. 
	02-09-01
	140
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Латунный  разрезной  анкер  М6 CM410625
	шт.
	96780
	Согласие с требованием

	2.1.737. 
	02-09-01
	141
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Болт  с  шестигранной  головкой  М6х20 CM020620
	шт.
	96780
	Согласие с требованием

	2.1.738. 
	02-09-01
	142
	ТЦ_22.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Шайба  с  узкими  полями,  М6,  DIN125 CM240600
	шт.
	96780
	Согласие с требованием

	2.1.739. 
	02-09-01
	153
	ФСБЦ-23.3.06.04-0010
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	12
	Согласие с требованием

	2.1.740. 
	02-09-01
	160
	ФСБЦ-23.3.06.04-0008
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	18
	Согласие с требованием

	2.1.741. 
	02-09-01
	169
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Огнестойкая  монтажная  пена,  750  мл    EI240 105248
	туб
	4
	Согласие с требованием

	2.1.742. 
	02-09-01
	170
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ  защитный  терморасширяющийся  герметик,   ведро 3  кг 105039
 температура нанесения не более +80 °С
температура нанесения не менее +5 °С
температура эксплуатации не более +120 °С
температура эксплуатации не менее -40 °С
Условия отверждения кислород
Количество компонентов 1
Консистенция: паста 
ТУ 20.30.22−023−92450604−2019
	шт
	5
	Согласие с требованием

	2.1.743. 
	02-09-01
	175
	ФСБЦ-21.1.08.01-0311
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	0,068
	Согласие с требованием

	2.1.744. 
	02-09-01
	176
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке,  без  галогенный КПСЭнг(А)-FRLS  1x2x0,75
	м
	3329
	Согласие с требованием

	2.1.745. 
	02-09-01
	177
	ФСБЦ-21.1.08.01-0313
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5
	1000 м
	17,85
	Согласие с требованием

	2.1.746. 
	02-09-01
	178
	ФСБЦ-21.1.08.01-0314
	ОКЛ Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5
	1000 м
	11,124
	Согласие с требованием

	2.1.747. 
	02-09-01
	179
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x0,5
	м
	560
	Согласие с требованием

	2.1.748. 
	02-09-01
	180
	ТЦ_21.1.08.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  для  систем  охранно-пожарной  сигнализации  огнестойкий экранированный,  не  распространяющий  горение  при  групповой прокладке КПСЭнг(А)-FRLS  2x2x0,75
	м
	24
	Согласие с требованием

	2.1.749. 
	02-09-01
	181
	ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  силовой  огнестойкий  экранированный,  не  распространяющий горение  при  групповой  прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS  2х1,5мк(N)-0.66
	м
	100
	Согласие с требованием

	2.1.750. 
	02-09-01
	182
	ТЦ_21.1.06.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель  силовой  огнестойкий  экранированный,  не  распространяющий горение  при  групповой  прокладке ВВГЭнг(А)-FRLS  3х2,5мк(N,  PE)- 0.66
	м
	85
	Согласие с требованием

	2.1.751. 
	02-09-01
	183
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Провод  установочный  не  распространяющий  горение,  с  пониженным дымо-  и  газовыделением  желто-зеленого  цвета ПуГВнг(А)-LS  1х6
	м
	101
	Согласие с требованием

	2.1.752. 
	02-09-01
	185
	ФСБЦ-01.7.15.03-0032
	ОКЛ Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
(болт с гайкой, вес 0,015кг/ш)
	кг
	0,105
	Согласие с требованием

	2.1.753. 
	02-09-01
	192
	ФСБЦ-20.2.10.04-0002
	ОКЛ Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (наконечник кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М8, ТМЛ)
	100 шт
	0,18
	Согласие с требованием

	2.1.754. 
	02-09-02
	2
	ФСБЦ-21.1.06.09-0152
	ОКЛ Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
(ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660)
	1000 м
	0,13
	Согласие с требованием

	2.1.755. 
	02-09-02
	3
	ТЦ_21.1.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Кабель силовой с медными жилами 
ВВГЭнг(A)-FRLS 3х2,5-660
	м
	130
	Согласие с требованием

	2.1.756. 
	02-09-02
	5
	ФСБЦ-21.1.06.09-0177
	ОКЛ Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660
(ВВГЭнг(A)-FRLS 5х4-660)
	1000 м
	0,18
	Согласие с требованием

	2.1.757. 
	02-09-02
	8
	ТЦ_20.1.02.07_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Наконечник НШВИ 6,0-18
	шт
	20
	Согласие с требованием

	2.1.758. 
	02-09-02
	11
	ТЦ_14.2.02.05_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Мастика   защитная МГКП  ТУ5772-014-17297211-2005
	кг
	4
	Согласие с требованием

	2.1.759. 
	02-09-02
	12
	ТЦ_14.5.01.10_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Пена  монтажная  (под  пистолет),  огнестойкая;  выход  пены  до  70  л; глуб.заделки  не  менее  100мм/  шир.шва  не  более  40  мм  - огнестойкость  -  30  мин   
	туб
	2
	Согласие с требованием

	2.1.760. 
	02-09-02
	14
	ТЦ_24.3.01.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Труба гибкая гофрированная из ПВХ (серия 9) с протяжкой, d=25мм 91925
	м
	310
	Согласие с требованием

	2.1.761. 
	02-09-02
	15
	ТЦ_20.2.05.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	ОКЛ Держатель оцинкованный односторонний, д.25 мм под крепеж М6 (  53334)
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.762. 
	02-09-02
	13
	ФСБЦ-23.3.06.04-0011
	ОКЛ Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм
(труба стальная водогазопроводная Øусл.пр.40/Øнар.48, стенка 3,0)
	м
	3
	Согласие с требованием

	2.1.763. 
	02-09-02
	14
	ФСБЦ-20.5.02.04-0001
	ОКЛ Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм
	шт
	6
	Согласие с требованием

	2.1.764. 
	Оборудование АПС Плотины с.14 СШГЭС в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.765. 
	02-07-01
	13
О
	ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01
	Источник  бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8
Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6
Пределы изменения выходного напряжения,
В 26,0…21,0
Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260
Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5
Масса (включая АБ), не более, кг 30,0
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.766. 
	02-07-01
	15
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.767. 
	02-07-01
	16
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.768. 
	02-07-01
	17
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  17  Ач DTM  1217  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.769. 
	02-07-01
	18
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	8
	Согласие с требованием

	2.1.770. 
	02-07-01
	21
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (15 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	163
	Согласие с требованием

	2.1.771. 
	02-07-01
	23
О
	ТЦ_61.3.04.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Плата подогрева базы извещателя (6 шт. - резерв)
АСТА.435144.001
Совместимость с ДИП-СТ-А
	шт.
	61
	Согласие с требованием

	2.1.772. 
	02-07-01
	25
О
	ТЦ_11.3.03.15_78_7804027492_27.12.2024_02
	Монтажный  комплект  для  влажных  помещений  (аналог  WB-1AP(-IV)) РМ-31а
	шт.
	55
	Согласие с требованием

	2.1.773. 
	02-07-01
	27
О
	ТЦ_62.1.02.22_78_7804027492_27.12.2024_02
	Ящик  ЯТПР  с  понижающим  разделительным  трансформатором ЯТПР-0,4-220/36В
Масса, кг не более 8.3
Номинальная мощность, кВа 0.4
Питающая сеть, В220
Напр. местного освещения, В36
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм240х160х170
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.774. 
	02-07-01
	30
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (6 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	64
	Согласие с требованием

	2.1.775. 
	02-07-01
	32
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, ИП212-152ЛМ на 5-60 м (1 шт. - резерв)
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.776. 
	02-07-01
	34
О
	ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Адресная метка, ТК-СТ-А (1шт - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом
Количество пожарных извещателей, не более 30
Время фиксации сообщений, не более 300 мсек.
Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.777. 
	02-07-01
	37
О
	ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Размыкатель линии, РЛ-2 (1 шт. - резерв)
Время размыкания, не более 3 сек.
Время восстановления линии, не более 50 мсек.
Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм.
	шт.
	11
	Согласие с требованием

	2.1.778. 
	02-07-01
	39
О
	ТЦ_61.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Модуль интерфейсный пожарный "МИП-3" (1 шт. - резерв)
Количество шлейфов 3
Напряжение питания, В 9…30
Потребляемый ток, мА 40
Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В 48
Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А 0.2
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.779. 
	02-07-01
	44
О
	ТЦ_21.1.05.04_78_7804027492_27.12.2024_02
	ИП104 "Гранат-термокабель" GTSW-68 (50м - резерв)
	м
	230
	Согласие с требованием

	2.1.780. 
	02-07-01
	48
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (8шт - резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	84
	Согласие с требованием

	2.1.781. 
	02-07-01
	49
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  звуковой,  24  В,  110  дБ,  IP  55 Маяк-24-ЗМ2  НИ
(4шт. - резерв)
	шт.
	42
	Согласие с требованием

	2.1.782. 
	02-07-01
	52
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24
(5 шт. - резерв)
	шт.
	50
	Согласие с требованием

	2.1.783. 
	02-07-01
	53
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  направо»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (4 шт. - резерв)
	шт.
	41
	Согласие с требованием

	2.1.784. 
	02-07-01
	54
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (5 шт. - резерв)
	шт.
	50
	Согласие с требованием

	2.1.785. 
	02-07-01
	56
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф навесной 500х500х300 мм с монтажной панелью с комплектом крепления к стене ОЩН 553
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.786. 
	02-07-01
	66
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1шт. - резерв)
	шт.
	13
	Согласие с требованием

	2.1.787. 
	02-07-01
	68
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1шт. - резерв)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.788. 
	02-07-01
	70
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.789. 
	02-07-01
	72
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Независимый расцепитель S9 AC230/400V для NB1 (R)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.790. 
	02-07-01
	75
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Удлинитель Fast Ethernet
TR-IP1 (800м) в комплекте с блоком
питания АС230V/DC12V(1A)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.791. 
	02-07-01
	76
О
	ТЦ_21.0.00.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Кабель питания компьютера (3x10), 10A, угловая вилка, 3м, PWC-IEC13-SHM-3.0-BK
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.792. 
	02-07-01
	77
О
	ТЦ_20.4.00.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок розеток горизонтальный, с выключателем, с подсветкой, 8 розеток  (10A), кабель питания 2,5 м с вилкой IEC 320 C14, SHT19-8SH-S-2.5IEC
	шт
	1
	Согласие с требованием

	2.1.793. 
	Оборудование АПС Плотины с.36 СШГЭС в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.794. 
	02-08-01
	11
О
	ТЦ_61.2.06.03_24_7804628380_16.05.2023_01
	Модуль RS-485 с контролируемыми входами, Посейдон-Н-АМ(в)-Е
АСТА.425411.008-01
Количество входных шлейфов контроля состояния нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов – 8шт; Напряжение входа – 24В; Ток активных пожарных извещателей не более –3мА; Напряжение питания постоянного тока – 24В;
Потребление от сети постоянного тока в дежурном режиме не более - 146 мА;
Потребление от сети постоянного тока в режиме «Пожар» не более - 158 мА;
Диапазон рабочих температур от минус 10 до 55 С; Габаритные размеры настенного исполнения (ШхВхГ) - 216х166х83мм
Масса - 1,4кг.
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.795. 
	02-08-01
	13
О
	ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01
	Источник  бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8
Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6
Пределы изменения выходного напряжения,
В 26,0…21,0
Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260
Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5
Масса (включая АБ), не более, кг 30,0
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.796. 
	02-08-01
	15
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  7  Ач DTM  1207  
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.797. 
	02-08-01
	16
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.798. 
	02-08-01
	17
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  17  Ач DTM  1217  
	шт.
	6
	Согласие с требованием

	2.1.799. 
	02-08-01
	18
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.800. 
	02-08-01
	21
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (9 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	101
	Согласие с требованием

	2.1.801. 
	02-08-01
	24
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (17 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	184
	Согласие с требованием

	2.1.802. 
	02-08-01
	26
О
	ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Размыкатель линии, РЛ-2 (1шт - резерв)
Время размыкания, не более 3 сек.
Время восстановления линии, не более 50 мсек.
Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм.
	шт.
	14
	Согласие с требованием

	2.1.803. 
	02-08-01
	28
О
	ТЦ_61.3.04.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Плата подогрева базы извещателя (2 шт. - резерв)
АСТА.435144.001
Совместимость с ДИП-СТ-А
	шт.
	26
	Согласие с требованием

	2.1.804. 
	02-08-01
	30
О
	ТЦ_11.3.03.15_78_7804027492_27.12.2024_02
	Монтажный  комплект  для  влажных  помещений  (аналог  WB-1AP(-IV)) РМ-31а
	шт.
	24
	Согласие с требованием

	2.1.805. 
	02-08-01
	32
О
	ТЦ_62.1.02.22_78_7804027492_27.12.2024_02
	Ящик  ЯТПР  с  понижающим  разделительным  трансформатором ЯТПР-0,4-220/36В (1шт - резерв)
Масса, кг не более 8.3
Номинальная мощность, кВа 0.4
Питающая сеть, В220
Напр. местного освещения, В36
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм240х160х170
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.806. 
	02-08-01
	34
О
	ТЦ_61.2.03.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Модуль интерфейсный пожарный "МИП-3" (1шт - резерв)
Количество шлейфов 3
Напряжение питания, В 9…30
Потребляемый ток, мА 40
Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В 48
Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А 0.2
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.807. 
	02-08-01
	39
О
	ТЦ_20.5.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	ИП104 "Гранат-термокабель" GTSW-68 (50м - резерв)
	м
	130
	Согласие с требованием

	2.1.808. 
	02-08-01
	43
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"
(2шт. - резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	21
	Согласие с требованием

	2.1.809. 
	02-08-01
	44
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  звуковой,  24  В,  110  дБ,  IP  55 Маяк-24-ЗМ2  НИ (11шт. - резерв)
	шт.
	123
	Согласие с требованием

	2.1.810. 
	02-08-01
	47
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24
(4 шт. - резерв)
	шт.
	43
	Согласие с требованием

	2.1.811. 
	02-08-01
	48
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  направо»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (10 шт. - резерв)
	шт.
	108
	Согласие с требованием

	2.1.812. 
	02-08-01
	49
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (10 шт. - резерв)
	шт.
	107
	Согласие с требованием

	2.1.813. 
	02-08-01
	51
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф  навесной  500х700х210  мм  с  монтажной  панелью  с  комплектом крепления  к  стене ОЩН  572
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.814. 
	02-08-01
	61
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1шт. - резерв)
	шт.
	15
	Согласие с требованием

	2.1.815. 
	02-08-01
	63
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1шт. - резерв)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.816. 
	02-08-01
	65
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 800х600х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT)-24шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
- независимый расцепитель S9 для NB1 (R)(CHINT)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.817. 
	Оборудование АПС Плотины с.57 СШГЭС в составе:
	
	
	
	
	
	Согласие с требованием

	2.1.818. 
	02-09-02
	15
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Автоматический  выключатель  силовой,  3-х  полюсный,  переменного тока  в  литом  корпусе  на  16  А (ВА57-31-34)
	шт.
	2
	Согласие с требованием

	2.1.819. 
	02-09-01
	43
О
	ТЦ_61.2.06.03_24_7804628380_16.05.2023_01
	Модуль с межприборным RS-485 с релейными выходами Посейдон-Н-АМ(р)-Е АСТА.425411.006-01
Количество релейных выходов управления (реле с полной группой контактов) – 8шт;
Нагрузочная способность NO и NC контактов, переменного тока – 250В, 3А;
Нагрузочная способность NO и NC контактов, постоянного тока – 30В, 3А;
Напряжение питания постоянного тока – 24В;
Потребление от сети постоянного тока в дежурном режиме не более - 84 мА;
Потребление от сети постоянного тока в режиме «Пожар» не более - 180 мА;
Диапазон рабочих температур от минус 10 до 55 С;
Габаритные размеры настенного исполнения (ШхВхГ) - 216х166х83мм
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.820. 
	02-09-01
	45
О
	ТЦ_62.4.00.00_24_7804628380_16.05.2023_01
	Источник  бесперебойного питания 24 В, Крон-24/8
Диапазон допустимых значений напряжения АБ, В 27,0…21,6
Пределы изменения выходного напряжения,
В 26,0…21,0
Значение мощности, потребляемой изделием от электросети, не более, ВА 260
Габаритные размеры, не более, мм 465x388x179,5
Масса (включая АБ), не более, кг 30,0
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.821. 
	02-09-01
	47
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  12  Ач DTM  1212  
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.822. 
	02-09-01
	48
О
	ТЦ_62.4.01.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Аккумуляторная  батарея  12  В,  33  Ач DTM  1233  L  
	шт.
	10
	Согласие с требованием

	2.1.823. 
	02-09-01
	51
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный со встроенным изолирующим блоком, ДИП-СТ-А (ИП 212-156) (10 шт. - резерв)
Чувствительность извещателя не менее 0,05 не более 0,2 дБ/м
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Инерционность срабатывания извещателя не более 5 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Габаритные размеры извещателя, не более Ø86х41мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»

	шт.
	111
	Согласие с требованием

	2.1.824. 
	02-09-01
	54
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель охранно-пожарный ручной адресный, ИПР-СТ-А ИП 513-23 (13 шт. - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 108х100х27мм
Масса извещателя, не более 0,12 кг
Диапазон рабочих температур извещателя от минус 45 до 70°С
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	141
	Согласие с требованием

	2.1.825. 
	02-09-01
	56
О
	ТЦ_61.2.04.09_78_7804027492_27.12.2024_02
	Адресная метка, ТК-СТ-А (1шт - резерв)
Габаритные размеры извещателя, не более 75х55x33мм
Масса извещателя, не более 0,11 кг
Диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С
Контролируемая площадь, не более 85 кв.м.
Сопротивление шлейфа сигнализации, не более 35 Ом
Количество пожарных извещателей, не более 30
Время фиксации сообщений, не более 300 мсек.
Задержка передачи сообщений (кроме «Нет связи»),не более 3 сек
Питание извещателя осуществляется от адресной линии постоянным напряжением
от 3,5 до 5 В
Совместимость с ППКП «Посейдон-Н-В1-Е»
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.826. 
	02-09-01
	59
О
	ТЦ_61.2.07.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Размыкатель линии, РЛ-2 (1шт - резерв)
Время размыкания, не более 3 сек.
Время восстановления линии, не более 50 мсек.
Габаритные размеры, не более…. 75х55х33 мм.
4.10. Масса, не более ...... 0,1 кг.
	шт.
	11
	Согласие с требованием

	2.1.827. 
	02-09-01
	61
О
	ТЦ_61.3.04.01_78_7804027492_27.12.2024_02
	Плата подогрева базы извещателя (4 шт. - резерв)
АСТА.435144.001
Совместимость с ДИП-СТ-А 
	шт.
	44
	Согласие с требованием

	2.1.828. 
	02-09-01
	63
О
	ТЦ_11.3.03.15_78_7804027492_27.12.2024_02
	Монтажный  комплект  для  влажных  помещений  (аналог  WB-1AP(-IV)) РМ-31а
	шт.
	40
	Согласие с требованием

	2.1.829. 
	02-09-01
	65
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Извещатель  пожарный  пламени  ультрафиолетового  (УФ)  диапазона, металлический  корпус,  IP  66,  –55  ÷  +85  ºС Спектрон-401-М (1шт - резерв)
	шт.
	5
	Согласие с требованием

	2.1.830. 
	02-09-01
	67
О
	ТЦ_62.1.02.22_78_7804027492_27.12.2024_02
	Ящик  ЯТПР  с  понижающим  разделительным  трансформатором ЯТПР-0,4-220/36В (1шт - резерв)
Масса, кг не более 8.3
Номинальная мощность, кВа 0.4
Питающая сеть, В220
Напр. местного освещения, В36
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм240х160х170
	шт.
	3
	Согласие с требованием

	2.1.831. 
	02-09-01
	70
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ" (5шт. - резерв)
Номинальный ток потребления, мА не более 20
Уровень звукового давления, дБ	не менее 105
Степень защиты не менее	IP56
Диапазон рабочих температур	от -50 до +55
	шт.
	53
	Согласие с требованием

	2.1.832. 
	02-09-01
	71
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  звуковой,  24  В,  110  дБ,  IP  55 Маяк-24-ЗМ2  НИ (7шт. - резерв)
	шт.
	75
	Согласие с требованием

	2.1.833. 
	02-09-01
	74
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «ВЫХОД»,  24  В,  IP  55 ЛЮКС-24
(3 шт. - резерв)
	шт.
	33
	Согласие с требованием

	2.1.834. 
	02-09-01
	75
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  направо»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (12 шт. - резерв)
	шт.
	131
	Согласие с требованием

	2.1.835. 
	02-09-01
	76
О
	ТЦ_61.2.02.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Оповещатель  охранно-пожарный  световой  «Выход  налево»,  24  В, IP  55 ЛЮКС-24
 (4 шт. - резерв)
	шт.
	39
	Согласие с требованием

	2.1.836. 
	02-09-01
	80
О
	ТЦ_61.2.04.00_78_7804027492_27.12.2024_02
	Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП(РП) (1шт. - резерв)
	шт.
	13
	Согласие с требованием

	2.1.837. 
	02-09-01
	82
О
	ТЦ_61.2.07.02_78_7804027492_27.12.2024_02
	Блок защитный коммутационный, БЗК исп. 02 (1шт. - резерв)
	шт.
	4
	Согласие с требованием

	2.1.838. 
	02-09-01
	84
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	Шкаф силовой распределительный ПЭСПЗ в составе: 
- корпус сварной навесной серии ST с М/П, 700х500х250 мм, RAL3000, DKC 
- устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63А (R) (CHINT)
- выключатель автоматический NB1-63 1P 6A 6kA х-ка С (R) (CHINT) - 18 шт.
- шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A
- шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С
- шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	2.1.839. 
	02-09-01
	86
О
	ТЦ_62.1.02.19_78_7804027492_27.12.2024_02
	независимый расцепитель S9 AC230/400V для NB1 (R)
	шт.
	1
	Согласие с требованием

	...
	
	
	

	2.2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-

	2.2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. 
	Согласие с требованием

	2.2.2. 
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения МТР на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный МТР). МТР поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке МТР, поступающих на склады Филиала: Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: *наименование МТР (в случае поставки не сборного груза); *наименование Поставщика; *номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; *контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; 
*условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 
*дату изготовления; 
*срок хранения. В случае если срок хранения на МТР не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».
Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.
	Согласие с требованием

	2.3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-

	2.3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Согласие с требованием

	2.4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	-//-

	2.4.1. 
	Сертификаты
	Для материалов и оборудования закупаемых по спецификации необходимо предоставить сертификаты соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-

	3.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполнения работ должны быть введены в промышленную эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации плотины, входного портала БВС, СТК-А, СТК-Б, Щитового блока, МРВО, хозблока Саяно-Шушенской ГЭС.
	Согласие с требованием

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели 
	-//-

	3.2.1. 
	Место установки, технические характеристики
	В соответствии с РД
	Согласие с требованием

	3.2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта
	· УПЗ должны быть рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.
· УПЗ должны быть обслуживаемыми и восстанавливаемыми изделиями.
· Контакты выходных реле УПЗ не должны замыкаться ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.
· Установки ППЗ должны правильно функционировать при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 Uпит до 1,1 Uпит.
· Сопротивление изоляции всех элементов независимых цепей установок ППЗ, кроме цепей постоянного тока напряжением до 24 В и портов последовательной связи, относительно корпуса и всех независимых цепей между собой в холодном состоянии при температуре окружающей среды 20оС и относительной влажности 80 % должно составлять не менее 10 МОм при приложенном напряжении постоянного тока 1000 В
· Все линии связи и шлейфа ППЗ должны выполняться огнестойкими кабельными линиями, с предоставлением сертификата на ОКЛ.
· При потере питания в составе систем ППЗ на устройствах должны сохраняться базы данных, значения всех настраиваемых параметров.
· Оборудование систем ППЗ должно быть восстанавливаемым и ремонтно-пригодными, рассчитанными на длительное непрерывное функционирование. Конструктивное исполнение оборудования должно обеспечить возможность замены отдельных модулей, промышленных компонентов.
· Требования к алгоритмам работы оборудования систем ППЗ (и самих систем) приведены в описательной части РД.
	Согласие с требованием

	3.2.3. 
	Требования к
электромагнитной
совместимости
	· Согласно п.4.20. «Типовые проектные решения ПАО «РусГидро». Создание (модернизация, замена) установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок» Шифр 87-07-2015-ИСПБ.ТПР
· Устройства, входящие в состав систем противопожарной защиты, должны проходить испытания на устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости в соответствии с требованиями Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012. Выявленные в процессе эксплуатации несоответствия Подрядчик устраняет за свой счёт.
	Согласие с требованием

	3.2.4. 
	Требования к
программному
обеспечению
	· Программное обеспечение контроллеров УПЗ в составе УПЗ должно обеспечивать выполнение функций системы в соответствии с поставленными задачами (алгоритмами работы), иметь гибкую логику и возможность масштабирования с учетом перспективы развития.
· Программное обеспечение серверов должно обеспечивать следующие функции, необходимые для надежной работы УПЗ:
– сбор и архивирование информации;
– предоставление, в режиме реального времени, информации о состоянии объекта на АРМ;
– использование алгоритмов, защищающих от переполнения носителей информации (организация круговых архивов данных);
– возможность масштабирования;
– надежную систему защиты от несанкционированного доступа;
– вывод на АРМ пользователей и печать информации в установленном формате;
– разграничение доступа пользователей к различным функциям системы;
возможность доступа к информации по стандартным протоколам прикладного уровня стандартным и технологиям передачи данных;
– возможность интеграции в АСУТП ВУ СШГЭС.
· Всё используемое инструментальное, прикладное, системное ПО должно быть легализовано для использования в Российской Федерации. Все сообщения, интерфейсные экраны программного обеспечения должны быть на русском языке.
	Согласие с требованием

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-

	3.3.1. 
	[bookmark: _Toc433813514][bookmark: _Toc434852284][bookmark: _Toc434842512][bookmark: _Toc433813091][bookmark: _Toc434852464][bookmark: _Toc434852692][bookmark: _Toc500505749]Требования к сдаче и приемке Работ, оформлению исполнительной документации.
	· Работы должны приниматься в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации.
· Подлежащая применению при выполнении Работ нормативная, техническая, технологическая и организационно–распорядительная документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
· После окончания приемо-сдаточных испытаний (в течение 72 часов), приемку Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней производит комиссия Заказчика, персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Персональный состав всех приемочных комиссий устанавливается приказом Заказчика. Представитель Подрядчика также включается в состав комиссии.
· Подрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию), не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ. Исполнительная документация составляется в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации.
· Работы считаются выполненными с даты сдачи оборудования в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
· Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов. актов, сертификатов, технических отчетов не допускаются), исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. Исполнительная документация должна быть оформлена на каждый объект воздействия. Каждый том исполнительной документации должен иметь перечень входящей в него документации (реестр), все листы должны быть пронумерованы.
· Исполнительная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе не менее чем в 2-х экземплярах, а также в сканированном виде на электронном носителе.
	Согласие с требованием

	3.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	3.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ по этапу и всех работ
	Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении этапа Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче этапа Работ и приемке объекта в промышленную эксплуатацию:
· акт освидетельствования работ;
· действующую лицензию МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
· акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;
· акт приемки в промышленную эксплуатацию;
· акт приемки передачи исполнительной и приемо-сдаточной документации;
· акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ;
· акты готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования;
· акт проведения входного контроля оборудования;
· акты освидетельствования скрытых;
· акт технической готовности электромонтажных работ;
· ведомость изменений и отступлений от проекта;
· ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих опробованию;
· ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;
· ведомость смонтированного оборудования УПЗ;
· журнал прокладки контрольных кабелей;
· протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей на барабане перед прокладкой;
· протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах;
· исполнительные схемы с указанием планов фактически проложенных трасс и характерными поперечными и продольными разрезами, а также с установленными колодцами и оборудованием/узлов в них;
· исполнительные схемы с указанием планов и разрезов отсыпаемых слоев / коэффициентов уплотнений и размещением оборудования в нем и подводящих/отводящих коммуникаций;
· акт об окончании монтажных работ;
· акт об окончании пуско-наладочных работ;
· общий журнал работ, оформленный в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР («Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»);
· протокол испытания контрольный кабелей;
· протокол измерения сопротивления изоляции кабелей после прокладки;
· протоколы проверки заземляющих устройств;
· акты о выявленных дефектах приборов, оборудования;
· акты оценки окрасочных работ;
· графики выполнения Работ;
· акты испытания оборудования вхолостую или под нагрузкой;
· акты проведения индивидуальных испытаний АУПС;
· акт проведения комплексного испытания;
· программы индивидуальных и комплексных испытаний (проверка работоспособности систем при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным);
· сертификаты, технические паспорта, справки и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;
· заводские паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации смонтированного оборудования;
· схемы электрические и принципиальные щитов управления;
· разработанные схемы смонтированных систем;
· свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ;
· комплект рабочих чертежей по реализованному проекту с внесенными в них изменениями, с проставлением подписи подрядной организации о выполнении работ (исполнительный чертеж);
· измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, схем защит, управления, сигнализации и измерений, силовых и контрольных кабелей (протокол);
· испытание повышенным напряжением промышленной частоты вторичных цепей, схем защит, управления, сигнализации и измерений;
· проверка действия автоматических выключателей (протокол);
· проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока (протокол);
· проверка релейной аппаратуры (протоколы);
· проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (протоколы);
· проверка целостности и фазировки жил кабелей (акты);
· журнал прокладки кабеля;
· журнал монтажа муфт (при наличии муфт);
· справка о ликвидации недоделок (по необходимости);
· заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет исполнительную документацию и передает Подрядчику официальным письмом замечания или согласование. Подрядчик в течение 2 рабочих дней устраняет выданные замечания и передает Заказчику официальным письмом для повторного рассмотрения.
· перечень исполнительной документации уточнятся в РД, ППР, разработанном в соответствии с регламентом 2-СШГЭС/95-РЕГ-01.
· другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика.
По окончании всех Работ по договору подписыватеся:
· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
· справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
· акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика.
	Согласие с требованием

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации
	-//-

	4.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов


	Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА):
· национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами;
·  требованиями национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда; при необходимости ранее разработанная документация должна быть актуализирована;
·  требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий;
НТД в области пожарной безопасности:
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
· Методические рекомендации «Правила приемки, контроля и эксплуатации установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок по типовым проектным решениям интегрированной системы пожарной безопасности» (шифр 87-07-2015-ИСПБ.МР);
· СП 484.1311500. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
· СП 485.1311500. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
· СП 486.1311500. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности
· СП 3.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"
· СП 6.13130. "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"
· ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
· ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
· РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
· СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
· СП76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· РД 34.49.504-96 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях»;
· СП 68.13330.2017 от 20.01.2018 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
· Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р  <Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
· Внутренними документами филиала:
Регламент процесса 2-СШГЭС/95-РЕГ-01 “Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала”.
	Согласие с требованием

	5. 
	Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию
	-//-

	5.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта по унифицированной форме КС-11
	Согласие с требованием

	6. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-

	6.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику до начала выполнения работ документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
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[bookmark: __RefHeading___Toc61929_502069095][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc54970192]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации заказчика) (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой) и стоимости поставляемого оборудования (по спецификации).
0.1. Вместе с Коммерческим предложением участник закупки должен предоставить спецификацию поставляемого оборудования «Поставляемые МТР (оборудование)».



[bookmark: __RefHeading___Toc61931_502069095][bookmark: _Toc54970193][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
0. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим техническим требованиям. Стоимость поставляемого оборудования выделена в отдельную спецификацию.
4.1.2. Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.
Также в договор включается стоимость поставляемого оборудования (по спецификации), указанная в заявке данного Участника.
4.1.3. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.2., не допускается.
4.1.4. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.2). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.



[bookmark: __RefHeading___Toc61933_502069095][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54970194][bookmark: _Toc54646413]Приложения
[bookmark: _Hlk87545766]Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
Приложение № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро.
Приложение № 3. Рабочая документация на модернизацию системы пожарной сигнализации плотины, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозяйственного блоков СШГЭС.
Приложение № 4. Спецификация оборудования, выдаваемого Заказчиком.
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[bookmark: _Ref40301253]Приложение № 5. Сметная документация на модернизацию системы пожарной сигнализации плотины, зданий СТК-А и СТК-Б, щитового и хозяйственного блоков СШГЭС.

