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1. [bookmark: bookmark5]Общие требования к Товару (далее -оборудование)
1.1. Поставляемое оборудование должно быть новым оборудованием, не ранее 2025 г. выпуска, (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), заводской сборки, серийным, свободно распространяться на территории Российской Федерации, в ненарушенной заводской упаковке.
1.2. Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано драйверами, необходимыми для его эксплуатации.
1.3. Поставляемое оборудование должно быть обеспечено сервисным обслуживанием через соответствующие сервисные службы производителя оборудования.
1.4. Технические характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать представленным в Таблице №2.
1.5. Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора.
1.6. Место поставки: г. Санкт-Петербург
2. Перечень и количество поставляемого оборудования
Таблица № 1 
	№ п/п 
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Коммутатор, управляемый, промышленный
	шт.
	40



Требования к техническим и функциональным характеристикам товара установленными в таблице №2.
Технические характеристики
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	

Коммутатор, управляемый, промышленный
	10/100/1000 BASE-T 
	не менее 8 

	
	10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+) 
	не менее 8 

	
	1000 BASE-X SFP 
	Не менее 4 

	
	Сигнальный интерфейс 
	Не менее одного выхода типа «сухой» контакт 

	
	Количество входов питания 
	2 

	
	Порты управления 
	1 консольный порт 

	
	
Производительность:

	
	Коммутационная емкость 
	не менее 24 Гбит/с 

	
	Скорость передачи 
	не менее 18 Мпак/с 

	
	Таблица MAC 
	не менее 8К 

	
	VLAN-таблица 
	не менее 4К 

	
	Jumbo frame 
	9К 

	
	Таблица ACL 
	Не менее 1К 

	
	Таблица ARP 
	не менее 128

	
	Кол-во очередей на порт 
	8 

	
	Оперативная память 
	Не менее 128 МБ 

	
	
Физические параметры: 

	
	Размеры (ШxВxГ) 
	не более 100×190×132 мм 

	
	Масса 
	не более 1,93 кг 

	
	Электропитание 
	37-57 В DC 

	
	Бюджет мощности РоЕ
	не менее 180 Вт 

	
	Охлаждение 
	пассивное 

	
	MTBF 
	не менее 100 000 часов 

	
	Температура 
	Рабочая температура: не хуже, чем от −40 °C до +75 °C 
Температура хранения: не хуже, чем  от −40 °C до +85 °C 

	
	Степень защиты оболочки (IP) 
	не хуже IP30 

	
	Относительная влажность 
	не хуже, чем 5 % – 90 %, без конденсата 

	
	PoE 
	IEEE 802.3af PoE (15,4 Вт) IEEE 802.3at PoE+ (30 Вт) 

	
	Вид размещения 
	На DIN-рейку 

	
	Функциональность:

	
	Метод коммутации 
	Store-and-Forward 

	
	VLAN 
	Port-based VLAN, IEEE802.1Q, private VLAN, Protocol VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN 

	
	DHCP 
	IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82 

	
	QinQ 
	Basic QinQ

	
	Зеркалирование портов 
	Port Mirror 

	
	Маршрутизация 
	Статическая (IPv4/IPv6) 

	
	Multicast 
	IGMP v1/v2/v3 snooping, MVR 

	
	ACL 
	IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, MAC-IP extended ACL 

	
	QoS 
	8 очередей на порт Маркировка трафика 802.1p/DSCP Алгоритмы обработки очередей: SP,WRR Ограничение трафика на портах 

	
	Функции безопасности 
	Broadcast, multicas unicast Storm Control, TACACS+, RADIUS 

	
	Управление и обслуживание 
	SNMPv1/v2c/v3, CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL, RMON,Trace Route, Syslog, SNTP

	
	
Надежность: 

	
	Протоколы резервирования 
	STP, RSTP, MSTP 

	
	Агрегирование каналов 
	не менее 8 групп, 8 портов на группу 


	Таблица №2


3. [bookmark: bookmark8]Требования по гарантийному обслуживанию оборудования

3.1. Срок официального гарантийного обслуживания от производителя составляет:
Таблица №3
	№ п/п
	Тип оборудования
	Срок гарантийного обслуживания не менее, мес.

	1.
		Коммутатор, управляемый, промышленный
	12


3.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого оборудования государственным стандартам, нормам и должен предоставить подтверждающие документы.
3.3. Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.


