

Технические характеристики продукции 
Строительно - монтажные материалы


Назначение: замена линии связи
Комплект крепления DKC F6 3.5х50 винт+дюбель– 100 шт.
Основные характеристики:
Длина: 50 мм
Диаметр: 6 мм
Диаметр отверстия под дюбель: 6.5 мм
Материал: пластик
Держатель-клипса быстрого монтажа DKC 16 мм, серая — 100 шт.
Основные характеристики:
Вид: одинарный
Материал: пластик
Размер: 16 мм
С замком: нет
С метизом: нет
Для прямого монтажа: есть
Цвет: серый
Коробка огнестойкая монтажная, 100х100 мм- 4 шт.
Основные характеристики:
Материал: АБС-пластик
Конструкция: квадратная с крышкой
Цвет: оранжевый
Тип проводки: открытая
Количество вводов: 6 шт
Max диаметр трубы: 25 мм
Внутренние габариты: 90х90х38 мм
Длина: 100 мм
Ширина: 100 мм
Глубина: 55 мм
Степень защиты: 56 IP
Огнестойкость: 650°C
Вес нетто: 0.215 кг
Огнестойкий кабель  кпсэнг(a)-frls 1x2х1 мм2 — 100м
Основные характеристики:
Тип: КПСЭнгА-FRLS
Номинальное напряжение: 300 В
Материал: медь
Изоляция: ПВХ-пластикат
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Цвет: оранжевый
Количество жил: 2 шт
Сечение жилы кабеля: 1 мм²
Структура жилы: ОП
Длина: 100 м
Диаметр: 6.7 мм
Упаковка: бухта
Труба гофрированная ПВХ 16 мм мм с протяжкой легкая, серая  - 200 м
Основные характеристики:
Материал: ПВХ
Внешний диаметр: 16 мм
Количество в бухте: 100 м
Цвет: серый
Min радиус изгиба: 48 мм
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C): 350 Н
Устойчивость к ультрафиолету: нет
Не поддерживающие горение (нг): да
Тип: труба гибкая гофрированная
Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С
Температура монтажа: от -5 до +60 °С
С протяжкой: есть
Способ монтажа: открытый/скрытый

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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