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1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг).
       Приобретение полотен противопожарных для нужд Бурейской ГЭС.
2. Заказчик (подразделение Заказчика). 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, 676730.
3. Цели и задачи. Существующее положение
Приобретение полотен противопожарных.

Таблица 1
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Объём изготовления и поставки продукции
	Изготовление и поставка должна быть выполнена в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям. 

	2
	Требования к изготовлению продукции
	- Все оборудование и материалы должны быть новыми и не использованными ранее;
- Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и допускается при условии письменного согласования с Заказчиком;
- На все поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (2 экземпляра).

	3
	Требования к поставке продукции
	- Продукция должна  быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
- По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	4
	Место поставки продукции 
	676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, склад ТМЦ


	5
	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика.
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Перечень закупаемой продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1. 
	ПП-300
	шт
	1
	Тип:противопожарное полотно
Maксимальная температура:300 °С
Размер полотна:1500х2000 мм


	2. 
	ПП-600
	шт
	1
	Тип:противопожарное полотно
Maксимальная температура:600 °С
Размер полотна:1500х2000 мм


	3. 
	ПП-1000
	шт
	1
	Тип:противопожарное полотно
Max температура:1000 °С
Размер полотна:1500х2000 мм
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