















[bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc141696704][bookmark: _Toc139856287]Технические требования

«ОКПД2 26.51.52.110 Приобретение запасных частей для газового хроматографа
 Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»





















СОДЕРЖАНИЕ


Содержание											2
1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг) 			3
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 							3
3. Цели и задачи. Существующее положение						3
4. Требования к закупаемой продукции 
(технические и иные характеристики) 							4
5. Приложение 1										5



1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг).
       Приобретение запасных частей для газового хроматографа  Бурейской ГЭС.
2. Заказчик (подразделение Заказчика). 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, 676730.
3. Цели и задачи. Существующее положение
Приобретение запасных частей для газового хроматографа.

Таблица 1
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	Объём изготовления и поставки продукции
	Изготовление и поставка должна быть выполнена в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям. 

	2
	Требования к изготовлению продукции
	- Все оборудование и материалы должны быть новыми и не использованными ранее;
- Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и допускается при условии письменного согласования с Заказчиком;
- На все поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (2 экземпляра).

	3
	Требования к поставке продукции
	- Продукция должна  быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
- По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	4
	Место поставки продукции 
	676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, склад ТМЦ


	5
	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика.


	6
	Гарантийный срок
	[bookmark: _GoBack]Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации (конструкторской документации) в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных (ТОРГ-12), при соблюдении условий транспортирования, правил хранения на складе. 



3
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Перечень закупаемой продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1. 
	Регулятор расхода РРГ 10-02 (214.5.002.032)
	шт
	3
	Совместимость с хроматографами: Хроматэк-Кристалл 5000, Кристал 2000М, Хроматэк-Газохром 2000, Хроматэк-Кристал 7000 промышленный;
Рабочие газы: 	
азот (N₂), гелий (He), водород (H₂), аргон (Ar), воздух;
Максимальное входное давление: 0,6МПа;
Погрешность регулирования расхода: не более ±1% от верхнего предела измерений;
Время установления заданного расхода: менее 2 сек;
Интерфейс управления: цифровой;
Присоединительная трубка: 3 мм (или 1/8").

	2. 
	Регулятор давления баллонный РДБ-2-0,6 (214.5.882.003)
	шт
	3
	Количество ступеней регулирования:2;
Условная пропускная способность, куб.м./час: не менее 0,6 (600) л/час;
Зона пропорциональности выходного давления: 0,1-0,6 мПа;
Наименьшее давление газа на входе: 1,2 (12);
Диапазон температур: -30 … +50 °С;
Входной штуцер: G 3/4";
Присоединительная трубка: 3 мм (или 1/8")

	3. 
	Регулятор расхода РРГ 11-02 (214.5.002.032-02)
	шт
	3
	РРГ в узком корпусе, используется взамен широких РРГ11, 5.002.014-01. 
Включает универсальный комплект для установки в хроматографы серии Кристалл 2000М (с 2000 г.в.), Хроматэк-Кристалл 5000. 

	4. 
	Трубка фторопластовая Ф-4МБ (3x1x1мм)
	м
	3
	Внутренний диаметр: 1 мм;
Наружный диаметр: 3 мм;
Материал: фторопласт Ф-4МБ.
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