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Технические требования
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7390_3700833856][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7392_3700833856][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Единицы измерения:

	шт
	Штук

	мм
	Миллиметр 

	МПа
	Мегапаскаль

	Климатическое исполнение:

	УХЛ
	Умеренный и холодный климат

	ХЛ
	Холодный климат

	У
	Умеренный климат



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7394_3700833856][bookmark: _Toc46743506_Копия_1][bookmark: _Toc75446568_Копия_1]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2: 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  (далее – продукция).

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc7396_3700833856][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
В рамках выполнения работ по договорам подряда:
	- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);
	- № 4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»);
	- № 1-ТО-БПД-2025 от 12.12.2024 « Услуги по техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений указанных в приложениях № 1.1, 1.2 действительных по 10.04.2028» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»)

2. [bookmark: __RefHeading___Toc7398_3700833856][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7400_3700833856][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7402_3700833856][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7404_3700833856][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал
АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки

	1
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм / Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм
	шт
	2

	2
	Кран пробковый трехходовой 11б18бк DN15 PN1.6 латунный ручной (рычаг) муфтовый
	шт
	4

	3
	Кран шаровый неполнопроходной Галлоп 0103272 DN25 PN16 латунный ручной (рычаг) ВР-ВР
	шт
	9

	4
	Кран трехходовой КШД.М Dinamika DN15 PN1.6 12х18Н10Т ВР G1/2'-М20х1.5 ТУ 3742-006-27844275-2014
	шт
	8

	5
	Затвор дисковый ЗД125-0.63-II-А ХЛ1
	шт
	1

	6
	Затвор дисковый поворотный ЗД-200-0.63-II-А-ХЛ1 DN200 PN0.63МПа стальной ручной (редуктор) фланцевый
	шт
	1

	7
	Кран шаровый полнопроходной КШ.Ц.Ф.80/16 LD DN80 PN16 Ст20 фланцевый
	шт
	1

	8
	Вентиль запорно-регулирующий VIEIR латунный 1/2 для бытовых и промышленных систем водоснабжения GL195  
	шт
	5

	Партия 2. Поставка на Производственный участок
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск

	9
	Задвижка 30c41нж У1 DN100 PN16 (диаметр фланцев 215 мм, толщина фланца 20 мм, межфланцевый размер - 228 мм, на фланце 8 отв. D - 18 мм, диаметр межцентровый по крепежным отверстиям 215 мм)
	шт
	2

	10
	Обратный клапан VALTEC 1/2 /латунный золотник
	шт
	7

	11
	Затвор обратный DN065 КЛ4.610.4288-У0 (вода, до +140 С, PN 1,6 МПа)
	шт
	2



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7406_3700833856][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc7408_3700833856][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал
АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки

	1
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм / Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм
	С даты подписания договора
	До 25.12.2026

	2
	Кран пробковый трехходовой 11б18бк DN15 PN1.6 латунный ручной (рычаг) муфтовый
	
	До 31.03.2027

	3
	Кран шаровый неполнопроходной Галлоп 0103272 DN25 PN16 латунный ручной (рычаг) ВР-ВР
	
	До 31.12.2026

	4
	Кран трехходовой КШД.М Dinamika DN15 PN1.6 12х18Н10Т ВР G1/2'-М20х1.5 ТУ 3742-006-27844275-2014
	
	До 01.03.2027

	5
	Затвор дисковый ЗД125-0.63-II-А ХЛ1
	
	До 01.04.2027

	6
	Затвор дисковый поворотный ЗД-200-0.63-II-А-ХЛ1 DN200 PN0.63МПа стальной ручной (редуктор) фланцевый
	
	До 01.04.2027

	7
	Кран шаровый полнопроходной КШ.Ц.Ф.80/16 LD DN80 PN16 Ст20 фланцевый
	
	До 01.04.2027

	8
	Вентиль запорно-регулирующий VIEIR латунный 1/2 для бытовых и промышленных систем водоснабжения GL195  
	
	До 01.07.2027

	Партия 2. Поставка на Производственный участок
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск

	9
	Задвижка 30c41нж У1 DN100 PN16 (диаметр фланцев 215 мм, толщина фланца 20 мм, межфланцевый размер - 228 мм, на фланце 8 отв. D - 18 мм, диаметр межцентровый по крепежным отверстиям 215 мм)
	С даты подписания договора
	До 20.02.2027

	10
	Обратный клапан VALTEC 1/2 /латунный золотник
	
	До 31.01.2027

	11
	Затвор обратный DN065 КЛ4.610.4288-У0 (вода, до +140 С, PN 1,6 МПа)
	
	До 01.07.2027



5

[bookmark: __RefHeading___Toc7410_3700833856][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиции № 1-11 (Таблицы 1): ОКПД2: 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал
АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки

	1.1
	Кран трехходовой 
	Модель
	11Б18БК

	
	
	Производитель
	Пензапромарматура

	
	
	Диаметр
	15 мм

	
	
	Номинальное давление
	1,6 МПа

	
	
	Материал
	Латунь

	
	
	Марка латуни
	ЛЦ40Сд

	
	
	Присоединение Внутренняя резьба
	К трубопроводу — резьба G1/2-B

	
	
	
	К манометру — резьба М20х1,5-Н

	
	
	Климатическое исполнение
	УЗ

	
	
	Привод
	Ручной

	
	
	ГОСТ 
	9544-2015

	1.2
	Кран пробковый трехходовой
	Модель
	11Б18БК

	
	
	Диаметр
	15 мм

	
	
	Номинальное давление
	1,6 МПа

	
	
	Материал
	Латунь

	
	
	Марка латуни
	ЛЦ40Сд

	
	
	Присоединение Внутренняя резьба
	К трубопроводу — резьба G1/2-B

	
	
	
	К манометру — резьба М20х1,5-Н

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	
	
	Привод
	Ручной, с рычагом управления

	
	
	Присоединение
	Муфтовое

	
	
	Класс герметичности
	D

	1.3
	Кран шаровый 
	Производитель
	Галлоп

	
	
	Артикул
	0103272

	
	
	Модель
	Практик 120

	
	
	Тип прохода
	Неполнопроходной

	
	
	Диаметр
	25 мм

	
	
	Номинальное давление
	1,6 МПа

	
	
	Материал корпуса
	Латунь

	
	
	Материал рычага
	Алюминиевый сплав АК7

	
	
	Марка латуни
	ЛЦ40Сд

	
	
	Тип присоединения
	Муфтовое, с внутренней резьбой с обеих сторон (ВР/ВР)

	
	
	Привод
	Ручной, с рычагом управления

	
	
	Длина
	67 мм

	
	
	Класс герметичности
	Затвор дисковый ЗД125-0.63-II-А ХЛ1
А

	1.4
	Кран трехходовой КШД.М 
	Производитель
	DINAMIKA

	
	
	Диаметр
	15 мм

	
	
	Номинальное давление
	1,6 МПа

	
	
	Материал корпусных деталей
	Нержавеющая сталь

	
	
	Марка стали
	12Х18Н10Т

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ

	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое, с внутренней резьбой с обеих сторон

	
	
	Присоединение Внутренняя резьба
	К трубопроводу — резьба G1/2-B

	
	
	
	К манометру — резьба М20х1,5-Н

	
	
	Рабочая среда
	Жидкость / газ

	
	
	Управление
	Ручное (четвертьоборотное)

	
	
	Класс герметичности
	А

	
	
	ТУ 
	3742-006-27844275-2014

	1.5
	Затвор дисковый 
	Маркировка
	ЗД125-0.63-II-А ХЛ1

	
	
	Диаметр
	125 мм

	
	
	Рабочее давление
	0,63 МПа

	
	
	Конструктивное исполнение
	II 

	
	
	Материал корпуса
	Углеродистая сталь

	
	
	Класс герметичности
	А

	
	
	Климатическое исполнение
	ХЛ1

	
	
	Рабочая среда
	Трансформаторное масло

	
	
	Привод
	Ручной

	
	
	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое

	1.6
	Затвор дисковый поворотный
	Маркировка
	ЗД-200-0.63-II-А-ХЛ1

	
	
	Диаметр
	200 мм

	
	
	Давление
	0,63 МПа

	
	
	Материал корпуса
	Сталь

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевое

	
	
	Привод
	Ручной с редуктором

	
	
	Класс герметичности
	А

	
	
	Рабочая среда
	Неагрессивные жидкости и газы

	
	
	Климатическое исполнение
	ХЛ1

	1.7
	Кран шаровый полнопроходной
	Маркировка
	КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02

	
	
	Тип арматуры
	Запорная

	
	
	Проход
	Полнопроходной

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевое

	
	
	Управление
	Ручка-рычаг

	
	
	Количество монтажных отверстий во фланце
	 4

	
	
	Класс герметичности
	А

	
	
	Климатическое исполнение
	У

	1.8
	Вентиль запорно-регулирующий 
	Производитель
	 VIEIR

	
	
	Артикул
	GL195

	
	
	Тип
	Прямой запорно-регулирующий

	
	
	Диаметр
	15 мм (½ дюйма)

	
	
	Тип резьбы
	1/2F

	
	
	Материал корпуса
	Латунь CW617N

	
	
	Подключение
	Муфтовое

	Партия 2. Поставка на Производственный участок
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск

	1.9
	Задвижка 
	Маркировка
	30с41нж У1 DN100 PN16

	
	
	Тип
	Клиновая с выдвижным шпинделем

	
	
	Диаметр
	100 мм

	
	
	Давление
	1,6 МПа

	
	
	Климатическое исполнение 
	У1

	
	
	Присоединение
	Фланцевое

	
	
	Класс герметичности затвора
	А 

	
	
	Управление
	Ручное (маховик)

	
	
	Диаметр фланца
	215 мм

	
	
	Толщина фланца
	20 мм

	
	
	Межфланцевый размер
	228 мм

	
	
	Количество крепёжных отверстий
	8 шт

	
	
	Диаметр крепёжных отверстий
	18 мм (под болт М16)

	
	
	Диаметр присоединительного отверстия (D1)
	180 мм

	1.10
	Обратный клапан с золотником
	Производитель
	VALTEC

	
	
	Модель 
	VT.151.N.04

	
	
	Диаметр подключения
	1/2" (DN15)

	
	
	Присоединительная резьба
	Внутренняя/внутренняя

	
	
	Материал
	Никелированная латунь

	
	
	Давление
	25 бар

	
	
	Температура эксплуатации
	 от -20 °C до +130 °C

	1.11
	Затвор обратный
	Производитель
	АРМАТЭК

	
	
	Артикул
	4288

	
	
	Диаметр
	65 мм

	
	
	Тип арматура
	КЛ4

	
	
	Модель затвора
	610

	
	
	Климатическое исполнение
	У0

	
	
	Давление
	1,6 МПа

	
	
	Тип затвора
	Двухстворчатый (межфланцевый)

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь

	
	
	Присоединение
	Межфланцевое

	
	
	Управление
	Ручное (рукоятка)

	
	
	Класс герметичности
	А 

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
Партия 1
	Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103.

	2.2
	Приемка продукции
Партия 1
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Место поставки
Партия 2
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.

	2.4
	Приемка продукции
Партия 2
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.5
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.



