[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию подъемников на объектах почтовой связи для нужд УФПС Свердловской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	5
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Свердловской области

	6
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором.



1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию подъемников на объектах почтовой связи для нужд УФПС Свердловской области.

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации подъемников, ежемесячное проведение технического обслуживания.

Цель оказываемых услуг: Круглосуточная эксплуатация подъемников.

Задачи: содержать подъемники в рабочем состоянии.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Требования к срокам:
4.1 Срок оказания услуг 24 (двадцать четыре) месяца.
4.2 Начало оказания услуг: с даты заключения договора, но не ранее 01 февраля 2027г.
4.3 Окончание оказания услуг: по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.4 Единица измерения: Обслуживание одного подъемника в течение квартала (Условная единица).

Место оказания услуг:
	№ п/п
	Адрес объекта почтовой связи (место нахождения подъемника)

	Екатеринбургский почтамт

	1
	620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 7

	2
	620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 105

	3
	620073, г. Екатеринбург, ул. Тбилисский бульвар, 3

	4
	620007, г. Екатеринбург, ул. Карельская, 68

	5
	620091, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 75

	6
	624071, г. Среднеуральск, ул. Калинина, 7

	7
	620907, п. Садовый, ул. Верстовая, 3

	8
	620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло,1

	Нижетагильский почтамт

	9
	622001, г. Нижний Тагил, пр-кт. Ленина, 23/40

	10
	622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 25а

	11
	622940, п. Черноисточинск, ул. Кирова, 8

	Первоуральский почтамт

	12
	624152, п. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, 3

	13
	624156, п. Левиха, ул. Комсомольская, 5

	Алапаевский почтамт

	14
	623780, г. Артемовский, ул. Мира, 19

	
	                                          Асбестовский почтамт

	15
	623401, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 71

	
	Краснотурьинский почтамт

	16
	624992, г. Серов, ул. Ленина, 122

	Красноуфимский почтамт

	17
	623319, д. Подгорная, ул. Центральная, д. 3

	18
	623220, п. Уфимский, улица Советская, 132



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	Таблица №1
	№
п/п
	Адрес объекта почтовой связи

	Модель подъемника
	Заводской номер
	Число ост.

	Екатеринбургский почтамт

	1
	620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 7
	ВПМ-01
	00728
	2

	2
	620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 105;
	ВПМ-01
	00642
	2

	3
	620073, г. Екатеринбург, ул. Тбилисский бульвар, 3;
	ВПМ-01
	00641
	2

	4
	620007, г. Екатеринбург, ул. Карельская, 68;
	ВПМ-01
	00683
	2

	5
	620091, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 75;
	ВПМ-01
	00241
	2

	6
	624071, г. Среднеуральск, ул. Калинина, 7;
	ВПМ-01
	00621
	2

	7
	620907, п. Садовый, ул. Верстовая, 3
	ВПМ-01
	00905
	2

	8
	620076, г. Екатеринбург, ул. Гастелло,1
	ВПМ-01
	0919-001
	2

	Нижетагильский почтамт

	9
	622001, г. Нижний Тагил, пр-кт. Ленина, 23/40
	ВПМ-01
	00626
	2

	10
	622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 25а
	ВПМ-01
	00625
	2

	11
	622940, п. Черноисточинск, ул. Кирова, 8
	ВПМ-01
	00802
	2

	Первоуральский почтамт

	12
	624152, п. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, 3.
	ВПМ-01
	00856
	2

	13
	624156, п. Левиха, ул. Комсомольская, 5.
	ВПМ-01
	00853
	2

	Алапаевский почтамт

	14
	623780, г. Артемовский, ул. Мира, 19
	ВМП-01
	00620
	2

	Асбестовский почтамт

	15
	623401, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 71
	ВМП-01
	00631
	2

	Краснотурьинский почтамт

	16
	624992, г. Серов, ул. Ленина, 122
	ВМП-01
	00632
	2

	Красноуфимский почтамт

	17
	623319, д. Подгорная, ул. Центральная, д. 3
	ВМП-01
	002315
	2

	18
	623220, п. Уфимский, улица Советская, 132
	ВМП-01
	002316
	2



5.1 Перечень оказываемых услуг:
	Наименование услуги
	Описание услуги
	Периодичность

	1
	2
	3

	Проверка напряжения в электрической цепи.
	
	Ежеквартально

	Проверка всех резьбовых соединений. 
	
	Ежеквартально

	Проверка гаек на ходовом винте на наличие износа. 
	
	Ежеквартально

	Проверка уровня масла в редукторе.
	При необходимости - выполнить доливку масла взамен недостающего.
	Ежеквартально

	Проверка отсутствия люфта в соединениях двигателя с редуктором и редуктора с ходовым винтом.
	
	Ежеквартально

	Замена смазки ходового винта и гаек.
	Удаление старой смазки с ходового винта и гаек с нанесением свежей.
	Ежеквартально

	Зачистка грунтовка и покраска в местах проявления коррозии.
	
	Ежеквартально

	Замер сопротивления изоляции электрического двигателя и цепи управления.
	
	Ежеквартально

	Протяжка всех клеммных соединений.
	
	Ежеквартально

	Проверка заземляющего контура.
	
	Ежеквартально

	Проверка целостности и надежности крепления металл рукава в верхней и нижней точке.
	
	Ежеквартально

	Проверка срабатывания кнопок управления и кнопок аварийного «СТОП».
	
	Ежеквартально

	Проверка концевых выключателей на срабатывание.
	Включить главный выключатель, поднять – опустить платформу при этом проверить срабатывание концевых выключателей и отсутствие посторонних шумов и вибраций.  
	Ежеквартально

	Монтаж обшивки на корпус ВПМ.
	Обратная установка обшивки на корпус ВПМ при исправной работе всех механизмов и узлов.
	Ежеквартально

	Ремонт электрической цепи при обрыве, окислении контактов и прочих возникших ситуаций.
	
	Ежеквартально

	Эвакуация из кабины подъемника с находящимся в нем человеком (в случае непредвиденной остановки).
	Осуществляется Исполнителем в течении 30 минут после получения сообщения от Заказчика.
	Ежеквартально

	Фиксация записью в «Журнале регистрации заявок о неисправности подъемников».
	Осуществляется Заказчиком по факту прибытия Исполнителя на объект записью в «Журнале регистрации заявок о неисправности подъемников».
	Ежеквартально



1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству оказываемых услуг. Требования к применяемым стандартам, СНИП и прочим правилам.

Оказание услуг должны проводиться в соответствии с требованиями: 
- ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации";
- ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов»; 
- ГОСТ Р 53783-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации;
- ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";
- Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации (утв. Приказом Госстроя России от 30.06.1999 N 158);
- Технический регламент, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов").
Контроль за безопасность при выполнении работ осуществляется согласно: 
- Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».
- Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

5. Условия оказания услуг.
6.2.1. Периодические осмотры производятся Исполнителем в круглосуточном режиме и по заявкам Заказчика. Техническое обслуживание проводится ежеквартально.
6.2.2. Порядок проведения технического обслуживания подъемника, технические решения, применяемые материалы (кроме смазки ходового винта, грунтовки и краски, входящих в стоимость услуг), запасных частей и оборудование, в процессе производства работ согласовывает и предоставляет Заказчик.
6.2.3. Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. Услуги должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
6.2.4. В случае непредвиденной остановки подъемника с находящимся в нем человеком, Исполнитель осуществляет эвакуацию из кабины подъемника в течение 30 минут после получения сообщения от Заказчика.
6.2.5. В случае получения сообщения от Заказчика заявки о неисправности подъемника Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста в любое время независимо от выходных или праздничных дней (круглосуточно). Факт прибытия Исполнителя на объект фиксируется записью в Журнале регистрации заявок о неисправности подъемников. Время устранения неисправности подъемника зависит от ее типа и причины. Исполнитель информирует Заказчика о сроке выполнения, если на устранение неисправности требуется более 24 часов.

6.3 Требования безопасности.
6.3.1 Требуемое качество и надежность услуг должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях оказания услуг.
6.3.2 Организовать систему технического обслуживания подъемника, состоящего из: периодических осмотров, в объеме и с периодичностью, установленными в п. 5.1 Технического задания, а также эксплуатацию подъемника, при этом руководствоваться Техническим регламентом и иными нормативными документами, действующими в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персоналом.
6.3.3 Исполнитель приказом назначает специалиста, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию подъемника, прошедшего подготовку и аттестованного по промышленной безопасности, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
6.3.4 Исполнитель приказом назначает электромехаников и электромонтеров, диспетчеров (операторов), лифтеров закрепляет за ними соответствующее Оборудование и возлагает на них выполнение соответствующих работ на оборудовании.
6.3.5 Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.	
6.3.6 Принимать участие в проверках, проводимых инспекциях Ростехнадзора и другими уполномоченными организациями.
6.3.7 Обеспечить устранение неисправностей оборудования и аппаратуры подъемника, возникающих по техническим причинам.
6.3.8 Участвовать в составлении акта на вывод подъемного оборудования из строя.

0.  Требования к конфиденциальности
Требования к конфиденциальности не предусмотрены.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ.
Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.
Сдача-приемка оказания услуг по техническому обслуживанию подъемника производится ежеквартально.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
        
         В подтверждение оказания услуг за отчетный период Исполнитель подготавливает и подписывает у начальника почтамта/обособленного структурного подразделения Отчет об оказанных услугах. Срок подписания Отчета об оказанных услугах – не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный Исполнителем и начальником почтамта/обособленного структурного подразделения Отчет об оказанных услугах вместе с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг.







