
















Технические требования на поставку МТР
ОКПД2:  27.33.13.169
 Поставка материалов и оборудования, для демонтажа  забральной балки ВСП №1 Угличской ГЭС»
 
Лот № 
















1. Общие сведения

1.1.      Обозначения и сокращения

	ТТ
	- Технические требования

	ГЭС
	- гидроэлектростанция

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	УПД
	- универсальный передаточный документ

	Покупатель
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п.Богородское

	
	- 

	
	

	
	




[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 27.33.13.169 Поставка материалов и оборудования, для демонтажа  забральной балки ВСП №1 Угличской ГЭС»» (далее – продукция). 

[bookmark: _Toc75446569_Копия_1][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для выполнения подготовительных работ демонтажа забральной балки ВСП №1, в рамках заключенного между АО «Гидроремонт — ВКК» и ПАО «РусГидро» договора подряда от 13.07.2026 № 1200-3373-2026 «Выполнение работ по монтажу рабочих и аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины №2 Рыбинской ГЭС, монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» 
 
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1.Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]       2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество

	

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	
Поплавковый выключатель МИР-ПВ 30м
	шт
	8
	

	2. 
	
Кабель водопогружной КВВ 3х0,75
	м
	125
	

	3. 
	
Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн.пластик IP41 
	шт
	3
	

	4. 
	
ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С авт. выкл. 
	шт
	1
	

	5. 
	ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С авт. выкл. 
	
шт
	
3
	

	6. 
	ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С авт. выкл. 
	шт
	3
	

	7. 
	ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С авт. выкл. 
	
шт
	
3
	

	8. 
	Розетка 2-м ОП 16А с заземл. 
PA16-007B
	шт
	3
	

	9. 
	Розетка 1-м ОП  16А с заземл. 
	шт
	1
	

	10. 
	Выключатель 1-кл. ОП 10А 
	
шт
	
6
	

	11. 
	Прожектор светодиодный
300Вт
	
шт
	
5
	

	12. 
	Прожектор светодиодный 100Вт 
	
шт
	
1
	

	13. 
	Прожектор светодиодный 50Вт 
	
шт
	
15
	

	14. 
	Прожектор светодиодный 10Вт 
	
шт
	
5
	

	15. 
	
КГ-ХЛ 2х1,5 кабель
	
м
	
50
	

	16. 
	Труба гофрированная ПВХ d-20мм 
	
м
	
100
	

	17. 
	
Крепеж-клипса d-20мм
	шт
	100
	

	18. 
	
Щит ВРУ 20кВт (согласно схеме Заказчика)
	шт
	2
	

	19. 
	
КГ-ХЛ 2х1,5 кабель
	м
	500
	

	20. 
	Щит распределительный переносной
РУСп-3х16/3+1х16/5+1х32/5 У1 IP44
	шт
	2
	

	21. 
	
Анкерный болт с гайкой 12х120мм
	шт
	8
	

	22. 
	Стяжка кабельная 7,6х300мм
	
упак
	
3
	

	23. 
	Стяжка кабельная 4,8х450мм 
	
упак
	
3
	

	24. 
	Комплект - оптический нивелир RGK C-32 с
поверкой, рейка RGK TS-7 и штатив S6-N
	
шт
	
1
	




[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2 .1.2 Требования к срокам поставки продукции.
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	с даты подписания договора
	В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания договора



2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (Таблицы 1.1) ОКПД2:  27.33.13.169
 Поставка предназначена для выполнения подготовительных работ демонтажа забральной балки ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция). 
	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Такелажное оборудование

	
1.1.1
	
Поплавковый выключатель МИР-ПВ 30м
	Длина кабеля 
	30м

	
	
	Напряжение
	250В

	
	
	Степень защиты
	IP68

	1.1.2
	Кабель водопогружной КВВ 3х0,75
	Материал изоляции
	Поливинилхлоридная (ПВХ)

	
	
	Тип 
	Водопогружные 

	
	
	Номинальное напряжение
	450/750

	1.1.3
	Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн.пластик IP41 
	Тип изделия
	Корпус щита распределительного

	
	
	Номинальное напряжение 
	400В

	
	
	Номинальный ток
	100А

	1.1.4
	ВА47-29 3Р 25А  С авт. выкл. 
	Номинальное напряжение
	400В

	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	Номинальный ток
	25А

	
	
	Количество полюсов
	3

	1.1.5
	ВА47-29 1Р 25А  х-ка С авт. выкл. 
	Количество полюсов
	1

	
	
	Номинальный ток
	25А

	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	Номинальное напряжение
	230/400В

	1.1.6
	ВА47-29 1Р 16А х-ка С авт. выкл. 
	Количество полюсов
	1

	
	
	Номинальный ток
	16А

	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	Номинальное напряжение
	230/400В

	1.1.7
	ВА47-29 1Р 10А  х-ка С авт. выкл. 
	Количество полюсов
	1

	
	
	Номинальный ток
	10А

	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	Номинальное напряжение
	230/400В

	1.1.8
	Розетка 2-м 16А с заземл. 
	Номинальный ток
	16А

	
	
	Степень защиты
	IP20

	
	
	Номинальное напряжение
	250В

	
	
	Количество постов
	2

	1.1.9
	Розетка 1-м ОП 16А 
	Номинальный ток
	16А

	
	
	Номинальное напряжение
	250В

	
	
	Количество постов
	1

	
	
	Степень защиты
	IP20

	1.1.10
	Выключатель 1-кл. ОП 10А 
	Номинальный ток
	10А

	
	
	Номинальное напряжение
	250В

	
	
	Количество клавиш
	1

	
	
	Степень защиты
	IP20

	1.1.11
	Прожектор светодиодный 
300Вт 
	Тип ламп
	светодиодная

	
	
	Мощность
	300 Вт

	
	
	Степень защиты
	IP65

	
	
	Цоколь 
	LED

	1.1.12
	Прожектор светодиодный  100Вт 

	Номинальное напряжение
	25В

	
	
	Мощность 
	100 Вт

	
	
	Степень защиты
	IP65

	
	
	Тип лампы
	Светодиодный

	1.1.13
	Прожектор светодиодный 50Вт 
	Мощность лампы
	50 Вт

	
	
	Степень защиты
	IP65

	
	
	Номинальное напряжение
	220В

	
	
	Тип лампы
	Светодиодный 

	1.1.14
	Прожектор светодиодный 10Вт
	Мощность ламп
	10Вт

	
	
	Степень защиты
	IP65

	
	
	Номинальное напряжение
	220В

	
	
	Тип лампы 
	Светодиодный 

	1.1.15
	КГ-ХЛ 2х1,5 кабель
	Материал 
	Медь/термоэластопласт

	
	
	Сечение жилы кабеля
	1,5мм2

	
	
	Количество жил
	2

	1.1.16
	Труба гофрированная ПВХ d-20мм 
	Внешний диаметр
	20мм

	
	
	Степень защиты
	IP55

	
	
	Материал 
	ПВХ

	1.1.17
	Крепеж-клипса d-20мм
	Материал
	Пластик 

	
	
	Размер
	20мм

	1.1.18
	Щит ВРУ 20кВт
	Номинальный ток
	400А

	
	
	Степень защиты
	IP31

	
	
	Материал
	металлический

	1.1.19
	КГ-ХЛ 2х1,5 кабель
	Материал 
	Медь/термоэластопласт

	
	
	Сечение жилы кабеля
	1,5мм2

	
	
	Количество жил
	2

	1.1.20
	Щит распределительный переносной
РУСп-3х16/3+1х16/5+1х32/5 У1 IP44
	Номинальный ток
	63А

	
	
	Напряжение сети
	220-250В

	
	
	Заземление
	есть

	
	
	Степень защиты
	IP44

	1.1.21
	Анкерный болт с гайкой 12х120мм
	Диаметр установки
	12мм

	
	
	Длина анкера
	12мм

	
	
	Материал 
	Сталь 

	1.1.22
	Стяжка кабельная 7,6х300мм 
	Материал 
	Пластик 

	
	
	Длина
	300мм

	
	
	Ширина
	7,6мм

	
	
	Тип 
	Хомут

	1.1.23
	Стяжка кабельная 4,8х450мм 
	Материал 
	Пластик 

	
	
	Длина
	450 мм

	
	
	Ширина
	4,5 мм

	
	
	Тип 
	Хомут

	1.1.24
	Комплект - оптический нивелир RGK C-32 с
поверкой, рейка RGK TS-7 и штатив S6-N
	Тип
	Оптический нивелир

	
	
	Увеличение 
	32Х

	
	
	Рейка нивелирная высота
	5 м

	
	
	Штатив
	Для оптических нивелиров

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. 

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 908-648-70-86

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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