
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж модульного здания для организации обслуживания зон отдыха населения.


	1. Заказчик.
	ООО «ЧелябГЭТ»

	2. Исполнитель.
	По результатам конкурсного отбора.

	3. Район размещения объекта.
	454000, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Калининский район, ул. Механическая, разворотное трамвайное кольцо ЧЭМК.

	4. Вид строительства.
	Новое строительство.

	5. Характеристики
района строительства.
	Природно-климатические условия строительства принять по СП 131.13330.2020 Строительная климатология.

	6. Цель работ.
	Поставка и монтаж модульного здания для организации обслуживания зоны отдыха населения.

	7. Сроки выполнения работ.
	Срок изготовления и монтажа здания - 30 дней с даты заключения договора.

	8. Требовании к архитектурно- строительным и 
конструктивным решениям.
	Строительные конструкции здания должны обеспечивать:
· сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».
· беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и деталям блочных устройств.
· необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, транспортировке, монтаже и эксплуатации.
· оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций.
1. Здание, должно отвечать требованиям ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные).
2. Соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-Ф3).

 Общие технические условия.
Модульное здание, состоящее из четырех блок-секций размером не менее 2,4 х 6.0 м. Высота здания не менее 2,6м. Высота потолка 2.3 метра. Расположение модулей, оконных блоков и дверей принять в соответствии с приложением № 1.

	
	8.1 Фундаменты – свайно-винтовой (выполняется Заказчиком). Проект свайного поля предоставляет Подрядчик.
8.2 Пространственный стальной оцинкованный каркас.
Металлоконструкции пространственного каркаса. Здания должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 23118-2019, должны обеспечивать повышенную жесткость и надежность.
Антикоррозийную защиту металлоконструкций здания выполнить в заводских условиях в соответствии с СП 28.13330.2017.

8.3 Ограждающие конструкции и стены.
Для ограждающих конструкций применить трехслойные стеновые сэндвич-панели с минераловатным наполнителем (НГ).
Толщина металла сэндвич-панелей с внешней стороны не менее 0,5 мм.
Покрытие выполнить с полимерным покрытием Полиэстер.
Поверхность наружной стороны профилированная, с внутренней стороны гладкая.
Толщина наружных сэндвич-панелей 120 мм.
Цвет ограждающих конструкций с внешней стороны - RAL 7024 темно серый. 
Эскиз цветового оформления внутри здания предварительно согласовать с Заказчиком.


	
	8.4 Кровля.
Кровля - двускатная, сборно-разборная из металлических прогонов и связей, изготовленных из профильной трубы, обработанной антикоррозийными составами.
Покрытие кровли - окрашенный оцинкованный профлист с высотой профиля С 35 и толщиной металла 0.7 мм, цвет - RAL 7024 темно серый.
Предусмотреть организованный водосток кровли с устройством водосточных труб, желобов и воронок.


	
	8.5 Состав пола:
· Оцинкованный профлист С8 толщиной 0,5 мм.
· Гидро-ветрозащитная мембрана.
· Утеплитель минераловатный – толщиной 150 мм. 
· Пароизоляция.
· Черновой верхний слой - 1 листа ЦСП толщиной 20 мм.
· Покрытие - коммерческий линолеум.
· В зоне санитарных комнат плитка.


	
	8.6 Потолок:
- Подвесной потолок ламинированный ГКЛ, цвет белый.


	
	8.7 Состав перекрытия:
· Гидро-ветрозащитная мембрана.
· Пароизоляция.
· Утеплитель минераловатный – толщиной 150 мм.
· Оцинкованный профлист С8 толщиной 0,5 мм.


	
	8.8 Окна:
Окна устанавливаются в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией.
 Окна в наружных стенах предусмотреть металлопластиковые с двойным остеклением, размерами 1280 х 1280 мм и 920 х 1280 мм, 600 х 600 (санитарные комнаты), с поворотно- откидным механизмом. 
Одно окно 920 х 1280 мм в правом нижнем углу (вид со стороны улицы) должно иметь открывающуюся во внутрь форточку 300 х 300 мм.

Цвет - RAL 9003 белый.


	
	8.9 Вход и крыльцо.
Вход в Здание модульного предусмотреть согласно объёмно-планировочному решению и утвержденной технической документации.
Вход оборудовать навесом от осадков из металлических конструкций. Цвет навеса - RAL 7024 темно серый.
Крыльцо выполнить из металлических конструкций с антикоррозийным покрытием.

	
	8.10   Дверь наружная.
Вход в Здание модульного офиса расположить в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией.
На вход в Здание предусмотреть металлические утеплённые двери размером 980 x 2050 мм, цвет - RAL 7024 темно серый. Открывание дверей принять в соответствии с приложением 1 к Техническому заданию.
Дверь в Здание оборудовать доводчиком и врезным замком.


	
	8.11 Двери внутренние.
Двери расположить в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией.
Щитовые двери из ДСП или МДФ с ламинированным покрытием размером 980 x 2050 мм.
Двери расположить в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией.
     Цвет по согласованию с заказчиком.
     Двери оборудовать врезным замком с защелкой с внутренней стороны.





	9. Инженерные системы.
	В санитарных комнатах установить по одному унитазу и раковине, с прокладкой коммуникаций до точки ввода.

	
	

	10. Особые условия.
	10.1 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком готовую Техническую документацию до начала изготовления и производства работ.
10.2   Документы, предоставляемые в обязательном порядке:
· паспорт на модульное здание;
        -  сертификаты на используемые материалы.


	11. Количество и состав технической
документации, передаваемой Заказчику
	Подготовленная Подрядчиком техническая документация передается Заказчику:
· в трех экземплярах на бумажном носителе;
· в электронном виде на носителях и в формате, предварительно согласованном сторонами.
Состав технической документации:
· Раздел АР (архитектурные решение).
· Раздел КР (конструктивные и объемно-планировочные решения.
       - Раздел ИОС ( водоснабжение и водоотведение)

	12. Требования по надежности.
	Средняя наработка внутренних инженерных систем Здания на отказ - не менее 5000 часов.
       Расчетный срок службы - не менее 10 лет.
Гарантийный срок 60 месяцев с даты запуска объекта в эксплуатацию


	13. Требования к площадке для СМР.
	14.1. Требования к территории строительной площадки.
Заказчик берет на себя обязательство своевременно предоставить подрядчику территорию строительной площадки.
14.2. Электроснабжение Здания.
Монтаж 

	14. Сведения о поставке материалов и оборудования.
	Приобретение материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.
Доставку материалов и оборудования до места выполнения работ осуществляется силами Подрядчика.
Обеспечение электроэнергией строительной площадки Подрядчика осуществляет Заказчик. От точки подключения организацию электроснабжения осуществляет Подрядчик.
Материалы для временного подключения к источникам электроэнергии обеспечивает Подрядчик.
Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты на все используемые строительные материалы и товары и оборудование (при необходимости их сертификации), используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).
Вывоз строительного мусора осуществляет Подрядчик.

	15. Порядок и условия проживания, питания и т.п.
	Подрядная организация обеспечивает проживание и питание своего персонала, за свой счёт.

	16. Требования к техническому предложению Подрядчика.
	1. Наличие опыта работы по предмету закупки.
2. При выполнении работ использовать материалы, изделия, оборудование, соответствующего требованиям технических регламентов и обладать документами (лицензии, сертификаты, декларации соответствия, паспорта, инструкции и пр.), подтверждающими их качество.
3. Предоставить спецификацию на применённые материалы, изделия, оборудование.
4. Наличие собственного квалифицированного персонала, привлекаемого для исполнения договора.
5. Наличие технической документации на модульное здание.
6. Контроль за выполнением всех этапов работ.
7. Гарантийный срок эксплуатации.
8. Гарантийное письмо - подтверждение о том, что объём работ по техническому предложению соответствует требованиям технического задания.

	17. Условия оплаты выполненных работ.
	Сдача и приёмка результатов выполненных работ осуществляется после подписания Акта выполненных работ (Приложение № 2) и предоставления пакета сопроводительной документации (Паспорт модульного здания, сертификаты качества на применённые материалы, сопроводительные документы на изделия и оборудование).



Приложение:
1. План и схема расположения модульного здания – 1 л;
