ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk233724176]на поставку многооборотной тары для нужд АО «Почта России»

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	4.
	ТЗ
	Техническое задание

	5.
	Товар, многооборотная тара
	Крышка для ящика полимерного многооборотного, ящик полимерный многооборотный для формата ФЛЭТ, ящик полимерный многооборотный

	6.
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	7.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	8. 
	Филиал Покупателя/ грузополучатель
	Обособленное подразделение Покупателя, расположенное вне места нахождения Покупателя, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц, которое является Грузополучателем и осуществляет приемку Товара.


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Наименование предмета закупки: поставка многооборотной тары для нужд АО «Почта России».
Цель закупки: обеспечение подразделений Общества многооборотной тарой для осуществления производственного процесса.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
2. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Товар должен быть без нарушений целостности и геометрической формы, иметь гладкую поверхность, без недоливов, вздутий, расслоений, трещин, спаев, раковин и сколов. Края ящиков и крышек должны быть ровными, без технологических дефектов и механических повреждений.

2. Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Крышка для ящика полимерного многооборотного
	Штука
	133 040

	2.
	Ящик полимерный многооборотный для формата ФЛЭТ
	Штука
	39 914

	3.
	Ящик полимерный многооборотный
	Штука
	93 126


Распределение Товара по Филиалам Покупателя указано в Приложении № 6 к Техническому заданию.
2. Основные характеристики товара
Основные характеристики Товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
2. Комплектность товара
Не установлена.
2. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен изготавливаться и поставляться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· ГОСТ 33746-2016 Межгосударственный стандарт. Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия;
· ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия;
· ГОСТ 15150-69 Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
· ГОСТ 14192-96 Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов;
· ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010) Межгосударственный стандарт. Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов Характеристики изделий геометрические;
· ТР ТС 005/2011 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 «О безопасности упаковки».

2. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком дефектов Товара в период гарантийного срока, Поставщик не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.
1. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара осуществляется в соответствии с нормативными документами на Товар предприятия-изготовителя, с учетом требований п. 5.5 ГОСТ 33746-2016. 
Маркировка ящиков должна содержать:
-	оттиск товарного знака предприятия-изготовителя или его наименование;
-	обозначение технической документации, по которой изготовлен ящик;
-	надпись «Ящик полимерный многооборотный»;
-	обозначение полимерных материалов и возможность вторичной переработки;
-	месяц и год изготовления (четыре цифры); 
-	обозначение ГОСТ 33746-2016;
-	знак таможенного союза ЕАС.
Маркировка должна наноситься в соответствии с требованиями
ГОСТ 33746-2016 на каждый ящик с наружной стороны в виде отпечатка от литьевой формы на торцевой стенке.
Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.
Транспортная маркировка должна быть нанесена по ГОСТ 14192-96 на упаковочный лист, вкладываемый в каждую паллетную упаковку.
1. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна быть выполнена в соответствии п. 5.6 
ГОСТ 33746-2016.
1. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1.	Поставщик обязуется поставить Товар в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения договора.
6.1.2.	Место поставки: адреса поставки указаны в Приложении № 7 к настоящему Техническому заданию. 
6.2 . Условия поставки
6.2.1.	Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. 
6.2.2.	Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка и размещение товара в местах хранения Покупателя, осуществляется силами и за счет Поставщика.
6.2.3.	Поставщик обязан уведомить Филиал Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.4.	Филиал Покупателя/Грузополучатель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от филиала Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.	Порядок сдачи и приемки
Приемка осуществляется уполномоченным работником или приемочной комиссией Покупателя. Не позднее чем за 2 (два) календарных дня Филиал Покупателя обязан уведомить Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Филиал Покупателя осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Приемка Товара осуществляется Филиалом Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2. Технического задания. 
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. 

7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров[footnoteRef:1] [1:  При наличии технической возможности документы передаются посредством ЭДО (электронный документооборот).] 

Поставщик поставляет Товар (партию Товара) Филиалу Покупателя с оформленными сопроводительными документами:
-	товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД; 
-	документом, подтверждающим качество Товара (паспорт качества/удостоверение качества/сертификат соответствия/иное);
-	счет-фактурой[footnoteRef:2]. [2:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС или предоставляет УПД.] 

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Транспортировка должна осуществляться в соответствии п. 10 
ГОСТ 33746-2016. Ящики при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для условий эксплуатации 2.
9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара до его доставки Покупателю должно осуществляться в соответствии п. 10 ГОСТ 33746-2016.
10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Требования безопасности при производстве ящиков указаны в п. 6
ГОСТ 33746-2016.
13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование

	1
	Основные характеристики Товара

	2
	Рис. 1. Крышка для ящика полимерного многооборотного

	3
	Рис. 2. Ящик полимерный многооборотный для формата ФЛЭТ

	4
	Рис. 3. Ящик полимерный многооборотный

	5
	Внешний вид ящика

	6
	Распределение Товара по Филиалам Покупателя

	7
	Перечень адресов доставки Товара
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Приложение № 1 к ТЗ

Основные характеристики Товара 

	п/п
	Наименование
	Характеристики товара

	1
	Крышка для ящика полимерного многооборотного
	Материал: Полипропилен марки 02015 или PP T122 IM/5, или полимерный материал в соответствии с ГОСТ 33746-2016. 
При изготовлении товара должно обеспечиваться соответствие качества ящиков и крышек требованиям ГОСТ 33746-2016 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011. 
Цвет: Синий (RAL – 5002)
Отклонение цвета не более одного деления оттенка.
Размер – 470*290*38 мм. 
Масса крышки – не более 1 кг.

	2
	Ящик полимерный многооборотный для формата ФЛЭТ
	Материал: Полипропилен марки 02015 или PP T122 IM/5, или полимерный материал в соответствии с ГОСТ 33746-2016. 
При изготовлении товара должно обеспечиваться соответствие качества ящиков и крышек требованиям ГОСТ 33746-2016 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011. 
Цвет: Бежевый (RAL – 1000)
Отклонение цвета не более одного деления оттенка.
Размер – 470*290*280 мм. 
Масса пустого ящика с крышкой – не более 3 кг.
Требования к логотипу: на двух боковых (длинных) сторонах ящика должен располагаться логотип «ПОЧТА РОССИИ» синего цвета, размером 290*35 мм.

Образец логотипа*:
[image: Logo_Kirillicza_odnostrochnyj_2_d21c5f7d3f]



*Логотип «ПОЧТА РОССИИ» в необходимых для изготовления форматах (pdf, jpg, ai, eps) направляется Покупателем Поставщику на электронную почту в срок не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Договора.

	3
	Ящик полимерный многооборотный
	Материал: Полипропилен марки 02015 или PP T122 IM/5, или полимерный материал в соответствии с ГОСТ 33746-2016. 
При изготовлении товара должно обеспечиваться соответствие качества ящиков и крышек требованиям ГОСТ 33746-2016 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011.
Цвет: Синий (RAL – 5002)
Отклонение цвета не более одного деления оттенка.
Размер – 470*290*194 мм
Масса пустого ящика с крышкой – не более 3 кг.
Требования к логотипу: на двух боковых (длинных) сторонах ящика должен располагаться логотип «ПОЧТА РОССИИ» белого цвета, размером 290*35 мм.

Образец логотипа*:
[image: Логотип Почта России]
*Логотип «ПОЧТА РОССИИ» в необходимых для изготовления форматах (pdf, jpg, ai, eps) направляется Покупателем Поставщику на электронную почту в срок не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Договора. 



Схематичное изображение, габаритные и внутренние размеры ящика и крышки приведены в Приложениях № 2-4 настоящего Технического задания.
Допускаемые отклонения наружных и внутренних размеров ящиков и крышек устанавливается по 17-му квалитету (IT17/2) по ГОСТ 25347-2013.
Показатели механической прочности ящиков:
· Грузоподъемность – не менее 10 кг;
· Сопротивление динамическому сжатию – не менее 2000H;
· Допустимое количество ящиков с грузом в штабеле – не менее 8;
· Загруженный ящик должен выдерживать – не менее 10 ударов подряд, при свободном падении на дно с высоты не менее 0,8 м;
· Диапазон рабочих температур эксплуатации ящика – от -50 до +60 °C.
· Ящик выдерживает нагрузку штабеля из 8 ящиков с вложениями массой не менее 10 кг.
Ящики и крышки должны изготавливаться без нарушения целостности сторон и геометрической формы в соответствии с чертежами.
Края ящиков и крышек должны быть ровными, без технологических дефектов и механических повреждений. Следы от литников и толкателей формы не должны иметь острых (колющих, режущих) краев. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью ящика.
Коробление не должно препятствовать штабелированию и плотному закрытию крышек ящиков с продукцией. Допускаемое относительное коробление стенок, дна и крышек ящиков должно быть не более 3 мм+-0.5 мм.
На наружной поверхности ящика не допускается:
· Дефекты, портящие внешний вид ящика (раковины, вздутия, непролив, пузыри, трещины, грат, следы течения материала, холодный стык, царапины (более 3 шт.), сколы;
· Инородные включения в количестве более допустимых по технической документации на полимерный материал и их локальные скопления;
· Следы от литников и толкателей формы высотой или глубиной более 2 мм;
· Усадочные углубления более 1 мм.
На внутренней поверхности ящика высота или глубина следов от формирующего инструмента должна быть не более 2 мм.
Ящики выполнены по ГОСТ 33746-2016, тип I – вкладываемые. Ящики должны легко вкладываться друг в друга и так же свободно выниматься — без лишних усилий. При извлечении верхнего ящика нижний остаётся на рабочей поверхности за счёт собственного веса.
Ящики при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для условий эксплуатации 2.
На торцевых стенках с наружной стороны должны быть крепления для бумажных бирок шириной 45 мм и длиной 135 мм с выступами для удобного изъятия бирок.
На одной торцевой стенке с наружной стороны должна быть стрелка белого цвета, позволяющая правильно позиционировать ящики для транспортировки в порожнем виде.
Конструкция ящика (согласно приложениям № 3 и № 4) предусматривает возможность штабелирования ящиков без крышки (друг на друга, формируя устойчивую конструкцию). При повороте на 180° ящики частично вкладываются друг в друга — это позволяет экономить место при транспортировке и хранении пустой тары.
На верхней поверхности ящика и крышки должно быть 4 углубления для возможности фиксации стяжками.

Приложение № 2 к ТЗ 
Рис.1. Крышка ящика полимерного многооборотного

[image: Чертеж крышки]

Приложение № 3 к ТЗ 
Рис.2. Ящик полимерный многооборотный для формата ФЛЭТ
[image: ]


Приложение № 4 к ТЗ 
Рис.3. Ящик полимерный многооборотный
[image: ]

Приложение № 5 к ТЗ 
Внешний вид ящика
[image: ]
Фото 1- общий вид
[image: ]
Фото 2 – вид спереди

[image: ]
Фото 3 – вид сбоку



[image: ]
Фото 4 – вид сверху


Приложение № 6 к ТЗ

Распределение Товара по Филиалам Покупателя

	№ п/п
	Наименование грузополучателя
	Крышка для ящика полимерного многооборотного, количество, шт.
	Ящик полимерный многооборотный для формата ФЛЭТ количество, шт.
	Ящик полимерный многооборотный количество, шт.

	1
	УФПС Московской области
	61 999
	18 600
	43 399 

	2
	УФПС г. Москвы
	14 198
	4 260
	9 938 

	3
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	26 814
	8 045
	18 769 

	4
	УФПС Татарстан Почтасы
	30 029
	9 009
	21 020 

	 
	ИТОГО
	133 040
	39 914
	93 126 




Приложение № 7 к ТЗ

[bookmark: _Hlk233726781]Перечень адресов доставки Товара 

	№ п/п
	Наименование грузополучателя
	Адрес доставки
	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон и контактные данные для направления уведомления о поставке

	1
	УФПС Московской области
	142155, Московская область, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Магистральная, д. 7
	Борсегова Татьяна Павловна
Borsegova.T@russianpost.ru
Сапронов Владимир Алексеевич
vladimir.sapronov@russianpost.ru 
Воронкина Елена Владимировна
elena.voronkina@russianpost.ru

	2
	УФПС г. Москвы
	108809, г. Москва, Новомосковский АО, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 36 (корпус 4)
	Козлов Виктор Анатольевич
Kozlov.Viktor@russianpost.ru
Сапронов Владимир Алексеевич
vladimir.sapronov@russianpost.ru 
Воронкина Елена Владимировна
elena.voronkina@russianpost.ru

	3
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	190701, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81К, к. 1
	Жолобов Андрей Владимирович
andrey.zholobov@russianpost.ru

	4
	УФПС Татарстан Почтасы
	420306, Республика Татарстан, г. Казань, Лаишевский р-н, село Столбище, ул. Почтовая, д. 1
	Аппакова Диляря Сулеймановна
Diljara.Appakova@russianpost.ru
Кенжакаева Эльвина Рашитовна Elvina.Kenzhakaeva@russianpost.ru
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