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Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
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1. [bookmark: _Toc215244104][bookmark: _Toc152142163]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc215244105][bookmark: _Toc130396882][bookmark: _Toc152142164][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТС
	Транспортное средство


1.2. [bookmark: _Toc215244106][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc152142165][bookmark: _Toc130396883]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc5465_3158630832][bookmark: _Toc215244107][bookmark: _Toc130396884][bookmark: _Toc152142167]ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc215244108]Цель оказания услуг 
[bookmark: __RefHeading___Toc5469_3158630832][bookmark: _Toc215244109][bookmark: _Toc208930529][bookmark: _Toc149740343][bookmark: _Toc152142168]Исполнение обязательств Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» в рамках реализации доходных договоров Камчатского филиала АО «ТК РусГидро», в части оказания услуг транспортными средствами отсутствующими в парке филиала.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc215244110][bookmark: _Toc152142169]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Наименование основного средства

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Объекты ПАО «Камчатскэнерго»
	г. Петропавловск-Камчатский
	---


	2. 
	Объекты ПАО «Камчатскэнерго»
	г. Вилючинск
	---

	3. 
	Объекты ПАО «Камчатскэнерго»
	Населённые пункты Елизовского района Камчатского края
	---


2. [bookmark: _Toc215244111][bookmark: _Toc152142170][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc215244112][bookmark: _Toc130396890][bookmark: _Toc152142171]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc215244113][bookmark: _Toc130396891][bookmark: _Toc152142172]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc215244114][bookmark: _Toc152142173][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Автомобиль грузопассажирский
	Час
	340

	2.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Автомобиль пассажирский
	Час
	250

	3.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Бригадный автомобиль с компрессорной установкой
	Час
	250

	4.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Передвижная автомастерская (ПАРМ)
	Час
	250

	5.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Самосвал 16 тонн
	Час
	250

	6.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Тягач с тралом г/п не менее 30 тонн
	Час
	250

	7.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Экскаватор малогабаритный с гидромолотом на гусеничном ходу
	Час
	250

	8.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Экскаватор на гусеничном ходу
	Час
	250

	9.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Экскаватор-погрузчик колёсный с гидромолотом и ямобуром
	Час
	250

	10.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Фронтальный погрузчик
	Час
	250

	11.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Кран-манипулятор г/п до 15 тонн
	Час
	250

	12.
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» - Автовышка
	Час
	200


[bookmark: __RefHeading___Toc5481_3158630832][bookmark: _Toc207898753][bookmark: _Toc208930550][bookmark: _Toc152142174][bookmark: _Toc151719584][bookmark: _Toc215244115]* Количество является плановым, может быть скорректировано, исходя из производственных потребностей Заказчика, в пределах общей цены договора, при этом обязательства Заказчика по выборке всего количества отсутствуют. 
2.1.2. [bookmark: _Toc215244116][bookmark: _Toc152142175]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc215244117][bookmark: _Toc152142176][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]31.12.2027
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2.2. [bookmark: _Toc215244118][bookmark: _Toc130396894][bookmark: _Toc152142177]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc215244119][bookmark: _Toc152142178]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиции №1-12 Таблицы 2): ОКПД 2: 49.41.20.000 Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта с экипажем для выполнения субподрядных работ по доходным договорам для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	Услуги оказываются по заявкам Заказчика, подаваемым Исполнителю в порядке предусмотренном договором оказания услуг
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	
	Транспортные средства используемые при оказании услуг должны предоставляться Заказчику в надлежащем техническом состоянии и чистыми
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3.
	
	Водительский состав, при оказании услуг, должен иметь при себе:
1. водительское удостоверение категории, соответствующей управляемому транспортному средству;
2. Путевой лист;
3. Диагностическую карту или талон технического осмотра;
4. Иные документы необходимые водителю для исполнения им заявки Заказчика (в зависимости от типа транспортного средства: удостоверения крановщика, оператора автогидроподъёмника, разрешения на провоз крупногабаритного или тяжеловесного груза, пропуска на территории и объекты ограниченного доступа и т.п.)
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Персональные требования к транспортным средствам применяемым при оказании услуг:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.1.
	Автомобиль грузопассажирский
	
	
	

	
	Колесная формула
	4х4
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Дорожный просвет, мм
	Не менее 220
	Указание характеристик
	
	

	
	Кабина и грузовая база
	Семиместная кабина и грузовая база 3 метра
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 2100
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.2.
	Автомобиль пассажирский
	
	
	

	
	Колесная формула
	4х4
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Дорожный просвет, мм
	Не менее 220
	Указание характеристик
	
	

	
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 100 и не более 500
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.3.
	Бригадный автомобиль с компрессорной установкой
	
	
	

	
	Вместимость, чел
	Не менее 7
	Указание характеристик
	
	

	
	Колесная формула
	4х4
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Кабина, мест
	сдвоенная 5-7 мест
	Указание характеристик
	
	

	
	Дополнительное оборудование
	компрессор стационарный с характеристиками: Давление воздуха – не менее 7кгс/см2, Производительность – не менее 3,7 м3/мин, не менее 3 выходов под рабочее оборудование
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.4.
	Передвижная автомастерская (ПАРМ)
	
	
	

	
	Тип
	Грузовой фургон
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Колесная формула
	4х4
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Дополнительное оборудование
	Генератор 3-х фазный мощностью не менее 30кВт; Сварочный выпрямитель 3-х фазный; Кран укосина: грузоподъемность не менее 0,5 т; лебедка
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.5.
	Самосвал
	
	
	

	
	Объем кузова, м3
	Не менее 16
	Указание характеристик
	
	

	
	Высота борта, мм
	Не менее 3000
	Указание характеристик
	
	

	
	Задний борт
	Самозакрывающийся
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Грузоподъёмность, тн
	Не менее 16
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.6.
	Седельный тягач с полуприцепом - трал
	
	
	

	
	Колесная формула седельного тягача
	6х6
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Погрузочная высота платформы, мм
	Не более 900
	Указание характеристик
	
	

	
	Ширина рабочей платформы, мм
	Не менее 2500
	Указание характеристик
	
	

	
	Допоборудование рабочей платформы
	1. Направляющее устройство для облегчения заезда техники;
2. Талрепы с цепями для крепежа груза (2 шт).
	Согласие с требовани-ем
	
	

	1.2.1.7.
	Экскаватор малогабаритный с гидромолотом на гусеничном ходу
	
	
	

	
	Максимальный преодолеваемый подъём, град
	Не менее 30
	Указание характеристик
	
	

	
	Бульдозерный отвал (Ширина х Высота), мм
	Не менее 1520 x 350
	Указание характеристик
	
	

	
	Вид рабочего органа
	Ковш
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Объем ковша, м3
	Не менее 0,07-0,12
	Указание характеристик
	
	

	
	Дополнительное оборудование
	Гидромолот
	Согласие с требовани-ем
	
	

	1.2.1.8.
	Экскаватор на гусеничном ходу
	
	
	

	
	Габарит по ширине, мм
	Не более 2600
	Указание характеристик
	
	

	
	Габарит по высоте в транспортном (сложенном) положении, мм
	не более 2700
	Указание характеристик
	
	

	
	Длинна в сложенном состоянии, мм
	не более 8000
	Указание характеристик
	
	

	
	Объем ковша, м3
	Не менее 0,5 и не более 0,8
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.9.
	Экскаватор-погрузчик колёсный с гидромолотом и ямобуром
	
	
	

	
	Тип шасси
	Колесное
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Колесная формула
	4х4
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Глубина копания погрузчика, мм
	Не менее 50
	Указание характеристик
	
	

	
	Ширина ковша погрузчика, мм
	Не менее 1400
	Указание характеристик
	
	

	
	Объем ковша погрузчика, м3
	Не менее 0,28
	Указание характеристик
	
	

	
	Объем ковша экскаватора, м3
	Не менее 0,08
	Указание характеристик
	
	

	
	Дополнительное оборудование
	Гидромолот и ямобур
	Согласие с требовани-ем
	
	

	1.2.1.10.
	Фронтальный погрузчик
	
	
	

	
	Грузоподъёмность, тн
	Не менее 2 и не более 5
	Указание характеристик
	
	

	
	Габаритная высота, мм
	Не более 3500
	Указание характери-стик
	
	

	
	Глубина копания ковшом, м
	Не менее 0,2
	Указание характеристик
	
	

	
	Угол опрокидывания при максимальной высоте, град
	Не менее 50 и не более 55
	Указание характеристик
	
	

	
	Макс. высота подъема ковша, мм
	Не менее 3000
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.11.
	Кран-манипулятор
	
	
	

	
	Колесная формула
	6х6
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Грузоподъёмность шасси, тн
	Не менее 8
	Указание характеристик
	
	

	
	Грузоподъёмность кран-манипуляторной установки, тн
	На минимальном вылете не менее 9
	Указание характеристик
	
	

	
	Вылет стрелы, м
	Не менее 12
	Указание характеристик
	
	

	
	Тип стрелы
	Шестигранная
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Дополнительное оборудование кран-манипуляторной установки
	Ямобур
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Расположение бурового оборудования
	На третьем вылете стрелы установки
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Рабочий радиус бурения от станины крановой установки, м
	Не менее 10
	Указание характеристик
	
	

	
	Диаметр бурового инструмента, мм
	Один бур диаметром не менее 300, Один бур диаметром не менее 1000
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Глубина бурения, м
	Не менее 15
	Указание характеристик
	
	

	
	Усилие привода вращателя, Н*м
	Не менее 10000
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1.12.
	Автовышка
	
	
	

	
	Колесная формула
	4х4
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Тип подъемника
	Гидравлический, телескопический
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Грузоподъемность люльки, кг
	не менее 250
	Указание характеристик
	
	

	
	Высота подъема, м
	Не менее 22
	Указание характеристик
	
	

	
	Угол поворота колонны, град
	360
	Согласие с требовани-ем
	
	

	
	Электроизоляция люльки, вольт
	Не менее 1000
	Указание характеристик
	
	

	
	Размер люльки, мм
	Не менее 1400х700х1100
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2.
	Общие требования к транспортным средствам применяемым при оказании услуг:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.2.1.
	Все транспортные средства Исполнителя используемые в оказании услуг должны находиться в собственности Исполнителя или в ином хозяйственном ведении 
	Согласие с требованием
	1. Свидетельство о регистрации транспортного средства;
2. Документы подтверждающие право пользования – на транспортные средства не находящиеся в собственности Исполнителя.
	

	1.2.2.2.
	Транспортные средства должны находиться в исправном состоянии, отвечать требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, в соответствии с ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (в действующей редакции), используемым для производственных, коммерческих целей в соответствии с их конструктивным назначением, пригодными для перевозки грузов и отвечающие санитарным требованиям, а также отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в действующей редакции), Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.3.
	Транспортные средства должны быть укомплектованы в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (в действующей редакции) (огнетушителями, аварийными знаками, аптечками с медикаментами, пр.), прошедшими ежегодный государственный технический осмотр, застрахованными (ОСАГО) в соответствии с действующим Законодательством, обеспечены путевой документацией, установленных форм, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 28.09.2022 N 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа" (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Наличие опыта, необходимых категорий и квалификацией
	Машинисты и водители должны иметь категорию, квалификацию, опыт и иные профессиональные характеристики, соответствующие требованиям положений и инструкций по обеспечению безопасности дорожного движения, действующим на автомобильном транспорте, а также в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Водительский стаж
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. 
	Обязательный  медицинский осмотр персонала
	При оказании услуг водители должны пройти обязательный предрейсовый медицинский осмотр, с обязательной отметкой в путевых листах
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат услуг
	Исполнение заявок заказчика в полном объёме, в срок и с надлежащим качеством
	Согласие с требовани-ем
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в действующей редакции), Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности", "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (в действующей редакции), Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (в действующей редакции), Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в действующей редакции), с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в действующей редакции).
	Согласие с требовани-ем
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Приёмка результата оказания услуг
	Промежуточная приёмка результатов оказания услуг производится в день оказания услуг путём проставления в путевых листах транспортных средств, уполномоченным сотрудником ПАО «Камчатскэнерго», отметки о фактически отработанном времени работы транспортных средств, итоговая приёмка результата оказания услуг производится Заказчиком ежемесячно, по окончании отчётного месяца, на основании путевых листов Исполнителя с отметками уполномоченных сотрудников ПАО «Камчатскэнерго». 
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Документация, описывающая результат оказания услуг
	По окончании отчётного месяца, в сроки, установленные договором оказания услуг, Исполнитель формирует и передаёт Заказчику на согласование и оплату следующий пакет документов:
1. Счёт;
2. Акт выполненных сдачи-приёмки услуг;
3. Счёт-фактуру или универсальный передаточный акт (в случаях если Исполнитель является плательщиком НДС);
4. Оригиналы путевых листов за отчётный месяц.
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[bookmark: __RefHeading___Toc10473_1506096587][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Hlk140572020][bookmark: _Hlk140571699]В составе заявки необходимо предоставить:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень услуг с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении единого коэффициента снижения K (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).
3.2. Коэффициент снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).
3.3. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
        4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию услуг), предложенными в заявке Победителем.
        4.2. Порядок формирования стоимости оказываемых услуг по заявке заказчика на этапе исполнения договора установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
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