



















Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 26.30.50.151 Поставка привода планетарного “ПРЕПОНА” для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Привод планетарный “ПРЕПОНА” ПВР-02
	компл
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 26.30.50.151 Поставка привода планетарного “ПРЕПОНА” для нужд Кубанского филиала (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции)
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1]
[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062_Копия_1][bookmark: _Toc125473256_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Привод планетарный “ПРЕПОНА” ПВР-02

	1.1.1
	Рекомендуемая длина створки ворот, м
	До 4,5

	1.1.2
	Время открывания/закрывания створок ворот (регулируемое), с
	От 8

	
	
	До 20

	1.1.3
	Номинальный угол открывания створок, о
	90

	1.1.4
	Потребляемая мощность, кВт
	Не более 0,5

	1.1.5
	Тип редуктора
	Планетарный

	1.1.6
	Тип электропривода
	Асинхронный

	1.1.7
	Степень защиты оболочки
	IP54

	1.1.8
	Диапазон рабочих температур, °С
	Не более +40

	
	
	Не менее -60

	1.1.9
	Напряжение питания, В
	220

	1.1.10
	В комплект входит
	Шкаф управления приводом для распашных ворот

	
	
	Привод планетарный

	
	
	Комплект обогрева на привод планетарный

	
	
	Пост кнопочный выносной ПКЕ 222-1У 2

	
	
	Фотоэлементы

	
	
	Сигнальна лампа LAMP-PRO

	
	
	Выключатель бесконтактный индуктивный
 ВБИ-М30-76У-112-3.9

	
	
	Коробка распределительньная 100х100х50мм

	
	
	Коробка распределительная 190х140х70мм

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляра

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	[bookmark: _GoBack]4.5
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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