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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	 Заказчик, Арендатор
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником транспортных средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) в лице УФПС МР Москва, МР Северо-Запад, МР Южный, МР Волга 

	2
	Арендодатель 
	сторона договора аренды, которая предоставляет ГБО в качестве предмета аренды Арендатору во временное владение.

	3
	УФПС
	Обособленное подразделение АО «Почта России», управление федеральной почтовой связи

	4
	Грузополучатель
	Филиал Арендатора, принимающий ТС с установленным ГБО в соответствии с настоящим техническим заданием

	5
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, осуществляющее установку Оборудования на ТС Заказчика.

	6
	Комплект ГБО, Оборудование
	совокупность агрегатов и элементов, включая баллоны 
для хранения газа, соединительные трубопроводы и электрооборудование. Газобаллонное оборудование поколения не ниже 4, работающее на компримированном природном газе (метан)

	7
	СТО
	Станция технического обслуживания

	8
	ТС
	Транспортное средство

	9
	КПГ
	Компримированный природный газ

	10
	ЭБУ
	Электронный блок управления

	11
	УОЗ
	Угол опережения зажигания

	12
	СМТС
	Система мониторинга ТС

	13
	БНСО
	Бортовое навигационно-связное оборудование

	14
	ТЗ
	Техническое задание

	15
	МР
	Макрорегион





2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
Оказание комплексных услуг по аренде и установке на транспортные средства АО «Почта России» газобаллонного оборудования, работающего на компримированном природном газе.

3.  ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
В состав комплексной услуги по аренде и установке на транспортные средства АО «Почта России» газобаллонного оборудования, работающего на компримированном природном газе, входят:
- Установка и пусконаладочные работы Комплекта ГБО на ТС Заказчика, эксплуатируемые в МР Москва, МР Северо-Запад, МР Южный, МР Волга, МР Северный Кавказ и обеспечение гарантийных обязательств на установленное ГБО. ГБО поколения не ниже «четыре», должно быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.
Виды и количество ТС, по которым должны быть оказаны услуги по установке ГБО на транспортные средства Заказчика, указаны в Приложении № 1 к настоящему ТЗ «Перечень транспортных средств, предлагаемых к первоочередному переводу для эксплуатации на компримированном природном газе». В случае необходимости Заказчик вправе заменить ТС из указанного Перечня, такая замена возможна по согласованию с Арендодателем.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями п.8, п. 9 настоящего ТЗ.  
После установки ГБО на ТС Заказчика Исполнитель должен получить «Протокол технической экспертизы конструкции ТС после внесенных изменений» в сертифицированной испытательной лаборатории, аккредитованной в Росреестре.
При сдаче оказанных услуг по установке ГБО на ТС Исполнитель должен предоставить Заказчику перечень документов, необходимых для регистрации в органах ГИБДД внесенных изменений и всю техническую документацию, касающуюся комплекта ГБО (включая правила эксплуатации, правила безопасности при эксплуатации ГБО), сертификационные документы на ГБО (включая документацию, подтверждающую право на гарантию). 
Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящему ТЗ) должен осуществить регистрацию внесенных изменений в конструкцию ТС в органах ГИБДД, с обязательным получением «Свидетельства о безопасности ТС» или внесением соответствующей записи в Паспорт транспортного средства и Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Услуги по аренде ГБО предоставляются Заказчику Арендодателем после установки комплекта ГБО на транспортные средства Заказчика, в соответствии с Перечнем газобаллонного оборудования для установки (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).
Собственником Комплекта ГБО является Арендодатель. 


Цель оказания услуг: 
Услуги по аренде ГБО с установкой на ТС Заказчика оказываются с целью снижения топливных затрат Заказчика при эксплуатации ТС (LADA Largus, ГАЗ 2705, ГАЗ 3302, ГАЗ 27527, SKODA Rapid, SKODA Octavia), работающих на бензине АИ-92 и АИ-95. 
Установка комплектов ГБО, работающих на компримированном природном газе (метан) в качестве моторного топлива, обеспечивает пробег на одной полной заправке КПГ не менее 250 км и минимальный расход жидкого топлива (только на пуск, прогрев и критические режимы работы двигателя) с последующим гарантийным обслуживанием ГБО в течение 1 года или 100 тыс. км. пробега, что наступит раньше (далее – период гарантии), с момента подписания Арендатором Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящему ТЗ). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Начало оказания Услуг по аренде ГБО – с момента передачи ТС Заказчика с установленным ГБО от Арендодателя Арендатору. 
Услуги по установке ГБО на ТС оказываются по заявкам Заказчика, в сроки, предусмотренные в согласованном Заказчиком и Исполнителем Плане-графике переоборудования транспортных средств по форме Приложения №5 к настоящему ТЗ.
ГБО на ТС должно быть установлено, пройти этап пусконаладочных работ и передано Заказчику в соответствии с Планом-графиком переоборудования транспортных средств, Перечнем газобаллонного оборудования для установки (п. 5 к настоящему ТЗ) и Заявками Заказчика, определяющими конкретный перечень, сроки и место оказания услуг по переоборудованию.
Нормативный срок эксплуатации и срок аренды каждого Комплекта ГБО равны друг другу и составляют 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО. Комплекты ГБО могут передаваться партиями на основании Актов приема-передачи Комплектов ГБО.

Место выполнения работ: 
сертифицированные центры по установке ГБО в г. Москва или Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Саратове, Астрахани, Нальчике, Черкесске, Махачкале, Назрани, Элисте, Владикавказе, Пятигорске и Ставрополе.
Место передачи ТС Заказчиком: 
г. Москва, ул. Докукина, 16, к.1;
г. Санкт-Петербург, Софийская набережная, 81;
г. Ростов-на-Дону, Изыскательский пер., 6А;
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 33;
г. Самара, Перовская ул., 1А;
г. Саратов, Чапаева ул, 235.
г. Астрахань, Советский район, ул. Ширяева/пер.Таманский, д. 5/25
г. Нальчик, ул. Монтажников, д.11
г Черкесск, пр-кт Ленина, д 274а
г. Махачкала, ул.Бейбулатова, д.40
г. Назрань, ул Осканова, д 43
г. Элиста, проспект О.Бендера, № 15, строение 6
г. Владикавказ, ул Чапаева, д 53-55
г. Пятигорск, улица Людкевича, дом №9
г. Ставрополь, улица Доваторцев, 24



5.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
           
Арендодатель предоставляет Оборудование Исполнителю, который осуществляет установку и пусконаладочные работы комплектов ГБО и оборудования для контроля запаса КПГ в специальных сертифицированных центрах на транспортные средства Арендатора, указанные в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.
5.1. Перечень основных характеристик ГБО, необходимого для оказания Услуг по аренде ГБО:

Комплект ГБО, работающий на компримированном природном газе (метан), устанавливаемый на каждое транспортное средство, включает:

Марка ТС «LADA Largus»

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Редуктор газовый
	шт.
	1

	2
	Контроллер (ЭБУ ГБО), вариатор УОЗ
	шт.
	1

	3
	Рампа газовых инжекторов
	шт.
	1

	4
	Электронный баллонный вентиль
	шт.
	1

	5
	Заправочное устройство флажкового типа
	шт.
	1

	6
	Стальная нержавеющая магистраль в защитной пластиковой оплетке
	шт.
	1

	7
	Проводка 
	компл.
	1

	8
	Кнопка принудительного отключения подачи газа
	шт.
	1

	9
	Металлический газовый баллон
	шт.
	1

	10 
	Электронный манометр и/или датчик давления 
	шт.
	1

	11
	Фильтр газовый
	шт.
	1





Марка ТС «ГАЗ 2705 и ГАЗ 27527»

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Редуктор газовый
	шт.
	1

	2
	Контроллер (ЭБУ ГБО), вариатор УОЗ
	шт.
	1

	3
	Рампа газовых инжекторов
	шт.
	1

	4
	Электронный баллонный вентиль
	шт.
	3(4)*

	5
	Заправочное устройство флажкового типа
	шт.
	1

	6
	Стальная нержавеющая магистраль в защитной пластиковой оплетке
	шт.
	1

	7
	Проводка 
	компл.
	1

	8
	Кнопка принудительного отключения подачи газа
	шт.
	1

	9
	Металлический газовый баллон
	шт.
	3(4)*

	10 
	Электронный манометр и/или датчик давления 
	шт.
	1

	11
	Фильтр газовый
	шт.
	1



Марка ТС «ГАЗ 3302»

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Редуктор газовый
	шт.
	1

	2
	Контроллер (ЭБУ ГБО), вариатор УОЗ
	шт.
	1

	3
	Рампа газовых инжекторов
	шт.
	1

	4
	Электронный баллонный вентиль 
	шт.
	4

	5
	Заправочное устройство флажкового типа
	шт.
	1

	6
	Стальная нержавеющая магистраль в защитной пластиковой оплетке
	шт.
	1

	7
	Проводка 
	компл.
	1

	8
	Кнопка принудительного отключения подачи газа
	шт.
	1

	9
	Металлический газовый баллон
	шт.
	3(6)

	10 
	Электронный манометр и/или датчик давления 
	шт.
	1

	11
	Фильтр газовый
	шт.
	1




Марка ТС SKODA Rapid и SKODA Octavia

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Редуктор газовый
	шт.
	1

	2
	Контроллер (ЭБУ ГБО), вариатор УОЗ
	шт.
	1

	3
	Рампа газовых инжекторов
	шт.
	1

	4
	Электронный баллонный вентиль
	шт.
	1(2)*

	5
	Заправочное устройство флажкового типа
	шт.
	1

	6
	Стальная нержавеющая магистраль в защитной пластиковой оплетке
	шт.
	1

	7
	Проводка 
	компл.
	1

	8
	Кнопка принудительного отключения подачи газа
	шт.
	1

	9
	Металлокомпозитный газовый баллон или металлический газовый баллон 
	шт.
	1(2)*

	10 
	Электронный манометр и/или датчик давления 
	шт.
	1

	11
	Фильтр газовый
	шт.
	1


* - Допускается устанавливать различное количество баллонов и электронных баллонных вентилей в зависимости от компоновки ТС при условии сохранения необходимого их объема.

В комплект арендуемого ГБО должны входить также все элементы оборудования, в том числе расходные материалы, крепежные элементы, комплектующие, требующиеся для установки и нормальной работы оборудования, в необходимом количестве.


5.2. Основные характеристики арендуемого оборудования
	№ п/п
	Наименование товара
	

	
	
	Предельные значения (максимальные и/или минимальные) 
	Значения параметров, которые не могут изменяться 

	1
	Редуктор газовый.

Национальные стандарты не предусмотрены
	Мощность: не менее 130 kW не более 300 kW; 
Выходное давление газа: не более 2,0 bar;
	Количество ступеней: 2;
Интегрированный электромагнитный клапан: напряжение катушки 12в;
Рабочее давление газа: не менее 2,5 не более 260 bar;
Рабочая температура: от -40 °C до +120 °C.
Количество цилиндров: 4;

	2
	Контроллер (ЭБУ ГБО) с вариатором УОЗ

Национальные стандарты не предусмотрены
	Рабочее напряжение: не менее 8 В. и не более 16 В.; Вариатор УОЗ допускается применять функционально встроенный в основной или газовый контроллеры.
	Рабочая температура: от -40 °С до +120 °С
Автоматическое переключение видов топлива. Автоматическая калибровка состава газовой смеси. 
Количество цилиндров: 4;


	3
	Рампа газовых инжекторов

Национальные стандарты не предусмотрены
	Рабочее напряжение: не менее 8 В. не более 16 В.; Должна быть предусмотрена система ускоренного прогрева и обеспечения работоспособности при низкой температуре окружающей среды (до -40 °С). Запорные элементы форсунок не должны требовать замены или регулировки до пробега в 100000 км.
	Количество цилиндров: 4;
Сопротивление катушки: не более 2,5 Ом;


	4
	Электронный баллонный вентиль

Национальные стандарты не предусмотрены
	Клапан сброса избыточного давления газа: не менее 250 bar, не более 300 bar;
Напряжение катушки: не менее 11 В. и не более 13 В
	Оборудован электромагнитным клапаном, пожарным клапаном, клапаном сброса избыточного давления газа и со скоростными клапанами. Тип разъема катушки – влагозащищенный.
Запорное устройство флажкового типа.

	5
	Заправочное устройство флажкового типа

Национальные стандарты не предусмотрены
	Максимальное давление: не менее 250 bar, не более 300 bar;
	Подключение газовой магистрали, оборудован манометром.

	6
	Стальная нержавеющая магистраль в защитной пластиковой оплетке

Национальные стандарты не предусмотрены
	Длина не менее 6 м и не более 9 м.
Должен быть обеспечен монтаж и фиксация трубопровода, таким образом чтобы обеспечить не повреждение его защитной оболочки при нормальной эксплуатации автомобиля.
	Диаметр 6 мм. 

	7
	Проводка

Национальные стандарты не предусмотрены
	Должна быть обеспечена защита от повреждений путем прокладки в защитной гофре и обеспечено дополнительное крепление в зоне электрических разъемов.
	Для подключения форсунок, датчиков, блока управления к системам автомобиля. 

	8
	Кнопка принудительного отключения подачи газа

Национальные стандарты не предусмотрены
	
  Не установлены
	Предназначена для принудительного отключения подачи газа к системе питания двигателя. Возможность вывода показаний уровня топлива

	9
	Электронный манометр и/или датчик давления

Национальные стандарты не предусмотрены
	
  Не установлены
	Диапазон измерений от 0 до не менее 250 бар. Точность измерения не ниже 2,5%.
С возможностью вывода показаний на индикатор количества газа и подключению к блоку БНСО. Должен являться средством измерения и иметь соответствующий метрологический сертификат

	10
	Фильтр газовый

Национальные стандарты не предусмотрены
	
  Не установлены 
	Диаметр штуцера подвода газа не менее 12мм.
Тип фильтра: циклонный, с колбой отстойником.

	11
	Металлокомпозитный газовый баллон
(для автомобиля марки SKODA Rapid, SKODA Octavia)
ГОСТ ISO 11439-2014 
	Должны обеспечивать пробег на газе не менее 250 км в смешанном цикле. 
Объем: не менее 80 л. не более 110 л.;
Рабочее давление: не менее 19,5 МПа и не более 25 МПа.
Вес: не более 85 кг в не заправленном состоянии.
	Баллоны газовые тип 2 (CNG-2)
Баллоны должны выдерживать установившуюся температуру газа в баллонах, которая может изменяться от минус 40°С до плюс 65°С


	12
	Металлический газовый баллон/баллоны
(для автомобиля марки LADA Largus и для автомобиля марки SKODA Rapid, SKODA Octavia)
ГОСТ ISO 11439-2014 
	Должны обеспечивать пробег на газе не менее 250 км в смешанном цикле.
Объем: не менее 90 л. не более 120 л.;
Рабочее давление: не менее 19,5 МПа и не более 25 МПа.
Вес: не более 110 кг в не заправленном состоянии для LADA Largus.
Вес: не более 100 кг в не заправленном состоянии для SKODA Rapid, SKODA Octavia.
	Цельнометаллические баллоны из легированной углеродистой стали тип 1 (CNG-1) (изготовленные из горячедеформированных бесшовных труб стали марки 34 CrMo4).
Баллоны должны выдерживать установившуюся температуру газа в баллонах, которая может изменяться от минус 40°С до плюс 65°С.


	13
	Металлические газовые баллоны
(для автомобиля марки ГАЗ 2705 и ГАЗ 27527)
ГОСТ ISO 11439-2014 
	Должны обеспечивать пробег на газе не менее 250 км в смешанном цикле. 
Объем: не менее 220 л. не более 300 л.;
Рабочее давление: не менее 19,5 МПа и не более 25 МПа.
Вес: не более 300 кг в не заправленном состоянии.
	Цельнометаллические баллоны из легированной углеродистой стали тип 1 (CNG-1) (изготовленные из горячедеформированных бесшовных труб стали марки 34 CrMo4).
Баллоны должны выдерживать установившуюся температуру газа в баллонах, которая может изменяться от минус 40°С до плюс 65°С.

	14
	Металлические газовые баллоны
(для автомобиля марки ГАЗ 3302)
ГОСТ ISO 11439-2014
	Должны обеспечивать пробег на газе не менее 250 км в смешанном цикле. 
Объем: не менее 220 л. не более 300 л.;
Рабочее давление: не менее 19,5 МПа и не более 25 МПа.
Вес: не более 300 кг в не заправленном состоянии.
	Цельнометаллические баллоны из легированной углеродистой стали тип 1 (CNG-1) (изготовленные из горячедеформированных бесшовных труб стали марки 34 CrMo4).
Баллоны должны выдерживать установившуюся температуру газа в баллонах, которая может изменяться от минус 40°С до плюс 65°С.



5.3. Комплектность арендуемого оборудования
В соответствии с п. 5.1 Технического задания.

5.4. Нормативные документы, которые устанавливают требования к арендуемому оборудованию.
Арендуемое Оборудование и работы по установке, пусконаладочные работы и контрольные процедуры должны соответствовать:
ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»;
ГОСТ ISO 11439-2014 «Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия»:
ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;
ГОСТ 18322-2016. «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»; 
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования").



5.5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Срок гарантии на ГБО должен быть не менее чем срок, предусмотренный заводом-изготовителем, но не менее 12 календарных месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Арендатором Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящему ТЗ).
Гарантийный срок на услуги по установке ГБО и пусконаладочные работы на транспортные средства должен быть не менее 12 месяцев или 50 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Начало гарантийного периода на услуги по установке ГБО и пусконаладочные работы исчисляется с момента подписания Арендатором Технического акта оказанных услуг, подписываемого после проверки соответствия работы ГБО условиям, изложенным в данном ТЗ, и успешной регистрации переоборудования ТС в органах ГИБДД. В случае выявления дефектов, Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленный дефект в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обращения Арендатора с требованием об устранении дефектов. Гарантийные обязательства исполняются Исполнителем по месту эксплуатации Заказчиком транспортных средств.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ГБО
На ГБО должна быть маркировка с указанием: страны производителя; фирмы производителя; на каждый баллон наносится маркировка в соответствии с ГОСТ ISO 11439-2014 «Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия».

7. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Требования к упаковке не предъявляются.

8. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТОВ ГБО
  
Установка ГБО на ТС Заказчика осуществляется Исполнителем в соответствии с Планом-графиком переоборудования транспортных средств. 
План-график переоборудования транспортных средств направляется Заказчиком Арендодателю на согласование и утверждение в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора. План-график переоборудования транспортных средств должен быть утвержден Арендодателем и направлен Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения.
Период установки ГБО и выполнения пусконаладочных работ на транспортные средства Заказчика, указанные в Приложении № 1 к настоящему ТЗ, в течение 90 (девяноста) дней с даты утверждения Плана-графика переоборудования транспортных средств. 
Подача ТС для установки оборудования производится поэтапно, количество ТС в каждой партии согласуется в соответствие с количеством постов для установки у Исполнителя и обеспечением бесперебойной работы предприятия Арендатора, а при подаче ТС автовозами, в соответствие с количеством мест на автовозе. 
Установка ГБО производится на специализированном пункте переоборудования, находящемся в пределах административных границ населенного пункта/субъекта Федерации, указанного в Приложении №1 к настоящему ТЗ, как пункт приписки ТС или по согласованию с Арендатором на этапе согласования Плана-графика переоборудования транспортных средств в выше означенный срок может быть доставлен Исполнителем автовозом от пункта базирования ТС на пункт переоборудования Исполнителя. В этом случае по окончании работ ТС должно быть возвращено Исполнителем автовозом в пункт базирования. Инструктаж сотрудников Арендатора по работе с ГБО должен быть произведен на месте базирования ТС в течение 3 (трех) календарных дней после передачи (доставки) ТС Арендатору.
Исполнитель осуществляет установку ГБО и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58697-2019 (Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования) и ТР ТС018/2011 (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств). 
На каждое транспортное средство Заказчика Исполнитель выдает комплект документов, необходимый для оформления внесения изменения в конструкцию в ГИБДД. Перечень документов указан в п. 9.2. настоящего ТЗ. В случае отказа в оформлении по причине некорректного заполнения представленных Исполнителем документов, Исполнитель устраняет замечания в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного или по электронной почте подписанного электронной подписью обращения Арендатора.

9. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТС ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

9.1 Порядок сдачи и приемки ТС Исполнителю.
Передача ТС Исполнителю для установки ГБО.
1. Исполнитель должен принять ТС Грузополучателя и разместить на СТО для оказания услуг согласно утвержденного Плана-графика переоборудования транспортных средств.
2. При приемке должны быть выполнены следующие виды работ:
- проверка соответствия номерных данных автомобиля;
- проверка технического состояния автомобиля;
- определение и согласование с Грузополучателем объема и сроков выполнения работ; 
- оформление первичной документации.
3. Уполномоченный представитель Исполнителя в день приемки ТС открывает заказ-наряд, где указывается полный объем работ, запасных частей, деталей, узлов, оборудования и расходных материалов, необходимых при установке ГБО.
4. Момент перехода ответственности за ТС от Грузополучателя к Исполнителю определяется фактическим моментом приёмки ТС Исполнителем, по Приемо-сдаточному акту ТС на оказание услуг.

Передача ТС Исполнителем Грузополучателю после установки ГБО.
1. Уполномоченные представители Грузополучателя и Исполнителя осуществляют приёмку ТС оборудованного ГБО. 
2. При приемке должны быть выполнены следующие виды работ:
- проверка соответствия внешнего состояния и комплектности ТС и сверка с данными Приемо-сдаточного акта ТС на оказание услуг;
- проверка установки всех частей, деталей, узлов, оборудования и расходных материалов, занесенных в заказ-наряд; 
- тестовая проверка работы ТС в части работоспособности ГБО.
3. По результатам приёмки ТС, оборудованного ГБО, уполномоченные представители Исполнителя и Грузополучателя заполняют и подписывают Заказ-наряд где указывается полный объем выполненных работ, установленных частей, деталей, узлов, оборудования и расходных материалов с подробным описанием каждого этапа выполненных работ.
4. После установки ГБО, перед сдачей ТС Арендатору Исполнитель проводит в аккредитованной испытательной лаборатории проверку безопасности конструкции в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с получением необходимых документов.
5. Исполнителем и Грузополучателем подписывается Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему ТЗ , в котором указываются: проведенные работы по установке и пусконаладочные работы ГБО в соответствии с перечнем, указанном в заказ-наряде. 
6. Исполнитель и Грузополучатель контролируют правильность и полноту заполнения заказ-наряда и Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО, соответствие даты и времени выдачи ТС после проведения работ по установке ГБО
7. Выдача ТС должна производиться мастером-приемщиком после контроля полноты и качества выполненных работ.
8. Контрольный осмотр при выдаче ТС включает проверку комплектности автомобиля.

9.2. Требования по передаче Арендатору технических и иных документов 
Исполнитель обязан выполнить установку предоставленного Арендодателем Оборудования и его пусконаладочные работы с надлежащим образом оформленными документами, а также документами в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 413 от 06.04.2019 «Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»: 
 - Актом сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящему ТЗ)
- счетом;
- счетом-фактурой (для плательщиков НДС);
- протоколами проверки безопасности конструкции транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями (после установки), выданные аккредитованной испытательной лабораторией;
- единой формой свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, соответствующей единой форме, утвержденной коллегией ЕАЭС от 11.11.2014 № 207;
- сертификатом соответствия, выданным Исполнителю, который подтверждает его право выполнения такого рода работ, выданный аккредитованным органом сертификации;
- заявлением-декларацией об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства;
- заверенными копиями сертификатов соответствия на комплекты ГБО, с приложениями;
- паспортами на газовые баллоны;
- руководством по эксплуатации и (или) инструкцию по монтажу.


10. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Не предъявляются.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Не предъявляются.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
В соответствии с П.14 настоящего ТЗ.

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не предъявляются.

14. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
ГБО должно соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации. ГБО должно быть безопасно при его применении по назначению.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
15.1. Арендодатель при выборе Оборудования и Исполнитель при его установке должны руководствоваться необходимостью максимального снижения полезного объема в багажном или грузовом отделении ТС, занимаемого ГБО, при обеспечении хорошего доступа к нему и при сохранении объема, хранимого КПГ в моделях ТС (п.15.4 настоящего ТЗ), а также минимального расхода жидкого топлива при эксплуатации ТС, переход на жидкое топливо при скорости вращения двигателя менее 4500 об/мин и/или нагрузке менее 90% не допускается. 
15.2. Конструктивные особенности установки ГБО должны обеспечивать возможность размещения перевозимых грузов весом не менее 50 кг на кожухе газового баллона (где применимо). 
15.3. Требования к установке оборудования в салоне/грузовом отсеке ТС. 
Общие требования: установка ГБО осуществляется с применением необходимых средств фиксации элементов ГБО, трубопроводы в местах, где они могут быть легко повреждены, должны быть проложены в защитной оболочке или прикрыты защитными элементами. Крепежные элементы и точки крепления элементов ГБО к кузову, включая примыкающие области кузова, должны иметь антикоррозийную обработку. Все элементы должны быть установлены на специальных кронштейнах, установка газовых форсунок и другого оборудования «на весу» не допускается. При прокладке жгутов проводки должна быть обеспечена защита их от повреждений путем прокладки в защитной гофре и обеспечено дополнительное крепление жгутов в зоне электрических разъемов.

15.4 Частные требования по моделям ТС:

ТС «LADA Largus»
Размещение газовых баллонов/баллона должно производиться между арками задних колес с обеспечением зашивки с образованием ровной грузовой площадки с нескользящим покрытием над ними и бортиками, препятствующими смещению груза при продольных ускорениях ТС. Зашивка должна быть оборудована люком, обеспечивающим свободный доступ к вентилям баллонов. Грузовая площадка от внутренней поверхности задней двери на высоте до 500 мм до зашивки баллонов на расстоянии не менее 550 мм должна сохраниться на штатном уровне (для машин со вторым рядом сидений это требование не является обязательным). Между стоек кузова С должна находиться защитная сетка, препятствующая смещению груза при торможении ТС. Заправочное устройство должно располагаться под капотом ТС и быть оборудовано манометром. 

Марка ТС «ГАЗ 2705 и ГАЗ 27527»
Размещение газовых баллонов должно производиться поперечно в задней части кузова на стеллаже у передней стенки грузового отсека. От основного объема кузова баллоны должны быть отделены зашивкой. Зашивка должна быть оборудована люком, обеспечивающим свободный доступ к вентилям баллонов. Заправочное устройство должно располагаться в передней части ТС под капотом и быть оборудовано манометром.

Марка ТС «ГАЗ 3302»
Размещение газовых баллонов должно производиться поперечно под передней частью кузова. Заправочное устройство должно располагаться в передней части ТС под капотом и быть оборудовано манометром.

Марка ТС «SKODA Rapid и SKODA Octavia»
Размещение газовых баллонов должно производиться в багажном отделении между арками задних колес. Должна быть обеспечен свободный доступ к вентилям баллонов. Заправочное устройство должно располагаться в передней части ТС под капотом и быть оборудовано манометром или под крышкой заливной горловины бензобака.

15.5 система контроля давления газа в баллонах
На ТС должна быть установлена система контроля давления газа в баллонах, обеспечивающая вывод информации об остатке газа в баллонах на приборную панель или дополнительный контрольный прибор, удобно установленный для наблюдения с места водителя и в цифровом виде для дальнейшей передачи в СМТС. Допустимая погрешность показаний давления (без учёта температурного коэффициента) не более ±2,5%. 
На ТС должен быть обеспечен вывод сведений о текущем используемом виде топлива и наличии неисправностей ГБО в дискретном виде для дальнейшей передачи в СМТС.
На ТС, оснащенных СМТС на момент установки ГБО, должен осуществляться вывод данных на бортовое оборудование СМТС с передачей данных на сервер СМТС. 
На ТС, не оснащенных СМТС на момент установки ГБО, должна быть проведена подготовка для дальнейшей передачи данных в СМТС в будущем по требованиям, согласованным с Арендатором.  
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16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень транспортных средств, предлагаемых к первоочередному переводу для эксплуатации на компримированном природном газе
	прилагается отдельным файлом

	2
	Форма приемо-сдаточного акта ТС на оказание услуг
	17

	3
	Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО 
	19

	4
	Таблица стоимости сверхнормативного простоя в зависимости от типа ТС
	20

	5
	ПЛАН-ГРАФИК переоборудования транспортных средств (Форма)
	21

	6
	ЗАЯВКА на установку ГБО на транспортные средства (Форма)
	22





Руководитель департамента эксплуатации
транспорта и развития транспортной инфраструктуры	      		  С.В. Сергушев



	Приложение № 2
к Техническому заданию

Форма 
ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ ТС НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №_____
(для легкового ТС)
	Гос. номер ТС
	Номер шасси VIN
	Тип ТС
	Место приёма

	
	
	
	

	Пробег ТС, км.
	Номер двигателя
	Дата/время приёма
	 Номер/номера баллонов ГБО

	
	
	
	


1. Схема оценки внешнего вида ТС.



[image: ]

Перечень выявленных неисправностей.
	№ Элемента
	Краткое описание элемента, пояснение
	Код неисправности
	
	Обозначение кодов

	
	
	
	
	Разбито
	0

	
	
	
	
	Отсутствует
	1

	
	
	
	
	Царапина
	2

	
	
	
	
	Сломан(о)
	3

	
	
	
	
	Вмятина
	4

	
	
	
	
	Порез
	5

	
	
	
	
	Трещина
	6

	
	
	
	
	Повреждено
	7

	
	
	
	
	Заводской дефект 
	8


Внимание: указать номер элемента, краткое описание/пояснение элемента и код повреждения 
В случае отсутствия повреждений сделать запись «повреждений нет» и зачеркнуть пустые строки.
1. Комплектность ТС.
	Описание
	Кол-во

	
	 

	
	 


1.  Бортовой инструмент ТС.
	Описание
	Кол-во

	
	

	
	


4. Осмотр салона ТС. При наличии некомплектности, повреждений, наличие мусора и т.п. сделать соответствующую запись.
__________________________________________________________________________
6. Примечание.
__________________________________________________________________________


СДАЛ________________________                                   ПРИНЯЛ__________________
ОРГАНИЗАЦИЯ______________                                    ОРГАНИЗАЦИЯ___________
Ф.И.О:  ______________________                                    Ф.И.О:____________________
ПОДПИСЬ___________________				ПОДПИСЬ________________

	
	



Приложение № 3
к Техническому заданию

Форма
[bookmark: _Toc499054443]
Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО
Дата составления акта «____» _______________20 ____ г.
Марка/Модель ТС: ___________________ гос. №__________________ 
VIN: ____________________________
Год выпуска_________________ Пробег __________________
Выполненные работы:
	№ п/п
	Наименование работ
	Выполненные работы
	Ответственный

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Установленное оборудование
	№ п/п
	Наименование оборудование
	количество 
	Ответственный

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	
	



	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

_________________/___________________
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________/___________________

	(подпись)
	(ФИО)
	(подпись)
	(ФИО)





Приложение № 4
к Техническому заданию


Таблица стоимости сверхнормативного простоя в зависимости от типа ТС



	№ п/п
	Марка ТС
	Стоимость 1 дня простоя ТС, руб

	1
	LADA Largus
	4500

	2
	ГАЗ 2705 
	7000

	3
	ГАЗ 3302  
	7000

	4
	ГАЗ 27527
	7000

	5
	SKODA Rapid
	4500

	6
	SKODA Octavia
	4500





Приложение № 5
к Техническому заданию

Ф О Р М А
ПЛАН-ГРАФИК
переоборудования транспортных средств
г. _____________                                                                                                                                                                            «___»_________ 20___ г.
          1. В соответствии с   Договором № ______ от «___»___________ 20_ г. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется провести переоборудование транспорта «ЗАКАЗЧИКА»  на использование в качестве моторного топлива компримированного природного газа
	№  п/п
	марка/модель
	Идентификационный номер (VIN)
	модель, N двигателя
	год выпуска
	дата приема
	дата выдачи

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


2. Идентификационные номера ТС сверены, комплектность ТС проверена.
	ЗАКАЗЧИК:                                                            ____________________ 
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________ 

	________________________________________
ЗАКАЗЧИК:                                                           




_______________ /_________________/

	Ф О Р М А  С О Г Л А С О В А Н А
ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_______________ /_____________/

	_________________________________________
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                


_______________________ /______________/



Приложение № 6
к Техническому заданию

Ф О Р М А
ЗАЯВКА
на установку ГБО на транспортные средства
г. _____________                                                                                                                                                                                            «___»_________ ____ г.
          1. В соответствии с Договором № ______ от «___»___________ 201_ г. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется произвести установку ГБО на транспортные средства «ЗАКАЗЧИКА», на использование в качестве моторного топлива компримированного природного газа
	№  п/п
	Владелец
	Идентификационный номер (VIN)
	модель, N двигателя
	марка/модель
	дата приема
	дата выдачи

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	Место выполнения работ:________________
ЗАКАЗЧИК:                                                            ___________________
	




	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________ 

	________________________________________
ЗАКАЗЧИК:                                                           



_______________ /_______________/

	Ф О Р М А  С О Г Л А С О В А Н А
ИСПОЛНИТЕЛЬ:



_______________ /______________/
	_________________________________________
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                

_______________________ /______________/
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