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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	 Заказчик, Арендатор
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником транспортных средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) в лице УФПС Астраханской области, УФПС Брянской области,  УФПС Владимирской области, УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, УФПС Ивановской области, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Калининградской области, УФПС Калужской области,  УФПС Камчасткого края, УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Кировской области, УФПС Костромской области, УФПС Нижегородской области, УФПС Новгородской области, УФПС Новосибирской области, УФПС Омской области, УФПС Орловской области, УФПС Пермского края, УФПС Псковской области, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Калмыкия, УФПС Республики Коми, УФПС Республики Мордовия, УФПС Республики Саха (Якутия), УФПС Ростовской области, УФПС Рязанской области, УФПС Самарской области, УФПС Саратовской области, УФПС Сахалинской области, УФПС Свердловской области, УФПС Смоленской области, УФПС Ставропольского края, УФПС Тверской области, УФПС Томской области, УФПС Тульской области, УФПС Тюменской области, УФПС ХМАО-Югра, УФПС Челябинской области, УФПС Чувашской Республики, УФПС ЯНАО, УФПС Ярославской области и прочих УФПС АО «Почта России».
 

	2
	Арендодатель, Покупатель
	сторона договора аренды, которая предоставляет ГБО в качестве предмета аренды Арендатору во временное владение.

	3
	УФПС
	Обособленное подразделение АО «Почта России», управление федеральной почтовой связи

	4
	Грузополучатель
	Филиал Арендатора, принимающий ТС с установленным ГБО в соответствии с настоящими техническими требованиями

	5
	Исполнитель, Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, осуществляющее установку Оборудования на ТС Заказчика.

	6
	Комплект ГБО, Оборудование
	совокупность агрегатов и элементов, включая баллоны 
для хранения газа, соединительные трубопроводы и электрооборудование. Газобаллонное оборудование, работающее на компримированном природном газе (метан)

	7
	СТО
	Станция технического обслуживания

	8
	ТС
	Транспортное средство

	9
	КПГ
	Компримированный природный газ

	10
	ЭБУ
	Электронный блок управления

	11
	УОЗ
	Угол опережения зажигания

	12
	СМТС
	Система мониторинга ТС

	13
	БНСО
	Бортовое навигационно-связное оборудование

	14
	ТТ
	Технические требования

	15
	МР
	Макрорегион





2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
Установка и аренда газобаллонного оборудования с условием зачета арендных платежей за счет выборки топлива по формуле, предусмотренной условиями программы.

3.  ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
В состав комплексной услуги по установке и аренде газобаллонного оборудования с условием зачета арендных платежей за счет выборки топлива по формуле, предусмотренной условиями программы, входят:
- Установка и пусконаладочные работы Комплекта ГБО на ТС Заказчика, эксплуатируемые в УФПС и обеспечение гарантийных обязательств на установленное ГБО. ГБО поколения не ниже «четыре», должно соответствовать системе питания двигателя, переоборудуемого ТС, должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц. 
Выбор исполнителя работ осуществляется Арендодателем самостоятельно и доводится до Заказчика в уведомительном порядке не позднее, чем за три дня до заключения договора.
Виды и количество ТС, по которым должны быть оказаны услуги по установке ГБО на транспортные средства Заказчика, указаны в Приложении № 1 к настоящим ТТ «Перечень транспортных средств, предлагаемых к первоочередному переводу для эксплуатации на компримированном природном газе». В случае необходимости Заказчик вправе заменить ТС из указанного Перечня, такая замена возможна по согласованию с Арендодателем и уведомлением Исполнителя.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями п.4, п. 5 настоящих ТТ.  
После установки ГБО на ТС Заказчика Исполнитель должен получить «Протокол технической экспертизы конструкции ТС после внесенных изменений» в сертифицированной испытательной лаборатории, аккредитованной в Росреестре.
При сдаче оказанных услуг по установке ГБО на ТС Исполнитель должен предоставить Заказчику перечень документов, необходимых для регистрации в органах ГИБДД внесенных изменений и всю техническую документацию, касающуюся комплекта ГБО (включая правила эксплуатации, правила безопасности при эксплуатации ГБО), сертификационные документы на ГБО (включая документацию, подтверждающую право на гарантию). 
Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящим ТТ) должен осуществить регистрацию внесенных изменений в конструкцию ТС в органах ГИБДД, с обязательным получением «Свидетельства о безопасности ТС» или внесением соответствующей записи в Паспорт транспортного средства и Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Услуги по аренде ГБО предоставляются Заказчику Арендодателем после установки комплекта ГБО на транспортные средства Заказчика, в соответствии с Перечнем транспортных средств, предлагаемых к первоочередному переводу для эксплуатации на компримированном природном газе (Приложение № 1 к настоящим ТТ).
Собственником Комплекта ГБО является Арендодатель. Оборудование может быть выкуплено Заказчиком по остаточной стоимости (остаточная стоимость должна быть включена в общую стоимость договора). При исполнении обязательств по выборке топлива до окончания срока действия договора Заказчик имеет право досрочного выкупа ГБО. 
Обязательства Заказчика по выборке топлива рассчитываются в целом по объемам потребления топлива Заказчиком, не в разрезе конкретного транспортного средства. 

Цель оказания услуг: 
Услуги по аренде ГБО с установкой на ТС Заказчика оказываются с целью снижения топливных затрат Заказчика при эксплуатации ТС, работающих на бензине АИ-92, АИ-95, а также дизельном топливе в случае наличия таковых. 
Установка комплектов ГБО, работающих на компримированном природном газе (метан) в качестве моторного топлива, обеспечивает максимально возможный пробег на одной полной заправке КПГ и минимальный расход жидкого топлива (только на пуск, прогрев, критические режимы работы двигателя за исключением работы двигателя в газодизельном режиме где процент замещения дизельного топлива газом определяется отдельно для каждой модели ТС и режима эксплуатации город/трасса) с последующим гарантийным обслуживанием ГБО в течение 1 года или 100 тыс. км. пробега, что наступит раньше (далее – период гарантии), с момента подписания Арендатором Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящим ТТ). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Услуги по установке ГБО на ТС оказываются по заявкам Заказчика, в сроки, предусмотренные в согласованном Заказчиком и Исполнителем Плане-графике переоборудования транспортных средств по форме Приложения № 4 к настоящим ТТ. 
Срок исполнения обязательств (оказания услуг): 
- установка ГБО производится в течение 12 месяцев с даты следующей за датой подписания договора, 
- аренда ГБО предоставляется в течение 36 месяцев с момента оборудования каждого ТС ГБО и подписания по нему актов выполненных работ.  
Срок действия договора: 48 месяцев с даты подписания договора.  
Срок исполнения договора: 48 месяцев с даты подписания договора. 
ГБО на ТС должно быть установлено, пройти этап пусконаладочных работ и передано Заказчику в соответствии с Планом-графиком переоборудования транспортных средств, и Заявками Заказчика, определяющими конкретный перечень, сроки и место оказания услуг по переоборудованию.
Начало оказания Услуг по аренде ГБО – с момента передачи ТС Заказчика с установленным ГБО от Арендодателя Арендатору.
Нормативный срок эксплуатации и срок аренды каждого Комплекта ГБО равны друг другу и составляют 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО. Комплекты ГБО могут передаваться партиями на основании Актов приема-передачи Комплектов ГБО.
Место выполнения работ: 
сертифицированные центры по установке ГБО в Астраханской области, Брянской области, Владимирской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ивановской области, Кабардино-Балкарской Республике, Калининградской области, Калужской области, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Кировской области, Костромской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Орловской области, Пермском крае, Псковской области, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Республике Коми, Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия), Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Ставропольском крае, Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, ХМАО-Югра, Челябинской области, Чувашской республике, ЯНАО, Ярославской области.




5.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
           
Арендодатель предоставляет Оборудование Исполнителю, который осуществляет установку и пусконаладочные работы комплектов ГБО в специальных сертифицированных центрах на транспортные средства Арендатора, указанные в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
5.1. Спецификация ГБО*, необходимого для оказания Услуг в зависимости от модели ТС:

	1. Комплект газобаллонного оборудования для перевода автомобиля:
	ЛАДА***

	модель:
	ЛАРГУС

	
	
	

	N п/п
	Наименование 
	Количество, шт

	1
	Баллон CNG 90-96 литров ТИП-1 или ТИП-2
	1

	2
	Миникит КПГ 
	1

	3
	Набор кронштейнов крепления узлов ГБО 
	1

	4
	Вентиль баллонный 
	1

	5
	Вентиль заправочный
	1

	6
	Трубка CNG стальная высокого давления 6 х 1,0 мм; 6,0 м
	1

	7
	Кожух защитный газового CNG баллона 
	1

	8
	Монтажный комплект для установки ГБО 
	1

	9
	Комплект крепёжных элементов 
	1






	2. Комплект газобаллонного оборудования для перевода автомобиля:
	ГАЗ***
	УАЗ***

	модель:
	27527, 27528, 27057, 27529, 27530, 27531, 27532, 27533, 27534, 27535, 27536, 27527-772, 27537, 27538, 27539
	3909, 3741, 374195, 374196, 3309, 3310, 3311, 3742, 3743, 3744, 3745

	Вариант 1**
	
	
	

	N п/п
	Наименование 
	Количество, шт
	

	1
	Баллон CNG 90-96 литров ТИП-1 или ТИП-2
	1
	

	2
	Миникит КПГ 
	1
	

	3
	Набор кронштейнов крепления узлов ГБО 
	   1
	

	4
	Вентиль баллонный 
	1
	

	5
	Вентиль заправочный
	1
	

	6
	Трубка CNG стальная высокого давления 6 х 1,0 мм; 6,0 м
	1
	

	7
	Кожух защитный газового CNG баллона 
	1
	

	8
	Монтажный комплект для установки ГБО 
	1
	

	9
	Комплект крепёжных элементов 
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Вариант 2**
	
	
	

	N п/п
	Наименование 
	Количество, шт
	

	1
	Баллон CNG 50 литров ТИП-1
	3
	

	2
	Миникит КПГ 
	1
	

	3
	Набор кронштейнов крепления узлов ГБО 
	1
	

	4
	Вентиль баллонный 
	3
	

	5
	Вентиль заправочный
	1
	

	6
	Трубка CNG стальная высокого давления 6 х 1,0 мм; 6,0 м
	1
	

	7
	Кожух защитный газового CNG баллона 
	1
	

	8
	Монтажный комплект для установки ГБО 
	1
	

	9
	Комплект крепёжных элементов 
	1
	



	3. Комплект газобаллонного оборудования для перевода автомобиля:
	ГАЗ***
	

	модель:
	2705, А32R23, 27526 
	

	Вариант 1**
	
	
	

	N п/п
	Наименование 
	Количество, шт
	

	1
	Баллон CNG50 литров ТИП-1
	2
	

	2
	Миникит КПГ 
	1
	

	3
	Набор кронштейнов крепления узлов ГБО 
	1
	

	4
	Вентиль баллонный 
	1
	

	5
	Вентиль заправочный
	2
	

	6
	Трубка CNG стальная высокого давления 6 х 1,0 мм; 6,0 м
	1
	

	7
	Монтажный комплект для установки ГБО 
	1
	

	8
	Комплект крепёжных элементов 
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Вариант 2 **
	
	
	

	N п/п
	Наименование 
	Количество, шт
	

	1
	Баллон CNG 90-96 литров ТИП-1 или ТИП-2
	1
	

	2
	Миникит КПГ 
	1
	

	3
	Набор кронштейнов крепления узлов ГБО 
	1
	

	4
	Вентиль баллонный 
	1
	

	5
	Вентиль заправочный
	1
	

	6
	Трубка CNG стальная высокого давления 6 х 1,0 мм; 6,0 м
	1
	

	7
	Кожух защитный газового CNG баллона 
	1
	

	8
	Монтажный комплект для установки ГБО 
	1
	

	9
	Комплект крепёжных элементов 
	1
	



	4. Комплект газобаллонного оборудования для перевода автомобиля:
	УАЗ***

	модель:
	Патриот, 33962, 29891 

	Вариант 1
	 
	 

	N п/п
	Наименование 
	Количество, шт

	1
	Баллон CNG 90-96 литров ТИП-1 или ТИП-2
	1

	2
	Миникит КПГ 
	1

	3
	Набор кронштейнов крепления узлов ГБО 
	1

	4
	Вентиль баллонный 
	1

	5
	Вентиль заправочный
	1

	6
	Трубка CNG стальная высокого давления 6 х 1,0 мм; 6,0 м
	1

	7
	Кожух защитный газового CNG баллона 
	1

	8
	Монтажный комплект для установки ГБО 
	1

	9
	Комплект крепёжных элементов 
	1



* Возможно применение иных конструктивных решений, не влияющих на безопасность и эксплуатационные качества ТС и ГБО. 

** Возможно применение как Варианта 1, так и Варианта 2, в зависимости от текущей компоновки ТС. Выбор варианта осуществляется по согласованию сторон путем подписания технологической карты по ТС.
*** Возможность установки ГБО на каждое конкретное ТС определяется исходя из его текущего технического состояния и компоновки. В случае невозможности и/или нецелесообразности установки ГБО на ТС, Исполнитель уведомляет об этом арендатора и не производит установку. Стоимость услуг по Договору корректируется, при этом, соответствующим образом в сторону уменьшение, либо производится замена ТС на другое, пригодное к установке ГБО.


- ТС, работающие на дизельном топливе.
В рамках договора допускается перевод ТС на дизельном топливе в газодизельный режим. Технические требования определяются локально под каждое конкретное ТС и утверждаются Сторонами путем подписания «локальных технических требований», Процесс подготовки, утверждения и обмена «локальными техническими требованиями» должен быть предусмотрен в договоре. 

- Допускается устанавливать различное количество баллонов и электронных баллонных вентилей в зависимости от компоновки ТС при условии сохранения необходимого их объема.

В комплект арендуемого ГБО должны входить также все элементы оборудования, в том числе расходные материалы, крепежные элементы, комплектующие,  требующиеся для установки и нормальной работы оборудования, в необходимом количестве, защитные кожухи, в случае нахождения баллона в месте непосредственного возможного контакта с перевозимым грузом или опасности повреждения в ходе нормальной эксплуатации.

5.2. Комплектность арендуемого оборудования
В соответствии с п. 5.1 Технических требований.

5.3. Нормативные документы, которые устанавливают требования к арендуемому оборудованию.
Арендуемое Оборудование и работы по установке, пусконаладочные работы и контрольные процедуры должны соответствовать:
ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»;
ГОСТ ISO 11439-2014 «Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия»:
ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;
ГОСТ 18322-2016. «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»; 
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования").

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Срок гарантии на ГБО должен быть не менее чем срок, предусмотренный заводом-изготовителем, но не менее 12 календарных месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Арендатором Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящим ТТ).
Гарантийный срок на услуги по установке ГБО и пусконаладочные работы на транспортные средства должен быть не менее 12 месяцев или 50 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Начало гарантийного периода на услуги по установке ГБО и пусконаладочные работы исчисляется с момента подписания Арендатором Технического акта оказанных услуг, подписываемого после проверки соответствия работы ГБО условиям, изложенным в данных ТТ, и успешной регистрации переоборудования ТС в органах ГИБДД. В случае выявления дефектов, Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленный дефект в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обращения Арендатора с требованием об устранении дефектов. Гарантийные обязательства исполняются Исполнителем по месту проведения работ по переоборудованию данного транспортного средства.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ГБО
На ГБО должна быть маркировка с указанием: страны производителя; фирмы производителя; на каждый баллон наносится маркировка в соответствии с ГОСТ ISO 11439-2014 «Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия».

7. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Требования к упаковке не предъявляются.

8. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТОВ ГБО
  
Установка ГБО на ТС Заказчика осуществляется Исполнителем в соответствии с Планом-графиком переоборудования транспортных средств. 
План-график переоборудования транспортных средств направляется Заказчиком Арендодателю на согласование и утверждение в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора. План-график переоборудования транспортных средств должен быть утвержден Арендодателем и направлен Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения. Заказчик вправе уменьшить количество и перечень ТС, подлежащих переоборудования, исходя из текущей потребности и организации производственного процесса. После согласования окончательного перечня ТС, его изменение возможно только по согласованию сторон.  
Период установки ГБО и выполнения пусконаладочных работ на транспортные средства Заказчика, указанные в Приложении № 1 к настоящим ТТ, в течение 90 (девяноста) дней с даты утверждения Плана-графика переоборудования транспортных средств. 
Подача ТС для установки оборудования производится поэтапно, количество ТС в каждой партии согласуется в соответствие с количеством постов для установки у Исполнителя и обеспечением бесперебойной работы предприятия Арендатора, а при подаче ТС автовозами, в соответствие с количеством мест на автовозе. 
Установка ГБО производится на специализированном пункте переоборудования, находящемся в пределах административных границ населенного пункта/субъекта Федерации, указанного в Приложении №1 к настоящим ТТ, как пункт приписки ТС или по согласованию с Арендатором на этапе согласования Плана-графика переоборудования транспортных средств в выше означенный срок может быть доставлен Исполнителем автовозом от пункта базирования ТС на пункт переоборудования Исполнителя. В этом случае по окончании работ ТС должно быть возвращено Исполнителем автовозом в пункт базирования. Инструктаж сотрудников Арендатора по работе с ГБО должен быть произведен на месте базирования ТС в течение 3 (трех) календарных дней после передачи (доставки) ТС Арендатору.
Исполнитель осуществляет установку ГБО и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58697-2019 (Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования) и ТР ТС018/2011 (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств). 
На каждое транспортное средство Заказчика Исполнитель выдает комплект документов, необходимый для оформления внесения изменения в конструкцию в ГИБДД. Перечень документов указан в п. 9.2. настоящих ТТ. В случае отказа в оформлении по причине некорректного заполнения представленных Исполнителем документов, Исполнитель устраняет замечания в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного или по электронной почте подписанного электронной подписью обращения Арендатора.

9. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТС ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

9.1 Порядок сдачи и приемки ТС Исполнителю.
Передача ТС Исполнителю для установки ГБО.
1. Исполнитель должен принять ТС Грузополучателя и разместить на СТО для оказания услуг согласно утвержденного Плана-графика переоборудования транспортных средств.
2. При приемке должны быть выполнены следующие виды работ:
- проверка соответствия номерных данных автомобиля;
- проверка технического состояния автомобиля;
- определение и согласование с Грузополучателем объема и сроков выполнения работ; 
- оформление первичной документации.
3. Уполномоченный представитель Исполнителя в день приемки ТС открывает заказ-наряд, где указывается полный объем работ, запасных частей, деталей, узлов, оборудования и расходных материалов, необходимых при установке ГБО.
4. Момент перехода ответственности за ТС от Грузополучателя к Исполнителю определяется фактическим моментом приёмки ТС Исполнителем, по Приемо-сдаточному акту ТС на оказание услуг.

Передача ТС Исполнителем Грузополучателю после установки ГБО.
1. Уполномоченные представители Грузополучателя и Исполнителя осуществляют приёмку ТС оборудованного ГБО. 
2. При приемке должны быть выполнены следующие виды работ:
- проверка соответствия внешнего состояния и комплектности ТС и сверка с данными Приемо-сдаточного акта ТС на оказание услуг;
- проверка установки всех частей, деталей, узлов, оборудования и расходных материалов, занесенных в заказ-наряд; 
- тестовая проверка работы ТС в части работоспособности ГБО.
3. По результатам приёмки ТС, оборудованного ГБО, уполномоченные представители Исполнителя и Грузополучателя заполняют и подписывают Заказ-наряд где указывается полный объем выполненных работ, установленных частей, деталей, узлов, оборудования и расходных материалов с подробным описанием каждого этапа выполненных работ.
4. После установки ГБО, перед сдачей ТС Арендатору Исполнитель проводит в аккредитованной испытательной лаборатории проверку безопасности конструкции в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с получением необходимых документов.
5. Исполнителем и Грузополучателем подписывается Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящим ТТ , в котором указываются: проведенные работы по установке и пусконаладочные работы ГБО в соответствии с перечнем, указанном в заказ-наряде. 
6. Исполнитель и Грузополучатель контролируют правильность и полноту заполнения заказ-наряда и Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО, соответствие даты и времени выдачи ТС после проведения работ по установке ГБО
7. Выдача ТС должна производиться мастером-приемщиком после контроля полноты и качества выполненных работ.
8. Контрольный осмотр при выдаче ТС включает проверку комплектности автомобиля.

9.2. Требования по передаче Арендатору технических и иных документов 
Исполнитель обязан выполнить установку предоставленного Арендодателем Оборудования и его пусконаладочные работы с надлежащим образом оформленными документами, а также документами в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 413 от 06.04.2019 «Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»: 
 - Актом сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО (по форме Приложения № 3 к настоящим ТТ)
- счетом;
- счетом-фактурой (для плательщиков НДС);
- протоколами проверки безопасности конструкции транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями (после установки), выданные аккредитованной испытательной лабораторией;
- единой формой свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, соответствующей единой форме, утвержденной коллегией ЕАЭС от 11.11.2014 № 207;
- сертификатом соответствия, выданным Исполнителю, который подтверждает его право выполнения такого рода работ, выданный аккредитованным органом сертификации;
- заявлением-декларацией об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства;
- заверенными копиями сертификатов соответствия на комплекты ГБО, с приложениями;
- паспортами на газовые баллоны;
- руководством по эксплуатации и (или) инструкцию по монтажу.


10. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Не предъявляются.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Не предъявляются.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
В соответствии с требованиями производителя оборудования. 

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не предъявляются.

14. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
ГБО должно соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации. ГБО должно быть безопасно при его применении по назначению.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
15.1. Арендодатель при выборе Оборудования и Исполнитель при его установке должны руководствоваться необходимостью максимального снижения полезного объема в багажном или грузовом отделении ТС, занимаемого ГБО, при обеспечении хорошего доступа к нему и при сохранении объема, хранимого КПГ в моделях ТС, а также минимального расхода жидкого топлива при эксплуатации ТС, переход на жидкое топливо при скорости вращения двигателя менее 4500 об/мин и/или нагрузке менее 90% не допускается. 
15.2. Конструктивные особенности установки ГБО должны обеспечивать возможность размещения перевозимых грузов весом не менее 50 кг на кожухе газового баллона (где применимо). 
15.3. Требования к установке оборудования в салоне/грузовом отсеке ТС. 
Общие требования: установка ГБО осуществляется с применением необходимых средств фиксации элементов ГБО, трубопроводы в местах, где они могут быть легко повреждены, должны быть проложены в защитной оболочке или прикрыты защитными элементами. Крепежные элементы и точки крепления элементов ГБО к кузову, включая примыкающие области кузова, должны иметь антикоррозийную обработку. Все элементы должны быть установлены на специальных кронштейнах, установка газовых форсунок и другого оборудования «на весу» не допускается. При прокладке жгутов проводки должна быть обеспечена защита их от повреждений путем прокладки в защите и обеспечено дополнительное крепление жгутов в зоне электрических разъемов.





15.4 система контроля давления газа в баллонах
На ТС должна быть установлена система контроля давления газа в баллонах, обеспечивающая вывод информации об остатке газа в баллонах на приборную панель или дополнительный контрольный прибор, удобно установленный для наблюдения с места водителя и в виде сигнала, обработка которого возможна для дальнейшей передачи в СМТС.


16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень транспортных средств, предлагаемых к первоочередному переводу для эксплуатации на компримированном природном газе
	прилагается отдельным файлом

	2
	Форма приемо-сдаточного акта ТС на оказание услуг
	15

	3
	Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО 
	17

	4
	ПЛАН-ГРАФИК переоборудования транспортных средств (Форма)
	18

	6
	ЗАЯВКА на установку ГБО на транспортные средства (Форма)
	19





Руководитель департамента транспортного обеспечения      	____________________
19




	Приложение № 2
к Техническим требованиям

Форма 
ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ ТС НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №_____
(для легкового ТС)
	Гос. номер ТС
	Номер шасси VIN
	Тип ТС
	Место приёма

	
	
	
	

	Пробег ТС, км.
	Номер двигателя
	Дата/время приёма
	 Номер/номера баллонов ГБО

	
	
	
	


1. Схема оценки внешнего вида ТС.



[image: ]

Перечень выявленных неисправностей.
	№ Элемента
	Краткое описание элемента, пояснение
	Код неисправности
	
	Обозначение кодов

	
	
	
	
	Разбито
	0

	
	
	
	
	Отсутствует
	1

	
	
	
	
	Царапина
	2

	
	
	
	
	Сломан(о)
	3

	
	
	
	
	Вмятина
	4

	
	
	
	
	Порез
	5

	
	
	
	
	Трещина
	6

	
	
	
	
	Повреждено
	7

	
	
	
	
	Заводской дефект 
	8


Внимание: указать номер элемента, краткое описание/пояснение элемента и код повреждения 
В случае отсутствия повреждений сделать запись «повреждений нет» и зачеркнуть пустые строки.
1. Комплектность ТС.
	Описание
	Кол-во

	
	 

	
	 


1.  Бортовой инструмент ТС.
	Описание
	Кол-во

	
	

	
	


4. Осмотр салона ТС. При наличии некомплектности, повреждений, наличие мусора и т.п. сделать соответствующую запись.
__________________________________________________________________________
6. Примечание.
__________________________________________________________________________


СДАЛ________________________                                   ПРИНЯЛ__________________
ОРГАНИЗАЦИЯ______________                                    ОРГАНИЗАЦИЯ___________
Ф.И.О:  ______________________                                    Ф.И.О:____________________
ПОДПИСЬ___________________				ПОДПИСЬ________________

	
	



Приложение № 3
к Техническим требованиям

Форма
[bookmark: _Toc499054443]
Акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке ГБО
Дата составления акта «____» _______________20 ____ г.
Марка/Модель ТС: ___________________ гос. №__________________ 
VIN: ____________________________
Год выпуска_________________ Пробег __________________
Выполненные работы:
	№ п/п
	Наименование работ
	Выполненные работы
	Ответственный

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Установленное оборудование
	№ п/п
	Наименование оборудование
	количество 
	Ответственный

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	
	



	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

_________________/___________________
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________/___________________

	(подпись)
	(ФИО)
	(подпись)
	(ФИО)






Приложение № 4
к Техническим требованиям

Ф О Р М А
ПЛАН-ГРАФИК
переоборудования транспортных средств
г. _____________                                                                                                                                                                            «___»_________ 20___ г.
          1. В соответствии с   Договором № ______ от «___»___________ 20_ г. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется провести переоборудование транспорта «ЗАКАЗЧИКА»  на использование в качестве моторного топлива компримированного природного газа
	№  п/п
	марка/модель
	Идентификационный номер (VIN)
	модель, N двигателя
	год выпуска
	дата приема
	дата выдачи

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


2. Идентификационные номера ТС сверены, комплектность ТС проверена.
	ЗАКАЗЧИК:                                                            ____________________ 
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________ 

	________________________________________
ЗАКАЗЧИК:                                                           




_______________ /_________________/

	Ф О Р М А  С О Г Л А С О В А Н А
ИСПОЛНИТЕЛЬ:




_______________ /_____________/

	_________________________________________
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                


_______________________ /______________/



Приложение № 5
к Техническим требованиям

Ф О Р М А
ЗАЯВКА
на установку ГБО на транспортные средства
г. _____________                                                                                                                                                                                            «___»_________ ____ г.
          1. В соответствии с Договором № ______ от «___»___________ 201_ г. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется произвести установку ГБО на транспортные средства «ЗАКАЗЧИКА», на использование в качестве моторного топлива компримированного природного газа
	№  п/п
	Владелец
	Идентификационный номер (VIN)
	модель, N двигателя
	марка/модель
	дата приема
	дата выдачи

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	Место выполнения работ:________________
ЗАКАЗЧИК:                                                            ___________________
	




	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________ 

	________________________________________
ЗАКАЗЧИК:                                                           



_______________ /_______________/

	Ф О Р М А  С О Г Л А С О В А Н А
ИСПОЛНИТЕЛЬ:



_______________ /______________/
	_________________________________________
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                

_______________________ /______________/
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