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Технические требования

 ОКПД2 28.14.13.120 Поставка задвижек параллельных с выдвижным шпинделем  для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот №
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
   ОКПД2 28.14.13.120 Поставка задвижек параллельных с выдвижным шпинделем  для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее — Продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
     Продукция закупается в рамках исполнения договора  №1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонты оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжской ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Партия №1

	1.
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN150 PN10 чугунная фланцевая
	шт.
	15

	2.
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6нж DN50 PN16 чугунная фланцевая
	шт.
	12

	3.
	Задвижка клиновая 30С41НЖ DN200 PN16 стальная фланцевая с КОФ 
	шт.
	10

	4.
	Задвижка клиновая 30С41НЖ DN300 PN16 стальная фланцевая с КОФ 
	шт.
	10


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	 ОКПД2 28.14.13.120 Поставка задвижек параллельных с выдвижным шпинделем  для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	с даты подписания договора
	Не позднее 15.03.2027 г.


2.2. Требования к качеству продукции


 Таблица 3.1 Требования к продукции 
ОКПД2 28.14.13.120 Поставка задвижек параллельных с выдвижным шпинделем  для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-


	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN150 PN10 чугунная фланцевая.
	

	1.1.
	Наименование изделия
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр  чугунная фланцевая.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	

	1.2.
	Диаметр, мм
	150
	
	

	1.3.
	30 - тип арматуры
	 задвижка
	
	

	1.4.
	ч - материал корпуса
	 серый чугун
	
	

	1.5.
	номер модели
	6
	
	

	1.6.
	бр - материал уплотнения
	бронза, латунь
	
	

	1.7.
	Давление номинальное PN, МПа 

	1,0 Мпа (10 кгс/см2)
	
	

	1.8.
	Управление
	ручное, при помощи маховика
	
	

	1.9.
	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое
	
	

	1.10.
	Рабочая среда
	вода
	
	

	1.11.
	Страна производитель
	Россия
	
	

	1.12.
	Строительная длина
	  280 мм
	
	

	1.13.
	Количество присоединительных отверстий фланца корпуса
	8
	
	

	1.14.
	Клин палец - (нижний)
	есть
	
	

	1.15.
	Масса, кг
	не более 60 кг и

 не менее 55 кг.
	
	

	1.16.
	Класс герметичности по 
	 ГОСТ 9544-2015
	
	

	1.17.
	Изготавливание  в соответствии с
	ГОСТ
	
	

	1.18.
	Фланцевое соединение согласно 
	ГОСТ
	
	

	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6нж DN50 PN16 чугунная фланцевая
	
	

	1.19.
	Наименование изделия
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6нж  чугунная фланцевая. 
	
	

	1.20.
	Диаметр, мм
	50  
	
	

	1.21.
	30 - тип арматуры
	 задвижка
	
	

	1.22.
	ч - материал корпуса
	 серый чугун
	
	

	1.23.
	номер модели
	6
	
	

	1.24.
	нж — материал уплотнений затвора
	нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
	
	

	1.25.
	Давление номинальное PN, МПа 

	1,6 Мпа (16 кгс/см2)
	
	

	1.26.
	Управление
	ручное, при помощи маховика
	
	

	1.27.
	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое
	
	

	1.28.
	Рабочая среда
	вода
	
	

	1.29.
	Страна производитель
	Россия
	
	

	1.30.
	Строительная длина
	180 мм
	
	

	1.31.
	Количество присоединительных отверстий фланца корпуса
	4
	
	

	1.32.
	Клин палец - (нижний)
	есть
	
	

	1.33.
	Масса, кг
	не более  16 кг                                и не менее 10 кг.
	
	

	1.34.
	Класс герметичности по 
	 ГОСТ 9544-2015
	
	

	1.35.
	Изготавливание  в соответствии с
	ГОСТ
	
	

	1.36.
	Фланцевое соединение согласно 
	ГОСТ
	
	

	Задвижка клиновая 30С41НЖ DN200 PN16 стальная фланцевая с КОФ 
	
	

	1.37.
	Наименование изделия
	  Задвижка стальная клиновая 
	
	

	1.38.
	Диаметр, мм
	200 мм
	
	

	1.39.
	30 - тип арматуры
	 задвижка
	
	

	1.40.
	с – материал корпуса
	углеродистая сталь
	
	

	1.41.
	41 – механический привод с цилиндрической передачей

	модель
	
	

	1.42.
	нж –  материал уплотнительных колец

	нержавеющая сталь
	
	

	1.43.
	Давление номинальное PN, МПа 

	1,6 Мпа (16 кгс/см2)
	
	

	1.44.
	Управление
	ручное, при помощи маховика
	
	

	1.45.
	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое
	
	

	1.46.
	Рабочая среда
	вода
	
	

	1.47.
	Страна производитель
	Россия
	
	

	1.48.
	Строительная длина
	330 мм
	
	

	1.49.
	Количество присоединительных отверстий фланца корпуса
	12
	
	

	1.50.
	Масса, кг
	не более  130 кг                                и не менее 105 кг.
	
	

	1.51.
	Класс герметичности по 
	 ГОСТ 9544-2015
	
	

	1.52.
	Изготавливание  в соответствии с
	ГОСТ
	
	

	1.53.
	Фланцевое соединение согласно 
	ГОСТ
	
	

	1.54.
	В комплекте с КОФ — комплект ответных фланцев, включает в себя: 2 фланца соответствующего диаметра, 2 прокладки (паронит), крепеж (в количестве необходимом для данных DN и PN)
	есть
	
	

	Задвижка клиновая 30С41НЖ DN300 PN16 стальная фланцевая с КОФ 
	
	

	1.55.
	Наименование изделия
	  Задвижка стальная клиновая 
	
	

	1.56.
	Диаметр, мм
	300 мм
	
	

	1.57.
	30 - тип арматуры
	 задвижка
	
	

	1.58.
	с – материал корпуса
	углеродистая сталь
	
	

	1.59.
	41 – механический привод с цилиндрической передачей

	модель
	
	

	1.60.
	нж –  материал уплотнительных колец

	нержавеющая сталь
	
	

	1.61.
	Давление номинальное PN, МПа 

	1,6 Мпа (16 кгс/см2)
	
	

	1.62.
	Управление
	ручное, при помощи маховика
	
	

	1.63.
	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое
	
	

	1.64.
	Рабочая среда
	вода
	
	

	1.65.
	Страна производитель
	Россия
	
	

	1.66.
	Строительная длина
	500 мм
	
	

	1.67.
	Количество присоединительных отверстий фланца корпуса
	12
	
	

	1.68.
	Масса, кг
	не более  330 кг                                и не менее 310 кг.
	
	

	1.69.
	Класс герметичности по 
	 ГОСТ 9544-2015
	
	

	1.70.
	Изготавливание  в соответствии с
	ГОСТ
	
	

	1.71.
	Фланцевое соединение согласно 
	ГОСТ
	
	

	1.72.
	В комплекте с КОФ — комплект ответных фланцев, включает в себя: 2 фланца соответствующего диаметра, 2 прокладки (паронит), крепеж (в количестве необходимом для данных DN и PN)
	есть
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	Согласие с требованием


	

	3.1
	Место поставки

404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
	
	

	3.2.
	Приемка продукции

Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	3.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	
	

	4.1.
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	5.1.
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

    • Сертификат качества в 2 экз.;

    • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.;

    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;

    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;

    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

    • Обязательные первичные документы:

    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	6.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	6.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


1. 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
