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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk237932924][bookmark: _Hlk233116089]на выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 607650, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, г. Кстово, пл. Мира, д.2А, для нужд УФПС Нижегородской области.


















г. Нижний Новгород, 
2026г.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
[bookmark: _Hlk233116171]Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 607650, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, г. Кстово, пл. Мира, д.2А, для нужд УФПС Нижегородской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Hlk235204250]Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
	Место выполнения Работ: 607650, Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, г. Кстово, пл. Мира, д.2А.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
При организации и проведении работ на объекте Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП.
     Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.
При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам.
К выполнению работ также относится получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими, ресурсными организациями.
При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ будут оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды:
   Все скрытые работы у Подрядчика должны быть оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет. 
[bookmark: _Hlk237952874]   Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончании всех Работ Приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Подрядчика.
Обязательным условием приемки Заказчиком результата работ по окончании всех работ, является соответствие результата выполненных работ условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации.
Окончание всех работ считается выполненным после принятия Объекта приемочной комиссией, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ и подписания Акта по форме КС-2 и КС-3.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004            
№ 190-ФЗ;
	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	    Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
	ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
	ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
	 ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; 
	    ГОСТ 2.721-74 «Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»;
   ГОСТ 2.104-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Основные надписи»; 
    СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;



6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по ремонту ОПС в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение. 
       При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08 : 00 часов  
до 17 : 00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
[bookmark: _Hlk237956446]6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда РФ от 11.12.2020 № 883н.
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4.    Требования к сдаче-приемке выполненных работ. 
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;  
4.   Сметную документацию на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;
8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).
6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4. настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	9




Приложение № 1 к ТЗ 

[bookmark: _Hlk234833447]Ведомость объемов работ по ремонту 
[bookmark: _Hlk237934638]отделения почтовой связи 607650, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, г. Кстово, пл. Мира, д.2А, для нужд УФПС Нижегородской области.

	[bookmark: _Hlk234311708]№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Объем Работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Фасад

	1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,14
	

	2
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2
	0,14
	

	Раздел 2. Входная группа, крыльцо

	3
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,0912
	

	4
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (ступени и боковины крыльца)
	1 м3
	9,846
	

	5
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (косоуры)
	1 т
	0,744
	

	6
	Установка маршей: без сварки массой до 1 т
	100 шт
	0,05
	

	7
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,0912
	

	8
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (входная площадка и пандуса)
	100 м2
	0,12
	

	9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,12
	

	10
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,12
	

	Раздел 3. Санузел

	Двери

	11
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0441
	

	12
	Снятие наличников
	100 м
	0,168
	

	13
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 шт
	0,03
	

	Потолки

	14
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,1237
	

	Стены

	15
	Разборка: кирпичных стен (перегородки)
	1 м3
	2,4
	

	16
	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля (перегородки)
	100 м2
	0,14
	

	17
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих  (зашивка дверного проема)
	100 м2
	0,0147
	

	18
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,21164
	

	19
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,38324
	

	20
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,38324
	

	Полы

	21
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,0863
	

	22
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0374
	

	23
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,136
	

	24
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	0,1237
	

	25
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1237
	

	26
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,1237
	

	27
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	100 м
	0,136
	

	Сантехника

	28
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,01
	

	29
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,01
	

	30
	Установка раковин
	10 компл
	0,1
	

	31
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1
	

	32
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,02
	

	33
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,055
	

	34
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
	100 соединений
	0,16
	

	35
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (с сливной кнопкой с 2 режимами)
	10 компл
	0,2
	

	36
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	0,05
	

	37
	Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	1 шт
	1
	

	38
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л
	1 шт
	1
	

	Раздел 4. Помещение склада, сортировки, кладовой ( пом.12, 13, 14, 19)

	Полы

	39
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,28
	

	40
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,42
	

	41
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,42
	

	42
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	0,42
	

	43
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,42
	

	44
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,42
	

	45
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	100 м
	0,28
	

	Стены

	46
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,6
	

	47
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,6
	

	Окна

	48
	Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 
	1 т
	0,2329688
	

	49
	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (б/у)
	1 т
	0,2329688
	

	50
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м2
	0,4659375
	

	51
	Снятие оконных переплетов: остекленных (3 шт)
	100 м2
	0,0931875
	

	52
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,03
	

	53
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0222
	

	54
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,0931875
	

	55
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	0,0525
	

	56
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,0525
	

	57
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (наружные откосы)
	100 м2
	0,0159
	

	58
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности (наружные откосы)
	100 м2
	0,0159
	

	59
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (внутренние откосы)
	100 м2
	0,07155
	

	60
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (внутренние откосы)
	100 м2
	0,07155
	

	Потолки

	61
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (размер панели подвесного потолка "Армстронг" - 599*599 мм в пом. 13, 14)
	100 м2
	0,36
	

	Раздел 5. Электрика

	62
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,1
	

	63
	Монтаж светильника светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,14
	

	64
	Демонтаж кабеля (Освещения и розеточной группы)
	100 м
	1
	

	65
	Монтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1
	

	66
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1
	

	67
	Смена: розеток
	100 шт
	0,4
	

	68
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,4
	

	69
	Монтаж коробки ответвительной на стене
	1 шт
	30
	

	Раздел 6. Прочие работы

	70
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	5,5940
	

	71
	Организация вывоза мусора
	1т груза
	30,590563
	



