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Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk234834136][bookmark: _Hlk237932924][bookmark: _Hlk233116089]на выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 603003, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д.6, пом. П1, для нужд УФПС Нижегородской области.


















г. Нижний Новгород, 
2026г.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
[bookmark: _Hlk233116171]Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 603003, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д.6, пом. П1, для нужд УФПС Нижегородской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Hlk235204250]Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
	Место выполнения Работ: 603003, Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д.6, пом. П1.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
При организации и проведении работ на объекте Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП.
     Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.
При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам.
К выполнению работ также относится получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими, ресурсными организациями.
При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023).
В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ будут оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды:
   Все скрытые работы у Подрядчика должны быть оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет. 
[bookmark: _Hlk237952874]   Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончании всех Работ Приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Подрядчика.
Обязательным условием приемки Заказчиком результата работ по окончании всех работ, является соответствие результата выполненных работ условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации.
Окончание всех работ считается выполненным после принятия Объекта приемочной комиссией, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ и подписания Акта по форме КС-2 и КС-3.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004            
№ 190-ФЗ;
	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	    Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
	ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
	ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
	 ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; 
	    ГОСТ 2.721-74 «Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»;
   ГОСТ 2.104-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Основные надписи»; 
    СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;



6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по ремонту ОПС в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение. 
       При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08 : 00 часов  
до 17 : 00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
[bookmark: _Hlk237956446]6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда РФ от 11.12.2020 № 883н.
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4.    Требования к сдаче-приемке выполненных работ. 
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;  
4.   Сметную документацию на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;
8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).
6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4. настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	9




Приложение № 1 к ТЗ 

[bookmark: _Hlk234833447]Ведомость объемов работ по ремонту 
[bookmark: _Hlk237934638]отделения почтовой связи 603003, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д.6, пом. П1, для нужд УФПС Нижегородской области.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Эксплуатируемая кровля цокольного этажа с входной группой

	1
	Демонтаж: открытого приёмного лотка (демонтаж внешней части ливневой канализации)
	м3
	0,0423

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм (демонтаж ливневой канализации внутри помещения)
	100 м
	0,08

	3
	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 3 кирпича для трубопроводов диаметром 100 мм
	100 шт
	0,03

	4
	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов
	100 м
	0,18

	5
	Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	100 м
	0,09

	6
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (демонтаж покрытия из брусчатки по подстилающему слою из песка с заполнением швов песком)
	100 м3
	1,08

	7
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (плитка прямоугольная "брусчатка" по подстилающему слою из песка с заполнением швов песком)
	100 м2
	1,08

	8
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (зачистка гидроизоляционного слоя)
	100 м2
	1,08

	9
	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм
	100 м2
	1,08

	10
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (разборка пароизоляционного слоя)
	100 м2
	1,08

	11
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (с нанесением слоя мастики для лучшей адгезии пароизоляции с основанием)
	100 м2
	1,08

	12
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (теплоизоляция в 2 слоя)
	100 м2
	1,08

	13
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщина слоя 50 мм)
	100 м2
	1,08

	14
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	1,08

	15
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (устройство разделяющего слоя из геотекстиля)
	100 м2
	1,08

	16
	Утепление покрытий пеностекольным щебнем с коэффициентом относительного уплотнения: 1,2, виброплитой
	м3
	16,2

	17
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (верхний слой гидроизоляции; "дренажный пирог": геотекстиль+гравий+геотекстиль)
	100 м2
	1,08

	18
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	0,3973

	19
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт
	0,04

	20
	Очистка поверхности щетками
	м2
	1,275

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей
	100 м2
	0,01275

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой
	100 м2
	0,01275

	23
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,6242

	Раздел 2. Кровля 1-го этажа

	24
	Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	100 м
	0,2

	25
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (гидроизоляционный слой)
	100 м2
	2,3

	26
	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм
	100 м2
	2,3

	27
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (пароизоляционный слой)
	100 м2
	2,3

	28
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	2,3

	29
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (теплоизоляция в 2 слоя)
	100 м2
	2,3

	30
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщина слоя стяжки 50 мм)
	100 м2
	2,3

	31
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	2,3

	32
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	2,3

	33
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	0,5292

	Раздел 3. Наружные работы

	Крыльцо и ступени со стороны заднего фасада

	34
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,057

	35
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,057

	36
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,17275

	37
	Ремонт ступеней: бетонных (6 ступеней+крыльцо)
	100 шт
	0,07

	38
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,17275

	39
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0,17275

	Терраса и ступени

	40
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,1426

	41
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,1426

	42
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм 
	100 м2
	0,46904

	43
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт
	0,12

	44
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,27434

	45
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0,46904

	46
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,68032

	47
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2
	0,68032

	Боковой фасад

	48
	Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	100 м
	0,02

	Раздел 4. Внутренние работы

	Помещение доставки на цокольном этаже (помещения №12, 13, 15)

	49
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
	100 м2
	0,6584865

	50
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,6584865

	51
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,24

	52
	Монтаж светильников светодиодных панельных, встраиваемых в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,24

	53
	Демонтаж кабеля (кабель осветительной группы)
	100 м
	0,6

	54
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,6

	55
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,6

	Клиентский зал на 1-м этаже (помещения №1, №2, №3)

	56
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (в помещениях №3 и №2)
	100 м2
	0,38

	57
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	0,38

	58
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,2956

	59
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м
	0,2956

	60
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,3

	61
	Монтаж светильников светодиодных панельных, встраиваемых в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,3

	62
	Демонтаж кабеля (кабель осветительной группы)
	100 м
	0,28

	63
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,28

	64
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,28

	Тамбур 1-го этажа

	65
	Разборка плинтусов: керамогранитных
	100 м
	0,113

	66
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	100 м
	0,113

	67
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,096216

	68
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	0,096216

	69
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,096216

	70
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,096216

	71
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,3786

	72
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,3786

	73
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
(демонтаж дверных блоков ПВХ))
	100 м2
	0,0462

	74
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0462

	75
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
	100 м2
	0,0468

	76
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,0468

	77
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,13

	78
	Монтаж светильников светодиодных панельных, встраиваемых в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,13

	Раздел 5. Прочие работы

	79
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную 
	1т груза
	20,7298935

	80
	Организация вывоза мусора
	1т груза
	20,7298935



