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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку трансформаторов Лот № 301Е

1. Общая часть.
ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку трансформаторов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнепрго».

            2. Предмет договора.
Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

	Филиал
	Вид транспорта
	Точка поставки
	Срок поставки *

	Владимирэнерго
	Авто, ж/д
	601270 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а
	15


*в календарных днях, с даты заключения договора
Типы и количество поставляемых трансформаторов должно соответствовать следующей таблице:
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Трансформатор ОСМ1-1 220/220
 или эквивалент
	шт
	12








3. Технические требования к продукции.
Технические данные трансформаторов должны соответствовать параметрам, приведенным ниже:
	Параметр
	Значение

	Назначение
	Однофазный сухой трансформатор многоцелевого назначения

	Номинальная мощность
	1,0 кВ·А (1000 В·А)

	Напряжение первичной обмотки 
	220 В

	Напряжение вторичной обмотки
	220 В

	Климатическое исполнение
	У3, УХЛ3, Т3

	Номинальная частота
	50 Гц

	Режим работы
	Продолжительный

	Количество обмоток
	1 первичная / 1 вторичная

	Схема и группа соединения
	1/1-0

	Температура окружающей среды
	от −45 °C до +40 °C (У3); от −45 °C до +40 °C (УХЛ3)


 
4. Общие требования.
4.1.К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:
· наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;
· для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
· наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. 
· в комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.
· продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более полугода до даты поставки.
· продукция должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.
· срок изготовления продукции должен быть не более полугода от даты поставки.
4.2. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.
· поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства.
Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.
Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации
Маркировка трансформаторов должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные: 
· обозначение типа и марку;
· товарный знак предприятия-изготовителя;
· дату изготовления. 
Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.
По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.
Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать: 
· сертификат качества;
· паспорт;
· руководство по эксплуатации; 
· комплект электрических схем;
· ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8. Правила приемки продукции.
Поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.
В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9.     Сроки поставки
[bookmark: _GoBack]Начало поставки: с даты заключения договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
Окончание выполнения поставок: не позднее 31 декабря 2026 года.
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