

Технические характеристики продукции 
Манометр  ЦМ-С-И Класс точности 0,1

Манометр ЦМ-С-И Класс точности 0,1- 2 шт.
Назначение: проверка правильности показаний обследуемых манометров путем сравнения с эталонным.
Технические характеристики манометра Росма ЦМ-С-И-521Р (0-2.5МПа) М20х1.5 0.1 24В 4-20:
Тип манометра - Цифровой
Серия - 521Р
Бренд - Росма
Тип установки КИПиА - радиальный
Присоединительный размер КИПиА - М20х1.5
Диаметр корпуса - 100 мм
Материал корпуса - Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Среда - нейтральные среды, газообразные среды
Диапазон измерения давления - от 0 до 2.5 МПа
Класс точности - 0.1
Температура окружающей среды - от -10 до +50 °C
Температура измеряемой среды - от -10 до +70 °C
Межповерочный интервал - 3 года
Наличие LED-подсветки - есть
Наличие DIN-разъема - нет
Степень защиты корпуса - IP54
Страна производитель - Россия
Вес - 0.45 кг


Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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