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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	УФПС 
	Управление Федеральной Почтовой Службы 

	2.
	СПб РАСЦ
	Санкт-Петербургский Региональный Автоматизированный Сортировочный Центр

	4.
	ОПС
	Отделение Почтовой Связи



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование напольных грязезащитных ковровых покрытий для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель закупки заключается в организации мероприятий, являющихся частью эксплуатации объектов недвижимости, территорий, оборудования направленных на обеспечение безопасного для человека уровня чистоты, удалению загрязнений и поддержанию санитарного состояния объектов в соответствии и обеспечением качественного оказания Услуг с периодичностью согласно Приложению № 1 к Техническому заданию
Описание услуги основано на особенностях технологического процесса Заказчика и приведено с ограниченным учетом положений национального стандарта ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Местонахождение Объекта СПб РАСЦ: 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская д.81, корп.1, лит. А.
4.2. [bookmark: _Hlk244599022]Местонахождение Объекта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61.
4.3. Местонахождение Объекта ЕКЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61.
4.4. Местонахождение Объекта ОПС (флагман) № 190000 УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 19000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61.
4.5. Местонахождение Объекта № ОПС № 197198, Петроградский МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 197198 г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 10, лит. А.
4.6. Срок оказания услуг: с 01.02.2027 по 31.01.2028.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование грязезащитные ковровые напольные покрытия для очистки обуви в количестве, указанном в Приложении №1 настоящего технического задания и необходимом для качественного оказания услуг.
5.2. Ковровые покрытия должны быть в хорошем состоянии, без видимых дефектов, изогнутых краев, потертостей, надрывов; высокого качества изготовления из химических нитей 100% нейлон, высота ворса от 10 мм до 13 мм, на основе из нитриловой резины толщиной от 0,9 мм до 1,8 мм, со скрученной нейлоновой нитью, вулканизированным основанием из антискользящей высокопрочной химически стойкой резины коричневого цвета.
         5.3. Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование грязезащитные ковровые напольные покрытия для очистки обуви после прохождения химической чистки согласно ГОСТ Р 51108-2016 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия».
         5.4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Договора 
       и требований ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги».
         5.5.   Если нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.   








           5.6. Основные характеристики грязезащитных ковровых напольных покрытий:

	№
п/п
	Наименование 
	Технические требования

	1 
	Напольное ковровое грязезащитное покрытие, 60*85 см 
	Коврик входной ворсовый грязезащитный, 60*85 см, ребристый, толщина 7 мм. 
Коврик предназначен для защиты помещения от уличной грязи. Изготовлен из безопасных материалов. 
Ворсовое покрытие коврика, произведенное по иглопробивной технологии, имеет плотную структуру, внешне напоминающую войлок и отличается хорошей износостойкостью. Благодаря ребристой текстуре ворса, коврик отлично удерживает влагу и грязь. Не скользит.
Назначение —грязезащитный.
Длина — 85 см.
Ширина — 60 см.
Толщина — 7 мм.
Материал — ворс.
Материал ворса — 100% полиэстер.
Антискользящее основание.
Ворсовое покрытие с ребристой текстурой.

	2 
	Напольное ковровое грязезащитное покрытие, 85*150 см
	Коврик входной ворсовый грязезащитный, 85*150 см, ребристый, толщина 7 мм. 
Коврик предназначен для защиты помещения от уличной грязи. Изготовлен из безопасных материалов. 
Ворсовое покрытие коврика, произведенное по иглопробивной технологии, имеет плотную структуру, внешне напоминающую войлок и отличается хорошей износостойкостью. Благодаря ребристой текстуре ворса, коврик отлично удерживает влагу и грязь. Не скользит.
Назначение — грязезащитный.
Длина — 150 см.
Ширина — 85 см.
Толщина — 7 мм.
Материал — ворс.
Материал ворса — 100% полиэстер.
Антискользящее основание.
Ворсовое покрытие с ребристой текстурой.

	3 
	Напольное ковровое грязезащитное покрытие, 115*200 см
	Коврик входной ворсовый грязезащитный, 115*200 см, ребристый, толщина 7 мм. 
Коврик предназначен для защиты помещения от уличной грязи, влаги и пыли. Изготовлен из безопасных материалов. 
Ворсовое покрытие коврика, произведенное по иглопробивной технологии, имеет плотную структуру, внешне напоминающую войлок и отличается хорошей износостойкостью. Благодаря ребристой текстуре ворса, коврик отлично удерживает влагу и грязь. Не скользит.
Назначение — грязезащитный.
Длина — 200 см.
Ширина — 115 см.
Толщина — 7 мм.
Материал — ворс.
Материал ворса — 100% полиэстер.
Антискользящее основание.
Ворсовое покрытие с ребристой текстурой.

	4 
	Напольное ковровое грязезащитное покрытие, 150*240 см
	Коврик входной ворсовый грязезащитный, 150*240 см, ребристый, толщина 7 мм. 
Коврик предназначен для защиты помещения от уличной грязи, влаги и пыли. Изготовлен из безопасных материалов.
Ворсовое покрытие коврика, произведенное по иглопробивной технологии, имеет плотную структуру, внешне напоминающую войлок и отличается хорошей износостойкостью. Благодаря ребристой текстуре ворса, коврик отлично удерживает влагу и грязь. Не скользит.
Назначение — грязезащитный.
Длина — 240 см.
Ширина — 150 см.
Толщина — 7 мм.
Материал — ворс.
Материал ворса — 100% полиэстер.
Антискользящее основание.
Ворсовое покрытие с ребристой текстурой.







6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг

6.1.1. Наличие у Исполнителя декларации о соответствии ковровых покрытий, предоставляемых Заказчику в рамках оказания услуг, требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».
6.1.2. Наличие у Исполнителя сертификата соответствия ковровых покрытий, предоставляемых Заказчику в рамках оказания услуг, техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 
6.1.3. Грязезащитные коврики должны доставляться по адресам Заказчика надлежащего качества: в чистом и сухом виде, без запаха, без пятен, без изогнутых краев, без повреждений окрасочного покрытия (не допускаются: невыведенные пятна, разводы, ореолы вокруг выведенного пятна, нарушение структуры волокна, обесцвечивание поверхности).
6.1.4. Грязезащитные коврики не подлежат приемке в случаях наличия (определяется визуально) недостатков, а именно:
•	Видимой деформации резиновой основы грязезащитного коврика;  
•	Видимых надрывов краёв грязезащитного коврика
В случае если Заказчик отказался принять одно или несколько грязезащитных напольных покрытий по причине выявленных недостатков, указанных в п. 6.1.4., Исполнитель обязан в течение 2 (двух) часов за свой счет устранить недостатки, связанные с качеством, количеством, размером и местом размещения предоставляемых ковровых покрытий.
6.1.5. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для посетителей, сотрудников Заказчика.
6.1.6. Исполнитель назначает представителя, ответственного за координацию и деятельность персонала Исполнителя в процессе исполнения обязанностей по оказанию услуг. Сведения о назначенном представителе направляются Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
6.1.7. Исполнитель должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Санкт-Петербурга.
6.1.8. Факт замены ковров подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в маршрутной карте.


6.2.  Условия оказания услуг

6.2.1. Услуги должны оказываться в согласованное с Заказчиком время, график и методы оказания Услуг согласовываются до их начала. Услуги оказываются в период времени, не создающий неудобств для деятельности Объектов Заказчика.
6.2.2. Оказание услуг осуществляется в соответствии с санитарно–гигиеническими нормами, Противопожарными нормами, Правилами техники безопасности и охраны труда (ПТБ и ОД). Соответствие требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.3. В связи с тем, что на объектах Заказчика действует пропускной режим, Исполнитель должен в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора оформить и предоставить на согласование Заказчику список лиц и автотранспорта привлекаемых для выполнения работ по Договору и организовывать оформление разовых, временных и постоянных пропусков, для прохода своих работников и автотранспорта к объектам, указанным в Приложении №1.
6.2.4. При оказании услуг по должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.
6.2.5. Исполнитель предоставляет на ковровые покрытия, заверенные печатью организации копии сертификатов качества Госстандарта РФ, гигиенических сертификатов соответствия, сертификатов соответствий требованиям пожарной безопасности, подтверждающие качество и безопасность материалов и веществ, применяемых в предлагаемой продукции.
6.2.6. Исполнитель заменяет ковровые покрытия на аналогичные по размеру и количеству.
6.2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику грязезащитные ворсовые ковры и обеспечивает их бесперебойную замену в зимний период два раза в неделю по понедельникам и четвергам с 09-00 до 10- 00, в летний период один раз в неделю по понедельникам с 09-00 до 10-00 (Приложение №1 к Техническому заданию). При совпадении дня замены с праздничным днем, замена ковровых покрытий переносится на другой день по согласованию с Заказчиком.
6.2.8. Грязезащитные ворсовые ковры должны быть надлежащего качества: экологически безопасные, с ровными краями, сухие, чистые, с износом не более 10 %.
6.2.9. Плотность, специальная ворсовая структура грязезащитных ковриков должна удерживать воду, песок, не давая распространяться им внутрь помещений, очищать подошву обуви от грязи. Высокая стойкость напольного покрытия к механическим воздействиям и воздействиям химических веществ. 
6.2.10. Грязезащитные коврики должны прилегать к полу, не скользить и не загибаться. 
6.2.11. Грязезащитные коврики должны иметь стойкий цвет и не терять своего внешнего вида после стирки и любой другой процедуры по очистке, применяемой Исполнителем.
6.2.12. Грязезащитные коврики, предоставляемые Заказчику, должны быть рассчитаны на эксплуатацию в помещениях с интенсивной посещаемостью. С учетом сложных условий в зимнее время (соли, кислоты, машинные масла, переносимые на обуви с тающим снегом) предоставляемые Заказчику грязезащитные коврики должны проходить технологический процесс очистки, стирки, тепловой дезинфекции с применением моющих средств и многократной обработки.
6.2.13.  При укладке ковры проверяются на предмет повреждения, в том числе от повреждений в результате химического, физического и механического воздействия и правильность их размещения.
6.2.14. Доставка грязезащитных ворсовых ковров осуществляется по адресам (Приложение №1 к Техническому заданию), погрузо-разгрузочные работы, укладка на место производится Исполнителем. Обязательными условиями являются: обеспечение аккуратного размещения грязезащитных ворсовых ковров в помещении Заказчика.

6.3.  Требования к безопасности

     6.3.1. Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
    6.3.3. Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
    6.3.4. Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
    6.3.5. Исполнитель обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.
    6.3.6.  Исполнитель, при оказании услуг несёт всю полноту ответственности за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности.
- при производстве работ использовать оборудование, технику и иные механизмы, предназначенные только для конкретных условий работ или допущенные к применению органами государственного надзора;
- в случае аварийной ситуации иметь в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии и обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.
    6.3.7. Исполнитель обязан следовать указаниям Заказчика при оказании услуг. Нести материальную ответственность за ущерб причиненных Заказчику либо третьим лицам в процессе оказания услуг.
    6.3.8. Исполнитель обязан незамедлительно сообщать на пункт диспетчерской службы Заказчика об аварийных ситуациях на территориях выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ по телефону 8 (812) 453-95-50.

6.4.  Требования к конфиденциальности

Требования не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.5.  Требования по приемке услуг

7. Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в сфере контроля качества оказываемых услуг осуществляется полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.
9. Полномочные представители Заказчика и Исполнителя осуществляют контроль качества услуг Исполнителя.


6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

             К оказанным услугам должны прилагаться счет, счет-фактура, акт выполненных работ, подтверждающий качество оказанных услуг, заверенные печатью. Все документы должны быть на русском языке.
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Приложение №1 
  к Техническому заданию
	График замены ковровых покрытий при оказании услуг по предоставлению во временное владение и пользование напольных грязезащитных ковровых покрытий для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области


	№ п/п
	

           Адрес
	
 
Наименование Объекта
	

Размер ковра, см.
	
Количество сменных ковровых покрытий
	Количество замен за месяц
	


Всего замен

	
	
	
	
	
	февраль 2027
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Январь 2028
	

	


  1.
	
192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, корп.1, лит. А
	СПб Региональный Сортировочный Центр УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	115*200
	10
	8
	9
	9
	
	
	
	
	
	8
	9
	9
	8
	
60

	
	
	
	115*200
	2
	
	
	
	4
	5
	4
	5
	4
	
	
	
	
	
22



	
Периодичность замен
	2 раза в неделю пн. и чт.
	1 раз в неделю - понедельник
	2 раза в неделю пн. и чт.
	
82

	

  2.
	
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61
	
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	115*200
	2
	8
	9
	9
	
	
	
	
	
	8
	9
	9
	8
	60


	
	
	
	115*200
	2
	
	
	
	4
	5
	4
	5
	4
	
	
	
	
	
22



	
Периодичность замен
	2 раза в неделю пн. и чт.
	1 раз в неделю - понедельник
	2 раза в неделю пн. и чт.
	
82

	  
  3.
	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61
	ЕКЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	115*200
	
2
	8
	9
	9
	
	
	
	
	
	8
	9
	9
	8
	60

	
	
	
	115*200
	
1
	
	
	
	4
	5
	4
	5
	4
	
	
	
	
	22

	
Периодичность замен
	2 раза в неделю пн. и чт.
	1 раз в неделю - понедельник
	2 раза в неделю пн. и чт.
	
82

	
 
  4.
	190000, 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61
	ОПС(флагман) № 190000  УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
	115*200
	2
	8
	9
	9
	
	
	
	
	
	8
	9
	9
	8
	60

	
	
	
	115*200
	1
	
	
	
	4
	5
	4
	5
	4
	
	
	
	
	22

	
Периодичность замен
	2 раза в неделю пн. и чт.
	1 раз в неделю - понедельник
	2 раза в неделю пн. и чт.
	
82

	
 
 5.
	197198, Санкт-Петербург,
ул. Введенская, д. 10, лит. А.
	ОПС № 197198, Петроградский МРП
	115*200
	2
	8
	9
	9
	
	
	
	
	
	8
	9
	9
	8
	
60


	
	
	
	115*200
	1
	
	
	
	4
	5
	4
	5
	4
	
	
	
	
	22

	
Периодичность замен
	2 раза в неделю пн. и чт.
	1 раз в неделю - понедельник
	2 раза в неделю пн. и чт.
	
82

	
	
	
	
	




                                               
