









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар, в соответствии с заключенным договором

	3
	Товар
	Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к ТЗ)

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	6
	ЛЦ
	Логистический центр

	7
	СИП
	Самонесущий изолированный провод 


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: поставка электротехнической продукции.
Цель закупки: текущий ремонт отделений почтовой связи.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим и качественным характеристикам, техническим требованиям и обязательным условиям настоящего ТЗ.
3.2. Спецификация поставляемого Товара
Спецификация поставляемого Товара приведена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.3. Основные характеристики Товара
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
Товар должен соответствовать требованиям действующих регламентов, стандартов, нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством Российский Федерации.
Технические характеристики Товара приведены в Приложении № 2 к ТЗ. 
3.4. Комплектность Товара
Комплектность Товара изложена в Приложении № 2 к ТЗ.
Единица Товара поставляется единым комплектом.
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией производителя.
3.5.	Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару
Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований следующих нормативных документов:
- ГОСТ 7386-80 «Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры»;
- ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия»;
- ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 9581-80 «Наконечники кабельные алюминиевые и медно-алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры»;
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;
- ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»;
- ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
- ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»;
- ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;
- ГОСТ IEC 60898-1-2020 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока»;
- ГОСТ IEC 60947-1-2017 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила»;
- ГОСТ IEC 60947-3-2022 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и их комбинации с предохранителями»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
и прочим стандартам, установленным для данного вида Товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).
Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на Товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Поставщик обязан гарантировать, что поставляемый Товар соответствует требованиям нормативных документов, указанных в п. 3.5 ТЗ.
Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, о затаривании и/или упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и/или упаковки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и акта об установленном расхождении по количеству и качеству Товара при его приемке по форме ТОРГ-2.
При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Транспортная маркировка Товара – согласно ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».
Маркировка Товара должна содержать наименование и дату выпуска Товара, наименование и юридический адрес производителя.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества Товара. Дата изготовления Товара должна быть отчетливо видна на упаковке Товара либо быть отражена в товаросопроводительных документах.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и/или техническим условиям.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не позднее 10.12.2026 г.
Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки Товара
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в договоре, или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о поставке подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.
Доставка, разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки Товара
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ[footnoteRef:2]. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара. [2:  При наличии технической возможности документы передаются посредством ЭДО (электронный документооборот).] 

Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, указанных в п. 7.2 ТЗ.
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель вправе на свое усмотрение осуществить приемку Товара без участия Поставщика либо повторно вызвать Поставщика на приемку.
Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 / УПД при условии соответствия Товара условиям ТЗ и договора.
7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара
При поставке Товара Поставщик передает Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
–	товарная накладная по форме ТОРГ-12 / УПД;
–	сертификат соответствия / декларация о соответствии (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
[bookmark: _GoBack]–	паспорт / руководство по эксплуатации (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
–	оформленный гарантийный талон или аналогичный документ о гарантии.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Транспортировка Товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением его от атмосферных осадков и механических повреждений.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Товар должен храниться в крытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований руководства по эксплуатации не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, а также окружающей среде.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Поставщик несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие из-за неисправностей Товара, поставленного Покупателю.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемого Товара
	-

	2
	Технические характеристики Товара
	-



Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара 
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	Провод ПВС 2х2,5 мм2
	27.33.13.190
	м.
	13 000

	2
	Провод ПВС 2х1,5 мм2
	27.33.13.190
	м.
	13 000

	3
	Провод ПВС 3х2,5 мм2
	27.33.13.190
	м.
	10 000

	4
	Провод ПВС 3х1,5 мм2
	27.33.13.190
	м.
	10 000

	5
	Провод ПВС 2х0,75 мм2
	27.33.13.190
	м.
	3 000

	6
	Провод ПВС 2х4 мм2
	27.33.13.190
	м.
	1 500

	7
	Провод ПВС 2х6 мм2
	27.33.13.190
	м.
	1 500

	8
	Провод ПВС 2х10 мм2
	27.33.13.190
	м.
	2 000

	9
	Провод ПВС 4х6 мм2
	27.33.13.190
	м.
	2 000

	10
	Кабель ВВГ‑Пнг(А)-LS 3х2,5 мм2
	27.33.13.190
	м.
	3 000

	11
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм2
	27.33.13.190
	м.
	1 000

	12
	Кабель-канал 25х16 мм
	27.33.14.000
	м.
	3 000

	13
	Кабель сварочный КГтп-ХЛ 1х25 мм2, длина 10 м
	27.33.13.190
	шт.
	5

	14
	Труба гофрированная ПНД D20 с зондом, стойкая к УФ, длина 100 м
	27.33.13.190
	шт.
	20

	15
	Выключатель автоматический двухполюсный 25 А
	27.33.13.190
	шт.
	500

	16
	Выключатель автоматический двухполюсный 16 А
	27.33.13.190
	шт.
	500

	17
	Выключатель 1 клавишный наружный
	27.33.11.140
	шт.
	200

	18
	Выключатель 2 клавишный наружный
	27.33.11.140
	шт.
	200

	19
	Выключатель автоматический трехполюсный 25 А
	27.33.13.190
	шт.
	100

	20
	Выключатель автоматический трехполюсный 32 А
	27.33.13.190
	шт.
	100

	21
	Выключатель автоматический трехполюсный 63 А
	27.33.13.190
	шт.
	100

	22
	Выключатель автоматический однополюсный 16 А
	27.33.13.190
	шт.
	100

	23
	Выключатель автоматический однополюсный 25 А
	27.33.13.190
	шт.
	100

	24
	Выключатель автоматический однополюсный 32 А
	27.33.13.190
	шт.
	100

	25
	Выключатель автоматический однополюсный 63 А
	27.33.13.190
	шт.
	100

	26
	Провод СИП 2х16 мм2
	27.33.13.190
	м.
	1 000

	27
	Провод СИП 4х25 мм2
	27.33.13.190
	м.
	1 000

	28
	Провод СИП 4х95 мм2
	27.33.13.190
	м.
	600

	29
	Электрический провод ПУГВнг(А)-LS 1x4 мм2
	27.33.13.190
	м.
	2 000

	30
	Электрический провод ПУГВнг(А)-LS 1x2,5 мм2
	27.33.13.190
	м.
	2 000

	31
	Анкерный зажим для проводов ввода
	27.33.13.190
	шт.
	100

	32
	Анкерный зажим 4x16-35 мм2
	27.33.13.190
	шт.
	100

	33
	Анкерный кронштейн для магистрали
	27.33.13.190
	шт.
	50

	34
	Наконечник кабельный кольцевой прямой алюминиевый, сечение кабеля (Al) 95 мм2
	27.33.13.190
	шт.
	100

	35
	Наконечник кабельный кольцевой прямой алюминиевый, сечение кабеля (Al) 16 мм2
	27.33.13.190
	шт.
	100

	36
	Наконечник кабельный кольцевой прямой алюминиевый, сечение кабеля (Al) 25 мм2
	27.33.13.190
	шт.
	100

	37
	Распределительная электромонтажная коробка наружная
	27.12.40.000
	шт.
	700




Приложение № 2 к ТЗ

Технические характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики Товара 

	1
	Провод ПВС 2х2,5 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	2
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	2,5 
	соответствие

	
	
	Форма жилы: 
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	2
	Провод ПВС 2х1,5 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	2
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	1,5
	соответствие

	
	
	Форма жилы: 
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы: 
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции: 
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки: 
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет: 
	белый
	соответствие

	3
	Провод ПВС 3х2,5 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	3
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	2,5
	соответствие

	
	
	Форма жилы: 
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет: 
	белый
	соответствие

	4
	Провод ПВС 3х1,5 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	3
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	1,5
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы: 
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В: 
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	5
	Провод ПВС 2х0,75 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	2
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	0,75
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	6
	Провод ПВС 2х4 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	2
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	4
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	7
	Провод ПВС 2х6 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	2
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	6
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	8
	Провод ПВС 2х10 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	2
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	10
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	9
	Провод ПВС 4х6 мм2
	Тип кабеля:
	ПВС
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	4
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	6
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ пластикат
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	10
	Кабель ВВГ‑Пнг(А)‑LS 3х2,5 мм2
	Количество жил:
	3
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	2,5
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	однопроволочная
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	660
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции
	ПВХ
	соответствие

	
	
	Материал оболочки
	ПВХ
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	плоский
	соответствие

	
	
	Цвет:
	черный
	соответствие

	11
	Кабель ВВГ‑Пнг(А)-LS 3х1,5 мм2
	Количество жил:
	3
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	1,5
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	однопроволочная
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	660
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	ПВХ 
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	плоский
	соответствие

	
	
	Цвет:
	черный
	соответствие

	12
	Кабель-канал 25х16 мм
	Материал короба:
	ПВХ
	соответствие

	
	
	Размер короба (ШхВ), мм:
	25x16
	соответствие

	
	
	Длина, мм:
	2000
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP40
	

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	
	
	Наличие двойного замка:
	да
	соответствие

	
	
	Наличие крышки в комплекте:
	да
	соответствие

	
	
	Ширина крышки, мм:
	25
	соответствие

	
	
	Самозатухающий:
	да
	соответствие

	13
	Кабель сварочный КГтп-ХЛ 1х25 мм2, длина 10 м
	Тип
	КГтп-ХЛ
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	660-1000
	соответствие

	
	
	Материал: 
	медь
	соответствие

	
	
	Длина, м:
	10
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	термоэластопласт
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	термоэластопласт
	соответствие

	
	
	Цвет:
	черный
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	1
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	25
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	14
	Труба гофрированная ПНД D20 с зондом, стойкая к УФ, длина 100 м
	Материал:
	ПНД (полиэтилен низкого давления)
	соответствие

	
	
	Внешний диаметр (D), мм:
	20
	соответствие

	
	
	Внутренний диаметр, мм:
	14,1
	соответствие

	
	
	Длина, м:
	100
	соответствие

	
	
	Цвет:
	черный
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP55
	

	
	
	Устойчивость к ультрафиолету (УФ):
	да
	соответствие

	
	
	С протяжкой: 
	да
	соответствие

	15
	Выключатель автоматический двухполюсный 25 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение сети, В: 
	230-400
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	25
	соответствие

	
	
	Отключающая способность, кА*:
	не менее 4,5
	

	
	
	Степень защиты*: 
	не ниже IP20
	

	
	
	Климатическое исполнение: 
	УХЛ-4
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	2
	соответствие

	
	
	Тип расцепления:
	С
	соответствие

	16
	Выключатель автоматический двухполюсный 16 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение сети, В:
	230-400
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А: 
	16
	соответствие

	
	
	Отключающая способность, кА*:
	не менее 4,5
	

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP20
	

	
	
	Климатическое исполнение:
	УХЛ-4
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	2
	соответствие

	
	
	Тип расцепления: 
	С
	соответствие

	17
	Выключатель 1 клавишный наружный
	Тип:
	оконечный (концевой)
	соответствие

	
	
	Вид монтажа: 
	накладной (открытый)
	соответствие

	
	
	Количество клавиш:
	одна
	соответствие

	
	
	Материал:
	пластик
	соответствие

	
	
	Наличие рамки:
	да
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP 54
	

	
	
	Наличие индикатора: 
	нет
	соответствие

	
	
	Цвет:
	серый
	соответствие

	
	
	Форма:
	квадрат
	соответствие

	18
	Выключатель 2 клавишный наружный
	Тип:
	оконечный (концевой)
	соответствие

	
	
	Вид монтажа:
	накладной (открытый)
	соответствие

	
	
	Количество клавиш:
	две
	соответствие

	
	
	Материал:
	пластик
	соответствие

	
	
	Наличие рамки:
	да
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP 54
	

	
	
	Наличие индикатора:
	нет
	соответствие

	
	
	Цвет:
	серый
	соответствие

	
	
	Форма:
	квадрат
	соответствие

	19
	Выключатель автоматический трехполюсный 25 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	25
	соответствие

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В:
	380 (400)
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	3
	соответствие

	
	
	Количество модулей:
	3
	соответствие

	
	
	Цвет корпуса:
	белый
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	20
	Выключатель автоматический трехполюсный 32 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	32
	соответствие

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В:
	400
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	3
	соответствие

	
	
	Количество модулей:
	3
	соответствие

	
	
	Тип расцепления:
	С
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	21
	Выключатель автоматический трехполюсный 63 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	63
	соответствие

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В:
	400
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	3
	соответствие

	
	
	Количество модулей:
	3
	соответствие

	
	
	Тип расцепления:
	С
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	22
	Выключатель автоматический однополюсный 16 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	16
	соответствие

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В:
	230-400
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	1
	соответствие

	
	
	Количество модулей:
	1
	соответствие

	
	
	Тип расцепления:
	С
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	23
	Выключатель автоматический однополюсный 25 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	25
	соответствие

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В:
	230-400
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	1
	соответствие

	
	
	Количество модулей:
	1
	соответствие

	
	
	Тип расцепления:
	С
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	24
	Выключатель автоматический однополюсный 32 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	32
	соответствие

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В:
	230-400
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	1
	соответствие

	
	
	Количество модулей:
	1
	соответствие

	
	
	Тип расцепления:
	D
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	25
	Выключатель автоматический однополюсный 63 А
	Тип:
	модульный
	соответствие

	
	
	Номинальный ток, А:
	63
	соответствие

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В:
	230-400
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	1
	соответствие

	
	
	Количество модулей:
	1
	соответствие

	
	
	Тип расцепления:
	D
	соответствие

	
	
	Тип монтажа:
	на DIN-рейку
	соответствие

	26
	Провод СИП 2х16 мм2
	Тип кабеля:
	СИП-4
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	2
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	16
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	600
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	алюминий
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	полиэтилен
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	плоский
	соответствие

	
	
	Цвет: 
	черный
	соответствие

	27
	Провод СИП 4х25 мм2
	Тип кабеля:
	СИП-4
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	4
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	25
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы: 
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	1000
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	алюминий
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	полиэтилен 
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	нет
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	черный
	соответствие

	28
	Провод СИП 4х95 мм2
	Тип кабеля:
	СИП-4
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	4
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	95
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное напряжение, В:
	1000
	соответствие

	
	
	Стандарт проводника (материал жилы):
	алюминий
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	полиэтилен
	соответствие

	
	
	Материал оболочки:
	нет 
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	черный
	соответствие

	29
	Электрический провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 мм2
	Тип кабеля:
	ПуГВнг(А)-LS
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	1
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	4
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное переменное напряжение, В:
	450-750
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ 
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	красный
	соответствие

	30
	Электрический провод ПуГВнг(А)-LS 1x2,5 мм2
	Тип кабеля:
	ПуГВнг(А)-LS
	соответствие

	
	
	Количество жил:
	1
	соответствие

	
	
	Сечение жилы кабеля, мм²:
	2,5
	соответствие

	
	
	Форма жилы:
	круглая
	соответствие

	
	
	Структура жилы:
	многопроволочная (МП)
	соответствие

	
	
	Номинальное переменное напряжение, В:
	450-750
	соответствие

	
	
	Материал жилы:
	медь
	соответствие

	
	
	Материал изоляции:
	ПВХ
	соответствие

	
	
	Форма провода:
	круглый
	соответствие

	
	
	Цвет:
	красный
	соответствие

	31
	Анкерный зажим для проводов ввода
	Минимальное сечение кабеля, мм²:
	16
	соответствие

	
	
	Максимальное сечение кабеля, мм²:
	25
	соответствие

	
	
	Количество жил кабеля: 
	2/4
	соответствие

	
	
	Предельная нагрузка, кН*:
	не менее 3
	

	
	
	Изготовлен из диэлектрического материала, выполняет изолирующую функцию: 
	да
	соответствие

	
	
	Зажим не требует монтажного инструмента: 
	да
	соответствие

	32
	Анкерный зажим 4x16-35 мм2
	Минимальное сечение кабеля, мм²:
	16
	соответствие

	
	
	Максимальное сечение кабеля, мм²:
	35
	соответствие

	
	
	Количество жил кабеля:
	4
	соответствие

	
	
	Предельная нагрузка, кН*:
	не менее 8
	

	
	
	Зажим не требует монтажного инструмента:
	да
	соответствие

	33
	Анкерный кронштейн для магистрали
	Материал: 
	алюминиевый сплав
	соответствие

	
	
	Диаметр болтов, мм*: 
	14/16
	соответствие

	
	
	Предельная нагрузка, кН*:
	не менее 14
	

	
	
	Предназначен для крепления анкерного зажима для магистрального СИП: 
	да
	соответствие

	34
	Наконечник кабельный кольцевой прямой алюминиевый, сечение кабеля (Al) 95 мм²
	Тип монтажа:
	опрессовка/обжим
	соответствие

	
	
	Материал:
	алюминий
	соответствие

	
	
	Сечение кабеля (алюминий), мм²:
	95
	соответствие

	
	
	Диаметр кольца, мм:
	13
	соответствие

	
	
	Крепление винта:
	М12
	соответствие

	35
	Наконечник кабельный кольцевой прямой алюминиевый, сечение кабеля (Al) 16 мм²
	Тип монтажа:
	опрессовка/обжим
	соответствие

	
	
	Материал:
	алюминий
	соответствие

	
	
	Сечение кабеля (алюминий), мм²:
	16
	соответствие

	
	
	Диаметр кольца, мм*:
	не менее 8
	

	
	
	Крепление винта:
	М8
	соответствие

	36
	Наконечник кабельный кольцевой прямой алюминиевый, сечение кабеля (Al) 25 мм²
	Тип монтажа:
	опрессовка/обжим
	соответствие

	
	
	Материал:
	алюминий
	соответствие

	
	
	Сечение кабеля (алюминий), мм²:
	25
	соответствие

	
	
	Диаметр кольца, мм*:
	не менее 8
	

	
	
	Крепление винта:
	М8
	соответствие

	37
	Распределительная электромонтажная коробка наружная
	Тип:
	распределительная коробка с клеммником
	соответствие

	
	
	Конструкция:
	квадратная с крышкой
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	
	
	Тип проводки: 
	открытая
	соответствие

	
	
	Количество вводов*:
	не менее 4
	

	
	
	Длина, мм*:
	от 75 и до 100
	

	
	
	Ширина, мм*:
	от 75 и до 100
	

	
	
	Глубина, мм*:
	от 40 и до 45
	

	
	
	Материал:
	пластик
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP40
	



Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

