Техническое задание
1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
ОКПД 2: 28.92.12.130. Оказание услуг с применением спецтехники - ямобура для нужд строительства ГАЭС Каскад Кубанских ГЭС (далее – Услуги).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения закупки является Оказание услуг с применением спецтехники - ямобура для нужд объекта строительства ГАЭС Каскад Кубанских ГЭС (далее – Услуги). «Каскада Кубанских ГЭС. ГАЭС.» согласно РД 1103.1.1-32-00-КЖ6 и РЧ 1103.1.1-25-00-ЭН «Комплексная реконструкция и модернизация. Фундаменты под мачты освещения».

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
1. 
2. 
3. 
3.1. Оказание услуг производится с требованиями РД 1103.1.1-32-00-КЖ6 и РЧ 1103.1.1-25-00-ЭН «Комплексная реконструкция и модернизация. Фундаменты под мачты освещения». СТО 34.01-23.1-001-2017, СНиП 12-03-04, СП 48.13330.2019, Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, Федерального закона №184-ФЗ, ФЗ №7-ФЗ, постановления Минтруда России, Минобразования России № 2464 от 24.12.2021г., ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80), РД153-34.0-20.5256-00, ПУЭ  издание 7 п.1.7.51 1.8.39, и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами
4. 
4.1. 
3.2. Перечень, объем, и технические характеристики оказываемых услуг приведены в таблице №1                                                                                        
Таблица № 1
	№
	Наименование Услуги
	Ед.изм.
	Кол-во
	
Глубина бурения (м.)
	Расстояние к учету в к.м.
	Стоимость (без учета НДС)

	1
	Услуги по подаче спецтехники в место оказания Услуг (РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала территории Карачаево-Черкесской Республики) 160км. (без учета перемещения по площадке строительсьва)
	Услуга
	1
	



-
	

 
        160
	

	
	Услуги по перемещению спецтехники по площадке строительства (РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала территории Карачаево-Черкесской Республики) 160км. 
	Услуга
	70
	


-
	
0,015/0,035
	

	2

	Оказание услуг с применением спецтехники –Ямобур, диаметр бура 0,4 м. глубина бурения не менее 3,3 м
	Отверстия 
	37
	

3.3
	
0,015/0,035
	

	4
	Оказание услуг с применением спецтехники – ямобура
Ямобур, диаметр бура 0,6 м, глубина бурения не менее 3,3 м
	Отверстия 
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3.3
	
0,015/0,035
	



4. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ - ПРЕДПИСАНИЯ.
4.1	Исполнитель должен оказать услуги с применением спецтехники – ямобура  в объеме и количестве, указанном в Таблице № 1 Технических требований для нужд строительства ГАЭС Каскад Кубанских ГЭС в соответствии с  настоящими Техническими требованиями. 
4.2	Исполнитель оказывает Услуги, в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки.
4.3	При выполнении услуг необходимо руководствоваться законами Российской федерации, и нормативными документами, включая: «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», правила дорожного движения РФ, "Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации» (ГОСТ Р 58404-2019), "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации", утверждённые Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200, «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1586. №7, "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (СНиП 12-04-2002), «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются ПС» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.11.2020 N 461, «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные Приказом Минтруда и соцзащиты РФ № 883 от 11.12.2020 г., ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования». 
4.4	Исполнитель должен обеспечить наличие у персонала необходимых допусков и разрешений для оказания Услуги, соблюдение установленных на объекте режимных требований при входе и выходе персонала, въезде, выезде транспортного средства и ввозе материалов, условий конфиденциальности и неразглашения информации, а также других требований, описанных в данном техническом задании.
4.5	Исполнитель должен руководствоваться нормативными актами на данный вид деятельности, предусмотренными Законодательством РФ:
Правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации   от 21.12.2019
"О безопасности дорожного движения", от 25.04.2002 N 40-ФЗ 
«ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
4.6	Оказание Услуги должно осуществляться с соблюдением требований технической документации по эксплуатации транспортных средств, с соблюдением требований Правил дорожного движения, Правил перевозки грузов автомобильным транспортом и других действующих нормативно-правовых актов РФ, связанных с оказанием услуг по перевозке грузов.
4.7	Качество услуг должно соответствовать действующим нормативным документам РФ, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 об утверждении " Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации».  
4.8	Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества». Исполнитель обязуется оказывать услуги с должным качеством, без потерь, повреждений, порчи, в сроки и в соответствии с проектом производства работ.
4.9	Исполнитель, в случае неисправности Техники, или невыхода Техники на линию по иной любой причине предоставляет Заказчику аналогичную резервную Технику с водителем/машинистом в течение 2 часов в пределах региона оказания услуг.

5.  СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1.  Начало оказания услуг – с даты заключения договора.
5.2.  Окончание – не позднее 30 дней с даты заключения договора. 
5.3.	Условия оказания услуг:
5.3.1.	Место оказания Услуг: РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики.
5.3.2.	Исполнитель оказывает услуги с привлечением специальной техники – ямобура, согласно поступившим заявкам.
5.3.3.	Услуги оказываются персоналом Исполнителя, с использованием спецтехники. 
5.3.4.	Содержание, мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, шин, расходных материалов) заправка топливом и смазочными материалами автотранспорта и спецтехники осуществляется силами и средствами Исполнителя, в том числе все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством РФ для оказания вышеперечисленных услуг.
5.3.5.	Исполнитель оказывает услуги, в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки. Объем оказываемых услуг является приблизительным и не подлежит обязательному принятию. Заказчик вправе производить принятие услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.
5.3.6.	Исполнитель производит страхование транспортных средств, механизмов и несет ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей эксплуатации исполнителем транспортных средств и механизмов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ.
Исполнитель должен обеспечить:
6.1.	Соответствие машин и механизмов требованиям безопасности, техническому состоянию, методам проверки, установленным ГОСТ 33997-2016.
6.2.	Выпускать на маршрут технически исправный автомобильный и специальный транспорт, принадлежащий Исполнителю (и/или привлекаемый субподрядчик) на праве собственности или ином законном основании переданные ему во временное владение.
6.3.	Допускать к управлению автотранспортом и специальным транспортом общего назначения водителей, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших стажировку и медицинское освидетельствование, предрейсовый, межсменный, послерейсовый медосмотр собственным лицензированным медицинским работником или, при наличии договора на данный вид услуг, медицинским учреждением согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г и требованиями ФЗ от 10.12.1995 № 96-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю.
6.4.	Использовать транспортные средства и механизмы, прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр.

7. ТРЕБОВАНИЯ К  ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1.	Цена за единицу Услуги включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с оказанием Услуг.
7.2.	Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1.В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.


