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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ОКПД 2: 29.20.23.111 Поставка прицепа к легковому автомобилю 
грузоподъемностью до 750 кг
для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро" 
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[bookmark: __RefHeading___Toc174089894]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174089895]Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	Продукция
	Прицеп к легковому автомобилю


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089896]Наименование закупаемой продукции
   ОКПД 2: 29.20.23.111  Поставка прицепа к легковому автомобилю 
грузоподъемностью до 750 кг для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc174089897]Цель использования закупаемой продукции 
Для оказания услуг по транспортировке снегоуборочной техники по договору по уборке  территории   филиала ПАО «РусГидро»  в рамках действующего договора   №1010-798-2025 от 06.08.25

2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089898]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174089899]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174089900]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174089901]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.20.23.111  Поставка прицепа к легковому автомобилю 
грузоподъемностью до 750 кг для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"
	шт.
	2


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089902]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174089903][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2.
	 ОКПД 2: 29.20.23.111  Поставка прицепа к легковому автомобилю 
грузоподъемностью до 750 кг для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не позднее 15.12.2026
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089904]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174089905] Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции:     ОКПД 2: 29.20.23.111  Поставка прицепа к легковому автомобилю грузоподъемностью до 750 кг для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип прицепа
	Бортовой прицеп к легковому автомобилю
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.
	Размеры кузова (внутренние)
	
	
	

	1.1.2.1.
	 Длина, мм
	Не менее 4200
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.2.
	Ширина, мм
	Не менее  1500
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.3.
	Высота борта, мм
	Не менее 190
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.4.
	Высота каркаса с тентом от пола кузова , мм
	Не менее 1850
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.
	Материал пола
	Влпгостойкая фанера, 9 мм с сетчатым противоскользящим покрытием
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4.
	Грузоподъемность, кг
	Не более 750
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Количество осей, шт.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Тип  подвески
	Зависимая, рессорная
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3.
	Аммортизаторы
	Гидравлические
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4.
	Рессоры, тип
	РAL-KO, 5 листов на подрамниках
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5.
	Максимальная нагрузка на одну  рессору, кг
	Не менее 750
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Шины
	Усиленные
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2.
	Размеры шин
	13RС
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3.
	Ступицы
	Усиленные с защитой подшипников
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4.
	Разболтовка
	4х98
	Согласие с требованием
	
	

	   1.4.
	Сцепное устройство (усиленное )
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Нагрузка, кг
	      Не менее 1300
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2.
	Дышло
	Оцинкованное,
 V-образное
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Рама
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Покрытие
	Горячее оцинкование
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Дополнительное  оборудование
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Задний борт (аппарель)
	
	
	

	1.6.1.1
	Тип
	Раскладная конструкция  из 2-х частей
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.1.2
	Высота в  сложенном состоянии, мм
	 Не более 760
	Указание характеристик
	
	

	1.6.1.3
	Длина в разложенном состоянии, мм
	Не менее 1500
	Указание характеристик
	
	

	1.6.2.
	Каркас с тентом
	Наличие
	
	

	1.6.2.1.
	Высота от пола кузова, мм
	Не менее 1850
	Указание характеристик
	
	

	1.6.3.
	Фонари светодиодные
	Наличие
	
	

	2. 
	[bookmark: _GoBack]Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" выданный органом сертификации транспортных средств Российской Федерации

	Предоставление действующей декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования »
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Республика Хакасия г. Саяногорск рп. Черёмушки, стр. 101
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	
Доставка
	Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
-//-
	
-//-
	
-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Наличие официального представительства, сервисного центра, склада запчастей и технической поддержки в регионе эксплуатации или выездной бригады для выполнения гарантийных обслуживания и ремонта
	Указание характеристик



	
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Цвет рамы
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc174089908]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





