




Техническое задание 
[bookmark: _Hlk148615288][bookmark: _GoBack]на поставку оборудования для ремонта автоматического пункта весового и габаритного контроля в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области
[bookmark: _Hlk239662944_Копия_1]

1. Объект закупки: поставка оборудвоания для ремонта автоматического пункта весового и габаритного контроля в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области (далее - работы).
2. Заказчик: ПАО «Ростелеком»
3. [bookmark: _Hlk239664683]Место поставки оборудования (Площадка): автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22К - 0162 Работки-Порецкое  км 93+124  в Сергачском муниципальном округе, Нижегородской области.
4. Срок поставки: с даты заключения Договора по 30.11.2026 включительно 
5. Состав поставляемого оборудования:
5.1. Поставщик осуществляет поставку оборудования указанного в Договоре на Площадку и обеспечивает его сохранность в течении 30 календарных дней, с даты передачи его Заказчику. Все оборудование АПВГК должно быть новыми, не ранее 2026 год выпуска. Технические характеристики поставляемого оборудования АПВГК указаны в Приложении №1 к ТЗ.
- Состав оборудования:
5.2. Весовой модуль — 12 шт.
5.3. Петлевой детектор — 4 шт.
5.4. Датчик определения скатности — 4 шт.
5.5. Лазерный детектор измерения габаритных параметров (сканер) — 3 шт.
5.6. Комплекс фото/видеофиксации — 1 шт.
5.7. Шкаф управления (группа шкафов управления, при наличии) АПВГК  - 1 комплект;
5.8. Табло переменной информации — 2 шт.
5.9. Обзорная камера видеонаблюдения — 8 шт.

6. Перечень документации, необходимой для сдачи работ Заказчику
6.1. Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную и счет-фактуру, на поставляемое оборудование, подписанную и надлежащим образом оформленную со своей стороны, документацию на оборудование, состав которой указан в Приложении № 2 к ТЗ.
6.2. Поставщик в рамках поставки оборудвоания передает описание и доступ (открытие) API Application Programming Interface) системы АПВГК, для получения метрик (параметров работоспособности) элементов АПВГК.
6.3. Поставщик должен обеспечить наличие и постоянный доступ к API (от производителя к оборудованию АПВГК, с целью обеспечения получения параметров работоспособности оборудования).
6.4. В случае невозможности предоставления API Поставщик должен обеспечить альтернативную возможность получения метрик :
- установка стороннего программного агента;
- возможность опроса программного агента от производителя комплексов;
- доступ к веб-интерфейсу устройств.
Перечень требуемых метрик указан в приложении № 3 к техническому заданию.



7. Требования к гарантии
7.1. Поставщик предоставляет гарантию на поствляемое оборудование АПВГК на срок не менее 18 месяцев с момента подписания товарной-накладной, подписанного Заказчиком. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, изделий и материалов, применяемых при выполнении работ по Договору, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование, изделия и материалы, применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
7.2. Поставщик гарантирует соответствие технических характеристик поставляемого оборудования, требованиям, приведенным в настоящем ТЗ, в течение всего срока службы. 
7.3. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) оборудования, за которые Поставщик несет ответственность.



7.4. Срок устранения выявленных при эксплуатации замечаний, в рамках исполнения гарантийных обязательств, устанавливается в соответствии с Договором и может быть продлен по письменному согласованию с Заказчиком.

Приложение №1
к Техническому заданию
на поставку оборудования для ремонта 
автоматического пункта весового 
и габаритного контроля 
в Сергачском муниципальном округе
 Нижегородской области.

Технические характеристики поставляемого оборудования АПВГК

	Наименование характеристики
	Значение

	Метрологические характеристики

	Диапазон измерений полной массы и нагрузки от группы осей ТС, т (N – число осей ТС, G – число осей в группе)
	от (1,5×N) до (20×N);

	
	от (1,5×G) до (20×G)

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной массы ТС, %
	±5

	Наибольший предел измерения осевых нагрузок ТС, т
	20

	Наименьший предел измерения осевых нагрузок ТС, т
	1,5

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений осевой нагрузки и нагрузки от группы осей ТС, %
	±10

	Дискретность отсчета осевых нагрузок, нагрузок от группы осей и полной массы ТС, кг
	10

	Диапазон измерений межосевых расстояний ТС, м
	≥ 0,5 ≤ 32

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений межосевых расстояний ТС, м
	±0,03

	Диапазон измерений общей длины ТС, м
	≥ 1 ≤ 30

	Диапазон измерений ширины ТС, м
	≥ 1 ≤ 5

	Диапазон измерений высоты ТС, м
	≥ 1 ≤ 5

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров ТС, м 
длины 
 ширины 
высоты
	

±0,6 
 ±0,1 
±0,06

	Диапазон подсчета числа осей ТС
	≥ 1 ≤ 40

	Диапазон подсчета числа колес (скатов) на оси ТС
	≥ 2 ≤ 6

	Диапазон скоростей, при которых обеспечивается точность измерений осевых нагрузок, нагрузок от группы осей, полной массы ТС, габаритных размеров (длины, ширины, высоты), межосевых расстояний ТС, км/ч
	≥ 1 ≤ 140

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч
	±3

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени с национальной шкалой времени UTC(SU), мс
	±1

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат (при геометрическом факторе изменения точности не более 4) при доверительной вероятности 0,95, м
	±5

	Основные технические характеристики

	Формирование 3Д моделей транспортных средств

	Условия эксплуатации:

	– диапазон рабочих температур, °С
	≥ -40 ≤ +50

	– относительная влажность, %
	≤ 100

	– атмосферное давление, кПа
	≥ 86,6 ≤ 106,7

	
Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Вид по степени мобильности
	Стационарный (С)

	Фиксируемое событие
	С0	
С1	
С2	
С3	
С5	
С7
С10	
С11	
С16

	Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения TC
	≥ 1

	 - Требования к информационному табло

	Размеры табло, изображаемые на нем надписи и символы должны соответствовать размерам аналогичных элементов для знаков индивидуального проектирования в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024.
Высота прописной буквы не менее 200 мм.
Надписи и символы на табло должны быть четко различимы в дневное и ночное время с расстояния не менее 100 м.
Температура хранения, °С Рабочая температура, °С -40…+60 / -40…+50
Габаритные размеры, мм 3980×900×70
Степень защиты передней панели IP65
Степень защиты корпуса IP54
Масса, кг, не более 14
Напряжение питания, В ~220
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более  1200
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 600
Количество пикселей на светодиодном поле кабинета, гориз./верт. - 128/32
Количество пикселей на светодиодном табло, суммарное не менее - 24576
Шаг пикселя, мм - 10
Размер светодиодного поля табло, мм - 3840х640
Цвет свечения* - красный
Интерфейс - RS-485
Количество кабинетов при подключении в сетевом режиме по RS-485 - ≤16
Скорость приема данных по последовательному интерфейсу, бит/с - 9600, 19200, 57600, 115200
Параметры последовательного интерфейса - 8 бит данных, паритет отсутствует, 1 стоп бит


                                                                                                       
* цвет свечения определяется типом установленных светодиодных модулей                                                                                                         
   

Приложение № 2
к Техническому заданию
на поставку оборудования для ремонта 
автоматического пункта весового 
и габаритного контроля 
в Сергачском муниципальном округе
 Нижегородской области.

Перечень документации
	№ п/п
	Наименование документации
	Отметка о выполнении
	Замечания


	Оборудование

	1
	Комплект документации, включая паспорта, сертификаты, описание типа средств измерений, руководство по эксплуатации на установленное оборудование
	
	

	2
	Схема установки оборудования
	
	

	3
	Схемы прокладки кабелей, монтажные схемы, кабельный журнал
	
	

	4
	Акт проверки АПВГК (в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ №148 от 13.04.2026 года)
	
	

	5
	Гарантийный паспорт
	
	

	6
	Фотоматериалы оборудования, на площадке
	
	

	7
	Программа пусконаладочных работ
	
	


   

Приложение № 3
к Техническому заданию
на поставку оборудования для ремонта 
автоматического пункта весового 
и габаритного контроля 
в Сергачском муниципальном округе
 Нижегородской области.

Описание метрик (параметров работоспособности) оборудования.

                                          Наименование метрик 

1.	состояние вводного автоматического выключателя
2.	состояние автоматического выключателя внешних устройств
3.	влажность воздуха в шкафу
4.	температура воздуха в шкафу, градусы Цельсия
5.	вскрытие двери шкафа
6.	входное напряжение, В
7.	наличие фазы грозозащиты
8.	наличие нейтрали грозозащиты
9.	авария ИБП (батарея разряжена/неисправность)
10.	режим питания от батареи
11.	полный заряд батареи
12.	статусы по всем силоприемным модулям (массив кодов по каналам, ошибки CRC)
13.	источник питания: критическая температура
14.	источник питания: низкое выходное напряжение
15.	источник питания: перегрузка по мощности
16.	Сервер
●	температура ядра CPU (градусы Цельсия)
●	использование CPU, %
●	загрузка RAM, %
●	свободное пространство накопителя, Гб
●	заполнение накопителя, %
●	используемая оперативная память
●	входящая нагрузка на сетевой интерфейс, Б/с
●	исходящая нагрузка на сетевой интерфейс, Б/с ups (источник бесперебойного питания)
17.	общее количество проездов за час
18.	количество экспортированных проездов
19.	количество проездов с распознанным номером
20.	количество проездов с фотографией с передней камеры распознавания
21.	количество проездов с фотографией с передней обзорной камеры
22.	количество проездов с зафиксированным весом
23.	количество проездов с зафиксированным весом (левый борт)
24.	количество проездов с зафиксированным весом (правый борт)
25.	количество проездов с превышением по общему весу
26.	количество проездов с превышением веса по осям
27.	количество проездов с превышением габаритов и др.
Наименование метрик “ТПИ”
1.	Пинг
2.	контроль отправки и получения пакетов материалов.
Наименование метрик распознающих и обзорных камер
1.	Пинг
2.	Проверка порта web-интерфейса
3.	Серийный номер
4.	rtsp-поток
